1. Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, typu wywrotka 3-stronna (kipper).
2. Parametry ogólne pojazdu
1. Dopuszczalna masa całkowita (DMC): maks. 3 500 kg
2. Rok produkcji: 2026
3. Stan pojazdu: fabrycznie nowy, nieużywany
4. Układ napędowy: na jedną oś lub na wszystkie koła
5. Koła tylne: pojedyncze lub bliźniacze
3. Silnik i układ napędowy
1. Rodzaj silnika: wysokoprężny (diesel)
2. Norma emisji spalin: minimum Euro 6
3. Moc silnika: min. 150 KM 
4. Skrzynia biegów:
· Manualna lub Automatyczna
· minimum 6 biegów do jazdy w przód + bieg wsteczny
5. Układ chłodzenia: przystosowany do pracy ciągłej i zwiększonych obciążeń
4. Kabina kierowcy
1. Kabina:
· min. 5-osobowa (kierowca + 4 pasażerów)
2. Kolor nadwozia/kabiny:
· nie określony
3. Wyposażenie kabiny (minimum):
· pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc
· ogrzewanie
· regulowany fotel kierowcy
· gniazdo 12 V
· oświetlenie kabiny

5. Zabudowa wywrotki
1. Typ zabudowy:
· wywrotka 3-stronna (lewo, prawo, tył), dł. min. 2500 mm

2. Mechanizm wywrotu:
· hydrauliczny
· sterowany z kabiny lub z zewnątrz
· zabezpieczony przed niekontrolowanym opadaniem
3. Burty:
· aluminiowe, odporne na korozję
· otwierane i zamykane w sposób umożliwiający szybki załadunek i rozładunek
4. Podłoga skrzyni:
· stalowa lub inna o podwyższonej odporności na ścieranie
6. Bezpieczeństwo i wyposażenie dodatkowe
1. Układy bezpieczeństwa:
· ABS
· ESP lub system równoważny
2. Oświetlenie robocze:
· minimum jedna lampa robocza umożliwiająca pracę po zmroku
3. Sygnalizacja ostrzegawcza:
Zamontowanie lamp/kogutów ostrzegawczych na dachu 
7. Dokumentacja i homologacja
1. Homologacja umożliwiająca rejestrację pojazdu w Polsce
2. Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim
3. Świadectwo zgodności (CoC) lub inny dokument wymagany do rejestracji pojazdu w Polsce
8. Gwarancja
GWARANCJA  I PAKIET SERWISOWY obejmujące okres minimum 3 lat lub do osiągnięcia przebiegu 150 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
· Pakiet serwisowy w ramach ceny pojazdu obejmujący poniższe czynności
· Przeglądy okresowe zgodne z harmonogramem przewidzianym przez producenta podczas których nastąpi:
· wymiana filtra powietrza, filtra kabinowego, pełen serwis olejowy
· kontrola i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
· sprawdzenie i kontrola stanu układu: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego
· wymiana paska/łańcucha rozrządu zgodnie z interwałami przewidzianymi przez producenta
· sprawdzenie stanu pozostałego osprzętu silnika: pasków, rolek prowadzących i napinających, wiązek elektrycznych

· Naprawy obejmujące:
· Układ hamulcowy
· Układ zawieszenia
· Układ kierowniczy
· Układ elektryczny 
· Akumulator
· Silnik oraz osprzęt silnika
· Skrzynię biegów 
· Punkt wykonujący czynności serwisowe i gwarancyjne może być oddalony od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 50 km albo Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór pojazdu, transport do serwisu i zwrot pojazdu do Zamawiającego
· Holowanie do serwisu na koszt Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej jazdę w okresie gwarancji lub pakietu serwisowego
· Dopuszczalny przebieg roczny dla pojazdu – 50 000 km


