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Załącznik nr 1a do SWZ


numer referencyjny: IR.271.9.2026


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maszyna fabrycznie nowa
Rok produkcji nie starszy niż 2025

1. Silnik i układ zasilania
· Typ silnika: 4-cylindrowy z turbodoładowaniem i intercoolerem, spełniający normę emisji spalin Stage V 
· Pojemność skokowa silnika: W przedziale od 4 000 cm³ do 4 500 cm³. 
· Podgrzewacz rozruchowy powietrza dolotowego – wspomaganie przy odpalaniu przy niskich temp powietrza 
· Moc znamionowa silnika : 120 KM - 125KM
· Układ elektryczny: Alternator o wydajności minimum 170A
· Zbiorniki:, zbiornik o pojemności min 240l, zbiornik na adblue min 38l , dodatkowa osłona zbiornika na paliwo
· Zarzadzanie obrotami – tempomat obrotów, min 2 prędkości 
2. Układ napędowy i osie
· Przekładnia: min  24 przód x 24 tył ,  MIN 8 BIEGÓW POD OBCIĄŻENIEM lub Bezstopniowa  
· Prędkość maksymalna: Minimum 40 km/h osiągane przy obniżonych (ekonomicznych) obrotach silnika (funkcja ECO).
· Oś przednia: Amortyzowana 
· Funkcja sprzęgła w hamulcu . 
3. Układ hydrauliczny i tylny podnośnik (TUZ)
· Pompa hydrauliczna: Układ zamknięty, z pompą o zmiennym wydatku o wydajności minimum 145 l/min. 
· Zawory hydrauliki zewnętrznej: Minimum 3 pary 6 gniazd) z tyłu, 1 para z przodu ciągnika   sterowane elektronicznie.
· Zawóry miedzyosiowe : min 1 elektroniczny 
· Tylny podnośnik (TUZ): Sterowany elektrohydraulicznie , wyposażony w łącznik górny oraz mechaniczne stabilizatory boczne. O udzwigu min. 7700 kg 
· Sterowanie zewnętrzne: Przyciski sterowania tylnym TUZ, wałkiem WOM oraz minimum jedną parą elektronicznych zaworów hydraulicznych (EHR) umieszczone na tylnych błotnikach.
· Złącze powrotne niskiego ciśnienia 

4. Wał odbioru mocy (WOM)
· Prędkości wałka: Trzy prędkości pracy realizowane z wnętrza kabiny: 540 / 540E / 1000 obr./min.
· Funkcja AUTO WOM – właczanie/ wyłączanie WOM powiązane z pozycją tylnych ramion 
5. Przedni podnośnik (TUZ) i osprzęt przedni
· Przedni TUZ: Podnośnik przedni fabryczny z hakiem holowniczym z przyciskami do podnoszenia i opuszczania , podłączony konstrukcyjnie pod zawory międzyosiowe hydrauliczne,.o udzwigu min. 3000kg sterowany za pomocą joysticka, 
6. Kabina i komfort operatora
· Typ kabiny: bezpieczna, z panelem/oknem w dachu zapewniającym widoczność do góry, amortyzowana mechanicznie lub pneumatycznie, poziom hałasu wewnątrz kabiny nie większy niż 70 dB(A).
· Fotel operatora: Pneumatyczny, z amortyzacją 
· Sterowanie ciągnikiem:  joystick zintegrowany z podłokietnikiem wielofunkcyjnym, umożliwiający zmianę kierunku jazdy (rewers) oraz zmianę prędkości/zakresów pracy przekładni, obsługę min 1 pary hydrauliki oraz tylnego podnośnika .
· Wskaźniki: wyświetlacz parametrów pracy ( m.in. temp. silnika, prędkość jazdy, stan układu hydraulicznego)  umieszczony na przednim słupku kabiny (słupek A).
· Klimatyzacja: Manualna, fabryczna.
· Oświetlenie robocze: Pełny pakiet oświetlenia roboczego w technologii LED – minimum 8 reflektorów zamontowanych na dachu. Dodatkowo wysokie światła drogowe zamontowane na słupkach kabiny (do pracy z przednim osprzętem).
· Bezpieczeństwo: Fabryczna lampa ostrzegawcza (tzw. kogut) w technologii LED, samowyłączające się kierunkowskazy z alarmem dźwiękowym, zestaw bezpieczeństwa (młotek do szyb, uchwyt na gaśnicę). Gaśnica  oraz trójkąt ostrzegawczy 
· Kabina: 4 słupkowa
· Radio: fabryczne radio z bluetooth 
· Fotel pasażera  - homologacja kabiny na 2 osoby 
· Skórzana kierownica  
· Wycieraczka szyby tylnej i przedniej 
7. Układ hamulcowy i zaczepy transportowe
· Hamulce przyczep: Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa 
· Zaczepy: Zestaw zaczepów transportowych montowany na szynie przesuwnej pionowej: zaczep automatyczny oraz dolny zaczep polowy (rolniczy) sworzniowy 
8. Koła i ogumienie
· Koła przednie: Opony rolnicze bezdętkowe o profilu minimum 460/65 R28 montowane na felgach stałych.
· Koła tylne: Opony rolnicze bezdętkowe o profilu minimum 600/65 R38 montowane na felgach stałych. 
· Błotniki przednie dynamiczne : min 460mm
     9. Masy I wymiary 
· Rozstaw osi min. 2620 mm max 2700mm 
· Dopuszczalna masa całkowita:  min 9500kg 
· Długość maksymalna z opuszczonymi cięgłami przód oraz tył – max 5200mm
10. Pozostałe wymagania/wyposażenie

•	Autoryzowany serwis stacjonarny w promieniu 80 km od siedziby Zamawiającego
•	obciążniki przód min. 750 kg.
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