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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Warunki bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego

	1. Wymagania ogólne

	1
	Fabrycznie nowy (rok produkcji 2026) drogowy środek transportu sanitarnego - ambulans drogowy typu A1/A2 według normy zharmonizowanej PN-EN 1789. 

Pojazd musi mieć ważne świadectwo homologacji jako pojazd specjalny - ambulans sanitarny. Wszystkie elementy mocowania sprzętu medycznego, noszy oraz foteli w przedziale medycznym muszą posiadać certyfikaty potwierdzające spełnianie testu zderzeniowego o sile 10 G zgodnie z normą PN-EN 1789.

	2
	Furgon blaszany, z drzwiami bocznymi przesuwnymi po prawej stronie oraz tylnymi drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi - kąt otwarcia min. 180 stopni

	3
	Kolor bazowy nadwozia: biały, żółty

	2. Parametry podwozia i układu napędowego

	4
	Napęd na cztery koła (4x4) (stały lub dołączany automatycznie/manualnie)

	 5
	Silnik: jednostka wysokoprężna, spełniająca aktualną normę spalin EURO 6 o mocy minimalnej 150 KM.

Pojemność skokowa  silnika min. 2300 cm³ 

	6
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu od 2850 kg do 3500 kg

	7
	Całkowita długość pojazdu min. 5200 mm max. 6000 mm

	8
	Skrzynia biegów: manualna (minimum 6-biegowa) lub automatyczna

	9
	Systemy bezpieczeństwa: 

- ABS, ESP (system stabilizacji toru jazdy), ASR (system kontroli trakcji), 

- wspomaganie układu kierowniczego,

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. 

	10
	Komfort kabiny kierowcy: 

- klimatyzacja fabryczna,

- elektrycznie sterowane szyby i lusterka boczne (podgrzewane),

- centralny zamek,

- fabryczny system radiowy z łącznością Bluetooth.

	11
	Ambulans musi posiadać zintegrowane, otwarte przejście komunikacyjne łączące kabinę kierowcy z przedziałem medycznym. Rozwiązanie to zapewni stały, bezpośredni kontakt wzrokowy i słuchowy między kierowcą a zespołem medycznym oraz umożliwi szybkie przejście do pacjenta od wewnątrz pojazdu. 



	12
	Szyby tylne i tylne boczne :  

	
	a) Wszystkie drzwi z szybami, w tym:

· szyby w części przedniej ( kierowca i pasażer) otwierane elektrycznie

· pozostałe przeszklenia szybami stałymi  

	
	b) Pozostałe ściany samochodu – przeszklone szybami stałymi 

	
	c) Szyby tylne i tylne boczne fabrycznie przyciemnione 

	
	d) Tylna szyba podgrzewana

	3. Przedział Medyczny (Zabudowa Sanitarna)

	13
	Konstrukcja wnętrza:
- izolacja termiczna i akustyczna ścian, sufitu oraz drzwi przedziału sanitarnego,

- ściany i sufit wyłożone materiałem gładkim, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekujących (np. kompozyt ABS lub aluminium lakierowane).

- podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, wodoodporną, odporną na ścieranie, wywiniętą na ściany boczne na wysokość min. 100 mm i szczelnie zgrzaną. 

	14
	Konfiguracja przestrzeni (Standard A1/A2):
- miejsce centralne na nosze główne wraz z atestowaną lawetą (podstawa noszy).

- minimum 2 certyfikowane fotele M1 w przedziale medycznym dla personelu/pacjentów siedzących, wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, tapicerka zmywalna.

- konstrukcja meblowa (szafki) po lewej stronie, zabezpieczona przed wypadaniem zawartości w trakcie jazdy. 

	15
	Klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja:
- niezależna od kabiny kierowcy klimatyzacja przedziału medycznego,

- ogrzewanie niezależne (postojowe typu powietrznego – np. Webasto) o mocy dopasowanej do kubatury.

- wentylator dachowy (nawiewno-wywiewny) sterowany z panelu w przedziale medycznym.

	16
	Instalacja tlenowa:
- uchwyt montażowy na min. jedną butlę tlenową (o pojemności min. 10l) z zabezpieczeniem zderzeniowym,

- instalacja rozprowadzająca tlen zakończona minimum jednym punktem poboru tlenu                     w standardzie AGA (na ścianie bocznej przy noszach).

	17
	Instalacja elektryczna i oświetlenie:
- dodatkowy akumulator (głębokiego rozładowania) z układem automatycznego ładowania   podczas pracy silnika oraz z gniazda zewnętrznego 230V,

- oświetlenie wnętrza w technologii LED (ogólne jasne oraz stłumione do jazdy nocnej),

- gniazda zasilające: min. 2x 12V oraz min. 2x 230V w przedziale medycznym,

- zewnętrzne gniazdo 230V do ładowania akumulatorów pojazdu w standardzie DEFA/Magne Code (z systemem automatycznego rozłączenia po przekręceniu stacyjki).

	4. Sygnalizacja ostrzegawcza (Optyczno-Dźwiękowa)

	18
	Sygnalizacja świetlna LED:
- belka niskoprofilowa LED barwy niebieskiej zamontowana na dachu pojazdu z przodu,

- dodatkowe lampy ostrzegawcze LED wbudowane w grill przedni (min. 2 sztuki),

- lampa ostrzegawcza LED (tzw. "pachołek" lub moduł zintegrowany) z tyłu pojazdu.

	19
	Sygnalizacja dźwiękowa: 

- generator sygnałów uprzywilejowania o mocy min. 100W z możliwością zmiany tonów (le-lo, wilk, pies) i funkcją mikrofonu (podawanie komunikatów głosowych)

	5. Wyposażenie medyczne i transportowe

	20
	Nosze główne z transporterem:
- nosze dedykowane do ambulansów, zgodne z normą PN-EN 1865.

- udźwig min. 180 kg, 

- regulacja wysokości,

- regulacja podgłówka,

- komplet pasów mocujących pacjenta oraz materac łatwy w dezynfekcji,

- laweta pod nosze z blokadą mechaniczną i mechanicznym najazdem. 

	21
	Krzesełko transportowe/kardiologiczne:
Składane, wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz rozkładane rączki/uchwyty do przenoszenia pacjenta po schodach.

	22
	Pojazd musi być wyposażony w wewnętrzną/zewnętrzną rampę najazdową do załadunku wózków inwalidzkich, składaną manualnie/teleskopowo/hydraulicznie. 

	23
	Rampa musi posiadać powierzchnię antypoślizgową o wysokim współczynniku tarcia oraz zabezpieczenia boczne (krawężniki) chroniące przed zsunięciem się wózka.

	24
	Konstrukcja platformy musi być wykonana z lekkich i wytrzymałych stopów (np. aluminium), odpornych na korozję i czynniki chemiczne (dezynfekcja). Nośność (udźwig) rampy nie może być mniejsza niż 350 kg.

	6. Inne parametry

	25
	Opony zimowe na felgach stalowych – komplet  nie starsze niż 26 tyg. od dnia odbioru

	26
	Opony letnie na felgach stalowych  - komplet  nie starsze niż 26 tyg. od dnia odbioru

	27
	  Hak holowniczy

	28
	W  Dywaniki gumowe dla I , II, III rzędu siedzeń .

	29
	Wycieraczka tylnej szyby

	30
	Podgrzewane boczne lusterka, sterowane i składanie elektrycznie. 

	31
	System audio Bluetooth, radioodtwarzacz wraz z min. 4 głośnikami.

	32
	Światła przeciwmgielne 

	33
	Czujnik światła i deszczu 

	34
	Światła do jazdy dziennej LED

	35
	Nawigacja 

	36
	Lusterko wsteczne wewnętrzne.

	37
	Ochronna listwa tylnego zderzaka

	38
	Apteczka samochodowa 

	39
	Pełnowymiarowe koło zapasowe

	40
	Zestaw narzędzi fabrycznych i podnośnik

	41
	Gaśnica minimum 2 kg

	42
	Trójkąt ostrzegawczy

	43
	Gniazda zasilania typu zapalniczka z zaślepkami i wejście  USB w kabinie kierowcy i  z tyłu pojazdu – zasilanie gniazd uniemożliwiające rozładowanie akumulatora

	44
	Immobiliser. 

	45
	Centralny zamek 

	46
	Gwarancja na pojazd w tym silnik i podzespoły oraz powłokę lakierniczą (min. 24 m-ce)                      i perforację elementów nadwozia (min. 60 m-cy)

	47
	Dostawa samochodu do siedziby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój zatankowanego do pełna paliwem. 


