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		         Załącznik nr 4 do SWZ
GP.271.26.2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. [bookmark: _Hlk152835429]Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (przyczepa jednoosiowa, ładowacz czołowy).
2. Ciągnik wraz z wyposażeniem i osprzętem musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń oraz kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Oferowany ciągnik, ładowacz czołowy, przyczepa jednoosiowa oraz pozostałe wyposażenie muszą być ze sobą kompatybilne i przystosowane do współpracy.
4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania innego miejsca dostawy na terenie gminy Kobiór.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uruchomienia ciągnika, przeprowadzenia szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z zakresu jego obsługi 
i eksploatacji oraz przekazania wymaganej dokumentacji.
6. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do:
· Udzielenia Zamawiającemu min. 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia (cały sprzęt łącznie z podzespołami, ciągnik, ładowacz czołowy, przyczepa jednoosiowa); Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na zasadach opisanych w SWZ.
· Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą ciągnika rolniczego przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację, tj.:
· komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
· apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy,
· dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,
· dokumentację niezbędną do zarejestrowania ciągnika rolniczego (w tym świadectwo homologacji oraz certyfikat unijny) zgodne z obowiązującymi przepisami,
· książkę gwarancyjną w języku polskim,
· fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji ciągnika rolniczego w języku polskim,
· książkę przeglądów serwisowych,
· wykaz punktów serwisowych na terenie kraju,
· inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, 
a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu. 
· Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przyczepy jednoosiowej przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację, tj.:
· dokumentację niezbędną do zarejestrowania przyczepy jednoosiowej (w tym certyfikat homologacji oraz certyfikat unijny)zgodne z obowiązującymi przepisami,
· książkę gwarancyjną w języku polskim,
· fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
· inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, 
a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu. 
· Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą ładowacza czołowego przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty tj.:
· książkę gwarancyjną w języku polskim,
· fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim,
· książkę przeglądów serwisowych,
· inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy.
7. Oferowany ciągnik oraz pozostały osprzęt wymieniony w specyfikacji mają być ze sobą kompatybilne, przystosowane do współpracy.
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	MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	I. Ciągnik

	Rok produkcji
	nie starszy niż IV kwartał roku 2025

	1. Silnik i norma emisji spalin

	1.1.
	Rodzaj paliwa
	olej napędowy (Diesel)

	1.2
	Liczba cylindrów
	3 lub 4 cylindry 

	1.3.
	Pojemność skokowa silnika
	w zakresie od 1600 cm3 do 3000cm3

	1.4.
	Moc maksymalna silnika
	w zakresie od 50 KM do 62 KM

	1.5.
	Maksymalny moment obrotowy
	nie mniejszy niż 160 Nm

	1.6.
	Układ zasilania 
	wtrysk bezpośredni wysokiego ciśnienia typu CommonRail sterowany elektronicznie

	1.7.
	Doładowanie 
	turbosprężarka 

	1.8.
	Norma emisji spalin
	Stage V

	1.9.
	System oczyszczania spalin
	Filtr cząstek stałych (DPF), katalizator (DOC)

	1.10.
	Pojemność zbiornika paliwa
	Minimum 40 litrów

	2. Układ napędowy i przekładnia

	2.1.
	Skrzynia biegów
	W pełni mechaniczna, zsynchronizowana 

	2.2.
	liczba biegów (przód/ tył)
	16 / 16: 4 biegi + 4 zakresy

	2.3.
	Typ napędu
	4WD / 4x4 

	2.4.
	Prędkość maksymalna
	minimum 30km/h

	2.5.
	Układ nawrotny
	rewers mechaniczny, zsynchronizowany

	2.6.
	Blokada mechanizmów różnicowych
	100% blokada osi, sterowana elektrohydraulicznie lub mechanicznie

	2.7.
	Układ hamulcowy
	Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej. Ciągnik wyposażony w dwuprzewodową pneumatyczną instalację hamulcową do przyczep, w pełni kompatybilną z oferowaną przyczepą.

	3. Wał Odbioru Mocy (WOM)

	3.1.
	Rodzaj i sterowanie
	tylny i przedni wał odbioru mocy (WOM) 

	3.2.
	Prędkości obrotowe WOM tylny
	minimum dwie prędkości, w tym podstawowa prędkość  540 obr./min

	4. Układ hydrauliczny i podnośnik (TUZ)

	4.1
	Wydajność układu 
	System wyposażony w podwójną pompę hydrauliczną o łącznym przepływie nie mniejszym niż 45 l/min ( w tym dedykowana sekcja/pompa dla wspomagania układu kierowniczego)

	4.2.
	Liczba wyjść hydraulicznych (z tyłu)
	minimum 4 wyjścia (2 pary szybkozłączy podwójnego działania)

	4.3.
	Sterowanie podnośnikiem 
	tylny podnośnik hydrauliczny sterowany mechanicznie z regulacją pozycyjną i siłową  

	4.4.
	Udźwig tylnego podnośnika (TUZ)
	nie mniejszy niż 1200 kg w osi końcówek cęgieł

	4.5.
	Kategoria tylnego TUZ
	Kategoria I lub II

	4.6.
	Rozdzielacz hydrauliczny (wyposażenie pod ładowacz)
	Dedykowany do obsługi ładowacza czołowego, sterowany za pomocą joysticka zamontowanego w kabinie

	4.7.
	TUZ przedni
	kat.I lub II udźwig min.600 kg wyposażony w gniazda hydrauliczne + gniazdo elektryczne

	4.8.
	Zaczepy 
	Zaczep polautomatyczny CEE montowany na sworznie

	5. Kabina

	5.1.
	Typ kabiny
	oryginalna, bezpieczna, zamknięta, fabrycznie przeszklona, czterosłupkowa, zamontowana na elementach tłumiących drgania

	5.2.
	Wyposażenie kabiny
	fabryczna klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja, wycieraczki szyb (przód i tył), fabryczne przygotowanie do montażu radia

	5.3.
	Fotel operatora
	amortyzowany, wyposażony w pasy bezpieczeństwa

	5.4.
	Oświetlenie 
	Pełne oświetlenie drogowe oraz dodatkowe reflektory robocze (minimum 2 z przodu i 2 z tyłu), urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; 

	6. Wymiary, masy i ogumienie

	6.1.
	Rozstaw osi
	maksymalnie 1900 mm (zapewniający wysoką zwrotność maszyny)

	6.2.
	Szerokość całkowita ciągnika 
	w przedziale od 1350 mm do 1650 mm (w zależności od ogumienia)

	6.3.
	Koła, opony, błotniki
	felga regulowana, skręcana, 
ogumienie 4WD: oś przednia w rozmiarze od 260/70 R16 do 280/70 R 16; oś tylna w rozmiarze od 340/70 R24 do 360/70 R24
wyposażenie w błotniki przednie oraz przedłużenie błotników tylnych do kabiny

	6.4.
	Dodatkowe dociążenie osi tylnej
	Ciągnik wyposażony w fabryczny zestaw obciążników montowanych bezpośrednio w gniazdach felg kół tylnych (minimum 2 sztuki obciążników – po 1 sztuce na każde koło tylne) o łącznej masie balastowej dopasowanej przez producenta do bezpiecznej pracy z oferowanym ładowaczem czołowym 

	6.5.
	Masa własna ciągnika (bez osprzętu)
	w zakresie od 1550 kg do 1900 kg

	II. Ładowacz czołowy TUR

	 fabrycznie nowy, nieużywany, pozbawiony wad i uszkodzeń, posiadający niezbędne wyposażenie umożliwiające używanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami

	1. Konstrukcja i montaż

	1.1.
	Konstrukcja wsporcza
	Idealnie dopasowana do ramy oferowanego modelu ciągnika, zapewniająca optymalne rozłożenie mas i pełną widoczność z kabiny

	1.2.
	System montażu/demontażu
	Szybkosprzęgający wysięgnik z ramy nośnej (samonastawny, bez użycia narzędzi)

	1.3.
	Stopki podporowe
	Zintegrowane z konstrukcją ładowacza, umożliwiające bezpieczne odstawienie wysięgnika

	2. Parametry robocze, sterowanie i amortyzacja

	2.1.
	Udźwig 
nominalny w osi obrotu
	nie mniejszy niż 800 kg

	2.2.
	Maksymalna wysokość podnoszenia
	Nie mniejsza niż 2,4 m

	2.3.
	Liczba sekcji roboczych
	Minimum 2 sekcje hydrauliczne

	2.4.
	Sterowanie
	Joystick

	2.5.
	System poziomowania
	samopoziomowanie

	2.6.
	Układ amortyzacji
	hydrauliczny amortyzator wstrząsów o konstrukcji tłokowej

	
	Mocowanie
	EURO

	3. Osprzęt 

	3.1.
	Łyżka uniwersalna
	Szerokość dostosowana gabarytowo do szerokości ciągnika, objętość zasypowa minimum 0,2 m3

	III. Przyczepa jednoosiowa

	1. Konstrukcja i układ jezdny

	1.1.
	Typ przyczepy
	jednoosiowa, fabrycznie nowa, o konstrukcji wzmocnionej

	1.2.
	Ładowność 
	3500 kg 

	1.3.
	Dyszel
	sztywny, z regulacją wysokości oka zaczepu, z okiem ϕ40, przystosowany do sprzęgania z oferowanym ciągnikiem

	1.4.
	Podpora dyszla 
	Mechaniczna, wykręcana/składana

	1.5. 
	Oś jezdna
	Pojedyncza, przystosowana do prędkości minimum 30 km/h

	2. Skrzynia ładunkowa i wywrót

	2.1.
	System wywrotu
	trójstronny

	2.2.
	Wymiary wewnętrzne skrzyni
	szerokość 1860 mm ( z tolerancją +/- 20 mm); długość w przedziale od 2800 mm do 3400 mm

	2.3.
	Pojemność ładunkowa 
	5,5 do 6,5 m3

	2.4.
	Burty i nadstawki
	burty otwierane i uchylane, wysokość burt minimum 400 mm lub 500 mm, nadstawki 500 mm

	2.5.
	Podłoga skrzyni
	grubość blachy podłogi minimum 3 mm

	2.6.
	Konstrukcja podwozia
	Koła jezdne umieszczone pod skrzynią ładunkową

	3. Bezpieczeństwo i instalacje

	3.1.
	Układ hamulcowy
	Pneumatyczny, dwuprzewodowy (kompatybilny z instalacją pneumatyczną oferowanego ciągnika) oraz dodatkowy mechaniczny hamulec postojowy

	3.2.
	Instalacja elektryczna
	Napięcie 12V, pełne oświetlenie drogowe, tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny (trójkąt)

	3.3.
	Wyposażenie dodatkowe
	Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy, kliny pod koła (2 szt.)



*Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje minimalne wymagania dla ciągnika wraz z osprzętem. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
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