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Załącznik nr 6 do SWZ
Znak sprawy: 5/CW/PGKGrodzisko
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OFEROWANYCH
(przedmiotowy środek dowodowy - pkt 8.2 SWZ)
	Nazwa zamówienia:
	„Dostawa i wdrożenie rozwiązań cyberbezpieczeństwa OT dla PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym” w ramach projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej w Gminie Grodzisko Dolne”

	Znak sprawy:
	5/CW/PGKGrodzisko



Wykonawca wpisuje producenta i model każdego urządzenia oraz oferowaną wartość każdego parametru (liczbę lub „TAK” dla wymagań funkcjonalnych). Zestawienie jest podstawą oceny zgodności oferty z OPZ; Zamawiający nie wymaga kart katalogowych. Zestawienie podlega uzupełnieniu na zasadach art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
Dostawa i wdrożenie urządzeń i systemów OT (rozdział 2 OPZ)
2.1 Stacja przesiadkowa OT
Wariant: ☐ stacja robocza fizyczna (producent / model: ……………………………)   ☐ maszyna wirtualna (środowisko wirtualizacyjne: ……………………………)
	Lp.
	Parametr wymagany (pkt 2.1 OPZ)
	Wartość oferowana

	1
	Procesor: wynik PassMark CPU Mark (Multi-Thread) min. 10 000 pkt lub w teście równoważnym - podać model procesora i wynik (w wariancie wirtualnym: procesor hosta)
	

	2
	Liczba rdzeni min. 4 (w wariancie wirtualnym min. 4 vCPU), częstotliwość bazowa min. 2,0 GHz, wirtualizacja sprzętowa (Intel VT-x / AMD-V lub równoważna)
	

	3
	Pamięć operacyjna min. 16 GB
	

	4
	Dysk systemowy SSD min. 256 GB (w wariancie wirtualnym zasób na nośnikach SSD)
	

	5
	Protokoły dostępu zdalnego - co najmniej dwa spośród: VPN, RDP, SSH v2 (podać)
	

	6
	MFA oraz RBAC z odrębnymi rolami dla techników terenowych i menadżerów - TAK/NIE
	

	7
	Integracja z LDAP lub Active Directory lub równoważnymi - TAK/NIE
	

	8
	Hardening systemu operacyjnego wg CIS Benchmarks lub równoważnych oraz kontrola integralności - TAK/NIE
	



2.2-2.3 Usługa prywatnego APN
	Lp.
	Parametr wymagany (pkt 2.2-2.3 OPZ)
	Wartość oferowana

	9
	Operator sieci komórkowej świadczący usługę prywatnego APN
	

	10
	Sposób połączenia APN z siecią Zamawiającego (szyfrowany tunel przez Internet, łącze dedykowane operatora albo router z kartą SIM w tym samym APN) - podać
	

	11
	Podjęcie działań po zgłoszeniu awarii usługi prywatnego APN najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) - TAK/NIE
	



Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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