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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania „Modernizacja akustyczna i przebudowa pomieszczenia MOK 
w Zambrowie w celu poprawy warunków prowadzenia edukacji kulturalnej”.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, akustycznych, elektrycznych 
i sanitarnych związanych z dostosowaniem pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Zambrowie do funkcji studia przeznaczonego do produkcji muzycznej, w celu poprawy warunków prowadzenia edukacji kulturalnej.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane i wykończeniowe, wykonanie rozwiązań poprawiających właściwości akustyczne pomieszczenia, wykonanie
 i dostosowanie instalacji elektrycznych oraz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
a także dostawę i montaż kamery kopułkowej przeznaczonej do podglądu dla realizatora.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami mającymi zastosowanie do realizowanych robót.
3. Zakres przedmiotu zamówienia
3.1. Roboty budowlane, wykończeniowe i akustyczne
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1. wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i demontażowych;
2. przygotowanie i wyrównanie podłoży oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych;
3. wykonanie zabudów i okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej;
4. wykonanie sufitów podwieszanych oraz warstw izolacji przeciwdźwiękowej przewidzianych w dokumentacji;
5. wykonanie rozwiązań akustycznych, w tym montaż ustrojów akustycznych wskazanych w dokumentacji projektowej;
6. wykonanie niezbędnych uszczelnień, obróbek i zabezpieczeń narożników;
7. wykonanie prac gruntujących, malarskich i wykończeniowych;
8. wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej o właściwościach antystatycznych 
i akustycznych;
9. wykonanie lub wymianę wskazanych w dokumentacji elementów stolarki drzwiowej, wraz z niezbędnymi pracami montażowymi i wykończeniowymi.
Zastosowane rozwiązania powinny odpowiadać założeniom projektowym dotyczącym dostosowania pomieszczenia do działalności studyjnej i poprawy jego właściwości akustycznych.
3.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej, w szczególności:
1. wykonanie i dostosowanie rozdzielnic oraz montaż przewidzianych zabezpieczeń 
i osprzętu elektrycznego;
2. wykonanie tras kablowych, bruzd oraz ułożenie przewodów;
3. wykonanie instalacji gniazd elektrycznych, w tym gniazd przeznaczonych do zasilania urządzeń;
4. wykonanie instalacji oświetleniowej, wraz z montażem opraw oświetleniowych;
5. wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
6. wykonanie okablowania oraz infrastruktury niezbędnej do podłączenia urządzeń audio-wideo i teletechnicznych;
7. montaż szaf wiszących typu rack oraz przewidzianych w dokumentacji paneli przyłączeniowych i krosowych;
8. wykonanie tras i połączeń dla przewodów sieciowych, wideo, audio, AES/EBU, głośnikowych i sterowniczych, zgodnie z dokumentacją projektową;
9. wykonanie niezbędnych sprawdzeń, pomiarów i prób instalacji elektrycznych.
Po zakończeniu prac należy przeprowadzić wymagane sprawdzenia i pomiary oraz zapewnić prawidłowe działanie wykonanych instalacji.
3.3. Instalacje sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac instalacyjnych związanych z dostosowaniem pomieszczenia, w tym:
1. demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników, zgodnie z dokumentacją projektową;
2. wykonanie niezbędnych zmian w odcinkach instalacji centralnego ogrzewania;
3. montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora;
4. wykonanie instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzania skroplin;
5. przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji chłodniczej, wykonanie próżni technicznej oraz napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym;
6. wykonanie instalacji wentylacyjnej, obejmującej przewody wentylacyjne, wentylatory, tłumiki akustyczne, przepustnice, regulator wydatku powietrza oraz elementy nawiewne i wywiewne;
7. wykonanie wymaganej izolacji przewodów;
8. przeprowadzenie prób, pomiarów, regulacji i uruchomienia wykonanych instalacji.
Wszystkie instalacje należy wykonać i uruchomić zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami właściwymi dla zastosowanych urządzeń i materiałów.
3.4. Dostawa i montaż kamery kopułkowej do podglądu dla realizatora
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, podłączenie, konfigurację 
i uruchomienie jednej kamery kopułkowej przeznaczonej do podglądu dla realizatora.
Kamera powinna spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne:
· przetwornik obrazu: 1/2,8 cala;
· czułość: 0,01 lx w kolorze oraz 0 lx przy włączonym oświetleniu IR;
· obiektyw o ogniskowej 2,8 mm, zapewniający kąt widzenia co najmniej zgodny 
z parametrami: 110° w poziomie i 60° w pionie;
· automatyczny filtr podczerwieni, funkcja dzień/noc oraz oświetlenie IR o zasięgu 30 m;
· funkcje poprawy obrazu, w tym DWDR, redukcja szumów 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI i Defog;
· obsługa kompresji wideo H.264, H.264+, H.265 i H.265+;
· rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 1920 × 1080 pikseli;
· obsługa strumienia głównego w rozdzielczości 1080p z prędkością 25 kl./s przy częstotliwości 50 Hz;
· inteligentna analiza obrazu obejmująca co najmniej detekcję ruchu i człowieka oraz funkcje wykrywania zdarzeń wskazane w specyfikacji;
· obsługa protokołów sieciowych, w tym TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP i IPv6;
· zgodność ze standardem ONVIF 2.6, Profile S;
· interfejs sieciowy RJ45 10/100 Mb/s;
· wbudowany mikrofon oraz obsługa mobilnego podglądu na urządzeniach z systemami iOS i Android;
· gniazdo kart microSD obsługujące karty o pojemności do 128 GB;
· zasilanie DC 12 V ± 10% oraz PoE zgodne z IEEE 802.3af;
· pobór mocy nie większy niż 7 W;
· stopień ochrony IP67;
· zakres temperatur pracy od -30°C do +60°C;
· wymiary około Ø102 × 82,4 mm oraz masa nie większa niż 355 g.
Kamera powinna umożliwiać uzyskanie obrazu pozwalającego na podgląd dla realizatora. Wykonawca zobowiązany jest zamontować kamerę w miejscu przewidzianym 
w dokumentacji, wykonać wymagane podłączenia do istniejącej lub wykonywanej infrastruktury, skonfigurować urządzenie oraz sprawdzić poprawność jego działania.
W ramach realizacji tego zakresu należy uwzględnić wszystkie materiały, elementy montażowe i czynności niezbędne do prawidłowego uruchomienia kamery oraz zapewnienia możliwości korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.


3.5. Sprawdzenia, pomiary i uruchomienie
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych prób, sprawdzeń i pomiarów wykonanych instalacji, uruchomienia zamontowanych urządzeń oraz potwierdzenia prawidłowego działania zrealizowanych rozwiązań.
Zakres prac obejmuje również wykonanie badań i pomiarów powykonawczych parametrów akustycznych pomieszczenia studia, zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonane prace powinny zostać przygotowane do odbioru, a zastosowane materiały 
i urządzenia powinny posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ich właściwości 
i dopuszczenie do stosowania, odpowiednio do rodzaju materiału lub urządzenia.
4. Wymagania ogólne
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace objęte zamówieniem w sposób kompletny, zgodnie z dokumentacją zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.
2. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia muszą być nowe, odpowiednie do przewidzianego zastosowania oraz posiadać wymagane dokumenty, atesty, deklaracje lub certyfikaty, jeżeli są wymagane przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty materiałów, urządzeń, transportu, montażu, podłączenia, konfiguracji, uruchomienia, wymaganych prób i pomiarów oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy orientacyjnemu przedstawieniu zakresu planowanych prac. Nie stanowi samodzielnej podstawy do określenia pełnego zakresu zobowiązania Wykonawcy ani do wyceny robót z pominięciem dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentów zamówienia.
5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Dokumentacja określająca szczegółowy zakres zamówienia
Szczegółowy zakres robót, wymagania techniczne, rozwiązania materiałowe, parametry instalacji oraz sposób wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa oraz pozostałe załączniki do SWZ, w tym niniejszy OPZ.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji zamówienia 
i uwzględnić jej wymagania przy przygotowaniu oferty oraz realizacji zamówienia.

Kod CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
44112600-4 Izolacja dźwiękoszczelna
44212329-1 Ekrany ochronne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo


