OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DRONY
Wersja po weryfikacji dostępności i konkurencyjności rynku, 6 października 2026 r.
Założenie redakcyjne: zachowano większość parametrów źródłowych, a korekty polegają głównie na rozszerzeniu zakresów i funkcjonalnym opisaniu cech, które w pierwotnej wersji nadmiernie zawężały rynek.
Pozycja 1. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) – 18 szt.
	Lp.
	Parametr / wymaganie
	Minimalny opis / wymaganie

	1
	Przedmiot zamówienia
	Bezzałogowy statek powietrzny (dron) z kamerą, przeznaczony do zdjęć i nagrań wideo z powietrza.

	2
	Masa startowa
	Nie więcej niż 250 g.

	3
	Czas lotu
	Nie mniej niż 28 minut.

	4
	Czas zawisu
	Nie mniej niż 26 minut.

	5
	Prędkość lotu
	Nie mniej niż 13 m/s.

	6
	Odporność na wiatr
	Nie mniej niż 10 m/s.

	7
	Maksymalna wysokość miejsca startu
	Nie mniej niż 4000 m n.p.m.

	8
	Temperatura pracy
	Zakres obejmujący co najmniej 0°C do +40°C; dopuszcza się szerszy zakres.

	9
	Kamera
	Matryca CMOS o wielkości nie mniejszej niż 1/2 cala.

	10
	Rozdzielczość zdjęć
	Nie mniej niż 12 MP.

	11
	Rozdzielczość nagrywania
	Nie mniej niż 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s.

	12
	Format zdjęć
	JPEG oraz format bezstratny/RAW, w tym DNG lub równoważny.

	13
	Format nagrań
	MP4 lub inny powszechnie obsługiwany format kontenerowy o równoważnej funkcjonalności.

	14
	Stabilizacja obrazu
	Mechaniczny gimbal 3-osiowy.

	15
	Funkcje obrazu
	Obsługa HDR dla zdjęć lub nagrań wideo.

	16
	Pozycjonowanie
	Wbudowany system pozycjonowania satelitarnego oraz system wspomagający precyzyjny zawis.

	17
	Czujniki
	Dolny system wizyjny wspomagający stabilizację lotu i zawis.

	18
	Łączność
	Transmisja radiowa pracująca co najmniej w paśmie 2,4 GHz oraz w paśmie 5 GHz dopuszczonym do użycia w UE.

	19
	Zasięg transmisji
	Nie mniej niż 5 km w wariancie/ustawieniach zgodnych z wymaganiami dla rynku europejskiego.

	20
	Akumulator
	Akumulator litowy umożliwiający uzyskanie deklarowanego czasu lotu.

	21
	Pamięć zewnętrzna
	Obsługa kart pamięci microSD.

	22
	Aparatura sterująca
	W zestawie, umożliwiająca sterowanie dronem oraz podgląd obrazu na żywo, bezpośrednio lub z użyciem urządzenia mobilnego.

	23
	Czas pracy aparatury
	Nie mniej niż 2 godziny.

	24
	Wyposażenie
	Co najmniej: dron, aparatura sterująca, akumulator, zapasowy komplet śmigieł, przewody niezbędne do ładowania i komunikacji, osłona gimbala/kamery oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

	25
	Gwarancja
	Nie mniej niż 24 miesiące.

	26
	Stan
	Produkt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania.



Pozycja 2. Dron z kamerą światła widzialnego i termowizyjną – 2 szt.
	Lp.
	Parametr / wymaganie
	Minimalny opis / wymaganie

	1
	Przedmiot zamówienia
	Bezzałogowy statek powietrzny (dron) z kamerą światła widzialnego oraz kamerą termowizyjną, przeznaczony do inspekcji, dokumentacji i pomiarów temperatury.

	2
	Czas lotu
	Nie mniej niż 35 minut.

	3
	Czas zawisu
	Nie mniej niż 30 minut.

	4
	Prędkość lotu
	Nie mniej niż 21 m/s.

	5
	Odporność na wiatr
	Nie mniej niż 12 m/s.

	6
	Zasięg transmisji obrazu i sterowania
	Nie mniej niż 8 km w wariancie/ustawieniach zgodnych z wymaganiami dla rynku europejskiego.

	7
	Temperatura pracy
	Zakres obejmujący co najmniej -10°C do +40°C; dopuszcza się szerszy zakres.

	8
	Kamera światła widzialnego
	Kamera szerokokątna z matrycą CMOS o wielkości nie mniejszej niż 1/2 cala i rozdzielczości efektywnej nie mniejszej niż 12 MP.

	9
	Kamera z przybliżeniem
	Dodatkowa kamera umożliwiająca obserwację szczegółów odległych obiektów, o rozdzielczości nie mniejszej niż 12 MP, z zoomem optycznym, cyfrowym lub hybrydowym.

	10
	Kamera termowizyjna
	Rozdzielczość nie mniejsza niż 640 × 512 pikseli, częstotliwość odświeżania nie mniejsza niż 30 Hz.

	11
	Funkcje termowizyjne
	Co najmniej punktowy i obszarowy pomiar temperatury, izotermy lub równoważna wizualizacja progów oraz alarm/sygnalizacja przekroczenia wartości progowych.

	12
	Dokładność pomiaru temperatury
	Nie gorsza niż ±3°C lub ±3% wartości pomiaru, zgodnie z warunkami deklarowanymi przez producenta.

	13
	Zakres pomiaru temperatury
	Co najmniej od -20°C do +150°C oraz możliwość pomiaru temperatur do co najmniej +500°C.

	14
	Rozdzielczość nagrywania
	Nie mniej niż 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s. dla kamery światła widzialnego.

	15
	Format zdjęć
	JPEG; dla termowizji dopuszcza się dodatkowo format radiometryczny producenta.

	16
	Format nagrań
	MP4 lub równoważny powszechnie obsługiwany format.

	17
	Stabilizacja obrazu
	Mechaniczny gimbal 3-osiowy.

	18
	Pozycjonowanie
	Wbudowany wielosystemowy GNSS zapewniający stabilny lot i precyzyjny zawis.

	19
	System wykrywania przeszkód
	Wielokierunkowy system wykrywania przeszkód; dopuszcza się czujniki wizyjne, podczerwieni, radarowe lub ich kombinację, zapewniające równoważny efekt bezpieczeństwa.

	20
	Funkcje bezpieczeństwa
	Automatyczny powrót do miejsca startu oraz wspomaganie automatycznego omijania przeszkód podczas lotu.

	21
	Łączność
	Transmisja radiowa obejmująca pasmo 2,4 GHz oraz co najmniej jedno pasmo 5 GHz dopuszczone do użycia w UE.

	22
	Pamięć zewnętrzna
	Obsługa kart pamięci microSD.

	23
	Aparatura sterująca
	W zestawie, ze wbudowanym ekranem dotykowym o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 × 1080, umożliwiająca podgląd obrazu na żywo.

	24
	Czas pracy aparatury
	Nie mniej niż 2,5 godziny.

	25
	Wyposażenie
	Co najmniej: dron, aparatura sterująca, akumulator, ładowarka, przewody do ładowania i komunikacji, komplet śmigieł, osłona kamery/gimbala, karta pamięci lub nośnik równoważny, walizka/etui transportowe oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

	26
	Gwarancja
	Nie mniej niż 24 miesiące.

	27
	Stan
	Produkt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania.



Zasada równoważności: dopuszcza się rozwiązania technicznie równoważne, jeżeli zapewniają co najmniej wskazany efekt użytkowy, bezpieczeństwo, jakość obrazu i funkcjonalność. Parametry wyższe od minimów są dopuszczalne, o ile wymaganie nie ma charakteru maksimum lub zamkniętego zakresu.
