
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ
Numer postępowania: 1/TP/2026
Grupa asortymentowa 1 Komplet systemu nagłośnieniowego
Dostawa kompletu systemu nagłośnieniowego (mikrofony nagłowne z odbiornikami, kolumny głośnikowe, wzmacniacz dźwięku, procesor DSP, komputer do obsługi systemu). 
	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent, model i numer katalogowy
	Wartość netto
PLN
	VAT
stawka % / kwota PLN
	Wartość brutto
PLN

	1
	System bezprzewodowych mikrofonów nagłownych z nadajnikami i odbiornikami
	16 kpl.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	2
	Zestawy głośnikowe – moduły podstawowe
	2 szt.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	3
	Dogłośnienia frontfill oraz linia opóźniająca wraz z wymaganymi elementami montażowymi
	1 kpl.¹
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	4
	Wzmacniacz mocy
	maks. 1 szt.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	5
	Procesor DSP
	1 szt.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	6
	Komputer do obsługi systemu
	1 szt.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	7
	Wymagane oprogramowanie i licencje dla części 1
	1 kpl.¹
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	8
	Pozostałe wymagane akcesoria i elementy połączeniowe, montażowe oraz zasilające dla części 1:
…………………………………….
……………………………………
	1 kpl.¹
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	RAZEM 
	………………
	………………
	………………



¹ Oznaczenie „1 kpl.” obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla zaoferowanego rozwiązania. Należy wyszczególnić ich modele, numery katalogowe i liczbę; OPZ nie określa liczby poszczególnych dogłośnień i akcesoriów.




Grupa asortymentowa 2 Konsoleta mikserska ze skrzynią i tabletem
Dostawa konsolety mikserskiej (w zestawie ze skrzynią transportową typu case i tabletem do obsługi). 
	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent, model i numer katalogowy
	Wartość netto
PLN
	VAT
stawka % / kwota PLN
	Wartość brutto
PLN

	1
	Cyfrowa konsoleta mikserska
	1 szt.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	2
	Stagebox współpracujący z konsoletą – 32 wejścia i 16 wyjść
	1 kpl.²
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	3
	Skrzynia transportowa typu flight case do konsolety
	1 szt.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	4
	Tablet do zdalnej obsługi konsolety
	1 szt.
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	5
	Wymagane oprogramowanie, licencje i akcesoria dla części 2
	1 kpl.²
	……………………
……………………
……………………
	………………
	…… %
………………
	………………

	RAZEM 
	………………
	………………
	………………



² Oznaczenie „1 kpl.” obejmuje elementy niezbędne dla zaoferowanego rozwiązania. Należy wskazać ich modele, numery katalogowe i liczbę. Stagebox uwzględniono w komplecie konsolety zgodnie z pkt 7.4 OPZ.

	Lp.
	Zakres zamówienia
	Wartość netto (zł)
	Kwota VAT (zł)
	Wartość brutto (zł)

	1
	Grupa asortymentowa 1 – komplet systemu nagłośnieniowego
	…………………
	…………………
	…………………

	2
	Grupa asortymentowa 2 – konsoleta mikserska ze stageboxem, skrzynią transportową i tabletem
	…………………
	…………………
	…………………

	
	**RAZEM ZA CAŁOŚĆ
	
	
	



Oferowany okres gwarancji: …………… miesięcy
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji uwzględniany przy ocenie ofert wynosi 48 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany okres gwarancji w pełnych miesiącach.
W przypadku niewskazania okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji wynoszący 24 miesiące, za który oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Okres gwarancji”.
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę 40 punktów, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na cały zaoferowany okres.
Wymagania dla Grupy asortymentowej 1 – DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO

1. System bezprzewodowych mikrofonów nagłownych
1.1. Liczba wymaganych kompletów/kanałów: 16.
1.2. System powinien być przeznaczony do profesjonalnych zastosowań scenicznych i teatralnych.
1.3. Minimalne wymagania funkcjonalne:
1.3.1. Bezprzewodowa transmisja sygnału audio.
1.3.2. Możliwość jednoczesnej pracy wymaganej przez Zamawiającego liczby kanałów.
1.3.3. Praca w zakresie częstotliwości dopuszczonym do użytkowania na terenie Polski.
1.3.4. Możliwość koordynacji częstotliwości wielu jednocześnie pracujących nadajników.
1.3.5. Stabilna transmisja sygnału odpowiednia dla zastosowań scenicznych.
1.3.6. Odbiorniki wyposażone w profesjonalne wyjścia audio.
1.3.7. Możliwość monitorowania podstawowych parametrów pracy systemu.
1.3.8. Nadajniki typu bodypack.
1.3.9. Mikrofony nagłowne przeznaczone do zastosowań teatralnych.
1.3.10. Możliwość niezależnej wymiany mikrofonu i nadajnika.
1.3.11. Możliwość wymiany lub ładowania źródła zasilania.
1.3.12. Czas pracy nadajnika na jednym źródle zasilania – nie krótszy niż 5 godzin.
1.3.13. Dostarczenie niezbędnych anten, zasilaczy, uchwytów i pozostałych elementów umożliwiających prawidłową pracę systemu.
1.4. Wymagania ilościowe i dodatkowe:
1.4.1. Liczba nadajników: 16 szt.
1.4.2. Liczba odbiorników: 16 szt.
1.4.3. Liczba mikrofonów nagłownych: 16 szt.
1.4.4. Wymagana możliwość montażu w racku 19"
1.4.5. Wymagany system dystrybucji antenowej
2. Zestawy głośnikowe
2.1. Liczba urządzeń: 2 szt.
2.2. Zestawy głośnikowe powinny być przeznaczone do profesjonalnego nagłośnienia spektakli teatralnych, wydarzeń scenicznych oraz materiałów muzycznych i słownych.
2.3. Minimalne wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne:
2.3.1. Konstrukcja przeznaczona do profesjonalnych zastosowań nagłośnieniowych.
2.3.2. Pasmo przenoszenia umożliwiające prawidłowe odtwarzanie mowy, muzyki i materiałów dźwiękowych.
2.3.3. Poziom maksymalnego ciśnienia akustycznego odpowiedni do warunków eksploatacji teatralnej.
2.3.4. Charakterystyka kierunkowa umożliwiająca równomierne pokrycie wskazanego obszaru.
2.3.5. Możliwość bezpiecznego montażu zgodnego z przewidywanym sposobem wykorzystania.
2.3.6. Profesjonalne złącza sygnałowe.
2.3.7. Konstrukcja odporna na intensywną eksploatację.
2.4. Wymagane parametry techniczne:
2.4.1. Minimalny maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 142 dB.
2.4.2. Pasmo przenoszenia: 44 Hz – 22 kHz (−6 dB).
2.4.3. Charakterystyka pokrycia: 90° × 60° (1 moduł).
2.4.4. Maksymalna masa jednego modułu: 34 kg.
2.4.5. Minimalna moc jednego modułu AES: 2000 W.
2.4.6. Rodzaj systemu: pasywny.
2.5. Sposób montażu i przeznaczenie:
2.5.1. Montaż z wykorzystaniem dedykowanej ramy.
2.5.2. Uzupełnienie systemu dogłośnieniami w postaci frontfilla oraz linii opóźniającej w celu uzyskania odpowiedniego pokrycia widowni.
3. Wzmacniacz lub wzmacniacze mocy
3.1. Liczba urządzeń: maksymalnie 1 szt.
3.2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
3.2.1. Urządzenie przeznaczone do profesjonalnych systemów nagłośnieniowych.
3.2.2. Liczba kanałów: minimum 8.
3.2.3. Fabryczne presety zapewniające prawidłową i bezpieczną współpracę z zaoferowanymi zestawami głośnikowymi.
3.2.4. Zabezpieczenia wymagane dla profesjonalnych urządzeń nagłośnieniowych.
3.2.5. Możliwość montażu w szafie lub skrzyni rack 19".
3.2.6. Pełna kompatybilność z zaoferowanymi zestawami głośnikowymi oraz pozostałymi elementami systemu.
3.2.7. Możliwość zapisywania i przywoływania konfiguracji.
3.2.8. Możliwość konfiguracji urządzenia za pomocą komputera.
3.2.9. Możliwość komunikacji z urządzeniem przy wykorzystaniu odpowiedniego interfejsu sieciowego, USB lub rozwiązania równoważnego.
4. Procesor DSP
4.1. Liczba urządzeń: 1 szt.
4.2. Procesor DSP powinien być przeznaczony do profesjonalnej obróbki sygnału audio.
4.3. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
4.3.1. Liczba wejść: minimum 4.
4.3.2. Liczba wyjść: minimum 8.
4.3.3. Możliwość korekcji sygnału.
4.3.4. Możliwość filtracji sygnału filtrami FIR.
4.3.5. Możliwość wprowadzania opóźnienia sygnału.
4.3.6. Możliwość limitowania sygnału.
4.3.7. Możliwość regulacji poziomów.
4.3.8. Możliwość zapisywania i przywoływania konfiguracji.
4.3.9. Możliwość konfiguracji urządzenia za pomocą komputera.
4.3.10. Możliwość komunikacji z urządzeniem przy wykorzystaniu odpowiedniego interfejsu sieciowego, USB lub rozwiązania równoważnego.
4.3.11. Pełna kompatybilność z pozostałymi elementami oferowanego systemu.
5. Komputer do obsługi systemu
5.1. Liczba urządzeń: 1 szt.
5.2. Komputer powinien być przeznaczony do konfiguracji, sterowania i obsługi systemu audio oraz, jeżeli będzie to wymagane, do rejestracji materiału dźwiękowego.
5.3. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
5.3.1. Procesor zapewniający stabilną i płynną pracę wymaganego oprogramowania.
5.3.2. Pamięć RAM: minimum 24 GB.
5.3.3. Dysk SSD o pojemności minimum 1000 GB.
5.3.4. Karta sieciowa przewodowa.
5.3.5. Łączność Wi-Fi.
5.3.6. Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia.
5.3.7. System operacyjny kompatybilny z zaoferowanym oprogramowaniem.
5.3.8. Legalna licencja systemu operacyjnego.

Wymagania dla Grupy asortymentowej 2 KONSOLETA MIKSERA ZE SKRZYNIĄ I TABLETEM

1. Cyfrowa konsoleta mikserska
1.1. Cyfrowa konsoleta mikserska powinna być przeznaczona do profesjonalnych zastosowań scenicznych i teatralnych.
1.2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
1.2.1. Możliwość zapisywania ustawień poszczególnych kanałów.
1.2.2. Korekcja parametryczna.
1.2.3. Procesory dynamiki.
1.2.4. Możliwość wykorzystania efektów wewnętrznych lub rozwiązania równoważnego.
1.2.5. Możliwość zdalnego sterowania.
1.2.6. Możliwość współpracy z komputerem.
1.2.7. Możliwość integracji z cyfrowym systemem transmisji audio, jeżeli jest wymagana.
1.2.8. Możliwość rozbudowy liczby wejść i wyjść, jeżeli jest wymagana.
1.2.9. Możliwość szybkiej zmiany ustawień podczas spektaklu.
1.2.10. Interfejs umożliwiający bieżącą kontrolę parametrów pracy.
1.3. Wymagania dodatkowe:
1.3.1. Stagebox: TAK.
1.3.2. Liczba wymaganych wejść stageboxa: 32.
1.3.3. Liczba wymaganych wyjść stageboxa: 16.
1.3.4. Nagrywanie wielośladowe: TAK.
1.3.5. Liczba wymaganych ścieżek jednoczesnego nagrywania: 32.
2. Skrzynia transportowa do konsolety
2.1. Liczba urządzeń: 1 szt.
2.2. Skrzynia transportowa typu flight case musi być przeznaczona do dostarczonej konsolety mikserskiej.
2.3. Minimalne wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne:
2.3.1. Konstrukcja dopasowana do wymiarów zaoferowanej konsolety.
2.3.2. Zabezpieczenie urządzenia przed przemieszczaniem się podczas transportu.
2.3.3. Konstrukcja odporna na wielokrotne użytkowanie.
2.3.4. Metalowe okucia.
2.3.5. Uchwyty transportowe.
2.3.6. Trwałe zamknięcia.
2.3.7. Zabezpieczenie narożników.
2.4. Wymagania dodatkowe:
2.4.1. Koła transportowe
2.4.2. Dodatkowa przestrzeń na akcesoria
3. Tablet do zdalnej obsługi systemu
3.1. Liczba urządzeń: 1 szt.
3.2. Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem przeznaczonym do zdalnej obsługi zaoferowanej konsolety.
3.3. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
3.3.1. Przekątna ekranu: minimum 10 cali.
3.3.2. Pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB.
3.3.3. Aktualny i wspierany system operacyjny.
3.3.4. Obsługa sieci bezprzewodowej umożliwiającej stabilną komunikację z systemem.
3.3.5. Możliwość instalacji i prawidłowego działania oprogramowania sterującego.
3.3.6. Czas pracy na baterii umożliwiający wykorzystanie urządzenia podczas prób i spektakli.
3.3.7. Ładowarka lub zasilacz w zestawie.
3.4. Zamawiający nie określa producenta ani systemu operacyjnego urządzenia, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności z zaoferowanym systemem.

Wymagania dla przedmiotu zamówienia
1. Wymagania ogólne
1.1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz przeznaczone do profesjonalnego użytkowania.
1.2. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych, powystawowych, demonstracyjnych, regenerowanych ani pochodzących z demontażu.
1.3. Oferowane urządzenia muszą pochodzić z aktualnej lub nadal wspieranej przez producenta linii produktowej.
1.4. Urządzenia muszą spełniać wymagania właściwych przepisów i norm dotyczących ich użytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej. Urządzenia wymagające zasilania sieciowego muszą być przystosowane do instalacji elektrycznej stosowanej w Polsce.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne przewody, zasilacze, adaptery, uchwyty, elementy montażowe oraz inne akcesoria wymagane do prawidłowego uruchomienia i użytkowania oferowanego wyposażenia.
1.6. Oferowane rozwiązania muszą być przystosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach profesjonalnej działalności teatralnej.
2. Oprogramowanie i licencje
2.1. Jeżeli prawidłowa obsługa dostarczonego systemu wymaga dodatkowego oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane licencje.
2.2. Dostarczone licencje muszą:
a) pochodzić z legalnego źródła;
b) umożliwiać profesjonalne wykorzystanie oprogramowania przez Zamawiającego;
c) zapewniać pełną funkcjonalność wymaganą w OPZ;
d) zostać zarejestrowane na Zamawiającego, jeżeli wymaga tego producent;
e) posiadać okres obowiązywania wynoszący co najmniej 2 lata;
f) nie wymagać dodatkowych obowiązkowych opłat nieuwzględnionych w ofercie.
2.3. W przypadku oprogramowania bezpłatnego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego prawidłową instalację i konfigurację.
3. Kompatybilność urządzeń
3.1. Wszystkie elementy dostarczone w ramach zamówienia muszą tworzyć kompletny, funkcjonalny i wzajemnie kompatybilny system, zgodnie z wymaganiami OPZ.
3.2. Wykonawca odpowiada za dobór urządzeń i elementów zapewniających wykorzystanie pełnej funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której uruchomienie podstawowych funkcjonalności systemu będzie wymagało zakupu dodatkowych urządzeń, licencji, modułów lub akcesoriów nieujętych w ofercie.
4. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie
4.1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia kompletnego wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
b) wniesienia i rozpakowania urządzeń;
c) wykonania niezbędnych połączeń;
d) konfiguracji urządzeń;
e) uruchomienia dostarczonego systemu;
f) sprawdzenia prawidłowości komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami;
g) instalacji i konfiguracji wymaganego oprogramowania;
h) aktualizacji oprogramowania urządzeń do aktualnych stabilnych wersji, o ile będzie to zasadne;
i) przeprowadzenia testów działania kompletnego systemu;
j) przeprowadzenia instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie wymaganym w OPZ.
5. Instruktaż pracowników Zamawiającego
5.1. Wymagany zakres instruktażu obejmuje:
a) obsługę procesora DSP, w szczególności przygotowywanie, zapisywanie i przywoływanie presetów;
b) obsługę wzmacniacza mocy, w szczególności przygotowywanie, zapisywanie i przywoływanie presetów;
c) konfigurację oraz obsługę połączeń pomiędzy procesorem DSP, wzmacniaczem mocy, tabletem i komputerem.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia
6.1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po:
a) dostarczeniu wszystkich wymaganych urządzeń i elementów;
b) sprawdzeniu kompletności dostawy;
c) sprawdzeniu zgodności dostarczonych urządzeń z ofertą Wykonawcy;
d) sprawdzeniu spełnienia minimalnych parametrów określonych w OPZ;
e) uruchomieniu urządzeń i sprawdzeniu ich wzajemnej współpracy;
f) potwierdzeniu prawidłowego działania systemu;
g) przekazaniu wymaganej dokumentacji, licencji, kart gwarancyjnych i innych dokumentów związanych z dostarczonym wyposażeniem.
6.2. Podstawą odbioru będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.
7. Miejsce realizacji zamówienia
7.1. Miejscem realizacji zamówienia jest Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk.
8. Kalkulacja ceny
8.1. Cena zaoferowana przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty urządzeń, akcesoriów, oprogramowania, licencji, transportu, wniesienia, wykonania połączeń, konfiguracji, uruchomienia, testów oraz wymaganego instruktażu.
8.2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie dodatkowe urządzenia, moduły, interfejsy i akcesoria, których zastosowanie jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności określonej w OPZ.
8.3. Wszystkie wymagane czynności i elementy wyposażenia muszą zostać uwzględnione w cenie części zamówienia, na którą składana jest oferta.
[image: papier firmowy_stopka2]
image1.png
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne tel. 58 349 20 00 Regon: 000288640 info@uck.gda.pl
80-952 Gdarnisk, ul. Dehinki 7 fax583461178 NIP: 857-07-30-409 www.uck.gda.pl




