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ROZDZIAŁ I Podstawowe informacje o postępowaniu

1. Zamawiający:
Powiat Gryfiński - Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. Dworcowa 3
74-500 Chojna
tel.: 91 414 20 29
· numer telefonu: +48 91 414 20 29
· adres poczty elektronicznej: zsp1@zsp1chojna.pl  
· adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f539ed8-ecec-4448-bd49-a2e6977e5fc9
(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie 
e-Zamówienia)
· postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy 
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
· identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-1f539ed8-ecec-4448-bd49-a2e6977e5fc9
· osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest 
p. Aleksandra Szafrańska, e-mail: aleksandra.szafranska@zsp1chojna.pl
· godziny pracy zamawiającego: 7:30 – 15:30 (dni robocze, od poniedziałku do piątku).
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 793), zwana dalej ustawą, lub PZP. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający informuje o dokonaniu podziału zamówienia na części. Liczba części wynosi 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, z zastrzeżeniem, iż wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty w obrębie jednej części przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert w obrębie tej części.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa 
w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ II Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej.

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami (w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń) odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zsp1@zsp1chojna.pl 
(nie dotyczy składania ofert).
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
1. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej.
1) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym:
a) kwalifikowany podpis elektroniczny - podpis wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1725 ze zm.),
b) podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu, którego został złożony, czas jego złożenia,
c) podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie 
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady 
i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy 
e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”. 
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 
4) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych (w tym dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej 
w postaci papierowej, tzw. odwzorowanie cyfrowe) musi być zgodny 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”). 
5) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w  § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 
6) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
8) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych 
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub Rozporządzeniem 
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9) Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie 
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 
10) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania, w zakładce „Komunikacja”. 
11) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania 
z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 
14) Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, 
ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna, tel. 91 414 20 29, e-mail:, zsp1@zsp1chojna.pl.  
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail emilia.mikolajczyk@zsp1chojna.pl,   
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona zgodnie z przepisami ustawy, 
w szczególności art. 18 i art. 74 ustawy, a ponadto właściwe instytucje i podmioty uprawnione do kontroli, audytu lub rozliczenia projektu na podstawie przepisów prawa oraz dokumentów dotyczących jego dofinansowania,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku dokumentacji związanej 
z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
– również przez okres wymagany przepisami i dokumentami dotyczącymi realizacji i rozliczenia projektu, w tym zgodnie z art. 82 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji; w przypadku gdy poszczególne przepisy przewidują różne okresy przechowywania, dane będą przechowywane przez okres najdłuższy mający zastosowanie, 
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. 
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 
b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); 
c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia.

1. Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, w stosunku, do którego nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. wykazie podstaw wykluczenia.

ROZDZIAŁ VI Wymagane dokumenty

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1. formularz oferty wraz z podaniem informacji: producent, pełna nazwa handlowa i model oferowanego asortymentu oraz – jeżeli dany model występuje w więcej niż jednej konfiguracji – oznaczenie oferowanej konfiguracji, kod producenta, Part Number, SKU lub inne oznaczenie producenta pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 
w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 
ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
1. pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2);
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
1. przedmiotowe środki dowodowe (dotyczy każdej z ośmiu części zamówienia): 
a) [bookmark: _GoBack]szczegółowego opisu oferowanego asortymentu, potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego określone w Rozdziale XVI SWZ, rozumiane jako wymagania minimalne. Każdy dokument należy oznaczyć w sposób umożliwiający weryfikację, którego sprzętu dotyczy, poprzez wskazanie jego nazwy lub numeru pozycji formularza oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.
1. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
1. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.


ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia

1. Termin wykonania zamówienia:
· do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert;
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres co najmniej 24 miesięcy, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 24 miesiące. Okres gwarancji każdorazowo liczony jest od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Okres gwarancji na oferowany asortyment stanowi jedno 
z kryteriów oceny ofert.

ROZDZIAŁ IX Wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

ROZDZIAŁ X Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego na Platformie e-Zamówienia nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Pytania zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ można przekazywać pojedynczo lub pakietami. 
3. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej.
4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie 
e-Zamówienia i bez ujawniania źródła zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na Platformie e-Zamówienia.

ROZDZIAŁ XI Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena całkowita oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania określone 
w dokumentach zamówienia oraz koszty i podatki, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytego, terminowego oraz zgodnego z dokumentami zamówienia 
i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wartości netto, wskazać obowiązującą stawkę VAT, następnie do wartości netto dodać VAT uzyskując wartość brutto i wskazać ją w odpowiednim polu. Nadto Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odrzucenia oferty, do jednoznacznej identyfikacji oferowanego przez siebie asortymentu, poprzez określenie (wskazanie) danych: producent, pełna nazwa handlowa i model oferowanego asortymentu oraz – jeżeli dany model występuje w więcej niż jednej konfiguracji – oznaczenie oferowanej konfiguracji, kod producenta, Part Number, SKU lub inne oznaczenie producenta pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację.
3. Na potrzeby sporządzenia i porównania ofert Wykonawca przyjmuje dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi według stawek VAT właściwych na dzień powstania obowiązku podatkowego, z uwzględnieniem możliwości zastosowania stawki 0% dla sprzętu spełniającego przesłanki ustawowe, po przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przepisami prawa. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany zaoferowanych cen netto.
4. W odniesieniu do sprzętu komputerowego objętego zakresem art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz wymienionego w załączniku nr 8 do tej ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania stawki VAT 0%, po spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 13–15 ustawy.
5. Po uzyskaniu przez Zamawiającego dokumentów wymaganych do zastosowania stawki VAT 0% i przekazaniu ich Wykonawcy, Wykonawca zastosuje do dostawy kwalifikującego się sprzętu stawkę VAT wynikającą z obowiązujących przepisów. Zastosowanie stawki VAT 0% powoduje odpowiednie obniżenie wynagrodzenia brutto, przy zachowaniu zaoferowanych cen netto.
6. W przypadku gdy warunki zastosowania stawki VAT 0% nie zostaną spełnione, rozliczenie nastąpi z zastosowaniem stawki VAT właściwej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów oraz zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9, wykonawca jest zobowiązany w załączniku 
nr 1 do SWZ - formularzu oferty, w informacjach dodatkowych do:
1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.


ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 
4.11.2026 do godz. 10:00
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4.11.2026 r., o godz. 12:00.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 3.12.2026 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
1. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia. 
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej 
w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 
W polu „Wypełniony formularz oferty” wykonawca dodaje wypełniony załącznik nr 1 do SWZ. W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawiane 
w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje dokumenty składane wraz 
z ofertą. 
WAŻNE! Do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie przez użytkownika Wykonawcy uprawnienia „Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych”.
UWAGA – Jeśli Wykonawca do podpisania formularza oferty wykorzystuje podpis zewnętrzny, wykonawca dodaje plik podpisu w polu („Załączniki  i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”).  
1. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
1. Oferta oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz 
z ofertą, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 
1. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 
w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
1. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz 
z ofertą to 250 MB.
1. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, 
w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
1. W sytuacji, o której mowa w pkt 13 zamawiający zamieści na Platformie 
e-Zamówienia informację o zmianie terminu otwarcia ofert. 
1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie 
e-Zamówienia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie 
e-Zamówienia informacje o których mowa w art. 222 ustawy.

ROZDZIAŁ XIII Kryteria oceny ofert

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert (dla każej z części odrębnie): 

1) Cena – waga kryterium 60 %

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanej przez wykonawcę ceny 
w następujący sposób:


najniższa cena ofertowa    
------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

2) Termin wykonania zamówienia – waga kryterium 15 % 

będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Tn
-------- x 100 pkt x 15 %
Tb

gdzie:

Tn - najkrótszy termin wykonania zamówienia (jeżeli w którejkolwiek z ofert zostanie wskazany termin krótszy niż minimalny punktowany – do oceny zostanie przyjęty termin minimalny punktowany)
Tb - termin wykonania zamówienia w ofercie badanej 
Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym terminem wykonania zamówienia.
UWAGA: 
W przypadku zaoferowania terminu wykonania zamówienia krótszego niż 14 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 14-dniowy, a termin zaoferowany będzie wskazany w umowie. Maksymalny termin wykonania zamówienia – 60 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu wykonania zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
Brak informacji w zakresie terminu wykonania zamówienia w ofercie spowoduje uznanie, że wykonawca oferuje termin wykonania zamówienia wynoszący 60 dni i taki termin zostanie przyjęty do oceny w ramach kryterium, a następnie wskazany w umowie.
Termin musi być podany w dniach kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy;
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 15 pkt.

3) Okres gwarancji– waga kryterium 20 % 
Kryterium 3  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
                   Gwarancja = [(Gb : Gn) x 20%] x 100, 
    gdzie:
               Gb   -   okres gwarancji w ofercie badanej
               Gn -  najdłuższy oferowany okres gwarancji, (jeżeli w którejkolwiek z ofert zostanie wskazany okres dłuższy niż maksymalny punktowany – do oceny zostanie przyjęty okres maksymalny punktowany)
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji.

UWAGA:
Maksymalna liczba 20 punktów, zostanie przyznana za udzielenie 48 miesięcznej lub dłuższej gwarancji na przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 48 miesięcy do oceny kryterium będzie brany okres 48 miesięcy, a oferowany okres gwarancji zostanie wpisany do umowy. Minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy. Brak informacji w zakresie okresu gwarancji w ofercie spowoduje uznanie, że wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesięcy i taki zostanie przyjęty do oceny w ramach kryterium, a następnie wskazany w umowie.
Okres gwarancji musi być podany w miesiącach, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.
Nadto, szczegółowe wymagania odnośnie realizacji obowiązków wynikających z tytułu gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego, aniżeli wskazane w Rozdziale XVI SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Umowie (Załącznik 4 do SWZ). W kryterium ocenie podlega wyłącznie okres udzielonej gwarancji. 


4) Kryterium społeczne -  maksymalnie 5 pkt
Kryterium społeczne to osoby (co najmniej jedna), które będą brały udział  w realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca zatrudnia lub zatrudni najpóźniej do 5 dni od dnia zawarcia umowy w wymiarze co najmniej ½ etatu oraz utrzyma to zatrudnienie przez cały okres realizacji zamówienia.
Do osób tych zaliczamy:
· [bookmark: _Hlk166845644]osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
· bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620),
· osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
· osoby będące członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z zasadą:
a) gdy Wykonawca oświadczy w Formularzu oferty, że osoby, o których mowa powyżej (co najmniej jedna) będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt,
b) gdy Wykonawca oświadczy w Formularzu oferty, że osoby, o których mowa 	powyżej nie będą brały udziału w realizacji przedmiotu zamówienia - Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt,
c) gdy Wykonawca nie wskaże TAK/NIE w Formularzu oferty lub wskaże 	zarówno TAK jak i NIE, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.
2. Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1-4 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania (<0,005 – w dół, 0,005 i wyżej 
– w górę).

ROZDZIAŁ XIV Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej określone w tym dziale nie przysługują wykonawcy ani innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)	zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie e-Zamówienia), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na Platformie e-Zamówienia.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.
11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wysłanie jej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 
o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

ROZDZIAŁ XVI Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów, pomocy dydaktycznych z zakresu AI i robotyki, sprzętu multimedialnego oraz pozostałego wyposażenia ICT dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, z podziałem na 8 części”.

Główny kod CPV dla postępowania:
30200000-1 – Urządzenia komputerowe

	Część
	Główny CPV części
	Dodatkowe CPV

	1
	39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
	39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny
30200000-1 – Urządzenia komputerowe
30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami

	2
	30213100-6 – Komputery przenośne
	30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami

	3
	30213000-5 – Komputery osobiste
	30231300-0 – Monitory ekranowe; 30232000-4 – Sprzęt peryferyjny

	4
	30213000-5 – Komputery osobiste
	30231300-0 – Monitory ekranowe; 30232000-4 – Sprzęt peryferyjny

	5
	32420000-3 – Urządzenia sieciowe
	32413100-2 – Rutery sieciowe; 
32424000-1 – Infrastruktura sieciowa

	6
	48820000-2 – Serwery
	48822000-6 – Serwery komputerowe

	7
	32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
	38652100-1 – Projektory; 
38650000-6 – Sprzęt fotograficzny; 30231300-0 – Monitory ekranowe

	8
	30121100-4 – Fotokopiarki
	30232100-5 – Drukarki i plotery





	Część 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych do modyfikacji programu nauczania technika informatyka o moduł AI oraz robota humanoidalnego z AI



	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne 

	1
	Robot humanoidalny 
z AI
1 szt.
	Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i gotowego do użytkowania humanoidalnego robota edukacyjnego, przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu robotyki, programowania, sztucznej inteligencji, przetwarzania obrazu, rozpoznawania mowy, automatyki oraz komunikacji człowiek–robot.
Robot musi: 
· posiadać konstrukcję humanoidalną, obejmującą co najmniej głowę, tułów, dwie kończyny górne oraz dwie kończyny dolne;
· poruszać się przy wykorzystaniu samodzielnego chodu dwunożnego;
· umożliwiać programowe sterowanie ruchem poszczególnych elementów jego konstrukcji;
· umożliwiać wykonywanie zaprogramowanych gestów oraz sekwencji ruchowych
· posiadać rozwiązania ograniczające ryzyko uszkodzenia robota podczas kontaktu z przeszkodą lub utraty równowagi
Robot musi posiadać:
· co najmniej jedną wbudowaną kamerę typu RGB albo RGB-D
· możliwość programowego dostępu do obrazu z kamery przez dostarczone SDK lub API
· możliwość wykorzystania obrazu w programach tworzonych przez użytkownika
· możliwość realizacji zadań związanych z analizą 
i rozpoznawaniem otoczenia, np.:
· wykrywaniem lub śledzeniem obiektów
· wykrywaniem twarzy albo sylwetki człowieka rozpoznawaniem znaczników lub kolorów, reagowaniem na obiekt znajdujący się w polu widzenia,
· umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych oraz plików dźwiękowych;
· umożliwiać programowe inicjowanie komunikatów głosowych;
· umożliwiać prowadzenie interakcji głosowej z użytkownikiem, w tym odbieranie poleceń głosowych 
i generowanie odpowiedzi.
Robot musi umożliwiać:
· programowanie jego ruchów, zachowania i reakcji;
· tworzenie własnych programów i scenariuszy działania;
· programowanie w języku Python lub innym tekstowym języku programowania o porównywalnym zastosowaniu edukacyjnym.
Robot musi posiadać:
· wbudowany system komputerowy umożliwiający sterowanie urządzeniem, wykonywanie programów oraz przetwarzanie danych z czujników
· pamięć operacyjną i pamięć wewnętrzną wystarczającą do instalacji oraz uruchamiania oprogramowania producenta
· możliwość komunikacji z komputerem zewnętrznym
· system operacyjny lub oprogramowanie systemowe dostosowane do pracy z robotem
· możliwość instalowania, przesyłania albo uruchamiania programów przygotowanych przez użytkownika
Robot musi obsługiwać:
· bezprzewodową komunikację Wi-Fi
· Bluetooth lub inne równoważne rozwiązanie komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu
· komunikację z komputerem wykorzystywanym do programowania robota
W ramach dostawy wykonawca musi zapewnić:
· oprogramowanie niezbędne do uruchomienia, programowania i sterowania robotem
· środowisko programistyczne, SDK lub API
· niezbędne sterowniki, biblioteki i przykładowe programy
· dostęp do dokumentacji programistycznej
· możliwość korzystania z podstawowych funkcji programistycznych bez obowiązku wykupienia odpłatnej subskrypcji przez okres co najmniej równy okresowi gwarancji
· bezterminową licencję na podstawowe oprogramowanie niezbędne do programowania i sterowania dostarczonym robotem
· informację o wszystkich elementach lub usługach, które mogą wymagać konta internetowego, połączenia z chmurą albo dodatkowych opłat
Robot musi umożliwiać przeprowadzenie co najmniej następujących ćwiczeń:
· zaprogramowanie ruchu głowy i kończyn
· zaprogramowanie gestu, np. podniesienia ręki lub powitania
· samodzielne przejście po płaskiej powierzchni
· zatrzymanie ruchu i przerwanie wykonywanego programu
· wykrycie przeszkody i wykonanie zaprogramowanej reakcji
· pobranie obrazu z kamery w programie użytkownika
· wykonanie podstawowej analizy obrazu
· odczytanie w programie wartości z co najmniej jednego czujnika
· odtworzenie zaprogramowanego komunikatu głosowego
· wykonanie reakcji ruchowej lub głosowej na zdarzenie pochodzące z kamery, mikrofonu albo czujnika
· uruchomienie przykładowego programu napisanego w Pythonie lub równoważnym języku tekstowym
Robot musi: 
· posiadać oznakowanie CE oraz dokumentację potwierdzającą zgodność urządzenia z wymaganiami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej;
· posiadać rozwiązania ograniczające ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas kontaktu z przeszkodą, utraty równowagi albo wystąpienia błędu;

	2
	Zestaw robotów edukacyjnych z elementami sztucznej inteligencji do nauki robotyki, programowania i technologii AI
2 szt.
	Zestaw musi:
· mieć budowę modułową, umożliwiającą wielokrotny montaż, demontaż i przebudowę robota
· umożliwiać zbudowanie co najmniej czterech różnych modeli robotów mobilnych (dopuszcza się, aby poszczególne modele były budowane zamiennie z tych samych elementów, nie wymaga się możliwości jednoczesnego zbudowania wszystkich modeli z jednego zestawu)
· umożliwiać budowanie modeli bez konieczności lutowania elementów
· posiadać system połączeń umożliwiający uczniom samodzielne składanie i przebudowywanie konstrukcji
· umożliwiać programowe sterowanie silnikami, serwomechanizmami i czujnikami
· zawierać elementy konstrukcyjne pozwalające na montaż modułów elektronicznych, silników, kół i czujników
· umożliwiać tworzenie własnych konstrukcji, innych niż modele przedstawione w instrukcji
Zestaw musi zawierać co najmniej jedną programowalną jednostkę sterującą, która:
· umożliwia sterowanie robotem oraz wykonywanie programów utworzonych przez użytkownika
· posiada procesor umożliwiający wykonywanie programów oraz przetwarzanie danych pochodzących z czujników
· zestaw musi posiadać rozwiązanie sprzętowe lub programowo-sprzętowe umożliwiające wykonywanie funkcji związanych ze sztuczną inteligencją i analizą obrazu, przy czym wymagane funkcje mogą być realizowane przez jednostkę sterującą robota, kamerę, odrębny moduł obliczeniowy lub inne rozwiązanie stanowiące element zestawu
· umożliwia lokalne wykonywanie co najmniej części funkcji związanych z analizą obrazu lub sztuczną inteligencją
· posiada pamięć operacyjną i pamięć wewnętrzną wystarczającą do pracy dostarczonego oprogramowania
· umożliwia podłączenie modułów wykonawczych i czujników
· posiada wbudowany akumulator albo jest zasilana 
z akumulatora znajdującego się w zestawie
· umożliwia komunikację z komputerem lub urządzeniem mobilnym
· sygnalizuje stan pracy urządzenia oraz stan zasilania
Zestaw musi zawierać co najmniej jeden moduł kamery cyfrowej, który:
· rejestruje obraz kolorowy
· może zostać zamontowany na konstruowanym robocie
· umożliwia wykonanie co najmniej następujących zadań wykrywanie lub śledzenie obiektów, rozpoznawanie kolorów, znaczników, symboli lub kształtów
Zestaw musi zawierać co najmniej jeden elektroniczny czujnik pomiaru odległości typu ToF, ultradźwiękowy, podczerwieni lub równoważny, który:
· może zostać zamontowany na robocie
· umożliwia programowy odczyt wartości pomiarowej
· pozwala wykrywać przeszkody znajdujące się przed robotem
· umożliwia wykorzystanie wyników pomiaru w instrukcjach warunkowych
· pozwala zaprogramować zatrzymanie, zmianę kierunku lub wykonanie innej reakcji po wykryciu przeszkody
Zestaw wraz z dostarczonym oprogramowaniem musi umożliwiać realizację co najmniej czterech funkcji związanych ze sztuczną inteligencją lub analizą danych, wybranych spośród następujących:
· rozpoznawanie obiektów;
· śledzenie obiektów;
· rozpoznawanie kolorów;
· rozpoznawanie znaków, symboli lub znaczników;
· rozpoznawanie pozycji albo gestów człowieka;
· rozpoznawanie twarzy;
· rozpoznawanie mowy lub poleceń głosowych;
· autonomiczne omijanie przeszkód;
· podejmowanie zaprogramowanych decyzji na podstawie danych z kamery lub czujników

· Wykonawca musi wskazać w ofercie (w przedłożonych przedmiotowych środkach dowodowych), które funkcje są wykonywane lokalnie, które wymagają połączenia z Internetem oraz które mogą wymagać korzystania z usług chmurowych. 
· Podstawowe funkcje programowania, sterowania robotem, odczytu czujników i korzystania z kamery nie mogą wymagać odpłatnej subskrypcji co najmniej przez cały okres gwarancji.
Zestaw musi umożliwiać:
· programowanie za pomocą graficznego języka blokowego oraz tekstowego języka programowania, w szczególności Python lub języka o porównywalnym zastosowaniu edukacyjnym
· tworzenie programów zawierających: instrukcje sekwencyjne, instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, operatory logiczne i arytmetyczne, obsługę zdarzeń,
· odczyt danych z czujników, sterowanie silnikami i serwomechanizmami
· programowanie funkcji kamery i sztucznej inteligencji
· tworzenie własnych programów i scenariuszy działania
· zapisywanie i ponowne otwieranie projektów
· przesyłanie albo uruchamianie programu na robocie
· podgląd działania programu i odczyt danych z czujników
· sterowanie robotem w czasie rzeczywistym
Zestaw musi zapewniać:
· bezprzewodową komunikację robota z komputerem lub urządzeniem mobilnym
· komunikację Wi-Fi, Bluetooth lub rozwiązanie równoważne
· możliwość ręcznego sterowania robotem za pomocą aplikacji lub kontrolera
W ramach zestawu wykonawca musi dostarczyć:
· oprogramowanie przeznaczone do programowania robota
· wszystkie wymagane sterowniki i biblioteki
· dostęp do modułów sztucznej inteligencji
· przykładowe programy
· instrukcje montażu modeli
· dokumentację dotyczącą programowania
· aktualizacje oprogramowania dostępne co najmniej przez okres gwarancji
· licencję umożliwiającą korzystanie z podstawowych funkcji bez ograniczenia liczby utworzonych projektów
· licencję bezterminową na podstawowe oprogramowanie niezbędne do budowania, programowania i sterowania robotem
Zestaw musi zawierać materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie zajęć dotyczących:
· podstaw budowy robotów;
· montażu układów mechanicznych
· sterowania silnikami i serwomechanizmami
· odczytywania danych z czujnika odległości
· programowania ruchu
· omijania przeszkód
· programowania kamery
· podstaw komputerowego przetwarzania obrazu
· zastosowania sztucznej inteligencji w robotyce
· budowy i programowania robotów wykonujących zadania ratownicze

	3
	Kompaktowy zestaw AI z dużą wydajnością do nauki komputerowego widzenia, robotyki i generatywnej AI na brzegowych urządzeniach
3 szt.
	· zestaw musi zostać dostarczony jako kompletne stanowisko gotowe do bezpiecznego użytkowania, obejmujące obudowę, wymagane dla danej konfiguracji chłodzenie, zasilacz oraz wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia urządzenia
· procesor wielordzeniowy umożliwiający realizację wymaganych funkcji urządzenia
· co najmniej 8 GB pamięci RAM
· sprzętowy akcelerator obliczeń AI (GPU, NPU, TPU lub rozwiązanie równoważne)
· pamięć masowa o pojemności co najmniej 128 GB z możliwością rozbudowy lub wymiany
· system operacyjny umożliwiający instalację i uruchamianie środowisk oraz bibliotek AI
· obsługa języka Python
· ethernet co najmniej 1 Gb/s, Wi-Fi co najmniej Wi-Fi 5 oraz Bluetooth co najmniej 5.0
· co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej jeden USB 3.0 lub równoważny interfejs o przepustowości co najmniej 5 Gb/s, umożliwiające podłączanie kamery i urządzeń peryferyjnych dopuszcza się port USB-C
· cyfrowe wyjście obrazu do podłączenia monitora;
· możliwość podłączenia kamery, czujników, mikrokontrolerów, robotów oraz innych urządzeń zewnętrznych
· zestaw musi zawierać kolorową kamerę RGB o rozdzielczości co najmniej Full HD 1920 × 1080, umożliwiającą pobieranie i przetwarzanie obrazu z poziomu języka Python
Zestaw musi umożliwiać realizację zajęć i projektów obejmujących w szczególności:
· pobieranie i analizę obrazu z kamery
· klasyfikację i wykrywanie obiektów
· śledzenie obiektów oraz rozpoznawanie wybranych elementów obrazu
· lokalne uruchamianie modeli sztucznej inteligencji
· lokalne uruchomienie małego modelu językowego (SLM/LLM) umożliwiającego generowanie odpowiedzi tekstowych
· komunikację z robotami, mikrokontrolerami i czujnikami
· wykorzystanie wyników działania modeli AI do sterowania urządzeniami zewnętrznymi

	4
	Kamery głębi – sensory
3 szt.
	Kamera przeznaczona do zastosowań edukacyjnych z zakresu komputerowego widzenia, sztucznej inteligencji 
i robotyki.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne 
i wolne od wad
· jednoczesne pozyskiwanie kolorowego obrazu RGB oraz danych głębi
· obraz RGB: rozdzielczość co najmniej 1920 × 1080 pikseli przy co najmniej 30 kl./s
· obraz głębi: rozdzielczość co najmniej 640 × 480 pikseli przy co najmniej 30 kl./s
· zakres pomiaru głębi umożliwiający pomiar obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 0,6 m od kamery oraz co najmniej do odległości 3,0 m;
· interfejs zapewniający jednoczesne przesyłanie obrazu RGB i danych głębi;
· współpraca z komputerami i zestawami deweloperskimi wykorzystywanymi w pracowni, pracującymi pod kontrolą systemu Windows lub Linux;
· SDK/API umożliwiające programowy dostęp do obrazu RGB i danych głębi z wykorzystaniem języka Python;
· możliwość odczytu odległości oraz generowania mapy głębi lub chmury punktów;
· sterowniki, SDK/API oraz dokumentacja dostępne bez dodatkowej odpłatnej subskrypcji;
· oznakowanie CE;
· gwarancja co najmniej 24 miesiące.
Kamera musi umożliwiać realizację ćwiczeń z zakresu pobierania i analizy obrazu, pomiaru odległości, analizy głębi oraz wykorzystania danych w projektach z zakresu komputerowego widzenia, sztucznej inteligencji i robotyki.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania funkcjonalne i techniczne.

	5
	Roboty mobilne z kamerami AI
3 szt.

	Programowalny mobilny robot edukacyjny przeznaczony do nauki programowania, robotyki, automatyki, komputerowego widzenia oraz podstaw sztucznej inteligencji.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· mobilna konstrukcja umożliwiająca programowe sterowanie kierunkiem i prędkością ruchu, w tym jazdę do przodu, do tyłu oraz wykonywanie skrętów
· komputer pokładowy umożliwiający lokalne uruchamianie programów oraz realizację zadań z zakresu robotyki i komputerowego widzenia
· możliwość programowania w języku Python lub równoważnym tekstowym języku programowania
· kamera RGB z programowym dostępem do obrazu
· co najmniej jeden czujnik umożliwiający wykrywanie przeszkód lub pomiar odległości
· możliwość programowego wykorzystania obrazu z kamery do realizacji zadań z zakresu komputerowego widzenia, w szczególności wykrywania lub śledzenia obiektów
· komunikacja bezprzewodowa umożliwiająca programowanie, sterowanie oraz wymianę danych z robotem
· zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę bez przewodowego połączenia z zasilaniem
· możliwość ręcznego sterowania robotem za pomocą kontrolera, aplikacji lub interfejsu programowego
· możliwość zatrzymania ruchu robota i przerwania wykonywanego programu;
· możliwość rozbudowy lub podłączania dodatkowych elementów, czujników lub urządzeń peryferyjnych
· manipulator z chwytakiem lub rozwiązanie równoważne umożliwiające programowe uchwycenie, podniesienie i przemieszczenie lekkiego przedmiotu
· wszystkie elementy, przewody, zasilacze, akumulatory i akcesoria niezbędne do uruchomienia i użytkowania robota
· dokumentacja uruchomienia i programowania oraz przykładowy kod źródłowy w języku polskim lub angielskim
· sterowniki i podstawowe oprogramowanie niezbędne do programowania robota dostępne bez konieczności wykupywania dodatkowej odpłatnej subskrypcji
Robot musi umożliwiać realizację co najmniej następujących ćwiczeń:
· programowe sterowanie jazdą, kierunkiem i prędkością
· pobieranie i analizowanie obrazu z kamery
· wykrywanie i śledzenie wybranego obiektu
· wykrywanie przeszkód lub pomiar odległości i odpowiednią reakcję robota
· tworzenie prostych programów autonomicznego zachowania robota
· programowe uchwycenie, podniesienie i przemieszczenie lekkiego przedmiotu
· programowe rozpoznanie lub zlokalizowanie przedmiotu, przemieszczenie robota w jego kierunku
 
Dopuszcza się dowolne rozwiązanie konstrukcyjne 
i technologiczne, które zapewnia realizację wskazanych funkcji i zastosowań dydaktycznych.





	Część 2 – Dostawa mobilnych stacji roboczych do pracowni technika cyberbezpieczeństwa



	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne 

	1
	Mobilna stacja robocza
4 szt.
	· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad,
· komputer przenośny 
· procesor 64-bitowy, posiadający co najmniej 6 fizycznych rdzeni, którego model według wyników opublikowanych w bazie PassMark Software – CPU Benchmarks osiąga wynik CPU Mark nie niższy niż 20 000 punktów, według stanu bazy na dzień 17.09.2026 r., obsługujący sprzętową wirtualizację procesora oraz urządzeń wejścia-wyjścia.
· komputer musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie systemu gospodarza oraz co najmniej czterech maszyn wirtualnych, w tym dwóch z przydziałem po 2 rdzenie procesora i 4 GB RAM oraz dwóch z przydziałem po 2 rdzenie procesora i 2 GB RAM, przy zachowaniu prawidłowego działania systemu gospodarza.
· co najmniej 32 GB RAM DDR4 lub DDR5. Możliwość rozbudowy do co najmniej 64 GB bez wymiany płyty głównej; dopuszcza się wymianę zainstalowanych modułów.
· dysk SSD NVMe PCIe o pojemności co najmniej 1 TB. Możliwość wymiany dysku;.
· dedykowany układ graficzny wyposażony w co najmniej 
4 GB własnej pamięci graficznej, którego model według wyników opublikowanych w bazie PassMark Software – Video Card Benchmarks osiąga wynik G3D Mark nie niższy niż 7 000 punktów, według stanu bazy na dzień 17.09.2026r. umożliwiający wykonywanie obliczeń ogólnego przeznaczenia z wykorzystaniem GPU oraz realizację lokalnych ćwiczeń z zakresu analizy danych i sztucznej inteligencji
· matowy ekran o przekątnej od 15,6 do 17,3 cala, rozdzielczości co najmniej 1920 × 1080, wykonany w technologii IPS/WVA lub równoważnej, jasność co najmniej 300 nitów
· Ethernet co najmniej 1 Gb/s przez wbudowane złącze RJ-45 lub dołączony adapter USB/Thunderbolt-RJ-45 zgodny z urządzeniem. Obsługa PXE; obsługa Wake-on-LAN, jeżeli jest dostępna w danym sposobie podłączenia
· sieć bezprzewodowa	Wi-Fi 6, czyli IEEE 802.11ax, lub nowsze oraz Bluetooth 5.2 lub nowszy
· porty: co najmniej: 2 × USB-A, w tym minimum jeden USB 3.2; 1 × USB-C z transmisją danych i obrazu; HDMI lub DisplayPort złącze audio. Dopuszcza się stację dokującą dostarczoną w komplecie, jeśli zapewnia wymagane porty
· wbudowana kamera internetowa co najmniej HD z mechaniczną przesłoną lub elektronicznym odłączeniem, mikrofon oraz głośniki.
· klawiatura w układzie QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym lub rozwiązaniem równoważnym, podświetlana urządzenie wskazujące typu touchpad
· system operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub system równoważny, umożliwiający: dołączenie do domeny, centralne zarządzanie zasadami, szyfrowanie dysku, Hyper-V lub równoważną wirtualizację oraz WSL2 lub równoważne środowisko Linux. Licencja bezterminowa przypisana do urządzenia
· możliwość uruchomienia popularnej dystrybucji Linux w maszynie wirtualnej oraz z zewnętrznego nośnika USB. Producent urządzenia udostępnia sterowniki dla zaoferowanego systemu operacyjnego
· bezpieczeństwo: TPM 2.0, UEFI z Secure Boot, możliwość ustawienia hasła administratora UEFI/BIOS, możliwość wyłączenia portów i rozruchu z urządzeń zewnętrznych oraz gniazdo linki zabezpieczającej lub rozwiązanie równoważne
· możliwość aktualizacji BIOS/UEFI i sterowników z narzędzia producenta. Dostęp do obrazu odzyskiwania lub mechanizmu przywrócenia systemu
· wbudowany akumulator o pojemności znamionowej co najmniej 50 Wh oraz zasilacz sieciowy 230 V z wtyczką zgodną z polskim standardem. Zasilacz o mocy odpowiedniej do pełnej wydajności urządzenia
· możliwość instalacji i pracy co najmniej z: Hyper-V, VirtualBox lub VMware, Wireshark, Nmap, Packet Tracer, środowiskiem programistycznym, Docker/Podman oraz narzędziami administracyjnymi Windows i Linux
· zasilacz, przewody wymagane do pracy, adapter Ethernet - jeśli brak wbudowanego RJ-45 - oraz torba transportowa dopasowana do urządzenia
· instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim, dostępne w formie elektronicznej. Sterowniki i aktualizacje bez odpłatnej subskrypcji przez okres gwarancji





	Część 3 – Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracowni komputerowej TP – stacje robocze, monitory, klawiatury i myszy




	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne – stan obecny

	1
	Stacja robocza 
15 szt.
	Komputer stacjonarny  
Procesor 64-bitowy, którego model według wyników opublikowanych w bazie PassMark Software – CPU Benchmarks osiąga wynik CPU Mark nie niższy niż 18 500 punktów, według stanu bazy na dzień 17.09.2026 r
· pamięć operacyjna minimum 16 GB DDR4
· taktowanie pamięci RAM minimum 3200 MHz
· możliwość rozbudowy pamięci RAM do minimum 64 GB
· dysk SSD o pojemności minimum 512 GB
· dysk w standardzie M.2 NVMe PCIe
· układ graficzny umożliwiający prawidłową pracę oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego oraz jednoczesną obsługę co najmniej dwóch monitorów
· karta sieciowa Ethernet minimum 10/100/1000 Mb/s
· łączność bezprzewodowa minimum Wi-Fi 6 (802.11ax)
· Bluetooth minimum 5.2
· minimum 4 porty USB 3.x
· minimum 2 porty USB 2.0
· minimum 1 port USB typu C
· minimum 1 port RJ-45 Ethernet
· wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe
· czytnik kart pamięci
· zasilacz o mocy odpowiedniej do zaoferowanej konfiguracji, zapewniający jej stabilną pracę przy pełnym obciążeniu
· sprawność zasilacza minimum 80 PLUS Bronze lub równoważna
· obudowa typu Tower/Micro Tower lub równoważna
· obsługa TPM 2.0
· możliwość instalacji systemu Windows 11 Professional 64-bit
· komputer fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i wolny od wad
· wszystkie podzespoły muszą być wzajemnie kompatybilne
· komputer musi być zmontowany, przetestowany i gotowy do użytkowania
· wymagane wszystkie przewody i akcesoria niezbędne do uruchomienia urządzenia
· gwarancja minimum 24 miesięcy

	2
	Monitor 17’’
30 szt.
	· przekątna ekranu minimum 17 cali
· matryca IPS lub równoważna zapewniająca kąty widzenia co najmniej 178°/178°
· rozdzielczość minimum Full HD 1920 × 1080 px
· proporcje obrazu 16:9
· częstotliwość odświeżania minimum 75 Hz
· jasność minimum 250 cd/m²
· kontrast statyczny minimum 1000:1
· wyświetlanie minimum 16,7 mln kolorów
· matowa, antyrefleksyjna powierzchnia ekranu
· co najmniej jedno cyfrowe wejście obrazu zgodne z wyjściem obrazu dostarczanej stacji roboczej, w szczególności HDMI lub DisplayPort
· wbudowane głośniki stereofoniczne
· wyjście słuchawkowe
· technologia Flicker-Free lub równoważna ograniczająca migotanie obrazu
· funkcja redukcji emisji światła niebieskiego lub równoważna
· obsługa technologii synchronizacji obrazu • podstawa umożliwiająca regulację wysokości ekranu w zakresie co najmniej 100 mm oraz regulację kąta nachylenia
· możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu
· możliwość obrotu ekranu w poziomie Swivel
· funkcja Pivot umożliwiająca ustawienie ekranu w orientacji pionowej
· zgodność ze standardem VESA umożliwiająca montaż monitora na typowych uchwytach monitorowych
stabilna, regulowana podstawa
· kolor czarny lub inny neutralny
· zasilanie 230 V
· przewód zasilający oraz minimum jeden przewód sygnałowy HDMI lub DisplayPort w zestawie
· kompatybilność z komputerami wyposażonymi w system Windows 11 Professional
· monitor fabrycznie nowy, nieużywany i kompletny
· gwarancja minimum 24 miesiące

	3
	Myszka bezprzewodowa
30 szt.
	· mysz komputerowa bezprzewodowa
· typ sensora: optyczny
· maksymalna rozdzielczość sensora minimum 12 000 DPI
· możliwość regulacji rozdzielczości DPI
· minimum 6 przycisków
· możliwość programowania przycisków
· rolka przewijania
· łączność bezprzewodowa 2,4 GHz
· odbiornik bezprzewodowy USB w zestawie
· możliwość pracy w trybie bezprzewodowym
· możliwość pracy w trybie przewodowym
· częstotliwość raportowania minimum 1000 Hz
· przyspieszenie sensora minimum 35 G
· prędkość śledzenia minimum 300 IPS
· wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania
· pojemność akumulatora minimum 400 mAh
· możliwość ładowania myszy za pomocą przewodu USB
· przewód USB umożliwiający ładowanie i pracę przewodową 
w zestawie
· mysz lub dostarczony wraz z nią element zestawu musi posiadać konfigurowalne podświetlenie wielokolorowe
· możliwość konfiguracji parametrów pracy myszy
· dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne producenta lub rozwiązanie równoważne
· możliwość konfiguracji DPI, przycisków i podświetlenia
· kompatybilność minimum z systemem Windows 11
· konstrukcja zapewniająca wygodną pracę przy komputerze
· kolor czarny lub inny neutralny
· mysz fabrycznie nowa, nieużywana i kompletna
· gwarancja minimum 24 miesiące

	4
	Klawiatura komputerowa
30 szt.
	· typ klawiatury: mechaniczna
· konstrukcja kompaktowa TKL (Tenkeyless)
· minimum 87 klawiszy
· mechaniczne przełączniki liniowe lub równoważne
· możliwość wymiany przełączników bez lutowania – Hot-Swap
· obsługa pełnego N-Key Rollover (NKRO), umożliwiająca prawidłowe zarejestrowanie jednoczesnego naciśnięcia wielu klawiszy 
· możliwość pracy przewodowej poprzez USB
· możliwość pracy bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz
· łączność bezprzewodowa Bluetooth
· odbiornik bezprzewodowy 2,4 GHz w zestawie
· wbudowany akumulator o pojemności minimum 4000 mAh
· możliwość ładowania poprzez port USB-C
· odłączany przewód USB-C
· długość przewodu minimum 1,5 m
· podświetlenie klawiszy RGB z możliwością konfiguracji
· możliwość wyboru efektów podświetlenia
· klawisze wykonane z materiału PBT lub materiału o równoważnej trwałości
· konstrukcja ograniczająca drgania i hałas podczas pisania
· konstrukcja klawiatury zapewniająca ograniczenie przenoszenia drgań i hałasu powstającego podczas pisania, w szczególności poprzez elastyczne osadzenie elementów wewnętrznych klawiatury, zastosowanie elementów amortyzujących lub tłumiących albo inne rozwiązanie zapewniające porównywalny efekt użytkowy. Zamawiający nie wymaga zastosowania określonej technologii ani sposobu montażu elementów klawiatury.
· możliwość konfiguracji funkcji klawiatury
· dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne producenta lub rozwiązanie równoważne
· kompatybilność minimum z systemem Windows 11
· układ klawiszy US International/ANSI lub równoważny
· kolor czarny lub inny neutralny
· w zestawie przewód USB-C
· w zestawie odbiornik bezprzewodowy 2,4 GHz
· w zestawie narzędzie do wyjmowania klawiszy i przełączników
· klawiatura fabrycznie nowa, nieużywana i kompletna
· gwarancja minimum 24 miesiące





	Część 4 – Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracowni komputerowej TI – stacje robocze, monitory, klawiatury, myszy i kamery internetowe



	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne – stan obecny

	1
	Stacja robocza
17 szt.
	Komputer przeznaczony do zastosowań edukacyjnych 
w pracowni technika informatyka, w szczególności do programowania, baz danych, administracji systemami operacyjnymi, wirtualizacji, tworzenia aplikacji w Android Studio, pracy w programach graficznych, obróbki zdjęć 
i materiałów wideo oraz realizacji projektów z zakresu grafiki 2D/3D i sztucznej inteligencji.
· komputer fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do pracy
· Procesor 64-bitowy klasy desktop, którego model według wyników opublikowanych w bazie PassMark Software – CPU Benchmarks osiąga wynik CPU Mark nie niższy niż 34 000 punktów, według stanu bazy na dzień 17.09.2026 r., obsługujący sprzętową wirtualizację procesora.
· pamięć RAM minimum 32 GB DDR5, z możliwością rozbudowy do co najmniej 64 GB
· dysk SSD NVMe minimum 1 TB
· dodatkowy dysk o pojemności minimum 2 TB, HDD, SSD lub wykorzystujący inną technologię pamięci masowej zapewniającą nie gorsze parametry użytkowe;
· dedykowany układ graficzny wyposażony w co najmniej 8 GB własnej pamięci graficznej, którego model według wyników opublikowanych w bazie PassMark Software – Video Card Benchmarks osiąga wynik G3D Mark nie niższy niż 16 000 punktów, według stanu bazy na dzień 17.09.2026 r., umożliwiający sprzętową akcelerację grafiki 2D/3D, renderowania, obróbki materiałów multimedialnych oraz wykonywanie obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.
· Ethernet minimum 1 Gb/s
· Wi-Fi minimum Wi-Fi 6 oraz Bluetooth minimum 5.2;
· co najmniej 6 portów USB, w tym co najmniej 2 porty zapewniające przepustowość minimum 5 Gb/s
· możliwość podłączenia co najmniej dwóch monitorów
· możliwość rozbudowy pamięci RAM i pamięci masowej
· zasilacz odpowiednio dobrany do zastosowanych podzespołów
Komputer musi umożliwiać:
· jednoczesne uruchamianie kilku maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux
· korzystanie z oprogramowania do wirtualizacji
· pracę w Android Studio, w tym korzystanie z emulatora urządzeń Android
· programowanie m.in. w C++, Java, Python, PHP, JavaScript i Kotlin
· korzystanie z systemów baz danych i środowisk programistycznych
· pracę w programach do grafiki rastrowej i wektorowej, modelowania i grafiki 3D oraz obróbki zdjęć i materiałów wideo;
· wykonywanie renderingu i projektów multimedialnych;
· realizację ćwiczeń z zakresu przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji
· wykorzystanie dedykowanej karty graficznej do sprzętowego przyspieszania grafiki, renderowania i obliczeń
Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone wymagania techniczne i funkcjonalne

	2
	Monitor podwójny
16 zestawów
	Zestaw przeznaczony do wyposażenia stanowiska komputerowego w dwa monitory zamontowane w układzie pionowym – jeden monitor nad drugim.
Minimalne wymagania dla każdego monitora:
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· przekątna ekranu od 23,8 do 24,5 cala
· rozdzielczość minimum Full HD 1920 × 1080 pikseli
· matryca IPS, VA lub równoważna zapewniająca szerokie kąty widzenia
· jasność minimum 250 cd/m²
· częstotliwość odświeżania minimum 75 Hz
· kąty widzenia minimum 178° w pionie i poziomie
· minimum jedno cyfrowe wejście obrazu HDMI lub DisplayPort
· standard mocowania VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
· konstrukcja monitora umożliwiająca bezpieczne zamocowanie na dostarczonym uchwycie
· zgodność z komputerami pracującymi pod kontrolą systemu Windows 11
· przewody niezbędne do podłączenia monitorów do komputera;
· gwarancja minimum 24 miesiące

Obydwa monitory wchodzące w skład jednego zestawu muszą być tego samego producenta i modelu.
Uchwyt/stojak do dwóch monitorów.
Uchwyt musi umożliwiać zamontowanie dwóch dostarczonych monitorów w układzie pionowym – jeden nad drugim.
· fabrycznie nowy i kompletny
· przeznaczony do jednoczesnego montażu 2 monitorów
· możliwość pionowego ustawienia dwóch monitorów – jeden nad drugim
· kompatybilność z przekątną i masą oferowanych monitorów
· kompatybilność ze standardem VESA oferowanych monitorów
· możliwość regulacji wysokości położenia monitorów
· możliwość regulacji kąta nachylenia ekranów
· możliwość regulacji ustawienia monitorów w celu prawidłowego wyrównania ekranów
· stabilna podstawa lub system mocowania odpowiedni do miejsca instalacji
· komplet elementów montażowych wymaganych do prawidłowego i bezpiecznego zamocowania obu monitorów
· możliwość uporządkowania przewodów

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:
· dostarczenia 2 monitorów oraz kompatybilnego uchwytu/stojaka
· złożenia uchwytu
· zamontowania obu monitorów na uchwycie
· ustawienia monitorów w układzie pionowym – jeden nad drugim
· odpowiedniego wyregulowania wysokości i kąta ustawienia ekranów
· sprawdzenia stabilności i bezpieczeństwa konstrukcji;
· podłączenia obu monitorów do wskazanego stanowiska komputerowego
· uporządkowania przewodów
· uruchomienia monitorów
· sprawdzenia prawidłowego wyświetlania obrazu na obu ekranach
· skonfigurowania systemu operacyjnego do pracy w trybie rozszerzonego pulpitu na dwóch monitorach

Po zakończeniu montażu zestaw musi być kompletny, stabilny, bezpieczny i gotowy do użytkowania.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wszystkie powyższe minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne.

	3
	Klawiatura komputerowa
17 szt.
	· fabrycznie nowa, nieużywana, kompletna i wolna od wad
· pełnowymiarowa konstrukcja z wydzieloną klawiaturą numeryczną
· układ klawiszy QWERTY
· oznaczenia klawiszy trwałe i odporne na ścieranie
· konstrukcja zapewniająca komfortową i stabilną pracę podczas długotrwałego użytkowania
· klawisze funkcyjne F1–F12 oraz standardowy zestaw klawiszy nawigacyjnych
· regulacja kąta nachylenia
· połączenie przewodowe USB
· konstrukcja odporna na intensywne użytkowanie 
w warunkach szkolnych
· gwarancja minimum 24 miesiące

	4
	Myszka bezprzewodowa
17 szt.
	· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· konstrukcja ergonomiczna, odpowiednia do długotrwałej pracy
· łączność bezprzewodowa za pomocą odbiornika USB 2,4 GHz lub rozwiązania równoważnego
· sensor optyczny zapewniający płynną i precyzyjną pracę
· rozdzielczość sensora minimum 1000 DPI
· minimum 3 przyciski, w tym rolka przewijania pełniąca funkcję przycisku
· funkcja Plug & Play, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do podstawowej obsługi
· zgodność z systemem Windows 11
· odbiornik USB dostarczony w zestawie, jeżeli jest wymagany do komunikacji
· gwarancja minimum 24 miesiące
· zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; w przypadku zasilania bateryjnego wymagane baterie należy dostarczyć w zestawie

Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wszystkie powyższe wymagania.

	5
	Kamera internetowa
17 szt.
	Kamera internetowa przeznaczona do zastosowań edukacyjnych, wideokonferencji oraz nagrywania podstawowych materiałów multimedialnych.
· urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad
· rozdzielczość minimum Full HD 1920 × 1080 pikseli
· płynność obrazu minimum 30 klatek/s
· wbudowany mikrofon
· automatyczna lub stała regulacja ostrości zapewniająca czytelny obraz podczas typowego użytkowania
· automatyczne dostosowanie obrazu do warunków oświetleniowych
· możliwość montażu na monitorze
· interfejs USB
· kamera musi prawidłowo współpracować z systemem operacyjnym zainstalowanym na zamawianych stacjach roboczych oraz umożliwiać wykorzystanie obrazu i dźwięku przez oprogramowanie do wideokonferencji
· gwarancja minimum 24 miesiące
Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania.




	Część 5 – Dostawa urządzeń i infrastruktury sieciowej do pracowni budowlano-projektowej oraz pracowni komputerowej TP – przełączniki, routery, punkty dostępowe Wi-Fi i szafy RACK



	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne – stan obecny

	1
	Switch 48×GbE
1 szt.
	· zarządzalny; konfiguracja podstawowych parametrów zarządzanie przez interfejs sieciowy lub dedykowane oprogramowanie; odrębne systemy zarządzania 
· diody stanu portów; montaż RACK lub sposób producenta; komplet elementów; 
· gwarancja min. 24 miesiące.
· typ urządzenia: zarządzalny przełącznik sieciowy Smart Managed
· minimum 48 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s oraz minimum 
4 porty SFP 1 Gb/s lub SFP+ zapewniające obsługę połączeń 
1 Gb/s
· automatyczna negocjacja prędkości portów
· obsługa Auto MDI/MDIX
· przepustowość przełączania minimum 104 Gb/s
· wydajność przekazywania pakietów minimum 77 Mpps
· tablica adresów MAC minimum 16 000 wpisów
· obsługa VLAN IEEE 802.1Q
· obsługa STP – Spanning Tree Protocol
· obsługa RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol
· obsługa MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol
· obsługa agregacji łączy
· obsługa LACP
· obsługa QoS – Quality of Service
· obsługa IGMP Snooping
· obsługa LLDP
· obsługa IPv6 w zakresie funkcji zarządzania urządzeniem
· obsługa funkcji Port Security lub rozwiązania równoważnego umożliwiającego ograniczenie nieautoryzowanego dostępu za pośrednictwem portów przełącznikaObsługa mechanizmów ochrony przed pętlami sieciowymi
· obsługa mechanizmów ochrony przed nadmiernym ruchem typu Broadcast Storm
· możliwość monitorowania stanu i parametrów pracy portów
· możliwość lokalnego zarządzania przełącznikiem
· zarządzanie poprzez graficzny interfejs WWW
· możliwość zdalnego i centralnego zarządzania urządzeniem
· możliwość zapisywania i przywracania konfiguracji
· możliwość aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia
· metalowa obudowa
· przystosowany do montażu w standardowej szafie RACK 19"
· wysokość urządzenia maksymalnie 1U
· wbudowany zasilacz
· zasilanie przystosowane do standardowej sieci energetycznej 230 V AC stosowanej w Polsce
· przewód zasilający w zestawie
· komplet elementów umożliwiających montaż w szafie RACK w zestawie
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne

	2
	Switch 24×GbE
2 szt.
	· typ urządzenia: zarządzalny przełącznik sieciowy L2/L2+ 
z funkcjami L3
· minimum 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s oraz minimum 
4 porty SFP 1 Gb/s lub SFP+ zapewniające obsługę połączeń 1 Gb/s
· automatyczna negocjacja prędkości portów
· obsługa Auto MDI/MDIX
· przepustowość przełączania minimum 56 Gb/s
· wydajność przekazywania pakietów minimum 41,6 Mpps
· tablica adresów MAC minimum 16 000 wpisów
· obsługa ramek Jumbo minimum 9 KB
· obsługa VLAN IEEE 802.1Q
· obsługa STP – Spanning Tree Protocol
· obsługa RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol
· obsługa MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol
· obsługa agregacji łączy
· obsługa LACP IEEE 802.3ad
· obsługa routingu statycznego IPv4 i IPv6
· obsługa DHCP Server
· obsługa DHCP Relay
· obsługa DHCP Snooping
· obsługa IGMP Snooping
· obsługa QoS – Quality of Service
· obsługa IEEE 802.1p/DSCP
· obsługa list kontroli dostępu ACL
· obsługa funkcji Port Mirroring
· obsługa funkcji Port Security
· obsługa uwierzytelniania IEEE 802.1X
· obsługa uwierzytelniania IEEE 802.1X z wykorzystaniem zewnętrznego serwera RADIUS
· obsługa LLDP
· obsługa funkcji Storm Control
· obsługa mechanizmów wykrywania i ochrony przed pętlami sieciowymi
· zarządzanie poprzez graficzny interfejs WWW
· zarządzanie poprzez interfejs CLI
· obsługa bezpiecznego zdalnego zarządzania poprzez SSH
· obsługa protokołu SNMP
· minimum 1 port konsolowy umożliwiający lokalną konfigurację urządzenia
· możliwość centralnego zarządzania przełącznikiem za pomocą kontrolera lub platformy SDN
· możliwość zapisywania, eksportowania i przywracania konfiguracji
· możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
· metalowa obudowa
· przystosowany do montażu w standardowej szafie RACK 19"
· wysokość urządzenia maksymalnie 1U
· zasilanie przystosowane do standardowej sieci energetycznej 230 V AC stosowanej w Polsce
· przewód zasilający w zestawie
· komplet elementów montażowych do szafy RACK w zestawie
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane

	3
	Switch 16×GbE
2 szt.
	· zarządzalny; konfiguracja i zarządzanie przez interfejs sieciowy lub oprogramowanie;
· montaż/ustawienie zgodnie z przeznaczeniem; komplet elementów; gwarancja min. 24 miesiące.
· typ urządzenia: zarządzalny przełącznik sieciowy Layer 2
· minimum 16 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s z obsługą PoE
· minimum 2 porty uplink o przepustowości co najmniej 1 Gb/s, wyposażone w interfejs RJ-45 lub SFP; dopuszcza się porty combo RJ-45/SFP oraz większą liczbę portów uplink
· obsługa zasilania urządzeń poprzez PoE
· obsługa standardu IEEE 802.3af
· obsługa standardu IEEE 802.3at (PoE+)
· łączny budżet mocy PoE minimum 130 W
· moc zasilania minimum 30 W na standardowym porcie PoE+
· możliwość zasilania urządzeń o zwiększonym poborze mocy na wybranych portach
· funkcja umożliwiająca automatyczne wykrycie braku odpowiedzi urządzenia zasilanego przez PoE oraz automatyczny restart jego zasilania
· obsługa trybu wydłużonej transmisji danych i zasilania PoE na odległość do 250 m lub rozwiązania równoważnego
· przepustowość przełączania minimum 7,2 Gb/s
· wydajność przekazywania pakietów minimum 5,3 Mpps
· tablica adresów MAC minimum 8 000 wpisów
· obsługa ramek Jumbo minimum 9 KB
· obsługa sieci VLAN
· obsługa IEEE 802.3x Flow Control
· obsługa DHCP Client
· obsługa izolacji portów
· obsługa mechanizmów ochrony przed pętlami sieciowymi
· obsługa mechanizmów ograniczających nadmierny ruch sieciowy
· możliwość zarządzania zasilaniem PoE dla poszczególnych portów
· możliwość monitorowania stanu portów oraz podłączonych urządzeń PoE
· zarządzanie poprzez graficzny interfejs WWW
· możliwość zdalnego zarządzania i monitorowania urządzenia
· możliwość zapisywania i przywracania konfiguracji
· możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia
· metalowa obudowa
· przystosowany do montażu w standardowej szafie RACK 19"
· wysokość urządzenia maksymalnie 1U
· wbudowany zasilacz
· zasilanie 100–240 V AC
· przewód zasilający w zestawie
· elementy montażowe do szafy RACK w zestawie
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne
· gwarancja minimum 24 miesiące

	4
	Switch 8×GbE
2 szt.
	· typ urządzenia: niezarządzalny przełącznik sieciowy 2.5 Gigabit Ethernet
· minimum 8 portów RJ-45
· każdy port z obsługą prędkości 100 Mb/s, 1 Gb/s oraz 2,5 Gb/s
· obsługa standardu 2.5GBASE-T / IEEE 802.3bz
· automatyczna negocjacja prędkości dla każdego portu
· obsługa Auto MDI/MDIX
· przepustowość przełączania minimum 40 Gb/s
· wydajność przekazywania pakietów minimum 29,8 Mpps
· tablica adresów MAC minimum 4 000 wpisów
· obsługa ramek Jumbo minimum 10 KB
· obsługa IEEE 802.3x Flow Control
· obsługa IEEE 802.1p/DSCP QoS
· metoda transmisji Store-and-Forward
· tryb pracy Plug and Play
· brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do podstawowej pracy urządzenia
· brak konieczności konfiguracji przełącznika
· wszystkie porty muszą umożliwiać transmisję z prędkością do 2,5 Gb/s
· PoE niewymagane
· konstrukcja bezwentylatorowa zapewniająca cichą pracę
· chłodzenie pasywne
· metalowa obudowa
· możliwość ustawienia urządzenia na biurku
· możliwość montażu urządzenia na ścianie
· zewnętrzny zasilacz sieciowy w zestawie
· kolor czarny lub inny neutralny
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne
· gwarancja minimum 24 miesiące

	5
	Wewnętrzne punkty dostępowe 
WiFi 6
16 szt.
	· typ urządzenia: punkt dostępowy WLAN
· obsługa standardu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
· obsługa standardów IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
· jednoczesna praca w dwóch pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
· maksymalna prędkość transmisji w paśmie 5 GHz minimum 2402 Mb/s
· maksymalna prędkość transmisji w paśmie 2,4 GHz minimum 
573 Mb/s
· minimum 2×2 MIMO w paśmie 2,4 GHz
· minimum 2×2 MIMO w paśmie 5 GHz
· minimum 4 strumienie przestrzenne łącznie
· obsługa kanałów o szerokości do 160 MHz
· obsługa MU-MIMO
· obsługa mechanizmów zwiększających efektywność transmisji 
w środowisku wielu klientów
· minimum 1 port RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
· zasilanie poprzez PoE
· obsługa minimum 250 jednoczesnych klientów
· obsługa wielu sieci bezprzewodowych SSID
· obsługa VLAN IEEE 802.1Q
· możliwość przypisywania sieci SSID do VLAN
· obsługa zabezpieczeń WPA2 i WPA3
· obsługa uwierzytelniania WP wewnątrz; Wi￼Fi 6; 2,4 i 5 GHz; min. 1 port Gigabit Ethernet;
· zarządzalny; zabezpieczenia WLAN;
· A Enterprise/RADIUS
· obsługa izolacji klientów sieci bezprzewodowej
· możliwość utworzenia oddzielnej sieci dla gości
· obsługa Captive Portal
· obsługa mechanizmów płynnego roamingu
· obsługa sieci Mesh
· funkcja automatycznego kierowania urządzeń klienckich do odpowiedniego pasma częstotliwości w celu optymalizacji wykorzystania sieciMożliwość ograniczania przepustowości dla użytkowników
· możliwość centralnego zarządzania urządzeniem
· możliwość zarządzania wieloma punktami dostępowymi 
z jednej platformy lub kontrolera
· możliwość monitorowania klientów, parametrów sieci oraz punktów dostępowych
· możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia
· wbudowane anteny
· możliwość montażu na suficie lub ścianie
· elementy montażowe w zestawie
· kolor biały lub inny neutralny
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne
· fabrycznie nowy; Wi-Fi 6 (802.11ax); pasma 2,4 i 5 GHz; jednoczesna praca w obu pasmach;
· min. 1 port Gigabit Ethernet; zabezpieczenia WLAN; zarządzanie i konfiguracja parametrów;
· obsługa wielu użytkowników; do wnętrz; elementy montażowe; kompletny; gwarancja min. 24 miesiące.

	6
	Punkty dostępowe
WiFi Outdoor HD
4 szt.
	· typ urządzenia: bezprzewodowy punkt dostępowy WLAN
· obsługa standardu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
· obsługa standardów IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
· jednoczesna praca w dwóch pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
· klasa urządzenia minimum AX5400
· maksymalna prędkość transmisji w paśmie 2,4 GHz minimum 
574 Mb/s
· maksymalna prędkość transmisji w paśmie 5 GHz minimum 
4804 Mb/s
· obsługa kanałów o szerokości do 160 MHz
· minimum 2×2 MIMO w paśmie 2,4 GHz
· minimum 4×4 MIMO w paśmie 5 GHz
· obsługa MU-MIMO
· obsługa OFDMA
· obsługa Beamforming
· minimum 1 port RJ-45 Ethernet 2,5 Gb/s
· zasilanie poprzez PoE+ IEEE 802.3at
· możliwość alternatywnego zasilania za pomocą zasilacza DC
· obsługa minimum 250 jednoczesnych klientów
· obsługa wielu sieci bezprzewodowych SSID
· obsługa VLAN IEEE 802.1Q
· możliwość przypisywania sieci SSID do VLAN
· obsługa zabezpieczeń WPA2/WPA3
· obsługa WPA2/WPA3 Enterprise
· obsługa uwierzytelniania IEEE 802.1X/RADIUS
· obsługa izolacji klientów sieci bezprzewodowej
· obsługa sieci dla gości
· obsługa Captive Portal
· obsługa płynnego roamingu
· obsługa sieci Mesh
· obsługa funkcji Band Steering
· obsługa funkcji Load Balancing
· obsługa funkcji Airtime Fairness
· obsługa QoS/WMM
· możliwość centralnego zarządzania urządzeniem
· możliwość zarządzania za pomocą kontrolera programowego lub sprzętowego
· możliwość zdalnego zarządzania i monitorowania urządzenia
· możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia
· wbudowane anteny
· możliwość montażu na suficie lub ścianie
· elementy montażowe w zestawie
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne
· gwarancja minimum 24 miesiące

	7
	Szafa dystrybucyjna RACK 
15 szt.
	· standard montażowy RACK 19"
· wysokość użytkowa minimum 22U
· konstrukcja przeznaczona do montażu na ścianie
· głębokość zewnętrzna minimum 450 mm
· głębokość użytkowa wewnętrzna minimum 390 mm
· szerokość zewnętrzna około 600 mm
· nośność szafy minimum 60 kg
· konstrukcja metalowa
· drzwi przednie wyposażone w szybę ze szkła hartowanego lub bezpiecznego
· drzwi przednie zamykane na klucz
· możliwość montażu drzwi jako lewo- lub prawostronnych
· zdejmowane panele boczne
· panele boczne wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed nieuprawnionym demontażem
· minimum 4 pionowe profile montażowe RACK 19"
· możliwość regulacji położenia profili montażowych
· otwory do wprowadzania przewodów w górnej i dolnej części szafy
· możliwość uporządkowanego prowadzenia okablowania sieciowego i zasilającego
· możliwość montażu minimum 2 wentylatorów w górnej części szafy
· otwory wentylacyjne zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza
· możliwość montażu przełączników sieciowych, patch paneli, routerów, półek i innych urządzeń standardu 19"
· konstrukcja umożliwiająca dostęp serwisowy do zainstalowanych urządzeń
· kolor czarny lub inny neutralny
· powłoka lakierowana proszkowo
· minimum 2 klucze do zamka drzwi przednich
· elementy niezbędne do złożenia szafy w zestawie
· szafa fabrycznie nowa, nieużywana i kompletna
· gwarancja minimum 24 miesiące

	8
	Switch 
15 szt.
	· typ urządzenia: przełącznik sieciowy Gigabit Ethernet z obsługą PoE
· minimum 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet
· minimum 2 porty uplink Gigabit Ethernet RJ-45
· minimum 2 porty SFP Gigabit Ethernet
· dopuszcza zastosowanie portów combo RJ-45/SFP
· obsługa automatycznej negocjacji prędkości portów
· obsługa Auto MDI/MDIX
· obsługa zasilania urządzeń sieciowych poprzez PoE
· obsługa standardu IEEE 802.3af
· obsługa standardu IEEE 802.3at (PoE+)
· łączny budżet mocy PoE minimum 250 W
· moc zasilania pojedynczego portu PoE+ minimum 30 W
· możliwość zasilania kamer IP, punktów dostępowych, telefonów VoIP i innych urządzeń zgodnych ze standardami PoE
· obsługa transmisji danych i zasilania PoE na zwiększoną odległość do 250 m lub rozwiązanie równoważne
· obsługa trybu Extend/Long Distance lub rozwiązania równoważnego
· wymóg obsługi transmisji 1 Gb/s dotyczy pracy portów w standardowym trybie pracy.
· prędkość transmisji na standardowych portach Ethernet do 
1 Gb/s
· obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x
· obsługa mechanizmów ochrony przed pętlami sieciowymi
· obsługa izolacji portów lub rozwiązania równoważnego
· sygnalizacja stanu pracy portów za pomocą diod LED
· wbudowany zasilacz
· zasilanie 100–240 V AC, 50/60 Hz
· metalowa obudowa
· kolor czarny lub inny neutralny
· możliwość montażu w standardowej szafie RACK 19"
· elementy montażowe do szafy RACK w zestawie
· przewód zasilający w zestawie
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne
· gwarancja minimum 24 miesiące

	9
	Router 
15 szt.
	· typ urządzenia: wieloportowy router przewodowy z obsługą sieci Multi-Gigabit i VPN
· procesor minimum 2,0 GHz
· pamięć RAM minimum 1 GB
· minimum 2 porty RJ-45 2,5 Gb/s WAN/LAN
· minimum 8 portów RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s WAN/LAN
· minimum 2 porty SFP 1 Gb/s WAN/LAN
· konieczność jednoczesnego spełnienia wskazanej liczby i rodzaju interfejsów: 2×2,5GbE RJ45, 8×1GbE RJ45 oraz 2×SFP 1GbE
· możliwość elastycznego przypisywania wybranych portów jako WAN lub LAN
· obsługa wielu połączeń WAN – Multi-WAN
· obsługa funkcji Load Balancing
· obsługa automatycznego przełączania łącza Failover
· minimum jeden port konsolowy do lokalnego zarządzania urządzeniem
· minimum jeden port USB 3.0
· możliwość wykorzystania modemu USB jako zapasowego połączenia WAN lub rozwiązanie równoważne
· obsługa IPv4 oraz IPv6
· obsługa NAT
· obsługa DHCP Server/Client
· obsługa VLAN IEEE 802.1Q
· obsługa routingu statycznego
· obsługa routingu opartego na politykach Policy Routing
· obsługa dynamicznych protokołów routingu, minimum RIP
i OSPF lub równoważnych
· obsługa połączeń VPN
· obsługa IPsec VPN
· obsługa SSL VPN lub rozwiązania równoważnego
· obsługa OpenVPN
· obsługa WireGuard VPN lub rozwiązania równoważnego
· obsługa L2TP/PPTP VPN lub równoważnych technologii tunelowania
· obsługa minimum 100 jednoczesnych tuneli IPsec VPN
· przepustowość IPsec VPN minimum 1 Gb/s
· wbudowany firewall
· obsługa list kontroli dostępu ACL
· ochrona przed atakami DoS/DDoS lub rozwiązanie równoważne
· obsługa filtrowania ruchu sieciowego
· obsługa QoS i zarządzania przepustowością
· obsługa funkcji monitorowania i analizy ruchu sieciowego
· obsługa SNMP lub równoważnego protokołu monitorowania
· możliwość centralnego zarządzania routerem, przełącznikami i punktami dostępowymi z jednej platformy
· możliwość zarządzania lokalnego oraz zdalnego
· możliwość zapisywania, eksportowania i przywracania konfiguracji
· możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia
· metalowa obudowa
· możliwość montażu w szafie RACK 19"
· wysokość urządzenia maksymalnie 1U
· wbudowany zasilacz 100–240 V AC, 50/60 Hz
· przewód zasilający i elementy do montażu w szafie RACK 
w zestawie
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne
· gwarancja minimum 24 miesiące




	Część 6 – Dostawa serwerów do pracowni komputerowych TP i TI 



	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne 

	1
	Serwer PC 
15 szt.
	· komputer serwerowy przeznaczony do pracy w lokalnej sieci komputerowej
· komputer przeznaczony do realizacji usług sieciowych, serwerowych oraz wirtualizacji
· procesor 64-bitowy, wyposażony w minimum 12 fizycznych rdzeni, którego model według wyników opublikowanych w bazie PassMark Software – CPU Benchmarks osiąga wynik CPU Mark nie niższy niż 33 000 punktów, według stanu bazy na dzień 17.09.2026 r., ze sprzętową obsługą wirtualizacji. Obsługa sprzętowej wirtualizacji
· pamięć operacyjna minimum 32 GB RAM
· możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej do minimum 64 GB
· minimum 2 dyski o pojemności co najmniej 1 TB każdy, przeznaczone przez producenta do pracy ciągłej w systemach NAS/RAID
· interfejs dysków minimum SATA III lub szybszy
· obsługa macierzy dyskowej RAID 1
· dwa dyski 1 TB skonfigurowane w macierzy RAID 1
· efektywna przestrzeń macierzy RAID 1 minimum 1 TB
· możliwość odbudowy macierzy RAID po wymianie uszkodzonego dysku
· minimum 1 karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s
· minimum 1 port RJ-45 Ethernet
· możliwość rozbudowy komputera o dodatkową kartę sieciową
· minimum 4 porty USB, w tym minimum 2 porty USB 3.x
· zasilacz o mocy minimum 450 W
· zasilacz dobrany odpowiednio do zastosowanych podzespołów
· aktywne chłodzenie procesora zapewniające stabilną pracę pod obciążeniem
· obudowa typu Tower/Midi Tower lub równoważna
· obudowa zapewniająca możliwość montażu wymaganych dysków oraz rozbudowy podzespołów
· obsługa UEFI
· obsługa TPM 2.0
· możliwość konfiguracji funkcji wirtualizacji w UEFI/BIOS
· możliwość instalacji 64-bitowego serwerowego systemu operacyjnego
· pełna zgodność z Microsoft Windows Server 2025 Standard lub równoważnym
· możliwość uruchomienia usług katalogowych i kontrolera domeny
· możliwość uruchomienia usług DNS i DHCP
· możliwość pracy jako serwer plików
· możliwość udostępniania zasobów sieciowych
· możliwość zarządzania użytkownikami, grupami i uprawnieniami
· możliwość realizacji zasad grupy w środowisku domenowym
· możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych
· komputer przeznaczony do realizacji zajęć praktycznych z zakresu administracji systemami i lokalnymi sieciami komputerowymi
· komputer umożliwiający realizację ćwiczeń w zakresie kwalifikacji INF.02
· wszystkie zastosowane podzespoły muszą być wzajemnie kompatybilne
· komputer musi być dostarczony jako kompletny, zmontowany i przetestowany zestaw
· komputer fabrycznie nowy i nieużywany
· komputer gotowy do instalacji i konfiguracji systemu serwerowego
· wszystkie przewody niezbędne do uruchomienia urządzenia w zestawie
· gwarancja minimum 24 miesiace
· system operacyjny klasy Microsoft Windows Server 2025 Standard lub równoważny
· procesor wielordzeniowy klasy serwerowej lub równoważnej;
· RAM odpowiedni do uruchamiania wielu usług i maszyn wirtualnych;
· możliwość rozbudowy RAM i przestrzeni dyskowej;
· chłodzenie zapewniające stabilną pracę; możliwość pracy ciągłej

	2
	Serwer 
1 szt.
	Serwer przeznaczony do zastosowań edukacyjnych w pracowni informatycznej, w szczególności do nauki instalacji, konfiguracji i administracji serwerowym systemem operacyjnym, zarządzania użytkownikami i komputerami 
w domenie, konfiguracji usług sieciowych, udostępniania zasobów oraz wirtualizacji.
Minimalne wymagania sprzętowe:
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i przeznaczone do pracy serwerowej
· obudowa typu Tower lub równoważna, odpowiednia do pracowni szkolnej
· procesor 64-bitowy, wyposażony w minimum 6 fizycznych rdzeni, którego model według wyników opublikowanych 
w bazie PassMark Software – CPU Benchmarks osiąga wynik CPU Mark nie niższy niż 33 000 punktów, według stanu bazy na dzień 17.09.2026 r., ze sprzętową obsługą wirtualizacji
· pamięć RAM minimum 32 GB, z możliwością rozbudowy do co najmniej 64 GB
· pamięć RAM z obsługą ECC
· minimum 2 dyski SSD o pojemności co najmniej 480 GB każdy, z możliwością pracy w konfiguracji RAID 1 lub rozwiązaniu równoważnym zapewniającym redundancję danych
· możliwość instalacji dodatkowych dysków
· kontroler RAID sprzętowy lub rozwiązanie równoważne
· minimum 2 interfejsy sieciowe Ethernet 1 Gb/s
· minimum 4 porty USB, w tym minimum 2 porty USB 3.x
· zasilacz dostosowany do konfiguracji serwera
· możliwość dalszej rozbudowy pamięci RAM i przestrzeni dyskowej
· System operacyjny klasy Microsoft Windows Server 2025 Standard lub równoważny
· klawiatura i mysz
Serwer musi umożliwiać realizację zajęć obejmujących m.in.:
· instalację i konfigurację serwerowego systemu operacyjnego;
· tworzenie i zarządzanie domeną;
· konfigurację usług katalogowych;
· tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników i grupami;
· dołączanie komputerów klienckich do domeny;
· zarządzanie zasadami grupy;
· konfigurację usług DNS i DHCP;
· konfigurację serwera plików, folderów współdzielonych 
i uprawnień;
· wykonywanie kopii zapasowych;
· zdalne zarządzanie serwerem;
· tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych.
· gwarancja minimum 24 miesiące;
Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone wymagania techniczne i funkcjonalne.


	Część 7 – Dostawa sprzętu multimedialnego i audiowizualnego do pracowni budowlano-projektowej, pracowni komputerowej TI i pracowni hotelarskiej 
– projektory, aparaty i kamery, monitor interaktywny oraz zestawy VR/AR 



	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne – stan obecny

	1
	Projektor multimedialny 3D wizualizer 
2 szt.
	Projektor przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, prowadzenia prezentacji multimedialnych oraz wyświetlania filmów, grafiki, wizualizacji i materiałów 3D.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· natywna rozdzielczość minimum Full HD 1920 × 1080 pikseli
· jasność minimum 3500 ANSI lumenów
· kontrast minimum 10 000:1
· obsługa wyświetlania kompatybilnych treści 3D
· możliwość uzyskania obrazu  przekątnej minimum 100 cali
· korekcja zniekształceń trapezowych obrazu
· minimum 1 cyfrowe wejście HDMI
· minimum 1 port USB
· możliwość współpracy z komputerem wyposażonym w system Windows 11
· możliwość montażu sufitowego
· pilot zdalnego sterowania
· żywotność źródła światła minimum 5000 godzin w trybie normalnym
· elementy niezbędne do prawidłowego uruchomienia urządzenia
· gwarancja minimum 24 miesiące

Projektor musi umożliwiać:
· prezentowanie materiałów dydaktycznych;
· wyświetlanie prezentacji multimedialnych, filmów, zdjęć, grafiki i animacji;
· prezentowanie wizualizacji wykorzystywanych podczas zajęć;
· wyświetlanie kompatybilnych materiałów przestrzennych 3D;
· współpracę z komputerami wykorzystywanymi w pracowni szkolnej.

	2
	Cyfrowy aparat fotograficzny
1 szt.
	Aparat przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, wykonywania zdjęć i materiałów multimedialnych, dokumentowania wydarzeń szkolnych oraz realizacji projektów fotograficznych.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· aparat cyfrowy typu bezlusterkowego, lustrzanka cyfrowa lub rozwiązanie równoważne
· matryca o rozdzielczości minimum 20 Mpix
· możliwość wykonywania zdjęć w formacie JPEG oraz RAW;
· automatyczne i ręczne ustawianie ostrości
· możliwość ręcznego ustawiania podstawowych parametrów ekspozycji
· tryb zdjęć seryjnych
· możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości minimum 4K
· ekran LCD o przekątnej minimum 3 cale
· łączność bezprzewodowa Wi-Fi lub Bluetooth
· możliwość zapisu zdjęć i filmów na wymiennej karcie pamięci
· złącze umożliwiające przesyłanie danych do komputera
· możliwość montażu na statywie
· wbudowana lampa błyskowa lub możliwość współpracy 
z zewnętrzną lampą błyskową;
· akumulator wielokrotnego ładowania.
Wyposażenie zestawu:
· aparat
· obiektyw uniwersalny typu zoom dostosowany do oferowanego aparatu
· akumulator
· ładowarka lub przewód umożliwiający ładowanie
· karta pamięci minimum 64 GB
· pasek do aparatu
· torba lub futerał ochronny
· wszystkie przewody i akcesoria niezbędne do uruchomienia urządzenia
· gwarancja: minimum 24 miesiące

	3
	Kamera 360
1 szt.
	Kamera przeznaczona do tworzenia materiałów sferycznych 360°, wirtualnych spacerów, materiałów VR oraz projektów edukacyjnych i promocyjnych.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· rejestrowanie pełnego obrazu 360°
· nagrywanie filmów 360° w rozdzielczości minimum 5,7K;
· możliwość wykonywania zdjęć sferycznych 360°;
· elektroniczna stabilizacja obrazu;
· automatyczne łączenie obrazu 360° w kamerze lub za pomocą dostarczonego oprogramowania;
· możliwość sterowania i podglądu obrazu za pomocą urządzenia mobilnego;
· łączność Wi-Fi i/lub Bluetooth;
· zapis materiałów na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej urządzenia;
· złącze USB umożliwiające ładowanie lub przesyłanie danych;
· możliwość montażu na statywie lub uchwycie;
· zasilanie akumulatorowe;
· dostęp do aplikacji lub oprogramowania umożliwiającego przeglądanie, eksport i podstawową edycję materiałów 360°;
· możliwość przenoszenia i obróbki materiałów na komputerze z systemem Windows 11.
· karta pamięci minimum 128 GB,
· etui lub futerał ochronny;
· uchwyt lub niewielki statyw odpowiedni do nagrywania materiałów 360°.
· Gwarancja: minimum 24 miesiące.

	4
	Monitor interaktywny
1 szt.
	Monitor interaktywny przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, prowadzenia zajęć, prezentacji, pracy z dokumentami i projektami oraz tworzenia notatek odręcznych.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· przekątna ekranu minimum 65 cali
· rozdzielczość minimum 4K UHD 3840 × 2160 pikseli
· jasność ekranu minimum 350 cd/m²
· kąty widzenia minimum 178° w poziomie i pionie
· obsługa dotyku palcem oraz piórem
· obsługa minimum 20 jednoczesnych punktów dotyku lub rozwiązanie równoważne zapewniające wielodotykową pracę użytkowników
· możliwość wykonywania odręcznych notatek na prezentowanych materiałach
· możliwość zapisu lub eksportu utworzonych notatek
· wbudowany system operacyjny
· wbudowane głośniki
· minimum 2 wejścia HDMI
· minimum 1 port USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych
· port USB umożliwiający przekazywanie funkcji dotykowej do podłączonego komputera
· możliwość podłączenia zewnętrznego komputera lub laptopa i obsługi jego systemu za pomocą ekranu dotykowego
· kompatybilność z systemem Windows 11
· gwarancja: minimum 24 miesiące


	5
	Zestaw VR/AR
2 zestawy
	Zestaw przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, prezentacji treści VR/AR, wirtualnych laboratoriów, wizualizacji 3D oraz realizacji projektów wykorzystujących rzeczywistość wirtualną 
i rozszerzoną.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· zestaw typu VR/MR/AR umożliwiający wyświetlanie treści rzeczywistości wirtualnej oraz łączenie treści cyfrowych z obrazem otoczenia
· możliwość samodzielnej pracy bez konieczności stałego podłączenia do komputera
· wbudowany procesor i pamięć umożliwiające uruchamianie aplikacji VR/AR
· pamięć wewnętrzna minimum 128 GB
· rozdzielczość obrazu minimum 1800 × 1800 pikseli na każde oko
· częstotliwość odświeżania minimum 90 Hz
· śledzenie położenia użytkownika i kontrolerów bez konieczności instalowania zewnętrznych stacji bazowych
· kamery umożliwiające podgląd otoczenia i realizację funkcji mieszanej lub rozszerzonej rzeczywistości
· możliwość wyznaczenia bezpiecznego obszaru użytkowania
· minimum 2 bezprzewodowe kontrolery ruchowe
· wbudowany dźwięk lub możliwość podłączenia słuchawek
· łączność Wi-Fi oraz Bluetooth
· możliwość instalowania i uruchamiania aplikacji edukacyjnych, multimedialnych i wizualizacji 3D
· możliwość współpracy z komputerem w celu uruchamiania kompatybilnych aplikacji VR, przewodowo lub bezprzewodowo
· zasilanie akumulatorowe
Zestaw musi zawierać: gogle VR/AR; dwa kontrolery ruchowe; elementy niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania zestawu.
Przeznaczenie dydaktyczne:
Zestaw musi umożliwiać wykorzystanie podczas zajęć do:
· prezentowania i eksplorowania środowisk wirtualnych;
· oglądania modeli i wizualizacji 3D;
· realizacji interaktywnych symulacji edukacyjnych;
· wykorzystania aplikacji VR oraz mieszanej lub rozszerzonej rzeczywistości;
· realizacji projektów z zakresu nowych technologii, grafiki 3D 
i programowania.
Gwarancja: minimum 24 miesiące.

	6
	Monitor dotykowy do obsługi hotelarskiej
1 szt.
	Monitor interaktywny przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, pracy z aplikacjami, prezentacjami, materiałami multimedialnymi oraz wykonywania notatek i obsługi programów za pomocą ekranu dotykowego.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad
· przekątna ekranu minimum 25 cali
· rozdzielczość minimum Full HD 1920 × 1080 pikseli
· ekran dotykowy z obsługą palcem i/lub piórem
· obsługa wielodotyku – minimum 10 punktów dotyku
· możliwość obsługi aplikacji i systemu operacyjnego za pomocą ekranu dotykowego
· możliwość wykonywania odręcznych notatek i rysunków
· jasność minimum 300 cd/m²
· kąty widzenia minimum 178°
· minimum jedno cyfrowe wejście obrazu, np. HDMI, DisplayPort lub rozwiązanie równoważne
· interfejs USB umożliwiający przekazywanie funkcji - dotykowej do komputera
· możliwość regulacji kąta ustawienia monitora lub zastosowania podstawy umożliwiającej wygodną pracę dotykową
· możliwość podłączenia do komputera z systemem Windows 11
· przewody niezbędne do podłączenia obrazu i funkcji dotykowej
· gwarancja minimum 24 miesiące




	Część 8 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki do pracowni budowlano-projektowej



	Lp.
	Nazwa / ilość
	Wymagania minimalne – stan obecny

	1
	Kserokopiarka
1 szt.
	Urządzenie przeznaczone do intensywnego użytkowania 
w placówce edukacyjnej, umożliwiające drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów.
· urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne 
i wolne od wad
· technologia druku laserowa, LED lub równoważna
· druk kolorowy i monochromatyczny
· funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie
· obsługa formatów A3 i A4
· automatyczny druk dwustronny
· automatyczny podajnik dokumentów ADF umożliwiający skanowanie dokumentów wielostronicowych
· szybkość drukowania minimum 25 stron A4/min
· rozdzielczość druku minimum 600 × 600 dpi
· łączna pojemność podajników papieru minimum 500 arkuszy
· możliwość obsługi papieru o różnych formatach 
i gramaturach
· możliwość skanowania w kolorze
· skanowanie do komputera oraz folderu sieciowego
· możliwość zapisu skanów co najmniej w formacie PDF
· interfejs Ethernet minimum 1 Gb/s
· port USB
· możliwość drukowania sieciowego z wielu komputerów
· kolorowy wyświetlacz lub panel dotykowy umożliwiający wygodną obsługę urządzenia
· zgodność z systemem Windows 11
· możliwość zarządzania i konfiguracji urządzenia poprzez sieć
· wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy i zainstaluje kompletny zestaw pełnowymiarowych tonerów – dla wszystkich kolorów wymaganych do pracy urządzenia 
– o standardowej lub wyższej wydajności przewidzianej przez producenta dla oferowanego modelu urządzenia; nie dopuszcza się tonerów startowych, demonstracyjnych ani innych tonerów o obniżonej pojemności lub wydajności w stosunku do standardowych materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez producenta dla danego modelu urządzenia
· gwarancja minimum 24 miesiące

Dodatkowe wymagania użytkowe:
· urządzenie przystosowane do regularnej pracy 
w środowisku biurowym lub edukacyjnym;
· możliwość wymiany tonerów przez użytkownika;
· sterowniki i oprogramowanie dostępne bez dodatkowych opłat;
· możliwość zgłaszania usterek drogą elektroniczną.





Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

A) Dostępność i projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników
1. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia jest w całości lub w części przeznaczony do użytku przez osoby fizyczne, w szczególności uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

2. Przedmiot zamówienia stanowi przede wszystkim wyposażenie pracowni szkolnych przeznaczone do realizacji praktycznej nauki zawodu. W odniesieniu do urządzeń posiadających bezpośredni interfejs użytkownika, w szczególności mobilnych stacji roboczych, stacji komputerowych, monitorów, urządzeń dotykowych, sprzętu multimedialnego, zestawów VR/AR, robotów edukacyjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego, zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać korzystanie ze sprzętu przez możliwie szeroką grupę użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

3. W zakresie właściwym dla danego rodzaju urządzenia Zamawiający wymaga zastosowania standardowych rozwiązań wspierających dostępność użytkownika, w szczególności:

a. możliwości regulacji ustawień obrazu, jasności, kontrastu, wielkości elementów interfejsu lub innych parametrów wyświetlania – jeżeli urządzenie posiada ekran lub interfejs graficzny;
b. możliwości korzystania z funkcji dostępności zapewnianych przez system operacyjny lub oprogramowanie urządzenia oraz współpracy z technologiami wspomagającymi, jeżeli funkcje takie są właściwe dla danego rodzaju sprzętu;
c. możliwości regulacji ustawienia elementów bezpośrednio wykorzystywanych przez użytkownika, jeżeli konstrukcja danego urządzenia przewiduje taką regulację;
d. zapewnienia czytelnego i zrozumiałego sposobu obsługi urządzenia;
e. w przypadku urządzeń wyposażonych w funkcje dźwiękowe lub wizualne – możliwości regulacji odpowiednich parametrów w zakresie przewidzianym przez producenta.

4. Zamawiający nie określa dodatkowych, szczególnych wymagań dostępnościowych w odniesieniu do urządzeń infrastruktury technicznej, które co do zasady nie są przeznaczone do bezpośredniego użytkowania przez uczestników projektu, w szczególności szaf RACK, przełączników sieciowych i serwerów, ponad wymagania wynikające z obowiązujących przepisów oraz wymagania funkcjonalne określone w OPZ.
5. Powyższe wymagania należy stosować odpowiednio do charakteru, przeznaczenia oraz sposobu użytkowania konkretnego urządzenia. Nie mogą być one interpretowane jako obowiązek wyposażenia każdego urządzenia we wszystkie wskazane funkcje dostępnościowe, jeżeli funkcje takie nie są właściwe dla danego rodzaju produktu.
6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje i szerokie kompetencje gwarancją przyszłości zawodowej” (nr projektu FEPZ.06.11-IP.01-0001/26), w którym Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021–2027.

B.  Zrównoważony rozwój, trwałość i wymagania środowiskowe

1. Zamówienie realizowane jest z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wymagań środowiskowych właściwych dla projektu. Oferowany sprzęt powinien być przeznaczony do długotrwałego użytkowania oraz umożliwiać wykonywanie obsługi technicznej, diagnostyki i napraw w zakresie przewidzianym przez producenta dla danego rodzaju urządzenia.

2. Oferowane urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być fabrycznie nowe, legalnie wprowadzone do obrotu oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska wynikające z obowiązujących przepisów. Jeżeli przepisy wymagają dla danego rodzaju produktu określonego oznakowania, deklaracji zgodności lub innej dokumentacji, produkt musi posiadać wymagane oznakowanie lub dokumentację.

3. W przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną Zamawiający wymaga zastosowania standardowych dla danej kategorii sprzętu mechanizmów ograniczania zużycia energii, jeżeli rozwiązania takie są przewidziane dla danego rodzaju urządzenia, w szczególności trybu uśpienia, automatycznego przechodzenia w stan ograniczonego poboru energii lub rozwiązania równoważnego.

4. Jeżeli urządzenie zawiera baterię lub akumulator, bateria lub akumulator muszą być fabrycznie nowe i przeznaczone do współpracy z oferowanym urządzeniem. Po zakończeniu ich eksploatacji baterie, akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegają postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania tego rodzaju odpadami.

5. Jeżeli producent oferowanego urządzenia przewiduje możliwość wymiany, naprawy lub serwisowania elementów podlegających zużyciu, sposób wykonania zamówienia nie może ograniczać Zamawiającemu możliwości korzystania z przewidzianych przez producenta sposobów obsługi, diagnostyki i naprawy urządzenia.

6. Wykonawca zapewni możliwość realizacji uprawnień gwarancyjnych dotyczących dostarczonego sprzętu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że dla konkretnej pozycji OPZ określono dalej idące wymagania.

7. Najpóźniej przy odbiorze Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą warunków gwarancji oraz dostępną dokumentację producenta dotyczącą prawidłowego użytkowania i konserwacji urządzenia, a w przypadku urządzeń wyposażonych w baterie lub akumulatory – również dostępne informacje dotyczące prawidłowego postępowania z nimi po zakończeniu eksploatacji.

8. Spełnienie powyższych wymagań, wraz z wymaganiami technicznymi określonymi odrębnie dla poszczególnych części i pozycji zamówienia, służy realizacji przyjętych w projekcie zasad zrównoważonego rozwoju 
i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

C.  Cyberbezpieczeństwo – produkty ICT, usługi ICT i procesy ICT

1. W zakresie, w jakim przedmiot zamówienia obejmuje produkty ICT, usługi ICT lub procesy ICT, Zamawiający wymaga, aby oferowane świadczenie było zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferowane świadczenie, w tym produkty ICT, usługi ICT oraz procesy ICT wykorzystywane do realizacji zamówienia jako elementy główne, komponenty lub rozwiązania towarzyszące, nie może obejmować:

1) produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;
2) produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
3) usługi ICT lub procesu ICT określonych w decyzji, o której mowa w pkt 2.

3. Niespełnienie wymagań określonych w ust. 2 skutkuje odrzuceniem oferty odpowiednio na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W odniesieniu do produktów ICT Wykonawca wskazuje w ofercie producenta oraz typ, model, wersję lub inne oznaczenie pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu. Jeżeli przedmiot świadczenia obejmuje usługę ICT lub proces ICT, Wykonawca wskazuje również dostawcę lub usługodawcę oraz rodzaj oferowanego rozwiązania – w zakresie umożliwiającym jego jednoznaczną identyfikację.

5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia przy użyciu produktów ICT, usług ICT i procesów ICT odpowiadających treści oferty, dokumentom zamówienia oraz postanowieniom zawartej umowy.

6. Jeżeli po upływie terminu składania ofert, a przed dostawą danego produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT wystąpi okoliczność powodująca, że rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę zostanie objęte rekomendacją albo decyzją, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.

7. Zasady ewentualnego zastąpienia rozwiązania, o którym mowa w ust. 6, innym rozwiązaniem zostaną określone w projektowanych postanowieniach umowy, z uwzględnieniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie zamienne nie może być objęte okolicznościami odpowiadającymi przesłankom określonym w art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp oraz musi spełniać co najmniej wymagania minimalne przewidziane dla rozwiązania zastępowanego.

D.  Identyfikacja oferowanych produktów i weryfikacja zgodności z OPZ

1. W zakresie wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów, w szczególności nazwę producenta, model, symbol, typ lub numer katalogowy, jeżeli dany produkt posiada takie oznaczenie.

2. Dane identyfikujące oferowany produkt stanowią treść oferty i służą ustaleniu, jaki konkretnie produkt Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć.

3. Jeżeli w celu potwierdzenia spełnienia konkretnego wymagania OPZ konieczne jest podanie dodatkowego parametru oferowanego urządzenia, Wykonawca wskazuje ten parametr w formularzu ofertowym w miejscu przewidzianym przez Zamawiającego.

4. Oferowany produkt musi spełniać wszystkie wymagania minimalne określone w OPZ. Wskazanie przez Zamawiającego parametru jako minimalnego oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązania posiadającego parametr korzystniejszy, chyba że z charakteru danego wymagania albo z treści OPZ wynika inaczej.

E.  Normy, specyfikacje techniczne i rozwiązania równoważne

1. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Ilekroć w OPZ występuje takie odniesienie, należy przez nie rozumieć również rozwiązanie równoważne.

2. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą opis zaoferowanego rozwiązania oraz dokumenty lub informacje pozwalające na ocenę jego równoważności.

F.  Znaki towarowe, technologie, systemy operacyjne i inne wskazania

1. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występuje odniesienie do znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do wskazanych w OPZ nazw systemów operacyjnych, środowisk programistycznych, oprogramowania, formatów, interfejsów, technologii, bibliotek, frameworków, SDK oraz innych rozwiązań technicznych, jeżeli wskazanie takie mogłoby prowadzić do identyfikacji konkretnego producenta lub rozwiązania.

3. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna rozwiązanie zapewniające realizację tej samej funkcji użytkowej i dydaktycznej co rozwiązanie, do którego odnosi się OPZ, przy zachowaniu wszystkich pozostałych minimalnych parametrów i wymagań określonych przez Zamawiającego.

4. W przypadku gdy wskazanie określonego rozwiązania wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, oprogramowaniem, infrastrukturą lub materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie równoważne musi dodatkowo zapewniać możliwość realizacji wymaganych funkcji oraz współpracy z tym środowiskiem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, nabywania dodatkowych licencji lub dokonywania zmian infrastruktury, chyba że OPZ stanowi inaczej.

5. Równoważność oceniana będzie z uwzględnieniem celu danego wymagania, jego przeznaczenia, funkcjonalności, kompatybilności, parametrów technicznych oraz możliwości wykorzystania oferowanego rozwiązania podczas zajęć dydaktycznych zgodnie z celem projektu.

6. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca wskazuje w ofercie zastosowane rozwiązanie oraz przedstawia wraz z ofertą dokumenty lub informacje pozwalające Zamawiającemu ocenić jego równoważność w zakresie wymaganych cech i funkcjonalności. Ciężar wykazania równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

G.  Kompletność dostawy

1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, chyba że dla danej pozycji OPZ określono dodatkowe wymagania.

2. W cenie oferowanego produktu należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowego uruchomienia i korzystania zgodnie z wymaganiami OPZ, w szczególności zasilacze, przewody, adaptery, elementy montażowe, sterowniki i inne standardowe akcesoria, jeżeli są niezbędne do wykorzystania wymaganych funkcjonalności.

3. Jeżeli do korzystania z wymaganej funkcjonalności urządzenia konieczne jest oprogramowanie, licencja, konto, usługa chmurowa lub subskrypcja, Wykonawca zobowiązany jest wskazać tę okoliczność w ofercie wraz z okresem obowiązywania oraz informacją o ewentualnych kosztach korzystania z rozwiązania po tym okresie. Jeżeli dokumentacja danej części wymaga licencji bezterminowej albo korzystania bez dodatkowych opłat, wymaganie to ma pierwszeństwo.

4. Dostawa urządzenia, którego prawidłowe wykorzystanie zgodnie z OPZ wymaga dodatkowego elementu niewchodzącego w zakres dostawy 
i niewskazanego przez Wykonawcę w ofercie, nie będzie uznana za wykonanie zamówienia zgodnie z umową.

H.  Informacja o projekcie

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje i szerokie kompetencje gwarancją przyszłości zawodowej” (nr projektu: FEPZ.06.11-IP.01-0001/26), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, Priorytet 6 „Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego”, Działanie 6.11 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego”.

Załączniki:
Załącznik nr  1		formularz oferty
Załącznik nr  2		oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr  3		wykaz podstaw wykluczenia
Załącznik nr  4		wzór umowy

ZATWIERDZAM
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