TZ. 250.081.2026.BB                                                                                                  Załącznik nr 1
 





…………………………
Dane Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy zamówienia na: remont przepompowni ścieków przy ul. Boguckiego 133,
ul. Ubocze 26, ul. Wyspiańskiego 17a w Gdańsku.

1.1. Przepompownia ścieków Ubocze 26 dz. Nr 28/11 obr. 0111:
	
Lp.
	
Oznaczenie
	
Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto
[kol. 1 x kol. 2]
	VAT 23%
[kol. 3 x kol. 4]
	Wartość brutto
RAZEM
[kol. 3 + kol. 4]

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Demontaż istniejącego wyposażenia
	1 kpl.
	
	
	
	

	2.
	Pompa zatapialna z wirnikiem tnącym 5,5 kW, 400V, wydajność nominalna 48 m3/h
	2 szt.
	
	
	
	

	3.
	Stopa sprzęgająca DN 80
	2szt.
	
	
	
	

	4.
	Kolano żeliwne szare DN 80, 90 st.
	2 szt.
	
	
	
	

	5.
	Śruba M16 x 70 / podkładka / nakrętka
	32 kpl.
	
	
	
	

	6.
	Uszczelka kołnierzowa NBR DN 80
	4 szt.
	
	
	
	

	7.
	Dybel montażowy do betonu rozporowy M12x80/podkładka/nakrętka 
	12 kpl.
	
	
	
	

	8.
	Żuraw ŻPR-p 400 z wyciągarką korbową
	1 szt.
	
	
	
	

	9.
	Fundament betonowy do żurawia
	1 szt.
	
	
	
	

	10.
	Taca ociekowa 100 cm x 100 cm z wpustem
	1 szt.
	
	
	
	

	11.
	Szafa sterująco-zasilająca (podwójne drzwi, sterownik pracy pomp, moduł gsm, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i różnicowo-prądowe, grzałka z termostatem, alarm zewnętrzny, szafa kluczona na wkładkę patentową, możliwość programowania sekwencji pracy pomp, liczniki czasu, ilości załączeń
	1 kpl.
	
	
	
	

	12.
	Sonda hydrostatyczna
	1 szt.
	
	
	
	

	13.
	Sonda pływakowa
	2 szt.
	
	
	
	

	14.
	Ogrodzenie przepompowni (panel ocynk, wys. 150 cm, furtka systemowa wys. 150 cm bez podmurówki. Wymiar w rzucie około 5,0 x 5,0 m; szerokość prętów i przekrój profili min 4 mm
	1 kpl.
	
	
	
	

	15.
	By-pass ściekowy na czas robót (pompowanie ścieków z instalacji w trakcie prac 
remontowych)
	1 usł.
	
	
	
	

	I. RAZEM 
	
	
	
	
	








1.2. Przepompownia ścieków Boguckiego 133, dz. Nr 243/2 obr. 0142:
	
Lp.
	
Oznaczenie
	
Ilość 
	Cena jedn.
	Wartość netto
[kol. 1 x kol. 2]
	VAT 23%
[kol. 3 x kol. 4]
	Wartość brutto
RAZEM
[kol. 3 + kol. 4]

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Demontaż istniejącego wyposażenia
	1 kpl.
	
	
	
	

	2.
	Materiały pomocnicze do montażu
	1 kpl.
	
	
	
	

	3.
	Zawór zwrotny kulowy DN 50 NBR
	1 szt.
	
	
	
	

	4.
	Nypel OC DN 50
	3 szt.
	
	
	
	

	5.
	Zasuwa gwintowana DN 50 żel. Guma NBR + kółko
	1 szt.
	
	
	
	

	6.
	Sprzęg do pompy górny DN 50 HYDROVACUUM
	1 szt.
	
	
	
	

	7.
	Szafa sterująco-zasilająca (podwójne drzwi, sterownik pracy pomp, moduł gsm, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i różnicowo-prądowe, grzałka z termostatem, alarm zewnętrzny, szafa kluczona na wkładkę patentową, możliwość programowania sekwencji pracy pompy, liczniki czasu, ilości załączeń
	1 kpl.
	
	
	
	

	8.
	Sonda hydrostatyczna
	1 szt.
	
	
	
	

	9.
	Sonda pływakowa
	2 szt.
	
	
	
	

	10.
	Korekta kinety zbiorczej
	1 kpl.
	
	
	
	

	11.
	By-pass ściekowy na czas robót (pompowanie ścieków z instalacji w trakcie prac remontowych)
	1 usł.
	
	
	
	

	II. RAZEM 
	
	
	
	
	




1.3. Przepompownia ścieków Wyspiańskiego 17a, dz. Nr 1044/2 obr. 0043:
	
Lp.
	
Oznaczenie
	
Ilość 
	Cena jedn.
	Wartość netto
[kol. 1 x kol. 2]
	VAT 23%
[kol. 3 x kol. 4]
	Wartość brutto
RAZEM
[kol. 3 + kol. 4]

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Demontaż istniejącego wyposażenia
	1 kpl.
	
	
	
	

	2.
	Prowadnica rurowa DN 50 INOX, podwójna
	2 kpl.
	
	
	
	

	3.
	Stopa sprzęgająca DN 80
	2 szt.
	
	
	
	

	4.
	Kolano żeliwne szare DN 80, 90 st.
	2 szt.
	
	
	
	

	5.
	Śruba M16x70/podkładka/nakrętka
	32 kpl.
	
	
	
	

	6.
	Stopień złazowy powlekany studzienny pojedynczy
	20 szt.
	
	
	
	

	7.
	Kotwa chemiczna wciskana
	2 szt.
	
	
	
	

	8.
	Uszczelka kołnierzowa NBR DN 80
	4 szt.
	
	
	
	

	9.
	Dybel montażowy do betonu rozporowy M12x80/podkładka/nakrętka 
	12 kpl.
	
	
	
	

	10.
	Żuraw ŻPR-p400 z wyciągarką korbową
	1 szt.
	
	
	
	

	11.
	Fundament betonowy do żurawia
	1 szt.
	
	
	
	

	12.
	Taca ociekowa100 cm x 100 cm z wpustem
	1 szt.
	
	
	
	

	13.
	Szafa sterująco-zasilająca (podwójne drzwi, sterownik pracy pomp, moduł gsm, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i różnicowo-prądowe, grzałka z termostatem, alarm zewnętrzny, szafa kluczona na wkładkę patentową, możliwość programowania sekwencji pracy pomp, liczniki czasu, ilości załączeń
	1 kpl.
	
	
	
	

	14.
	Sonda hydrostatyczna
	1 szt.
	
	
	
	

	15.
	Sonda pływakowa
	2 szt.
	
	
	
	

	16.
	By-pass ściekowy na czas robót (pompowanie ścieków z instalacji w trakcie prac remontowych)
	1 usł.
	
	
	
	

	III. RAZEM 	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM poz.: I+II+III
	
	
	
	



UWAGA!!!
WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM


[bookmark: _Hlk177551991]


2
