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ZATWIERDZAM
Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe lekkiego samochodu specjalnego typu bus  
dla KM PSP w Gdyni

Prawą stronę tabeli kolumna [3] należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku parametrów określonych przez Zamawiającego jako minimalne należy podać oferowaną wartość, jeżeli jest wyższa od wymaganej, natomiast w przypadku parametrów określonych jako maksymalne należy podać oferowaną wartość, jeżeli jest niższa od wymaganej. 
W sytuacji braku wskazania wartości parametru Zamawiający do oceny przyjemnie wartość wskazaną w opisie warunku.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje wartości niespełniające wskazanych wartości minimalnych, maksymalnych lub przedziałów, oferta podlega odrzuceniu zgodnie z warunkami SWZ.
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	1.
	Warunki ogólne:

	1.1
	Pojazd zbudowany i wyposażony spełniający wymagania:
	

	
	Polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj., Dz.U. z 2024 r. poz1251 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
	

	
	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r.143.1002 z poźn. zm.).
	

	
	Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2019 r. poz. 594, z późn. zm.).
	

	
	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj., Dz.U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
	

	
	Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9 z późn. zm.)
Dane niezbędne do wykonania oznakowania, w tym numer operacyjny pojazdu oraz treść tabliczki pamiątkowej, zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
	 

	
	Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r., poz. 919, z późn. zm.). Wyciąg ze świadectwa homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego samochodu. Dokumenty pojazdu skompletowanego po zabudowie muszą umożliwiać jego pierwszą rejestrację w Polsce; 
	

	
	Pojazd musi posiadać dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, 
o przeznaczeniu „pożarniczym”, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U.2024 poz.1251 ze zm.). 
	

	2
	Podwozie z kabiną:

	2.1
	Pojazd i wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2026., wolny od wad fizycznych i prawnych.
	

	2.2
	Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
	

	2.3
	Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty:
· książkę gwarancyjną,
· - dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu, jako pojazd specjalny,
· instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu i zabudowy
· książkę przeglądów serwisowych, dopuszcza się prowadzenie książki serwisowej 
w systemie ASO, jeżeli Zamawiający uzyska do niego dostęp
· książkę napraw serwisowych (jako rozwiązanie równoważne Wykonawca może udzielić nieograniczony dostęp do elektronicznego profilu dla pojazdu umożliwiający odczyt czynności serwisowych i zakresu obsług pojazdu i zabudowy)
· świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
· karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe tj. instalacji świetlno - dźwiękowej oraz radiotelefonu zamontowanego w pojeździe.
· wykaz ilościowo wartościowy (brutto) sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji producenta dla poszczególnego sprzętu,
Całość dokumentacji w języku polskim.
Dokumentacja powinna być przekazana w dniu odbioru faktycznego w sposób uporządkowany w formie drukowanej kolorowej (min 1 egzemplarz) oraz elektronicznej na nośniku danych np. pamięć USB
	

	2.4
	Pojazd musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności:
Urządzenie dźwiękowe (minimum 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy), wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min 200 W (lub 2x100W) - głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu, odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu oraz wielkości wszystkich lamp oraz belki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Równoważna wartość (LeqA) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosić od 110 dB(A) do 115 dB(A), mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, według właściwej metody badania normy PN-EN 1846-2:2025-05 (lub równoważnej). Maksymalna wartość (LAmax) poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie powinna przekraczać 85 dB(A), mierzona na wysokości 0,8±0,05 m od siedziska miejsca kierowcy. Spełnienie powyższych wymogów musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii technicznej lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez niezależną jednostkę badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. 
	

	2.5
	1) Belka sygnalizacyjna wykonana w technologii LED montowana na dachu kabiny. Długość belki nie może być większa niż obrys pojazdu. Belka wykonana z poliwęglanu. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne wyposażone w minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 modułów przednich wyposażonych 
w minimum 3 źródła światła LED, kolor świecenia wszystkich modułów - niebieski. Belka wyposażona 
w centralny układ zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać 
w przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED. Belka nie może wystawać poza szerokość dachu.
	

	
	2) Minimum dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie kierunkowe w technologii LED wysyłające sygnał błyskowy, zamontowane z tyłu pojazdu z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy 
w kolumnie.
	

	
	3) Pojazd należy wyposażyć w co najmniej dwie dodatkowe niebieskie lampy sygnalizacyjne w technologii LED, zamontowane w przedniej części pojazdu, w obrębie przedniego grilla (kratownicy), na wysokości odpowiadającej położeniu lusterka wstecznego w typowym samochodzie osobowym. Każda lampa musi być wyposażona w co najmniej 4 źródła światła LED.
	

	
	4) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2 (lub równoważnym). Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
Wszystkie lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z materiałów antykorozyjnych lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu. Klosze lamp w kolorze transparentnym białym lub transparentnym niebieskim. Stopień ochrony całości oświetlenia minimum w klasie IP 55 lub wyższej.
	Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie.

Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wykazania ich równoważności w ofercie, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

	

	2.6
	Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:
	

	
	1) Silnik spalinowy spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu odbioru. Moc fabryczna silnika spalinowego pojazdu min. 190 KM. Pojemność silnika spalinowego od 1800 cm3 do 2600 cm3. Spełniający normy emisji spalin min. Euro 6
	

	
	2) Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów. 
	

	
	3) Pojazd wyposażony w skrzynię biegów automatyczną
	

	
	4)    Pojazd wyposażony w:
- Światła do jazdy dziennej LED włączane z oświetleniem postojowym,
- Światła mijania i światła drogowe LED, Zamawiający dopuszcza także światła halogenowe,
- Światła przeciwmgielne w zderzaku.
	

	
	5)     Pojazd z układem napędowym w konfiguracji 4x4 lub 4x2
	Wskazać układ napędu


	
	6) Pojazd powinien posiadać felgi aluminiowe o rozmiarze min. 17 cali z oferty producenta. 
Opony wielosezonowe fabrycznie nowe, rozmiar i parametry opon dostosowane do parametrów pojazdu. Pojazd wyposażony w koło dojazdowe, koło zapasowe lub zestaw naprawczy. 
Rok produkcji opon zgodny z rokiem produkcji pojazdu bazowego.
	

	
	7)   Gabaryty pojazdu:
- długość pojazdu (bez haka) min 5100 mm. /max. 5400 mm.,
- rozstaw osi min. 3200 mm. /max. 3500 mm.,
- wysokość pojazdu całkowita bez obciążenia z relingami dachowymi [mm]: min. 1880, max 2100.,
- szerokość pojazdu z lusterkami (obrys całkowity) [mm]: min. 2240, max. 2400.,
- pojazd o DMC min. 3100 kg. max. 3500 kg.
	

	
	8)   Homologowany hak holowniczy z gniazdem elektrycznym, wraz ze stosownymi badaniami technicznymi. Hak holowniczy kulowy demontowany o podwyższonym uciągu do min. 2300kg 
z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówką na gniazdo standardowe (7-pinowe).
	

	
	Nadwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:

	
	1)   Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie).
	

	
	2) Rodzaj nadwozia: samochód osobowy typu van (mikrobus), przystosowany do przewozu 9 osób 
łącznie z kierowcą.
	

	
	3)   Nadwozie koloru srebrnego lub czerwonego, zderzaki i lusterka zewnętrzne (inne nieduże elementy) w kolorze nadwozia lub czarnym.
	

	
	4) Wszystkie fotele wykonane fabrycznie w układzie 3+3+3, wyposażone w zagłówki i trzypunktowe pasy bezwładnościowe. Tapicerka w kolorze czarnym. Siedzenie kierowcy z możliwością regulacji odległości i pochylenia. Minimum fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik. Fotele w II i III rzędzie z uchylnym fotelem, z możliwością demontażu w przestrzeni pasażerskiej lub rzędy niezależnych foteli z możliwością demontażu
Siedzenia pokryte tkaniną materiałową, łatwe w utrzymaniu czystości: łatwo zmywalne, odporne na rozdarcie i ścieranie. Nie dopuszcza się pokrycia skórą naturalną ani ekologiczną.
Przestrzeń ładunkowa przy zamontowanych wszystkich rzędach siedzeń min. 50 cm.
	

	
	5) Samochód wyposażony w przyciemniane szyby: tylnych okien, tylnych bocznych drzwi 
w przestrzeni bagażowej/pasażerskiej. Wszystkie szyby termoizolacyjne. Relingi dachowe.
	

	
	6) Pojazd wyposażony w otwieraną do góry, przeszkloną, pojedynczą klapę bagażnika.
	

	
	7) Elektrycznie podgrzewane, regulowane i składane lusterka zewnętrzne boczne. Lusterka lakierowane 
w kolorze nadwozia (dopuszcza się w kolorze czarnym). W lusterkach zewnętrznych kierunkowskazy.
8) Podgrzewana przednia i tylna szyba
	

	
	9) Dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń oraz w przestrzeni bagażowej.
	

	
	10) Pojazd wyposażony co najmniej w klucz do kół, podnośnik hydrauliczny dostosowany do MMR pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę zgodną z DIN 13164 lub równoważną, gaśnicę proszkową ABC 6 kg (CNBOP), kamizelki ostrzegawcze 2 sztuki.
Wyposażenie ulokowane w dedykowanym przez producenta podwozia schowku. Gaśnica zamocowana w pozycji stojącej w przestrzeni ładunkowej – Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne pod warunkiem jego uzgodnienia na etapie realizacji
	

	2.7
	Parametry i wyposażenie pojazdu:
1.  Układ kontroli hamowania ABS (lub równoważny).
1.  System stabilizacji toru jazdy (lub równoważny).
1.  Przednia poduszka bezpieczeństwa (minimum dla kierowcy i pasażera).
1.  System utrzymania pasa ruchu. 
1.  Światła do jazdy dziennej, światła główne oraz tylne wykonane w technologii LED. System oświetlenia powinien posiadać co najmniej automatyczną regulację świateł głównych, automatyczne światła drogowe, wyłącznik automatyczny świateł drogowych
1.  Światła przeciwmgielne. 
1.  Tylne trzecie światło stop w technologii LED.
1.  Tempomat. 
1.  Wspomaganie układu kierowniczego. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Kierownica po lewej stronie. Wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca co najmniej sterowanie układem tempomatu, obsługi telefonu, sterowanie systemem audio, sterowanie ekranem systemu multimedialnego.
1. Pojazd wyposażony w zabezpieczenie antykradzieżowe w postaci np.: (autoalarm i immobiliser).
1. Minimum jedno gniazdo 12V zainstalowane w przedniej części kabiny oraz minimum jedno gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej. 
1. W kabinie pojazdu minimum jedno złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych. 
1. Zdalnie sterowany centralny zamek.
1. Kamera cofania z sygnalizacją zbliżania się do przeszkody.
1. System kamer umożliwiający widok pojazdu z góry (3600) przy manewrach.
1. Klimatyzacja minimum dwustrefowa (przedział kierowcy i II rząd foteli)
	

	2.8
	Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, wyłączenia nagrywania dźwięku, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.
	

	2.9
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia  2019 r. w sprawie  organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). 
Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki:
a) Praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu.
b) Obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy do obsługi akcesoriów.
c) Obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie 
i aktualizacje oprogramowania sprzętowego.
d) Parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm.
e) Parametry techniczne odbiornika: 
· czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12dB,
· czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV.
· moc akustyczna > 2 W,
· zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%.
f) Środowisko i klimatyczne warunki pracy:
· ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529,
· zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz.
g) Wymagania uzupełniające:
· Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2 lub równoważnymi. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 lub równoważnymi. Wymagania odnośnie do bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1 lub równoważną.
· Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. Możliwość zarządzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefonów i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego, w tym możliwość aktualizacji bez fizycznego połączenia z komputerem.
· obsługa E2E (AES-256) z możliwością zmiany klucza ASE bez potrzeby podłączania kablem do komputera.
Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=149 MHz i szerokości pasma 10 MHz.
Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
	

	2.10
	Pojazd wyposażony w tablet o niżej wymienionych minimalnych parametrach:
1) przekątna ekranu min. 8”;
2) rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M;
3) procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum
1,8 GHz;
4) pamięć RAM: minimum 6 GB;
5) pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum
512 GB;
6) oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Zamawiającego, tj: system operacyjny Android w wersji nie niższej niż 12, w wersji aktualnie wspieranej przez producenta urządzenia na dzień dostawy, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych:
a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią,
b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień,
c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie,
d) możliwość grupowania powiadomień,
e) możliwość indywidualnego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie,
f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza,
g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia,
h) wbudowany menadżer pamięci,
i) możliwość zapisywania danych w chmurze,
j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu,
7) aparat główny minimum 12 Mpix;
8) wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU;
9) wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC;
10) wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2;
11) akumulator o pojemności minimum 5000 mAh;
12) wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax;
13) dostarczony rysik w komplecie z tabletem;
14) wbudowany mikrofon i głośnik;
15) porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej;
16) czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop;
17) tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67;
18) tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H; lub równoważnym
19) ładowarka sieciowa do tabletu.

Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe.
Uwaga: Miejsce i dokładny sposób montażu tableta wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
	

	3.
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	Propozycje Wykonawcy
	

	3.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji - 24 miesięcy (kryterium oceny ofert)
Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane będzie dodatkowymi punktami.
W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw serwisowych 
i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodu, obejmujące również wymianę materiałów, olejów oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy.
Materiały eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu w toku normalnej eksploatacji pojazdu, takie jak paliwo, ogumienie oraz akumulatory, nie podlegają okresowej wymianie na koszt Wykonawcy, o ile nie wynika to z wadliwości dostarczonego produktu.
	(Wskazać okres gwarancji)
	

	3.2
	Przeglądy podwozia wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w okresie gwarancji - na koszt Wykonawcy (materiały eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu w toku normalnej eksploatacji pojazdu, takie jak paliwo, ogumienie oraz akumulatory, nie podlegają okresowej wymianie na koszt Wykonawcy, o ile nie wynika to z wadliwości dostarczonego produktu).
Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 
	
	

	3.3
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia dla Zamawiającego, zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego – podać adres serwisu.
	
	

	3.4
	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia dla siedziby Zamawiającego (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). 
	
	

	3.5
	Dokumentacja powinna być przekazana w dniu odbioru faktycznego w sposób uporządkowany w formie drukowanej (min 1 egzemplarz) oraz elektronicznej na nośniku danych np. pamięć USB
	
	

	3.6
	Wykonawca wyda pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych.
	

	3,7
	W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.
	



[image: ]Uwaga: Wykonawca wypełnia prawą stronę tabeli kolumna [3], podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.
Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te dokumenty. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego samochodu specjalnego typu bus.
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