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Opis przedmiotu zamówienia 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 
typu pickup 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

	Lp.
	Minimalne wymagania techniczno-użytkowe
	Kolumnę wypełnia Wykonawca opisując w każdym wierszu zastosowane rozwiązania lub też, jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno-użytkowe może wpisać 
w każdym wierszu słowo 
„SPEŁNIA” / ” NIE SPEŁNIA”

	1
	2
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	1
	Warunki ogólne
	

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	 

	1.2. 
	Pojazd  oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594) z uwzględnieniem zmiany wynikającej z Dz. U. 
z 2026 r. poz. 555
	 

	1.3. 
	W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, Pojazd  oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20 czerwca 2007 r.  w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z uwzględnieniem aktów zmieniających (Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553; Dz. U. z 2018 r. poz. 984; Dz. U z 2022 r. poz. 2282 oraz Dz. U z 2026 r. poz. 556).

	 

	1.4. 
	Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	 

	1.5. 
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu.
	 

	1.6. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie 
z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, ze zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane przez Zleceniodawcę 
w trakcie realizacji zamówienia, na wniosek Wykonawcy.
	

	1.7. 
	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN-EN 1846-2)
	

	1.8. 
	Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1„lub równoważnej”): 2 (uterenowiona). 
	

	1.9. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	

	1.10. 
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025, nadwozie typu „pick-up” z zabudową skrzyni ładunkowej.
	Należy podać:
Producenta i model samochodu:
……………………………………..
Rok produkcji: ……….. rok

	1.11. 
	Kabina 4-drzwiowa, 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.
	

	2. 
	Podstawowe parametry napędu/podwozia
	

	2.1. 
	Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 140 kW, 
Max. moment obrotowy min 450 Nm, 
Pojemność min. 2700 dm3.
Osłony: silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa i przeciwbłotne kół.
	Należy podać:
Moc silnika: …………….

	2.2. 
	Skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegowa + bieg wsteczny
	

	2.3. 
	Hamulce tarczowe, dopuszcza się bębny hamulcowe tylnej osi.
	

	2.4. 
	Zawieszenie: przód pojazdu – podwójny wahacz, tył - resory piórowe.
	

	2.5. 
	Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
	

	2.6. 
	Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg.
	

	2.7. 
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l.
Zbiornik AdBlue o ile pojazd jest wyposażony
	

	2.8. 
	Felgi ze stopów metali lekkich, fabryczne z oponami letnimi min. 17". Opony letnie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz pochodzić z produkcji nie wcześniejszej niż rok 2025 (oznaczenie DOT). Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą 
być fabrycznie nowe i homologowane.
	

	2.9. 
	Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dodatkowy komplet opon zimowych. Opony zimowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz pochodzić z produkcji nie wcześniejszej niż rok 2025 (oznaczenie DOT).
	

	2.10. 
	Prześwit pojazdu min. 300 mm
	

	2.11. 
	Kąt natarcia minimum 26o
	

	2.12. 
	Kąt zejścia (bez haka) minimum 24o 
	

	2.13. 
	Kąt rampowy min. 20o
	

	2.14. 
	Zdolność pokonywania wzniesień min. 40o
	

	2.15. 
	Głębokość brodzenia min. 600 mm.
	

	2.16. 
	Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia.
	

	3. 
	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu
	

	3.1. 
	Kolor nadwozia: czerwony, srebrny – lakierowany fabrycznie. 
Zamawiający dopuszcza lakierowanie karoserii w wymaganym kolorze. Nie dopuszcza się realizacji koloru poprzez oklejanie pojazdu folią.
	

	3.2. 
	Nakładki plastikowe nadkoli.
	

	3.3. 
	Nadkola/nakładki przednie i tylne w kolorze nadwozia lub czarne.
	

	3.4. 
	Zderzak przedni i tylny lakierowany w kolorze nadwozia.
	

	3.5. 
	Zderzak tylny ze stopniem.
	

	3.6. 
	Progi boczne.
	

	3.7. 
	Wymiary pojazdu [mm]: 
· długość: min. 5200 mm,
· szerokość min.1850 mm,
· rozstaw osi: min. 3000 mm,
· rozstaw kół przednich min.1540 mm,
· rozstaw kół tylnych min. 1540 mm.
	Należy podać parametry:
· długość: ………. mm,
· szerokość ………… mm,
· rozstaw osi: …………. mm,
· rozstaw kół przednich ………… mm,
- rozstaw kół tylnych: …………..mm.

	3.8. 
	Boczne lusterka podgrzewane i elektrycznie regulowane.

	

	3.9. 
	Lusterko wewnętrzne.
	

	3.10. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	 

	3.11. 
	Światła przeciwmgielne.
	

	3.12. 
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED.
	

	3.13. 
	Światła mijania włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu.
	

	3.14. 
	Oświetlenie dalekosiężne (2 szt.) zamontowane w grillu pojazdu (min. 2200 Lm każda z lamp) 
w technologii LED.
	

	3.15. 
	Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych.
	

	3.16. 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], 
System stabilizacji toru jazdy [ESP], 
System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], 
System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.
	 

	4. 
	Wyposażenie pojazdu co najmniej w:
	

	4.1. 
	Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. 
	

	4.2. 
	Immobiliser.
	

	4.3. 
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.
	

	4.4. 
	Wspomaganie kierownicy.
	

	4.5. 
	Kierownica po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia.
	

	4.6. 
	Regulowaną kolumnę kierownicy co najmniej manualną w minimum w dwóch płaszczyznach.
	

	4.7. 
	Centralny zamek sterowany zdalnie.
	

	4.8. 
	Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu.
	

	4.9. 
	Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą.
	

	4.10. 
	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją odległości i odchylenia. Fotel kierowcy sterowany elektrycznie.
	

	4.11. 
	Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa.
	 

	4.12. 
	Stację multimedialną z ekranem dotykowym min 8” i systemem głośnomówiącym do telefonu (Bluetooth) sterowanym na kierownicy.
	 

	4.13. 
	Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp.
	 

	4.14. 
	Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.
	

	4.15. 
	Tempomat – adaptacyjny 
	 

	4.16. 
	Skrzynię ładunkową o ładowności min. 900 kg.
	

	4.17. 
	Przestrzeń ładunkową o wymiarach: 
- długość (na wysokości podłogi) nie mniej niż 1400 mm, 
- szerokość pomiędzy burtami (mierzona w górnej części burt) nie mniej niż 1500 mm,
- wysokość burt – min. 480 mm.
	Należy podać parametry przestrzeni ładunkowej:
· długość …………… mm, 
· szerokość pomiędzy burtami (mierzona w górnej części burt):  ………..mm,
· wysokość burt – min. 480 mm.

	4.18. 
	Uchwyty do mocowania ładunku przestrzeni bagażowej. 
	

	4.19. 
	Kuwetę plastikową skrzyni ładunkowej, chroniącą pakę przed mechanicznym uszkodzeniem podczas transportu różnych materiałów (co najmniej do wysokości krawędzi burt) lub powłoka natryskowa przestrzeni ładunkowej typu Line-X lub równoważne. 
	

	4.20. 
	Zabudowa skrzyni ładunkowej „Hard Top” na całej jej długości w kolorze nadwozia 
z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy otwierane do góry (wysokość krawędzi klapy po otwarciu nie mniej niż 170 cm od „ziemi”), klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, klapy unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych (nie dopuszcza się klap bocznych wykonanych ze szkła i materiałów przeźroczystych). Zabudowa wykonana z aluminium lub laminatu. Dach zabudowy 
na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm). Wewnątrz zabudowy powinno znajdować się oświetlenie wewnętrzne w technologii LED. Na zewnątrz zabudowy oświetlenie pola pracy po lewej stronie, prawej stronie oraz z tyłu zabudowy wykonane w technologii LED.
	

	4.21. 
	Dodatkowe nadkola poszerzające - Zamawiający dopuszcza wykonanie nadkoli z tworzywa
	

	4.22. 
	Dywaniki gumowe na podłodze w przedziale kierowcy, pasażera i tylnych siedzeń.
	

	4.23. 
	Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, klucz do kół, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego min. 2 kg.
	

	4.24. 
	Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy, do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji) z instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo 7 pinowe.
	

	4.25. 
	Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg; z hamulcem 3400 kg zgodnie ze świadectwem zgodności WE.
	

	4.26. 
	Dwa gniazda elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki) oraz min. dwa porty USB typ C zamontowane 
w kabinie pojazdu.
	

	4.27. 
	Dwa gniazda elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w przedziale sprzętowym/bagażowym.
	

	4.28. 
	Przetwornica napięcia 12V na 230 V zapewniająca czystą sinusoidę o mocy min. 1000W.
	

	4.29. 
	Gniazdo 230V w kabinie pojazdu.
	

	4.30. 
	Pojazd wyposażony w kamerę cofania (obraz kamery wyświetlany na ekranie multimedialnym) ze statycznymi liniami pomocniczymi oraz przednie czujniki parkowania.
	

	4.31. 
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym 
i  przyciskiem PTT o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz oraz zamontowaną i podłączoną dedykowaną anteną GPS, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia  2019 r. w sprawie  organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4  co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). 
Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki:
a) praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu,
b) obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy do obsługi akcesoriów,
c) wbudowany moduł GPS
d) obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego,
e) parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm,
f) parametry techniczne odbiornika : 
· czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB,
· czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV,
· moc akustyczna > 2 W,
· zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%.
g) środowisko i klimatyczne warunki pracy:
· ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529,
· zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz.
h) wymagania uzupełniające:
· Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne 
z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1.
· Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. Możliwość zarządzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefonów i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego, w tym możliwość aktualizacji bez fizycznego połączenia z komputerem.
Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=149 MHz i szerokości pasma 10 MHz.
Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.
	Należy podać:
Producenta i model radiotelefonu:
…………………………………………..

	4.32. 
	W kabinie kierowcy 2 kpl. radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikiem o parametrach: 
VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW  przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej , z zamontowanymi na stałe ładowarkami samochodowymi. Radiotelefony muszą posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit.
Dodatkowo radiotelefony muszą spełniać warunki:
a) praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefon,.
b) czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. Pełna klawiatura numeryczna,
c) wbudowany podwójny mikrofon z redukcją szumów,
d) obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy oraz obsługa profili GATT, które pozwolą na podłączenie czujników zewnętrznych,
e) obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego,
f) parametry techniczne nadajnika - Stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm.
g) parametry techniczne odbiornika:
· czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12dB,
· czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV,
· maksymalna moc akustyczna > 2 W,
· zniekształcenia akustyczne ≤1,5% przy mocy akustycznej 1 W.
h) środowisko i klimatyczne warunki pracy:
· minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -20°C ÷ +60°C,
· ochrona przed pyłem i wilgocią min. IP68 zgodnie z EN60529,
· zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz.
Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. 
Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. „szybką”, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych, 2 sztuki akumulatorów Li–Ion 2700 mAh, 2 szt. zaczep (klips) do pasa.
Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
	
Należy podać:
Producenta i model radiotelefonu:
…………………………………………..

	4.33. 
	W kabinie kierowcy 2 kpl. radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikiem pracujących w standardzie TETRA w paśmie 380-400 MHz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone 
w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7). Dodatkowo radiotelefony muszą obsługiwać szyfrowanie w standardzie TEA2. Po stronie Wykonawcy jest wgranie do radiotelefonu licencji TEA2. Radiotelefony powinny posiadać funkcje: enhanced security, SDS remote control, permanent disable V2, obsługa 2 kanałów SCCH. 
1. Wymagania ogólne
1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO)
1.2. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 
i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli .
1.3. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS.
1.4. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem.
1.5. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania.
1.6. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych.
1.7. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności.
1.8. Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania z punktu 1.9.
1.9. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio 
w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania.
1.10. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.
1.11. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych).
1.12. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim.
1.13. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji.
1.14. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp.
1.15. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI.
1.16. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych 
i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji.
1.17. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika.
1.18. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS.
1.19. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci.
1.20. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału.
1.21. Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora.
1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.
1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej.
1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS.
1.25. Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi.
1.26. Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika 
z przyciskiem PTT i słuchawką.
1.27. Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego.
2. Wymagania w trybie TMO
2.1. Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).
2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych.
2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
2.4. Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego.
2.5. Nadawanie i odbiór danych pakietowych.
2.6. Identyfikacja strony wywołującej.
2.7. Identyfikacja rozmówcy.
2.8. Realizacja funkcjonalności DGNA.
2.9. Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie 
z protokołem LIP.
2.10. Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy 
z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.
2.11. Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening).
2.12. Możliwość zaprogramowania co najmniej 2000 grup rozmównych TMO.
2.13. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów.
2.14. Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy 
w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania.
2.15. Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control).
2.16. Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH.
3. Wymagania w trybie DMO
3.1. Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych.
3.2. Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych.
3.3. Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
3.4. Możliwość programowego czasu nadawania.
3.5. Praca na dowolnym z co najmniej 256 zaprogramowanych grup.
3.6. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów 
o pojemności min. 16 pozycji.
3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK.
4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
4.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje.
4.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).
4.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR).
4.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon.
4.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI).
4.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci.
4.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu 
w sieci.
4.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN).
4.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN.
4.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne.
4.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR).
4.12. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny 
i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami.
4.13. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.
5. Parametry techniczne
5.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz.
5.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz.
5.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1.
5.4. Nadajnik klasy 3.
5.5. Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2).
5.6. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C.
5.7. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65.

6. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi
6.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE.
6.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona 
w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE.
7. Ukompletowanie
7.1. Radiotelefon.
7.2. Dedykowany mikrofonogłośnik do radiotelefonu na przewodzie.
7.3. Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim.
7.4. Deklaracja zgodności CE radiotelefonu.
7.5. Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷430 MHz, która nie może być zintegrowana 
z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS.
7.6 Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godzin przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszący odpowiednio 5%/5%/90% - 3 szt.
7.7. Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o min. szerokości 50 mm.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa radiotelefony systemu TETRA z szyfrowaniem TEA2 są traktowane jako produkt podwójnego zastosowania. Zgodnie z ustawą ich wykorzystywanie w telekomunikacji podlega zgłoszeniu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organu monitorującego. W związku z powyższym Wykonawca umowy musi przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie radiotelefonu z szyfrowaniem TEA2 do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze wskazaniem Państwowej Straży Pożarnej jako użytkownika końcowego. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentu zgłoszenia do ABW ww. zakresie. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie odbioru końcowego.

8.Dodatkowe wymagania
8.1 Zestaw do programowania (najnowsza wersja oprogramowania CPS oraz oprogramowania do wgrywania kluczy szyfrujących z aktywnymi licencjami oraz niezbędnymi przewodami wykonawca dostarczy w ilości 1 kompletu.
8.2 Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wykonawca dostarczy liczbę ładowarek zgodną z liczbą zamawianych radiotelefonów noszonych.
8.3 Dedykowana ładowarka samochodowa instalowana w pojeździe, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu pozwalająca na jednoczesne ładowanie liczby zamawianych radiotelefonów noszonych.

	
Należy podać:
Producenta i model radiotelefonu:
…………………………………………..

	4.34. 
	W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny pracujący w systemie TETRA w paśmie 380-400 MHz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7). Dodatkowo radiotelefon musi obsługiwać szyfrowanie w standardzie TEA2. Po stronie Wykonawcy jest wgranie do radiotelefonu licencji TEA2. Radiotelefon powinien posiadać funkcje: enhanced security, SDS remote control, permanent disable V2, obsługa 2 kanałów SCCH. Radiotelefon w wersji rozłącznej zespół nadawczo – odbiorczego oraz panel. Uchwyt mikrofonu zamontowany w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dodatkowy głośnik. Moduł GPS.  Antena samochodowa na zakres częstotliwości pracy 380-420 MHz 
z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej, ¼ fali oraz dedykowanej anteny GPS. Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej GPS. Wymagany WFS dla f=390 MHz mniejszy lub równy 1,3. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=390 MHz i szerokości pasma ±15 MHz.

Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonów i anten do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie (z licencją)  i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10 i nowszym.
Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.

1. Wymagania ogólne
1.1 Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO).
1.2 Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater.
1.3 Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).
1.4 Wbudowany i uaktywniony moduł GPS.
1.5 Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem 
(z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).
1.6 Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania.
1.7 Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych.
1.8 Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności.
1.9 Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup 
i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.10.
1.10 Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania.
1.11 Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.
1.12 Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych).
1.13 Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim.
1.14 Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji.
1.15 Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp.
1.16 Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI.
1.17 Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji.
1.18 Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika.
1.19 Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS.
1.20 Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci.
1.21 Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału.
1.22 Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.
1.23 Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej.
1.24 Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS.
1.25 Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi.
1.26 Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT.
2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO
2.1 Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).
2.2 Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych.
2.3 Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
2.4 Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego.
2.5 Nadawanie i odbiór danych pakietowych.
2.6 Identyfikacja strony wywołującej.
2.7 Identyfikacja rozmówcy.
2.8 Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA).
2.9 Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie 
z protokołem LIP.
2.10 Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy 
z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.
2.11 Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening).
2.12 Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO.
2.13 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów.
2.14 Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy 
w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania.
2.15 Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA).
2.16 Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control)
2.17 Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH.
3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO
3.1 Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych.
3.2 Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych.
3.3 Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
3.4 Możliwość programowego czasu nadawania.
3.5 Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup.
3.6 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów 
o pojemności min. 16 pozycji.
3.7 Praca w trybie DMO z kluczami SCK
4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway
4.1. Połączenia grupowe;
4.2. Połączenia indywidualne;
4.3. Połączenia alarmowe.
5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater
5.1. Połączenia grupowe;
5.2. Połączenia alarmowe;
5.3. Połączenia indywidualne.
6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
6.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje.
6.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).
6.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR).
6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon.
6.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI).
6.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci.
6.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci.
6.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN).
6.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN.
6.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne.
6.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR).
6.12. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami.
6.13. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.
7. Parametry techniczne
7.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz;
7.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz;
7.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1;
7.4. Klasa nadajnika 2;
7.5. Klasa odbiornika: A i B;
7.6. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC;
7.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C;
7.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54;
7.9. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5;
7.10. Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą.
8. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi
8.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE.
8.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE.
9. Ukompletowanie
9.1. Zespół nadawczo-odbiorczy.
9.2. Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą.
9.3. Przewód łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m.
9.4. Przewód zasilający z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów, o długości min. 6 m.
9.5. Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT 
i zaczepem.
9.6. Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m.
9.7. Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami współosiowymi o długości min. 5 m spełniająca wymagania:
· zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz;
· impedancja: 50 Ω;
· współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz;
· współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz;
· zysk: ≥ 0 dBd;
· dopuszczalna moc: 20 W;
· polaryzacja: pionowa;
· charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna.
9.8. Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu 
i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym.
9.9. Instrukcja obsługi w języku polskim.
9.10. Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58.
9.11. Zasilanie radiotelefonów ma odbywać się z instalacji elektrycznej pojazdu.

Instalacja radiotelefonów przewoźnych musi być zrealizowana w taki sposób, aby możliwy był demontaż jednostki nadawczo-odbiorczej bez demontażu wyposażenia oraz w sposób umożliwiający swobodne sprawdzenie instalacji antenowej pod kątem badania SWR.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa radiotelefony systemu TETRA z szyfrowaniem TEA2 są traktowane jako produkt podwójnego zastosowania. Zgodnie z ustawą ich wykorzystywanie w telekomunikacji podlega zgłoszeniu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organu monitorującego. W związku z powyższym Wykonawca umowy musi przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie radiotelefonu z szyfrowaniem TEA2 do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze wskazaniem Państwowej Straży Pożarnej jako użytkownika końcowego. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentu zgłoszenia do ABW ww. zakresie. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie odbioru końcowego.

10. Dodatkowe wymagania
10.1 Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem 
z przewodami instalacji elektrycznej.
10.2 Urządzenia łączności radiowej oraz urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać odrębne zasilenia w listwie bezpiecznikowej, zabezpieczone bezpiecznikami.
	
Należy podać:
Producenta i model radiotelefonu:
…………………………………………..

	4.35. 
	Pojazd winien być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej 
i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego, a w szczególności w:
a) generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu,
b) belkę sygnalizacyjną typu LED (niskoprofilową) wyposażoną w jedną lampę czerwoną i dwie lampy niebieskie wysyłające sygnały błyskowe; lampa koloru czerwonego włączana niezależnie od lamp koloru niebieskiego (zmontowana na dachu pojazdu),
c) lampa sygnalizacyjna pojedyncza typ LED koloru niebieskiego zamontowana na dachu pojazdu,
d) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim,
e) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w tylnej części pojazdu,
f) pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C (tzn. 
z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości od 8 do 15 cm,
g) napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej po obu stronach.
Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane przy odbiorze samochodu.
	

	4.36. 
	Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej.
	

	4.37. 
	Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy 
i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, wyłączenia nagrywania dźwięku, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.
	

	4.38. 
	Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego i radiotelefonu. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy.
	

	4.39. 
	Pojazd wyposażony w szybko wypinane złącze magnetyczne typu Magcode (zasilanie 12V) oraz automatyczną  ładowarkę do podtrzymania oraz ładowania akumulatorów. Gniazdo z osłonką oraz 
z wtyczką (komplet) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego- umiejscowienie gniazda zostanie podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, wtyczka 
z przewodem elektrycznym o długości minimum 5 m.
Wykonawca może zaproponować inne bardziej korzystne miejsca i sposób montażu, które musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w fazie realizacji.
	

	4.40. 
	Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka o napędzie elektrycznym, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju równa co najmniej 5000 kg. Wyciągarka wyposażona w linę syntetyczną zakończoną hakiem z zapadką, o długości użytkowej min. 20 metrów (liczone od osi rolek prowadzących do początku kauszy), rolkową lub ślizgową prowadnicę liny oraz akcesoriami w postaci: pasu do drzewa, zbloczem, 2x szekla. Wyciągarka sterowana bezprzewodowo i przewodowo.
	

	4.41. 
	Wykonawca dostarczy terminal AVL – system lokalizacji pojazdu/tablet multimedialny o parametrach:
· przekątna ekranu: od 8” do 10.1",
· rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920x1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M,
· procesor:  minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 1,8GHz,
· pamięć RAM: minimum 6 GB, pamięć dodatkowa minimum 128 GB, wbudowany slot na karty SD obsługujący karty o pojemności do 1TB,
· system operacyjny minimum Android 12 lub równoważny z pełnym dostępem do usług Google,
· aparat główny minimum 13 Mpix, z lampą błyskową,
· wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU,
· wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (slot na kartę SIM), obsługa technologii NFC
· wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2,
· wbudowany akumulator o pojemności minimum 7600 mAh,
· wbudowany moduł WiFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax,
· wbudowany slot na rysik, wodo i pyłoodporny rysik w komplecie z tabletem,
· wbudowany mikrofon i głośnik, 
· porty: USB-C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej
· czujniki: akcelerometr, światła, żyroskop, czytnik linii papilarnych, halla, zbliżeniowy
· tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP68 oraz IPX5,
· tablet w obudowie wzmocnionej (odporna na upadki z min. 1 metra oraz uderzenia) zgodna ze standardem MIL-STD-810H.
Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdko zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w samochodzie, montaż po stronie Wykonawcy po ustaleniu miejsca przez Odbiorcę na inspekcji produkcyjnej. Wykonawca dostarczy także ładowarkę sieciową do tabletu.
	

	4.42. 
	Maszt antenowy – minimum 6 m w komplecie z 2 kablami antenowymi o długości minimum 10m do podłączenie anten. Jedna antena na pasmo VHF, druga antena na pasmo UHF (TETRA) z uchwytami, skrzynką z narzędziami do montażu masztu, pokrowcem na maszt.
Przewód antenowy min. 20m
Gniazdo antenowe w przestrzeni technicznej pojazdu.
	

	4.43. 
	Radioprzemiennik pracujący w zakresach 136 – 174 MHz stanowiący komplet z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP z zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym pozwalającym na pracę przemiennika przez min 1 godzinę, ładowanego z zamontowanego zasilacza. praca w trybie analogowym i cyfrowym. Dopuszcza się zastosowanie radioprzemiennika przenośnego. Radioprzemiennik musi umożliwiać pracę w trybie master-slave po sieci IP.
	

	4.44. 
	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, wyciągarka).
	

	5
	Wyposażenie ratownicze dostarczone wraz z pojazdem
	

	5.1
	Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa.
	1 szt.
	

	5.2
	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny).
	1 szt.
	

	5.3
	Gaśnica przenośna proszkowa, min. 4 kg proszku ABC.
	1 szt.
	

	5.4
	Koc gaśniczy.
	1 szt.
	

	5.5
	Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, wraz z ładowarką.
	2 kpl.
	

	5.6
	Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii.
	2 szt.
	

	5.7
	Taśma ostrzegawcza (rolka 500m) z napisem „STRAŻ”.
	1 szt.
	

	5.8
	Dron (min. klasy C1) z ubezpieczeniem od uszkodzeń mechanicznych min. 1 rok,  wyposażony w kamerę na światło widzialne i kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy, funkcję e-ID, system FAILSAFE, systemy geo-awarness, tryb ATTI (stabilizacji barometrycznej, bez stabilizacji GPS), moduł follow-me, moduł 4G LTE, światła do lotów w dzień i w nocy, zewnętrzny kontroler z ekranem dotykowym, trzy pakiety baterii do drona, dwie baterie zapasowe do aparatury sterującej, zasilacz oraz Hub ładujący do baterii. Dron ma mieć możliwość streamingu obrazu poprzez wyjście HDMI lub USB typu C.
	1 kpl.
	

	5.9
	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg. pkt 1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa,  luty 2026 r.)
	1 kpl.
	

	6
	Pozostałe warunki zamawiającego
	

	6.1
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem instrukcji obsługi samochodu w języku polskim.
	

	6.2
	Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. 
W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.
	

	6.3
	Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu będzie transportowany zamiennie z zachowaniem MMR pojazdu.
	

	6.4
	Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
	

	6.5
	Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy bądź autoryzowanym serwisie producenta pojazdu.
	

	6.6
	Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić serwis techniczny w ASO producenta oferowanego pojazdu w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego (według trasy wytyczonej przez Gogle Maps)
	Należy podać minimum jeden punkt serwisowy pojazdu (adres serwisu najbliższy siedzibie Zamawiającego):
………………………………………………




Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Mając na względzie przepis art. 226 ust. 1 pkt 17) i 19) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia nie obejmuje:
· produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;
· żadnego produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b 
ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, lub usługę ICT, lub proces ICT, określone w tej decyzji.
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