
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a

„Dostawa nowego ciągnika rolniczego do Zakładu Doświadczalnego 
ITP-PIB w Biebrzy”
Minimalne wymagania parametrów ciągnika rolniczego:

· Maszyna fabrycznie nowa 
· Moc silnik – znamionowa – min. 230 KM (bez uwzględnienia EPM)
· Moc sinik – maksymalna – min. 250 KM (bez uwzględnienia EPM)
· Moce silnika podane w świadectwie homologacji
· Minimalna szerokość 2,40 m
· Silnik sześciocylindrowy, pojemności min. 6,2 dm3
· Skrzynia biegów typu full powershift, min. 50 KM
· Power Shuttle
· Napęd 4x4 sterowany elektrohydraulicznie
· Wydajność pompy hydraulicznej min. 140 l/min z systemem CCLS
· Układ sterowania ciśnieniem powietrza w kołach, operowanie z kabiny
· Przedni i tylny WOM 540/1000 
· Sterowanie prędkością obrotową WOM z kabiny
· Zewnętrzne sterowanie WOM – przycisk na błotniku po obu stronach ciągnika
· Przedni i tylny TUZ
·  Zewnętrzne sterowanie TUZ – przycisk na błotniku po obu stronach ciągnika
·  Zewnętrzne siłowniki wspomagające tylny TUZ
· Przedni TUZ z przednimi szybkozłączami MV
· Automatyczny górny zaczep suwany, dolny zaczep kulowy
· Dolna belka zaczepowa
· Przednia oś amortyzowana
· Układ pneumatyczny hamulców przyczepy
· Podłączenia hydrauliczne – min. 3 gniazda
· Tylne zawory hydrauliczne – min. 4 pary
· Zawory hydrauliczne środkowe – min. 2 
· Przednie ogumienie – szerokość min. 600 mm
· Tylne ogumienie – szerokość min. 710 mm
· Przednie błotniki dynamiczne
· System ISOBUS, tylne gniazdo do podpięcia maszyny
· Kabina czterosłupkowa, amortyzowana, ogrzewana
· Powierzchnia szyb w kabinie – min. 5,6 m2
· Szyby solarne
· Drzwi lewe/prawe
· Otwierana szyba tylna
· Klimatyzacja kabiny
· Światła robocze - lampy LED – min. 4 przód + 4 tył
· Lampa kogut
· Odległość do serwisu – max. 25 km od: 19-206 Rajgród, Biebrza ul. Lipowa 2
1).  Stan techniczny: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy.
2).  Rok produkcji: Zamawiający wymaga, aby rok produkcji oferowanej maszyny był nie wcześniejszy niż 2026.
3).  Gwarancja: Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na minimum 24 miesiące.
Dostawa do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy, ul. Spacerowa 2, 
19-206 Rajgród.
1. Przedmiotowe środki dowodowe.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:
a) szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu potwierdzającą spełnianie powyższych parametrów
b) deklarację producenta o zgodności z normami emisji lub inny dokument potwierdzający niniejszy parametr;
c) oświadczenie o zgodności z zasadą DNSH (wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ);
d) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
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