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FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dostawa samochodu ciężarowego typu brygadowy VAN.
	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2026, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. 

Samochód musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu na terenie Polski. Samochód musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 24 miesiące gwarancji producenta na silnik i podzespoły mechaniczne.

	Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia
	Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu

1) W wierszach dotyczących mas, wymiarów, pojemności, objętości itp. należy wpisać konkretne wartości liczbowe parametrów występujących w danym samochodzie.
2) W wierszach dotyczących opisu wymaganego wyposażenia, układów, systemów itp. należy opisać rozwiązania występujące w danym samochodzie (dopuszcza się wpisanie słowa TAK w poszczególnych wierszach, jako potwierdzenie, iż oferowany samochód spełnia konkretne wymaganie).

	Silnik

	Typ silnika: czterosuwowy.
	

	Silnik z zapłonem samoczynnym, turbosprężarką i intercoolerem lub silnik z zapłonem iskrowym współpracujący z napędem elektrycznym (ładowanie z zewnętrznego źródła energii – hybryda typu PHEV).
	

	Umiejscowienie silnika: z przodu pojazdu.
	

	Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą.
	

	Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3 
	Podać wartość w dm3 lub cm3 :
…………………………………………………………………………..

	Maksymalna moc: min. 100KM
	Podać wartość w KM:

…………………………………………………………………………..

	Maksymalny moment obrotowy: min 270Nm
	Podać wartość w Nm:

…………………………………………………………………………..

	Silnik spalinowy spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin. 
	Podać normę emisji spalin:

……………………………………………………………………………

	Konstrukcja, masy i wymiary

	Nadwozie zamknięte typu brygadowy VAN  z przegrodą przesuwną. Nadwozie pojazdu musi posiadać drzwi tylne dwuskrzydłowe oraz boczne drzwi przesuwne z prawej oraz lewej strony pojazdu. Okna boczne w drugim rzędzie, szyby ciemne. 
	

	Podłoga w przedziale ładunkowym musi być pokryta wykładziną. Panele zabezpieczające ściany i drzwi przedziału ładunkowego do min połowy wysokości.
	

	Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 lub 6 osób
	Podać liczbę miejsc:

…………………………………………………………………………..

	Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1850mm, maks. 1950mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej od podłogi do dachu  min. 1200mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Masa własna, maks  1600kg.
	Podać wartość w kg:

…………………………………………………………………………..

	Dopuszczalna masa całkowita maks. 2400kg
	Podać wartość w kg:

…………………………………………………………………………..

	Szerokość otworu bocznych drzwi przesuwnych min.  830mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Rozstaw osi min.  2950mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi min.  1920mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Długość całkowita pojazdu. Min. 4800mm, maks. 4900mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Układ napędowy i systemy wspomagające kierowcę:

	Skrzynia biegów automatyczna (min. 6 biegów + bieg wsteczny) lub bezstopniowa, Lub skrzynia manualna min 6 biegów + bieg wsteczny. 
	

	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system kontroli trakcji i system typu ABS.
	

	System ułatwiający ruszanie pojazdem pod górę.
	

	System zapobiegający kolizjom.
	

	Tempomat adaptacyjny
	

	Przednie i tylne czujniki parkowania
	

	Kamera cofania lub/i kamera 360stopni.
	

	System rozpoznawania znaków drogowych. Oraz system Blis (czujniki martwego pola)
	

	System kontroli pasa ruchu. System monitorowania koncentracji kierowcy.
	

	Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort):

	Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze granatowym, niebieskim, srebrnym lub grafitowym. Lub biały niemetalizowany
	

	Wspomaganie układu kierowniczego. 
	

	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch kierunkach.

Podgrzewana kierownica.
	

	Fotele kierowcy i pasażera z przodu - z regulacją położenia i pochylenia oparcia Tapicerka skórzana, alcantara lub materiałowa - w tonacji ciemnej. Podgrzewane fotele przednie oraz przednia szyba
	

	Kolorowy, centralny wyświetlacz multimedialny z systemem nawigacji lub bez nawigacji (w sytuacji, gdy system multimedialny pozwala na połączenie nawigacji przez smartfona z wykorzystaniem aplikacji Android Auto oraz Apple Car Play). 
	

	Radioodtwarzacz ze złączem USB lub/i odtwarzaczem CD/MP3, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth.
	

	Klimatyzacja automatyczna lub manualna.
	

	Komputer pokładowy. 
	

	Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi.
	

	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne.
	

	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.
	

	Hak holowniczy.
	

	Dywaniki podłogowe gumowe.
	

	Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu. 
	

	Reflektory przednie w technologii LED lub halogenowe
	

	Światła do jazdy dziennej.
	

	Automatyczne włączanie świateł mijania.
	

	Autoalarm. Immobiliser fabryczny.
	

	Obręcze kół  stalowe z kołpakami o średnicy min. 16 cali, maks. 18 cali, z oponami  wielosezonowymi. System monitorowania ciśnienia w oponach. Oraz koło zapasowe
	

	Ogumienie o szerokości min. 215mm. 
	

	Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..



	Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia):

	……………………………………………………………………………………………………………………………………..




Równoważność i sposób potwierdzania wymagań

Zasady równoważności

Zamawiający informuje, że wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia (także w projekcie umowy) oraz innych dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, nazwy własnej lub innych określeń w rozumieniu art. 99 ust. 4 ustawy PZP nie oznacza wymogu zastosowania wskazanej tym zapisami produktu, a wskazania te stanowią jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. 

Wskazanie nazwy technologii, standardu, formatu, producenta, modelu lub rozwiązania referencyjnego służy określeniu oczekiwanej funkcji, jakości lub kompatybilności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które łącznie spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne, jakościowe, wydajnościowe, bezpieczeństwa i kompatybilności określone w OPZ.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego i na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy PZP i określa następujące kryterium dla oceny równoważności, które to kryterium ma zastosowanie do całego przedmiotu umowy i warunkiem zastosowania równoważnego produktu jest łącznie spełnienie następujących wymagań: 

1) produkt równoważny musi spełniać parametry techniczne, wydajnościowe i jakościowe jakie określono w OPZ i umowie, 

2) produkt równoważny musi być dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych produktów. 

Rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności zakupu dodatkowych licencji, urządzeń lub usług przez Zamawiającego, ograniczać gwarancji, pogarszać ergonomii ani utrudniać integracji z infrastrukturą Zamawiającego.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (projekcie umowy) zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

