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FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dostawa samochodu terenowego typu PICKUP.
	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2026, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. 

Samochód musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu na terenie Polski. Samochód musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 24 miesiące gwarancji producenta na silnik i podzespoły mechaniczne.

	Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia
	Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu

1) W wierszach dotyczących mas, wymiarów, pojemności, objętości itp. należy wpisać konkretne wartości liczbowe parametrów występujących w danym samochodzie.
2) W wierszach dotyczących opisu wymaganego wyposażenia, układów, systemów itp. należy opisać rozwiązania występujące w danym samochodzie (dopuszcza się wpisanie słowa TAK w poszczególnych wierszach, jako potwierdzenie, iż oferowany samochód spełnia konkretne wymaganie).

	Silnik

	Typ silnika: czterosuwowy.
	

	Silnik z zapłonem iskrowym współpracujący z napędem elektrycznym (ładowanie z zewnętrznego źródła energii – hybryda typu PHEV).
	

	Umiejscowienie silnika: z przodu pojazdu.
	

	Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą.
	

	Pojemność skokowa: 2,1  dm3   
	Podać wartość w dm3 lub cm3 :
…………………………………………………………………………..

	Maksymalna moc: 245KM
	Podać wartość w KM:

…………………………………………………………………………..

	Maksymalny moment obrotowy:  600Nm
	Podać wartość w Nm:

…………………………………………………………………………..

	Silnik spalinowy spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin. 
	Podać normę emisji spalin:

……………………………………………………………………………

	Konstrukcja, masy i wymiary

	Nadwozie typu PICKUP z podwójna kabiną, 4-drzwiowe, zamontowane na ramie nośnej oraz skrzynia ładunkowa. 
	

	Wewnętrzny system mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej.
	

	Zabudowa skrzyni ładunkowej typu elektryczna roleta skrzyni ładunkowej
	

	Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5
	Podać liczbę miejsc:

…………………………………………………………………………..

	Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1850mm. 
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Wymiary przedziału bagażowego (dł./szer./wys.) min. 1500mm/1495mm/490mm 
	Podać wartość (dł./szer./wys.) w mm:

…………………………………………………………………………..

	Masa własna, maks. 2600kg. 
	Podać wartość w kg:

…………………………………………………………………………..

	Dopuszczalna masa całkowita maks. 3500kg
	Podać wartość w kg:

…………………………………………………………………………..

	Rozstaw kół przód i tył min. 1600mm.
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Rozstaw osi min. 3200mm. 
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi min. 2000mm.
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Długość całkowita pojazdu min. 5300mm, maks. 5500mm. 
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Prześwit (bez obciążenia) min. 200mm. 
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Maksymalna masa holowanej przyczepy (z hamulcem): min. 3400kg 
	Podać wartość w kg:

…………………………………………………………………………..

	Układ napędowy i systemy wspomagające kierowcę:

	Skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegów + bieg wsteczny lub bezstopniowa. 
	

	Napęd na 4 koła z możliwością wyboru trybu jazdy. Sterowanie napędami wewnątrz kabiny: pokrętłem lub dźwignią z wyborem trybów 2x4, 4x4 i 4x4 z reduktorem. 
	

	Elektroniczne przełączanie napędów podczas jazdy. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
	

	System wspomagania nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. 
	

	System wspomagania ruszania pod górę.
	

	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy. 
	

	System kontroli obciążenia pojazdu.
	

	System stabilizacji przyczepy.
	

	Tylne czujniki parkowania
	

	Kamera cofania lub/i kamera 360stopni.
	

	Tempomat adaptacyjny.
	

	System rozpoznawania znaków drogowych. 
	

	System kontroli pasa ruchu.
	

	System zapobiegający kolizjom.
	

	Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort):

	Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze czarnym, granatowym, niebieskim, srebrnym lub grafitowym. 
	

	Zderzaki w kolorze nadwozia, chromowane lub dwukolorowe. 
	

	Zderzak tylny ze stopniem.
	

	Wspomaganie układu kierowniczego. 
	

	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch kierunkach.
	

	Podgrzewana kierownica.
	

	Fotele kierowcy i pasażera z przodu - z regulacją położenia i pochylenia oparcia, podgrzewane. Tapicerka skórzana, alcantara lub materiałowa - w tonacji ciemnej. 
	

	Fotele przednie podgrzewane.
	

	Kolorowy, centralny wyświetlacz multimedialny z systemem nawigacji lub bez nawigacji (w sytuacji, gdy system multimedialny pozwala na połączenie nawigacji przez smartfona z wykorzystaniem aplikacji Android Auto oraz Apple Car Play). 
	

	Radioodtwarzacz ze złączem USB lub/i odtwarzaczem CD/MP3, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth.
	

	Kierownica multifunkcyjna.
	

	Klimatyzacja manualna lub automatyczna
	

	Cyfrowe zegary z komputerem pokładowym. 
	

	Elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych drzwi.
	

	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne.
	

	Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu. 
	

	Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy.
	

	Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu.
	

	Kurtyny powietrzne boczne.
	

	Dywaniki podłogowe gumowe z przodu i tyłu.
	

	Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu. 
	

	Reflektory przednie w technologii LED lub halogenowe. 
	

	Światła do jazdy dziennej.
	

	Automatyczne włączanie świateł mijania.
	

	Przednie światła przeciwmgielne.
	

	Autoalarm. Immobiliser fabryczny.
	

	Obręcze kół z stopów lekkich o średnicy min. 16 cali, maks. 17 cali, z oponami letnimi lub wielosezonowymi. 
	

	Ogumienie o szerokości min. 255mm.
	

	Pełnowymiarowe koło zapasowe
	

	Wyciągarka z liną syntetyczną oraz płytą montażową. 
Hak holowniczy wraz z wiązką elektryczną i gniazdem. Dwa przednie zaczepy holownicze. Z przodu samochodu,  zamontowana z użyciem dedykowanej płyty montażowej, wyciągarka elektryczna z maksymalnym uciągiem min. 3600kg. Lina syntetyczna o długości min. 26m. Sterowanie wyciągarka pilotem lub na kablu.
	

	Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..



	Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia):

	……………………………………………………………………………………………………………………………………..




Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Równoważność i sposób potwierdzania wymagań

Zasady równoważności

Zamawiający informuje, że wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia (także w projekcie umowy) oraz innych dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, nazwy własnej lub innych określeń w rozumieniu art. 99 ust. 4 ustawy PZP nie oznacza wymogu zastosowania wskazanej tym zapisami produktu, a wskazania te stanowią jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. 

Wskazanie nazwy technologii, standardu, formatu, producenta, modelu lub rozwiązania referencyjnego służy określeniu oczekiwanej funkcji, jakości lub kompatybilności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które łącznie spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne, jakościowe, wydajnościowe, bezpieczeństwa i kompatybilności określone w OPZ.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego i na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy PZP i określa następujące kryterium dla oceny równoważności, które to kryterium ma zastosowanie do całego przedmiotu umowy i warunkiem zastosowania równoważnego produktu jest łącznie spełnienie następujących wymagań: 

1) produkt równoważny musi spełniać parametry techniczne, wydajnościowe i jakościowe jakie określono w OPZ i umowie, 

2) produkt równoważny musi być dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych produktów. 

Rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności zakupu dodatkowych licencji, urządzeń lub usług przez Zamawiającego, ograniczać gwarancji, pogarszać ergonomii ani utrudniać integracji z infrastrukturą Zamawiającego.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (projekcie umowy) zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

