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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna pojazdu ciężarowego z tylną osią skrętną i z zabudową hakową
· Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2026 r.
· Nie dopuszcza się pierwszego egzemplarza z produkcji oraz prototypu

· Spełniający wymogi dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych na terenie EU

· Samochód ciężarowy 6x2 z zabudową hakową

· Kolor kabiny biały
· Kolor podwozia/zabudowy – czarny lub szary,

· Dopuszczalna masa całkowita 26 ton
· Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40 000 kg: tj. zgodna z homologacją producenta pojazdu oraz obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy wynoszącej do 24 000 kg
· Rozstaw osi 1-2 w przedziale 4400-4500 mm
· Silnik wysokoprężny o mocy min 480 KM, pojemości min.: 12,0 dm3
· Moment obrotowy silnika min. 2400 nM

· silnik spełniający wymagania  normy Euro VI przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych

· skrzynia biegów automatyczna
· skrzynia biegów z funkcją żeglowania
· możliwość przejścia na sterowanie ręczne zmianą biegów przy kierownicy
· filtr paliwa z separatorem wody

· podgrzewany filtr paliwa

· tempomat

· fabryczna przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów
· przedni zderzak stalowy – 3 częściowy
· druga oś napędowa o nośności min. 13 000 kg, oś hipoidalna bez wyprowadzenia napędu, prosta, niekierowana
· trzecia oś wleczona, skrętna w obu kierunkach jazdy i podnoszona o nośności min. 9000 kg
· stabilizator osi tylnej

· tylne zawieszenie pneumatyczne

· blokada mechanizmu różnicowego w osi napędowej
· hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe

· układ hamulcowy z systemem ABS, ESP i ASR
· hamulec silnikowy

· hamulec postojowy

· Wskaźnik grubości okładzin hamulcowych z ostrzeżeniem o zużyciu
· osuszacz powietrza podgrzewany

· układ kierowniczy lewostronny

· układ kierowniczy ze wspomaganiem

· koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, 
· immobiliser
· akumulatory bezobsługowy 12V - 2 szt.

· mechaniczny wyłącznik akumulatorów
· Zbiornik paliwa w przedziale min 380 litrów z zamykanym korkiem

· zbiornik AdBlue min. 60 litrów 
· koło zapasowe osi przedniej 
· belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu,
· belka przeciw najazdowa przednia

· boczne osłony przeciw najazdowe
· fartuchy przeciw błotne przednie
· spojler dachowy
· kabina dwumiejscowa, dzienna,
· siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym, z podłokietnikiem, podgrzewane, 
· przyłącze sprężonego powietrza w kabinie wraz z przewodem i pistoletem dmuchającym

· oświetlenie wewnętrzne kabiny

· roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej

· uchwyt na napoje

· klimatyzacja automatyczna
· lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane
· lusterko krawężnikowe prawe i dojazdowe
· tylna ściana z oknem / oknami
· oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

· światła do jazdy dziennej LED
· główne reflektory w technologii halogenowej
· doświetlanie zakrętów

· lampy przeciwmgielne

· dwa reflektory robocze umieszczona na tylnej ścianie kabiny

· Dwie lampy ostrzegawcze błyskowe lub listwa świetlna na dachu z 2 lampami ostrzegawczymi błyskowymi („kogutami”) LED

· Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed szybą przednią,
· elektrycznie regulowane szyby boczne

· komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
· centralny zamek z pilotem

· tachograf cyfrowy (ze wstępną kalibracją)
· radio z min. z wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do obsługi telefonów komórkowych
· gniazdo w kabinie 12V i 24V
· gniazdo USB
· apteczka
· gaśnica 
· 2 kliny pod koła
· Dywaniki gumowe
· Podnośnik hydrauliczny min. 12 t.
· Trójkąt ostrzegawczy
· Zestaw narzędzi niezbędny do codziennej obsługi pojazdu w tym klucz do wymiany kół.
Zabudowa hakowa:

· Przeznaczona do obsługi kontenerów załadunkowych wykonanych z normą DIN 30722
· Udźwig  nominalny min. 20 000 kg

· Wykonany zgodnie z wymaganiami i zarejestrowany w UDT.

· Długość obsługiwanych kontenerów: 4,7 m – 6,9 m
· Wysokość haka 1570 mm (zgodnie z DIN)
· Funkcja wywrotu
· Funkcja przyśpieszonego ruchu (wyładunek)
· Zbiornik oleju hydraulicznego min. 100 l.
· Ramię przesuwane z hakiem wymiennym, nie spawanym

· Sterowanie awaryjne bezpośrednio na bloku zaworowym

· Kompletna instalacja hydrauliczna,
· Hydrauliczna blokada kontenera wewnętrzna.
· Zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia,

· Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia,
· Sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy
· Skrzynia narzędziowa, kosz na siatkę (plandekę)
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