
PK/07/2026																Zał. nr 1.7 do SWZ
Opis oferowanego pojazdu
Nazwa i adres Wykonawcy:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

[bookmark: _Hlk214826990][bookmark: _Hlk214827046]„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Nr PK/07/2026



 oświadczam, że oferuję następujący pojazd:

	Lp.
	Parametr (opis w swz)
	
Parametr oferowany przez Wykonawcę

UWAGA: NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA WSKAZANEGO W SWZ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z SWZ !
	UWAGI – ew. uszczegółowienia opisu bądź opis dodatkowego wyposażenia pojazdu, nie wymaganego w swz

	Wymagania ogólne:

	1
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2026 r.

	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2026 r.
TAK/NIE *
	

	2
	Pojazd fabrycznie nowy.

	Pojazd fabrycznie nowy
TAK/NIE *
	

	3
	Dostawca musi podać w ofercie przetargowej producenta oferowanego pojazdu
	Producent podwozia: 

………………………………………………………………………..
Model/ typ podwozia: 

………………………………………………………………………
Producent nadwozia: 

………………………………………………………………………..

Model/ typ nadwozia: 

………………………………………………………………………
	

	4
	Nie dopuszcza się pierwszego egzemplarza z produkcji oraz prototypu


	Pojazd nie jest prototypem ani pierwszym egzemplarzem z produkcji 

	

	5
	Zamówienie obejmuje dostawę wraz z przeprowadzeniem prób technicznych i szkoleniem z obsługi – do 2 osób.
	Zamówienie obejmuje dostawę wraz z przeprowadzeniem prób technicznych i szkoleniem z obsługi – do 2 osób.
	

	6
	Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz kompletne dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. 
	Pojazd posiada niezbędne wyposażenie oraz kompletne dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, to jest:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
	

	7
	Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia awarii.
	Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia awarii. Adresy serwisów:
Serwis podwozia: …………………………………………………………………….
Serwis nadwozia: …………………………………………………………………….
	

	                                                                               
                                                                                                Wymagania techniczne pojazdu:


	8
	
Pojazd spełniający wymogi dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych na terenie EU

	
Pojazd spełniający wymogi dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych na terenie EU
TAK/NIE *
	

	9
	Samochód ciężarowy 6x2 z zabudową hakową
	Samochód ciężarowy 6x2 z zabudową hakową
TAK/NIE *
	

	
	Kolor kabiny biały

	Kolor kabiny biały

	

	10
	Kolor podwozia/zabudowy – czarny lub szary
	Kolor podwozia/zabudowy – …………………………..
	

	11
	Dopuszczalna masa całkowita 26 ton

	Dopuszczalna masa całkowita 26 ton
TAK/NIE *
	

	12
	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40 000 kg: tj. zgodna z homologacją producenta pojazdu oraz obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy wynoszącej do 24 000 kg
	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40 000 kg: tj. zgodna z homologacją producenta pojazdu oraz obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy wynoszącej do 24 000 kg

TAK/NIE *
	

	13
	Rozstaw osi 1-2 w przedziale 4400-4500 mm
	Rozstaw osi 1-2   …………………….. mm
	

	14
	Silnik wysokoprężny o mocy min 480 KM, pojemości min.: 12,0 dm3

	Silnik wysokoprężny o mocy …………… KM, pojemości ………….. dm3

	

	15
	Moment obrotowy silnika min. 2400 nM

	Moment obrotowy silnika ……………… nM

	

	16
	Silnik spełniający wymagania  normy Euro VI przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych.

	Silnik  spełniający wymagania  normy Euro VI przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych.

TAK/NIE *
	

	17
	skrzynia biegów automatyczna

	skrzynia biegów automatyczna
TAK/NIE *
	

	18
	skrzynia biegów z funkcją żeglowania

	skrzynia biegów z funkcją żeglowania
TAK/NIE *
	

	19
	możliwość przejścia na sterowanie ręczne zmianą biegów przy kierownicy

	możliwość przejścia na sterowanie ręczne zmianą biegów przy kierownicy

TAK/NIE *
	

	20
	filtr paliwa z separatorem wody

	filtr paliwa z separatorem wody
TAK/NIE *
	

	21
	podgrzewany filtr paliwa

	podgrzewany filtr paliwa
TAK/NIE *
	

	22
	tempomat

	tempomat
TAK/NIE *
	

	23
	fabryczna przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów

	fabryczna przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów
TAK/NIE *
	

	24
	przedni zderzak stalowy – 3 częściowy

	przedni zderzak stalowy – 3 częściowy
TAK/NIE *
	

	25
	druga oś napędowa o nośności min. 13 000 kg, oś hipoidalna bez wyprowadzenia napędu, prosta, niekierowana

	druga oś napędowa o nośności ………………. kg, oś hipoidalna bez wyprowadzenia napędu, prosta, niekierowana

	

	26
	trzecia oś wleczona, skrętna w obu kierunkach jazdy i podnoszona o nośności min. 9000 kg
	trzecia oś wleczona, skrętna w obu kierunkach jazdy i podnoszona o nośności ……………. kg
	

	27
	stabilizator osi tylnej

	stabilizator osi tylnej
TAK/NIE *
	

	28
	tylne zawieszenie pneumatyczne

	tylne zawieszenie pneumatyczne
TAK/NIE *
	

	29
	blokada mechanizmu różnicowego w osi napędowej

	blokada mechanizmu różnicowego w osi napędowej
TAK/NIE *
	

	30
	hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe

	hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe
TAK/NIE *
	

	31
	układ hamulcowy z systemem ABS, ESP i ASR

	układ hamulcowy z systemem ABS, ESP i ASR
TAK/NIE *
	

	32
	hamulec silnikowy

	hamulec silnikowy
TAK/NIE *
	

	33
	hamulec postojowy

	hamulec postojowy
TAK/NIE *
	

	34
	Wskaźnik grubości okładzin hamulcowych z ostrzeżeniem o zużyciu

	Wskaźnik grubości okładzin hamulcowych z ostrzeżeniem o zużyciu
TAK/NIE *
	

	35
	osuszacz powietrza podgrzewany

	osuszacz powietrza podgrzewany
TAK/NIE *
	

	36
	układ kierowniczy lewostronny

	układ kierowniczy lewostronny
TAK/NIE *
	

	37
	układ kierowniczy ze wspomaganiem

	układ kierowniczy ze wspomaganiem
TAK/NIE *
	

	38
	koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
	koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
	

	39
	immobiliser

	immobiliser
TAK/NIE *
	

	40
	akumulatory bezobsługowy 12V - 2 szt.

	akumulatory bezobsługowy 12V - 2 szt.
TAK/NIE *
	

	41
	mechaniczny wyłącznik akumulatorów

	mechaniczny wyłącznik akumulatorów

	

	42
	Zbiornik paliwa w przedziale min 380 litrów z zamykanym korkiem

	Zbiornik paliwa w przedziale …………… litrów z zamykanym korkiem

	

	43
	zbiornik AdBlue min. 60 litrów 

	zbiornik AdBlue …………. litrów 

	

	44
	koło zapasowe osi przedniej 

	koło zapasowe osi przedniej 
TAK/NIE *
	

	45
	belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu
	belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu
TAK/NIE *
	

	46
	belka przeciw najazdowa przednia

	belka przeciw najazdowa przednia
TAK/NIE *
	

	47
	boczne osłony przeciw najazdowe

	boczne osłony przeciw najazdowe
TAK/NIE *
	

	48
	fartuchy przeciw błotne przednie

	fartuchy przeciw błotne przednie
TAK/NIE *
	

	49
	spojler dachowy

	spojler dachowy
TAK/NIE *
	

	50
	kabina dwumiejscowa, dzienna
	kabina dwumiejscowa, dzienna
TAK/NIE *
	

	51
	siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym, z podłokietnikiem, podgrzewane
	siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym, z podłokietnikiem, podgrzewane
TAK/NIE *
	

	52
	przyłącze sprężonego powietrza w kabinie wraz z przewodem i pistoletem dmuchającym

	przyłącze sprężonego powietrza w kabinie wraz z przewodem i pistoletem dmuchającym
TAK/NIE *
	

	53
	oświetlenie wewnętrzne kabiny

	oświetlenie wewnętrzne kabiny
TAK/NIE *
	

	54
	roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej

	roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej
TAK/NIE *
	

	55
	uchwyt na napoje

	uchwyt na napoje
TAK/NIE *
	

	56
	klimatyzacja automatyczna

	klimatyzacja automatyczna
TAK/NIE *
	

	57
	lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane

	lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane
TAK/NIE *
	

	58
	lusterko krawężnikowe prawe i dojazdowe

	lusterko krawężnikowe prawe i dojazdowe
TAK/NIE *
	

	59
	tylna ściana z oknem / oknami

	tylna ściana z oknem / oknami
TAK/NIE *
	

	60
	oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

	oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
TAK/NIE *
	

	61
	światła do jazdy dziennej LED

	światła do jazdy dziennej LED
TAK/NIE *
	

	62
	główne reflektory w technologii halogenowej

	główne reflektory w technologii halogenowej
TAK/NIE *
	

	63
	doświetlanie zakrętów

	doświetlanie zakrętów
TAK/NIE *
	

	64
	lampy przeciwmgielne

	lampy przeciwmgielne
TAK/NIE *
	

	65
	dwa reflektory robocze umieszczona na tylnej ścianie kabiny

	dwa reflektory robocze umieszczona na tylnej ścianie kabiny
TAK/NIE *
	

	66
	Dwie lampy ostrzegawcze błyskowe lub listwa świetlna na dachu z 2 lampami ostrzegawczymi błyskowymi („kogutami”) LED

	Dwie lampy ostrzegawcze błyskowe lub listwa świetlna na dachu z 2 lampami ostrzegawczymi błyskowymi („kogutami”) LED
TAK/NIE *
	

	67
	Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed szybą przednią
	Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed szybą przednią
TAK/NIE *
	

	68
	elektrycznie regulowane szyby boczne

	elektrycznie regulowane szyby boczne
TAK/NIE *
	

	69
	komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim

	komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
TAK/NIE *
	

	70
	centralny zamek z pilotem

	centralny zamek z pilotem
TAK/NIE *
	

	71
	tachograf cyfrowy (ze wstępną kalibracją)
	tachograf cyfrowy (ze wstępną kalibracją)
TAK/NIE *
	

	72
	radio z min. z wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do obsługi telefonów komórkowych
	radio z min. z wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do obsługi telefonów komórkowych
TAK/NIE *
	

	73
	gniazdo w kabinie 12V i 24V

	gniazdo w kabinie 12V i 24V
TAK/NIE *
	

	74
	gniazdo USB
	gniazdo USB
TAK/NIE *
	

	75
	apteczka

	apteczka
TAK/NIE *
	

	76
	gaśnica 

	gaśnica 
TAK/NIE *
	

	77
	2 kliny pod koła

	2 kliny pod koła
TAK/NIE *
	

	78
	Dywaniki gumowe

	Dywaniki gumowe
TAK/NIE *
	

	79
	Podnośnik hydrauliczny min. 12 t
	Podnośnik hydrauliczny ………………… t

	

	80
	Trójkąt ostrzegawczy
	Trójkąt ostrzegawczy
TAK/NIE *
	

	81
	Zestaw narzędzi niezbędny do codziennej obsługi pojazdu w tym klucz do wymiany kół
	Zestaw narzędzi niezbędny do codziennej obsługi pojazdu w tym klucz do wymiany kół
TAK/NIE *
	

	Zabudowa hakowa:


	82
	Przeznaczona do obsługi kontenerów załadunkowych wykonanych z normą DIN 30722

	Przeznaczona do obsługi kontenerów załadunkowych wykonanych z normą DIN 30722
TAK/NIE *
	

	83
	Udźwig  nominalny min. 20 000 kg

	Udźwig  nominalny ……………….. kg

	

	84
	Wykonany zgodnie z wymaganiami i zarejestrowany w UDT
	Wykonany zgodnie z wymaganiami i zarejestrowany w UDT
TAK/NIE *
	

	85
	Długość obsługiwanych kontenerów: 4,7 m – 6,9 m

	Długość obsługiwanych kontenerów: 4,7 m – 6,9 m
TAK/NIE *
	

	86
	Wysokość haka 1570 mm (zgodnie z DIN)

	Wysokość haka 1570 mm (zgodnie z DIN)
TAK/NIE *
	

	87
	Funkcja wywrotu

	Funkcja wywrotu
TAK/NIE *
	

	88
	Funkcja przyśpieszonego ruchu (wyładunek)

	Funkcja przyśpieszonego ruchu (wyładunek)
TAK/NIE *
	

	89
	Zbiornik oleju hydraulicznego min. 100 l.

	Zbiornik oleju hydraulicznego ……………. l.

	

	90
	Ramię przesuwane z hakiem wymiennym, nie spawanym

	Ramię przesuwane z hakiem wymiennym, nie spawanym
TAK/NIE *
	

	91
	Sterowanie awaryjne bezpośrednio na bloku zaworowym

	Sterowanie awaryjne bezpośrednio na bloku zaworowym
TAK/NIE *
	

	92
	Kompletna instalacja hydrauliczna,

	Kompletna instalacja hydrauliczna,
TAK/NIE *
	

	93
	Hydrauliczna blokada kontenera wewnętrzna
	Hydrauliczna blokada kontenera wewnętrzna
TAK/NIE *
	

	94
	Zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia
	Zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia
TAK/NIE *
	

	95
	Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia
	Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia
TAK/NIE *
	

	96
	Sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy

	Sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy
TAK/NIE *
	

	97
	Skrzynia narzędziowa, kosz na siatkę (plandekę)

	Skrzynia narzędziowa, kosz na siatkę (plandekę)
TAK/NIE *

	

	
Dodatkowe oświadczenia Wykonawcy


	98
	Wykonawca wraz z dostawą samochodu dostarczy wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu oraz książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim
	Wykonawca wraz z dostawą samochodu dostarczy wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu oraz książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim
	

	99
	Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna i dojazd) związane z reklamacją oraz naprawą wadliwego samochodu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.
	Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna i dojazd) związane z reklamacją oraz naprawą wadliwego samochodu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.
	

	100
	Czas reakcji serwisu maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.
	Czas reakcji serwisu maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.
	

	101
	Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie samochodu naklejkami z logo i danymi Spółki lub/i danymi programu pomocowego, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.
	Wykonawca akceptuje poniższe: Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie samochodu naklejkami z logo i danymi Spółki lub/i danymi programu pomocowego, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.
	

	102
	Okres gwarancji i rękojmi na podwozie i nadwozie wskazany w formularzu oferty.
	




*Niepotrzebne skreślić






Podpis Wykonawcy: .......................................................................................
