

Znak sprawy: DKS/1/26
										Załącznik nr 7a do SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
część 1 
Dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet urządzeń oraz wykonać prace montażowe 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować sposób montażu, w tym sposób uniknięcia kolizji z istniejącymi już rozwiązaniami technicznymi, a następnie wykonać trasy kablowe lub skorzystać z już istniejących o ile nie pociągnie to za sobą negatywnych skutków dla Zamawiającego, dokonać montażu i instalacji urządzeń, dokonać konfiguracji i integracji wszystkich elementów systemu nagłaśniającego, w tym zapewnić kompatybilność wszystkich jego elementów.
Wykonawca uruchomi, przetestuje i dokona strojenia systemu nagłaśniającego. Strojenie systemu nagłaśniającego polega na zapewnieniu efektu w postaci pełnego i równomiernego pokrycia dźwiękiem widowni.

Wykonawca musi dostarczyć komplet urządzeń w ilościach nie mniejszych niż wskazane poniżej wraz z niezbędnym okablowaniem wymaganym do prawidłowego działania wszystkich urządzeń.
Urządzenia systemu nagłośnieniowego muszą tworzyć jednorodny system – nie dopuszcza się stosowania urządzeń głośnikowych pochodzących od różnych producentów. 
Wszystkie oferowane urządzenia powinny pochodzić z seryjnej produkcji. Nie dopuszcza się rozwiązań spoza oficjalnej produkcji w tym wykonania indywidualnych („custom shop” itp.). Niniejsze nie dotyczy przyłączy sygnałowych.
Wykonawca wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ) zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producent urządzenia, symbol/model lub inne oznaczenie indywidualizujące (załącznik nr 1a do SWZ) oraz dostarczyć karty katalogowe (8 szt. - zgodnie z poniższym wykazem) dla potwierdzenia spełnienia wszystkich poniższych parametrów i funkcji. 
Poniższa tabela przedstawia wykaz minimalnych parametrów i funkcji.


	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Specyfikacja techniczna
	Ilość
	Jedn. miary
	Wymóg karty katalogowej

	
1
	Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe
	1. Opis: Zestaw głośnikowy szerokopasmowy 
2. Konstrukcja: Aktywna, dwudrożna
3. Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż 33 Hz – 19 kHz (-10 dB) 
4. Przetworniki średniotonowe: Nie mniejsze niż 2 x 10” 
5. Regulacja kątów pomiędzy poszczególnymi zestawami w gronie : W zakresie nie węższym niż od 0° do 10° ze skokiem co 1°
6. Maksymalny SPL (1m) przy zastosowaniu dedykowanego wzmacniacza : Nie mniejsze niż 135 dB 
7. Moc RMS minimum : 600 W 
8. Nominalny kąt dyspersji : 95° +/- 5°
9. Złącza: Minimum 1 x XLRM, 1 x XLRF
10. Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) w mm. Nie większe niż 716 x 307 x 560
11. Waga : Nie większa niż 26,7 kg 
	19
	szt.
	TAK

	2
	Urządzenie głośnikowe niskotonowe
	1. Opis : Zestaw głośnikowy niskotonowy  
2. Konstrukcja: Aktywna
3. Pasmo przenoszenia (-10 dB) : 30 Hz – 100 Hz 
4. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m , pole swobodne) : Nie mniejszy niż 140 dB 
5. Przetwornik: Minimum 2 x 18” 
6. Moc ciągła (RMS / szczyt 10 ms): Nie mniejsza niż 1 100 / 2 500 W 
7. Waga: Nie większa niż 78 kg 
8. Złącza: Minimum 1 x XLRM, 1 x XLRF
9. Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) w mm: Nie większe niż 1 210 x 565 x 755

	4
	szt.
	TAK

	3.
	Rama do podwieszenia systemu
	1. Wymagania: Rama kompatybilna z aktywnym zestawem szerokopasmowym z punktu 1

	5
	szt.
	NIE

	4.
	Procesor sygnałowy tego samego producenta co urządzenia głośnikowe z poz.1 i poz.2
	1. Opis : Procesor sygnałowy
2. Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 30 kHz 
3. Maksymalny poziom wejścia: +22dBu
4. Maksymalny poziom wyjścia: +22 dBu
5. Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
6. Wyświetlacz: OLED 1,54”
7. Złącza Audio analogowe: Wejście 4 x XLR F, wyjście 8 x XLR M
8. Liczba wejść analogowych: 4
9. Liczba wyjść analogowych: 8
10. Latencja: 1 ms
11. Delay: 50 ms na wejściu / 135 ms na wyjściu
12. Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) w mm: Nie większy niż 483 x 44 x 210
13. Waga: Nie większa niż 2,5 kg

	2
	szt.
	TAK

	5.
	Wciągarka ręczna łańcuchowa
	1. Opis: Wciągarka ręczna łańcuchowa
2. Udźwig: 500 kg
3. Długość łańcucha ładunkowego: 7 metrów
4. Łańcuch: Ocynkowany w klasie 80
5. Hamulec: Automatyczny z podwójnym systemem zabezpieczeń

	5
	szt.
	TAK

	6.
	Urządzenie szerokopasmowe typ. II
	1. Opis: Zestaw głośnikowy szerokopasmowy 
2. Konstrukcja: Aktywna, dwudrożna 
3. Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż 60 Hz – 20 kHz (-10 dB) 
4. Przetworniki średniotonowe: Nie mniejsze niż 2 x 6”
5. Pokrycie w płaszczyźnie poziomej: 80° +/- 5°
6. Maksymalny SPL (1m) przy zastosowaniu dedykowanego wzmacniacza: Nie mniejsze niż 124 dB 
7. Moc szczytowa (peak): Nie mniejsza niż 700 W 
8. Złącza: Minimum 1 x XLRM, 1 x XLRF
9. Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) w mm: Nie większe niż 195 x 550 x 260
10. Waga: Nie większa niż 11 kg 

	2
	Szt.
	TAK

	7.
	Urządzenie szerokopasmowe typ III
	1. Opis: Zestaw głośnikowy szerokopasmowy 
2. Konstrukcja: Aktywna, dwudrożna
3. Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż 45 Hz – 20 kHz (-10 dB) 
4. Przetworniki średniotonowe : Nie mniejsze niż 1 x 15” 
5. Pokrycie w płaszczyźnie poziomej : 90° +/- 5°
6. Maksymalny SPL (1m) przy zastosowaniu dedykowanego wzmacniacza: Nie mniejsze niż 135 dB 
7. Moc szczytowa (peak): Nie mniejsza niż 1 400 W 
8. Złącza: Minimum 1 x XLRM, 1 x XLRF
9. Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) w mm: Nie większe niż 445 x 720 x 451
10. Waga: Nie większa niż 27,5 kg 

	2
	Szt.
	TAK

	8.
	Urządzenie głośnikowe niskotonowe
	1. Opis: Zestaw głośnikowy niskotonowy  
2. Konstrukcja: Aktywna
3. Pasmo przenoszenia (-10 dB) : 30 Hz – 180 Hz 
4. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m , pole swobodne): Nie mniejszy niż 134 dB 
5. Przetrwornik: Minimum 1 x 18”
6. Moc ciągła (RMS / szczyt 10 ms): Nie mniejsza niż 1 000 / 2 000 W 
7. Waga: Nie większa niż 52 kg 
8. Złącza: Minimum 1 x XLRM, 1 x XLRF
9. Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) w mm : Nie większe niż 550 x 720 x 910

	2
	Szt.
	TAK

	9.
	Monitor sceniczny podłogowy
	1. Opis: Monitor sceniczny podłogowy
2. Konstrukcja: Aktywna, dwudrożna
3. Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż 60 Hz – 18 kHz (-10 dB)
4. Przetworniki średniotonowe: Nie mniejsze niż 1 x 12” coaxialny
5. Pokrycie w płaszczyźnie poziomej : 50° +/- 5°
6. Maksymalny SPL (1m) przy zastosowaniu dedykowanego wzmacniacza: Nie mniejsze niż 131 dB 
7. Moc szczytowa (peak): Nie mniejsza niż 1 900 W 
8. Złącza: Minimum 1 x XLRM, 1 x XLRF
9. Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) w mm: Nie większe niż 555 x 360 x 475
10. Waga: Nie większa niż 21,0 kg 

	10
	szt.
	TAK

	10.
	Okablowanie
	Niezbędne do prawidłowego uruchomienia ww. urządzeń
	1
	Kpl.
	NIE

	11.
	Montaż sprzętu
	
	1
	Kpl.
	NIE

	12.
	Strojenie
	
	1
	Kpl.
	NIE

	13.
	Szkolenie pracowników DK SŁOWIANIN (2 osoby)
	
	1
	Kpl.
	NIE





II. [bookmark: _Hlk216180295]Okres gwarancji i rękojmi:  ilość miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z ofertą wykonawcy.

III. Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:
1) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
2) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
3) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4) Urządzenia powinny posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski. 
5) Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim.

IV. [bookmark: _Hlk216180304]Termin dostawy sprzętu:  ilość dni od dnia podpisania umowy zgodnie z ofertą wykonawcy nie później niż 21 dni

V. Miejsce dostawy wyposażenia: Wykonawca ma dostarczyć i zamontować sprzęt w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin.

VI. Rozmieszczenie/konfiguracja - instalacja urządzeń systemu nagłośnieniowego w sali koncertowej Domu Kultury "Słowianin"

System główny (Main / Front-of-House):
Głośniki główne, konfiguracja "LRC" podwieszone symetrycznie nad krawędzią sceny.  
Wysokość i kąt pochylenia (tilt) kolumn muszą być dobrane tak, aby pokryć pionowo całą widownię.
 
Głośniki strefowe (Delay lines):
dodatkowe zestawy głośnikowe umiejscowione / podwieszone w połowie długości widowni,  
do których należy wprowadzić opóźnienie czasowe (delay)
 
Głośniki dogłaśniające (Front-fill):
głośniki umieszczone na krawędzi sceny, dogłaśniające widzów w pierwszych rzędach znajdujących się poniżej głównej osi kolumn.
 
Subwoofery:
Oczekiwane rozmieszczenie i konfiguracja urządzeń głośnikowych subniskotonowych oraz przykładowy rozkład poziomu ciśnienia akustycznego – urządzenia subniskotonowe ukryte pod podestem scenicznym.
 Rys.1
[image: ]
 Linia przerywania stanowi krawędź sceny. 
Konfiguracja „gradient" umożliwia ustawienie większego kąta promieniowania, zwróconego w stronę widowni z jednoczesnym obniżeniem poziomu ciśnienia akustycznego w obszarze sceny. 
W celu zrealizowania tej konfiguracji, niezbędne będzie wprowadzenie indywidualnych ustawień polaryzacji i opóźnienia sygnału przetwarzanego przez każde urządzenie głośnikowe.
 
Aby zapewnić czysty i spójny dźwięk dla całej publiczności ,  niezbędne będzie wykonanie strojenia systemu polegającego na wyrównaniu fazowym (ang. phase alignment) oraz czasowym (ang. (time alignment) w całym zespole urządzeń nagłośnieniowych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania i mikrofonów pomiarowych.
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