Nr sprawy DKS/1/26				
										Załącznik nr 7 b do SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
część 2 
Dostawa systemu oświetleniowego 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia profesjonalnego systemu oświetlenia scenicznego służące spełnieniu minimalnych parametrów oraz funkcji oferowanego systemu. 
Wykonawca musi dostarczyć komplet urządzeń w ilościach nie mniejszych niż wskazane poniżej wraz z niezbędnym okablowaniem wymaganym do prawidłowego działania oferowanego systemu oświetleniowego.
Urządzenia systemu oświetleniowego muszą tworzyć jednorodny system kompatybilny ze wszystkimi zaproponowanymi pozycjami oferty. 
Wszystkie oferowane urządzenia powinny pochodzić z seryjnej produkcji. Nie dopuszcza się rozwiązań spoza oficjalnej produkcji w tym wykonania indywidualnych („custom shop” itp.). 
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producent urządzenia, symbol/model, ilość (załącznik nr 1b do SWZ) oraz dostarczyć wraz z ofertą karty katalogowe (5 szt. - zgodnie z poniższym wykazem) dla potwierdzenia spełnienia wszystkich poniższych parametrów i funkcji. 
Poniższa tabela przedstawia wykaz minimalnych parametrów i funkcji.

	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Specyfikacja techniczna
	Ilość
	Jedn. miary
	Wymóg karty katalogowej

	
1
	Konsola oświetleniowa
	1. Sterowanie w czasie rzeczywistym do minimum 250 000 parametrów na sesję w połączeniu z dedykowanymi procesorami
2. Minimum 6 wyjść DMX i minimum 1 wejście DMX
3. Minimum 2 wbudowane, składane monitory wielodotykowe
4. Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe, niskoprofilowe typu „letterbox”
5. Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe podglądowe
6. Możliwość podłączenia minimum 2 zewnętrznych monitorów wielodotykowych
7. Minimum 41 obrotowych encoderów z podświetleniem RGB
8. Minimum 5 podwójnych podświetlanych enkoderów
9. Minimum 15 zmotoryzowanych podświetlanych suwaków długości 60mm
10. Minimum 60 niezależnych playbacków
11. Minimum 16 konfigurowalnych przycisków
12. Zintegrowana szuflada na klawiaturę
13. Wbudowany zasilacz awaryjny UPS
14. Minimum 3 złącza etherCON oraz minimum 6 złącz USB
15. Minimum 2 podświetlane zmotoryzowane suwaki A/B długości 100mm
16. Indywidualnie podświetlane ciche przyciski z regulacją intensywności podświetlenia
17. Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 16 384 parametry sterujące HTP/LTP
18. Minimum 1 złącze zasilające powerCON TRUE 1
19. Minimum 3 złącza etherCON/RJ45
20. Minimum 6 wyjść DMX 512-A
21. Minimum 1 wejście DMX 512-A
22. Minimum 1 wejście MIDI
23. Minimum 1 wyjście MIDI
24. Minimum 1 złącze Linear Timecode
25. Minimum 1 wejście Audio
26. Minimum 1 złącze GPI
27. Minimum 2 złącza DisplayPort 1.2 dla zewnętrznych monitorów
28. Minimum 2 złącza S/PDIF wejście i wyjście
29. Minimum 3 złącza USB 2.0
30. Minimum 3 złącza USB 3.0
31. Minimum 2 złącza dla ledowych lampek oświetlenia konsolety
32. Wymiary konsolety przy rozłożonych ekranach w pozycji roboczej nie większe niż: 854 x 584 x 409 mm / szerokość x głębokość x wysokość
33. Waga konsolety nie większa niż 33kg
34. Pokrowiec
35. Minimum 2 lampki ledowe oświetlenia konsolety
36. Minimum 1 magnetyczna nakładka opisowa suwaków
37. Obsługa formatu MVR (My Virtual Rig) umożliwiającego dwukierunkową wymianę danych projektu sceny/oświetlenia pomiędzy konsoletą oświetleniową a oprogramowaniem do wizualizacji, programami CAD itp.
38. Obsługa matryc w trybie siatki umożliwiająca identyfikację położenia urządzeń w przestrzeni 3D. Każde urządzenie powinno posiadać możliwość identyfikacji jako obiekt w siatce przestrzennej.
39. Wbudowany edytor efektów umożliwiający automatyczne tworzenie efektów po dodaniu drugiego, lub większej ilości kroków dla wartości danego atrybutu.
40. Obsługa plików opisowych w formacie GDTF (General Device Type Format).
41. Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na jednoczesna pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w czasie rzeczywistym.
42. Wbudowany wizualizer w formie okna 3D z możliwością pozycjonowania i obracania urządzeń w wirtualnej przestrzeni. Wizualizer powinien umożliwiać wyświetlanie wiązki światła, która porusza się i zmienia kolor, gdy zmieniane są wartości parametrów urządzeń.
Obsługa skryptów tekstowych LUA
	1
	szt.
	TAK

	2
	Flip Case – skrzynia na konsoletę oświetleniową
	1. Regulowana wysokość pracy w zakresie 85–100 cm
2. System amortyzujący
3. 1x 2U rack 19" przestrzeni pod konsolą -dostęp z przodu
4. Schowek zamontowany w drzwiach
5. Cztery obrotowe koła z blokadami
6. Waga pustej skrzyni nie więcej niż 91 kg

	1
	szt.
	NIE

	3.
	Kompaktowa głowa ruchoma typu WASH IP65 oparta na ledowym źródle światła
	1. Źródło światła minimum 19 diod LED RGBW mocy minimum 45W każda
2. Dodatkowe źródło światła: 144 diody LED RGB mocy minimum 0.2W w kształcie okręgu wokół centralnej soczewki osłonięte dedykowanym filtrem
3. Wbudowane programy dla zewnętrznego pierścienia LED z podziałem na minimum 12 sekcji
4. Płynnie regulowany zoom w zakresie od nie więcej niż 3.6° do minimum 53°
5. Strumień świetlny na wyjściu minimum 9 900 lumenów
6. Przełączalna modulacja PWM z poziomu menu urządzenia w zakresie minimum 600Hz – 15 000Hz
7. Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/260°
8. Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 20Hz
9. Minimum 4 krzywe dimmera
10. Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic IP65
11. Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin
12. Wbudowane złącza Ethernet in/out
13. Praca w protokołach: DMX, RDM, Art.-net, sACN, Kling-Net, W-DMX
14. Całkowity pobór mocy nie większy niż 1100W przy napięciu 230V 
15. Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania
16. Szczelność całego urządzenia minimum IP65
17. Waga urządzenia nie większa niż 23,8kg
18. uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm – 12 szt.
19. linka zabezpieczająca – 6 szt.

	6
	szt.
	TAK

	4.
	Naświetlacz liniowy. Liniowa oprawa LED wyposażona w minimum 10 niezależnie sterowanych pixeli
	1. Minimum 10 dwukolorowych źródeł LED Warm White/Amber
2. Temperatura barwowa przy wysterowaniu na 100% nie większa niż 2800K
3. CRI źródła światła minimum 92
4. Funkcja emulacji przesunięcia barwy w kierunku czerwieni podczas ściemniania, odwzorowująca zachowanie tradycyjnego źródła żarowego
5. Natężenia światła nie mniejsze niż 1600 luxów z odległości 5m
6. Regulowana modulacja szerokości impulsu (PWM) w zakresie minimum 600-25,000Hz
7. Minimum 4 krzywe dimmera
8. Złącza DMX XLR 5-Pin
9. Możliwość sterowania każdą z 10 diod oddzielnie z poziomu konsolety oświetleniowej
10. Praca w protokołach DMX 512 oraz RDM
11. Funkcja strobo
12. Pobór mocy nie większy niż 180W przy napięciu 230V
13. Szczelność urządzenia minimum IP65
14. Beznarzędziowy system umożliwiający szybkie łączenie kolejnych opraw bezpośrednio ze sobą
15. Waga urządzenia nie większa niż 8kg
16. uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 12 szt.
17. linka zabezpieczająca – 6 szt.
18. 
	6
	szt.
	TAK

	5.
	Hybryda stroboskopu/naświetlacza. Ruchoma oprawa hybrydowa typu WASH/STROBE IP65 oparta na ledowym źródle światła

	1. Źródło światła minimum 896 diod tricolor SMD mocy minimum 0,78W każda
2. Dodatkowe źródło światła: minimum 432 diody LED zimnobiałe mocy minimum 1,5W każda
3. Żywotność źródeł światła minimum 50 000h
4. Podział źródeł światła na minimum 14 sterowanych sekcji diod RGB oraz minimum 28 sekcji sterowania białymi diodami zimnobiałymi – stroboskopowymi
5. Możliwość montażu adaptorów w podstawie dla wieszania w pozycji poziomej
6. Możliwość montażu adaptorów na ramieniu urządzenia dla wieszania w pozycji pionowej
7. Wbudowane piny wyrównujące do tworzenia idealnych aranżacji liniowych
8. CRI minimum 90
9. Ruch tilt zakresie minimum 180°
10. Strumień świetlny dla obu źródeł minimum 71 000 lumenów
11. Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 30Hz
12. Minimum 4 krzywe dimmera
13. Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic IP65
14. Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin
15. Praca w protokołach Art.Net, Sacn, DMX, RDM
16. Całkowity pobór mocy nie większy niż 696W przy napięciu 230V 
17. Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania
18. Szczelność całego urządzenia minimum IP65
19. Waga urządzenia nie większa niż 12,5kg
20. uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 6 szt.
21. linka zabezpieczająca – 1 szt.

	6
	szt.
	TAK

	6.
	Stroboskop. Naświetlacz hybrydowy typu WASH/STROBE IP65 oparta na ledowym źródle światła – 3 sztuki

	1. Źródło światła minimum 66 diod quadcolor SMD mocy minimum 0,9W każda
2. Dodatkowe źródło światła: minimum 392 diody LED zimnobiałe mocy minimum 1,5W każdy
3. Żywotność źródeł światła minimum 50 000h
4. Wbudowane piny wyrównujące do tworzenia idealnych aranżacji liniowych
5. CRI minimum 89
6. Strumień świetlny dla obu źródeł minimum 20 000 lumenów
7. Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 30Hz
8. Minimum 4 krzywe dimmera
9. Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic IP65
10. Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin
11. Praca w protokołach DMX, RDM
12. Całkowity pobór mocy nie większy niż 330W przy napięciu 230V 
13. Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania
14. Szczelność całego urządzenia minimum IP65
15. Wbudowany elektronicznie sterowany filtr frost, umożliwiający zmianę charakteru światła pomiędzy intensywnym efektem stroboskopowym a rozproszonym efektem kolorowym
16. Regulowana częstotliwość PWM, obejmująca częstotliwość minimum 25 kHz
17. Urządzenie musi posiadać zintegrowane elementy umożliwiające stabilne ustawienie na podłożu bez konieczności stosowania dodatkowej podstawy lub uchwytu
18. Waga urządzenia nie większa niż 8,9kg
19. uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 6 szt.
20. linka zabezpieczająca – 3 szt.

	3
	Szt.
	TAK

	7.
	Okablowanie
	Niezbędne do prawidłowego uruchomienia ww. urządzeń (kable zasilające)
	1
	Kpl.
	NIE

	8.
	Szkolenie pracowników DK SŁOWIANIN (2 osoby)
	
	1
	Kpl.
	NIE





II. [bookmark: _Hlk216180295]Okres gwarancji i rękojmi:  ilość miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z ofertą wykonawcy.

III. Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:
1) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
2) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
3) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4) Urządzenia powinny posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski. 
5) Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim.

IV. [bookmark: _Hlk216180304]Termin dostawy sprzętu:  do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

V. Miejsce dostawy wyposażenia: Wykonawca ma dostarczyć sprzęt do Domu Kultury Słowianin w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin.
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