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              Załącznik Nr 7 do SWZ 
WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
pojazdu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„dostawa fabrycznie nowego wielozadaniowego nośnika narzędzi z funkcją zamiatania”
A. dane techniczne urządzenia (nośnika):
	lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Marka i model:
	……...……………

	1) 
	być fabrycznie nowe, o roku produkcji nie starszym niż 2026
	TAK/NIE*

	2) 
	czterokołowy
	TAK/NIE*

	3) 
	moc napędu w przedziale 35 – 45 KM
	TAK/NIE*

	4) 
	pojemność silnika w przedziale 1600 – 1700 cm3
	TAK/NIE*

	5) 
	liczba cylindrów: 3
	TAK/NIE*

	6) 
	pojemność zbiornika paliwa w przedziale 35 – 40 l
	TAK/NIE*

	7) 
	transportowa prędkość jazdy co najmniej 25 km/h
	TAK/NIE*

	8) 
	prędkość robocza – maksymalnie do 20 km/h
	TAK/NIE*

	9) 
	zdolność do pokonywania wzniesień o nachyleniu wynoszącym 
co najmniej 25%
	TAK/NIE*

	10) 
	maksymalny poziom hałasu w kabinie maksymalnie do 75 dB 
	TAK/NIE*

	11) 
	dopuszczalna ładowność nośnika co najmniej 1100 kg
	TAK/NIE*

	12) 
	rozstaw osi w przedziale 1450 – 1550 mm
	TAK/NIE*

	13) 
	dopuszczalna masa całkowita maksymalnie do 2 500 kg
	TAK/NIE*

	14) 
	ciężar nośnika w przedziale 1350 – 1450 kg
	TAK/NIE*

	15) 
	wymiary gabarytowe nośnika:

	a) długość w przedziale od 3 000 mm do 3 100 mm,
b) szerokość w przedziale od 1 100 mm do 1 200 mm,
c) wysokość w przedziale od 1 900 mm do 2 000 mm.
	TAK/NIE*

	16) 
	przepływ oleju hydr. 20 l/min przód oraz 20 l/min tył 
	TAK/NIE*

	17) 
	napęd na 4 koła we wszystkich trybach z automatyczną kontrolą trakcji
	TAK/NIE*

	18) 
	wariant kolorystyczny: dominujący kolor pomarańczowy
	TAK/NIE*

	19) 
	oświetlenie drogowe, światła robocze LED, kogut ostrzegawczy 
	TAK/NIE*

	20) 
	kabina operatora o kubaturze 1,2 m w pełni przeszklona z widocznością 360 stopni 
	TAK/NIE*

	21) 
	drzwi kabiny po obu stronach otwieranych od przodu dla bezpieczeństwa 
	TAK/NIE*

	22) 
	sterowanie joystickiem + panel kontrolny z wyświetlaczem i wieloma funkcjami 
	TAK/NIE*

	23) 
	kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 
5 cali
	TAK/NIE*

	24) 
	kamera ssawy z wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 5 cali 
oraz dodatkowy wyświetlacz dla obu kamer
	TAK/NIE*

	25) 
	fotel z zawieszeniem pneumatycznym, regulowany podłokietnik, wbudowana ładowarka USB 
	TAK/NIE*

	26) 
	lusterka zewnętrzne podgrzewane,
	TAK/NIE*

	27) 
	wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem
	TAK/NIE*

	28) 
	poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE
	TAK/NIE*

	29) 
	równe odległości między osiami a przegubem (maksymalna zwrotność, nie zachodzi przy skręcie
	TAK/NIE*

	30) 
	przegub elastyczny zwiększający trakcję przy wjeżdżaniu na przeszkody i odporny na zużycie,
	TAK/NIE*

	31) 
	czujniki magnetyczne w kołach do sterowania on/off akcesoriów 
(np. do posypywarki)
	TAK/NIE*

	32) 
	przycisk szybkiego startu zamiatania 
	TAK/NIE*

	33) 
	radio CD+MP3 z systemem głośników 2x 70W
	TAK/NIE*

	34) 
	ergonomiczny w pełni regulowany podłokietnik z panelem sterowania 
	TAK/NIE*

	35) 
	ogrzewanie i klimatyzacja AC, dokładny filtr powietrza 
	TAK/NIE*

	36) 
	cyrkulacja powietrza w kabinie dla lepszej wentylacji, 
ogrzewania i chłodzenia 
	TAK/NIE*

	37) 
	szybki i łatwy dostęp do elementów obsługi codziennej (filtry, płyny, chłodnica itp.) 
	TAK/NIE*

	38) 
	możliwość adaptacji innych przystawek do pracy w przyszłości takich jak:

	a) odkurzacz zewnętrzy do drobnych odpadów i liści,
b) pług odśnieżny typu V,
c) posypywarka rolkowa lub dyskowa,
d) szczotka walcowa do śniegu/liści,
e) kosiarka do trawy.
	TAK/NIE*


B. system zamiatający i myjący zespolony z urządzeniem:
	lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Marka i model:
	………..…………

	1) 
	system zamiatający i myjący muszą być fabrycznie nowe, o roku produkcji nie starszym niż 2026. Urządzenia muszą pochodzić z produkcji seryjnej 
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń 
o charakterze prototypowym, wykonanych jednostkowo lub wyłącznie 
na potrzeby niniejszego postępowania 
	TAK/NIE*

	2) 
	funkcja zamiatarki odsysającej
	TAK/NIE*

	3) 
	certyfikat redukcji PM 10 oraz PM 2.5
	TAK/NIE*

	4) 
	system dwuszczotkowy o szerokości roboczej w przedziale od 1600 mm do 1650 mm
	TAK/NIE*

	5) 
	system zraszający szczotki
	TAK/NIE*

	6) 
	wysokość pokonywania krawężników min. 150 mm
	TAK/NIE*

	7) 
	trzecie ramię zamiatające wyposażone w system zraszający, zwiększające szerokość roboczą o co najmniej 500 mm
	TAK/NIE*

	8) 
	trzecie lub czwarte ramie szczotki do usuwania chwastów z osłoną antyrozbryzgową i zraszaniem
	TAK/NIE*

	9) 
	możliwość przy ramieniu trzecim lub czwartym zamiatania na dwóch poziomach np. opaski ulicznej i jezdni oraz regulacja kąta szczotki z kabiny operatora .
	TAK/NIE*

	10) 
	zbiornik czystej wody o pojemności co najmniej 185 litrów, 
wykonany z tworzywa sztucznego
	TAK/NIE*

	11) 
	wyciągany kanał ssący w kilka sekund dla łatwego czyszczenia i dostępu do głowicy ssącej.
	TAK/NIE*

	12) 
	ssawa umieszczona w zarysie przednich kół zwiększa ochronę 
przed uszkodzeniem
	TAK/NIE*

	13) 
	ssawa chroniona przed korozją
	TAK/NIE*

	14) 
	zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności całkowitej co najmniej 1000 litrów, wyposażony w system recyrkulacji brudnej wody
	TAK/NIE*

	15) 
	materiał zbiornika zanieczyszczeń  antykorozyjny (wykonany z tworzywa lub stali nierdzewnej)
	TAK/NIE*

	16) 
	wysokość opróżniania zbiornika co najmniej 150 cm
	TAK/NIE*

	17) 
	automatyczna klapa dużych śmieci, głowica ssąca automatycznie podnoszona podczas cofania 
	TAK/NIE*

	18) 
	kamera ssawy z wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 5 cali
	TAK/NIE*

	19) 
	myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym wynoszącym co najmniej 135 bar oraz wydajności pompy nie mniejszej niż 10 l/min. W zestawie 
z myjką należy dostarczyć pistolet natryskowy oraz wąż wysokociśnieniowy zbrojony o długości co najmniej 10 m.
	TAK/NIE*


C. Wymagania dodatkowe:
	
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1) 
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji 
na kompletny pojazd będący przedmiotem niniejszego zamówienia 
przez okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu.
	TAK/NIE*

	2) 
	Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny dla marki dostarczonego nośnika 
oraz systemu zamiatającego i myjącego, przy czym serwis gwarancyjny odbywał się będzie: 
a) w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę, 
w promieniu 30 km od bazy technicznej Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek i/lub 
b) w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym powyżej 30 km od bazy technicznej Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i realizację transportu przedmiotu zamówienia 
z bazy technicznej Zamawiającego do wskazanego serwisu 
oraz z serwisu do bazy technicznej Zamawiającego, 
a także pokrywa wszelkie koszty związane z tym transportem i/lub
c) na terenie bazy technicznej wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Włocławek w przypadku autoryzowanego serwisu mobilnego. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu serwisu do bazy technicznej Zamawiającego
	TAK/NIE*

	3) 
	w przypadku, o którym mowa w lp. 2 lit. a) i b) – serwis  winien przyjąć pojazd w terminie do 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia, przekazanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie 
i potwierdzenia otrzymania tego zgłoszenia lub przekazania informacji telefonicznej
	TAK/NIE*

	4) 
	w przypadku, o którym mowa w lp. 2 lit. c) – serwis winien reagować 
w ciągu 2 dni roboczych, od przekazania zawiadomienia, o którym mowa w lp. 3, przy czym za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu 
do pojazdu
	TAK/NIE*


	5) 
	w okresie gwarancji pojazdu, Wykonawca zapewni na koszt Zamawiającego, w terminie  4 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia - przeglądy serwisowe na nośnik oraz system zamiatający i myjący, zgodnie z wytycznymi producenta, 
na zasadach określonych w lp. 2.
	TAK/NIE*

	6) 
	Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych
	TAK/NIE*

	7) 
	pojazd kompletny po zabudowie spełniające normy CE,
	TAK/NIE*

	8) 
	Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd będący przedmiotem zamówienia miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
zlokalizowanego na terenie miasta Włocławek 
	TAK/NIE*

	9) 
	w dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty pojazdu w szczególności:
a) świadectwo zgodności CE,
b) instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim,
c) katalog części zamiennych,
d) dokument gwarancyjny,
e) warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
wykaz przeglądów w okresie gwarancji.
	TAK/NIE*

	10) 
	Wykonawca w dniu dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego 
w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia.
	TAK/NIE*

	11) 
	Wykonawca wyraża zgodę na montaż przez Zamawiającego systemu monitorowania GPS w dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca oświadcza, że montaż oraz eksploatacja rzeczonego systemu nie uprawniają Wykonawcy ani producenta pojazdu do ograniczenia 
lub unieważnienia udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi.
	TAK/NIE*



*Niepotrzebne skreślić
Wykonawca wypełni kol. 3 „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, w celu oceny zgodności oferowanego pojazdu z pojazdem stanowiącym przedmiot zamówienia.

   .............................................................................. 
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