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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
CZĘŚĆ: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. ZAMAWIAJĄCY:
· Nazwa i adres: Gmina Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171. 
2. INFORMACJE OGÓLNE:
· Nazwa zadania: „DOSTĘPNY SAMORZĄD W GMINIE JAŚLISKA” oraz „POPRAWA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W JAŚLISKACH”. 
· Finansowanie: Zamówienie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz w Ramach Planu
Strategicznego Dla Wspólnej Polityki Rolnej Na Lata 2023-2027, dla Interwencji I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność (RLKS) – komponent wdrażanie LSR.
· Wymóg nadrzędny: Wszystkie części zamówienia muszą spełniać „Standardy Dostępności w Samorządzie”, przyjęte zarządzeniem nr 141/2025 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 8 października 2025 r.
3. KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
· 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg. 
· 45233251-3: Wymiana nawierzchni. 
· 45233260-9: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych. 
· 45233270-2: Malowanie nawierzchni parkingów. 
· 45233290-8: Instalowanie znaków drogowych. 
[bookmark: _GoBack]4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA I ZASADY PŁATNOŚCI: termin realizacji zadania do 30 czerwca 2027r. – z zastrzeżeniem, że zapłata nie może nastąpić wcześniej niż w styczniu 2027r. Płatność będzie realizowana po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia protokólarnego i bezusterkowego odbioru danej części przedmiotu zamówienia. 

5. PODZIAŁ I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostało podzielone na 6 głównych części (od a do f):
a) Wykonanie miejsca parkingowego Daliowa 32 
· Lokalizacja: Dom Ludowy w Daliowej, adres: Daliowa 32. 
· Zakres prac: Utwardzenie terenu pod miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ciągów komunikacyjnych prowadzących z parkingu do schodów i nowo budowanej pochylni przy budynku. 
· Uwagi: Ta część zadania nie obejmuje oznakowania pionowego i poziomego dla niepełnosprawnych. Szczegóły prac ziemnych i drogowych określa Załącznik nr 1 (Przedmiar). 
b) Wykonanie pochylni zewnętrznej w Daliowej 32 
· Lokalizacja: Dom Ludowy w Daliowej, adres: Daliowa 32 (od strony frontowej). 
· Zakres prac: Wykonanie pochylni zewnętrznej wraz z zadaszeniem z konstrukcji stalowej o przeźroczystym poszyciu dachowym, oraz jednoczesna modernizacja schodów do wejścia głównego. W ramach tej części wykonawca musi również dokonać zgłoszenia robót budowlanych. Szczegóły materiałowe określa Załącznik nr 1 (Przedmiar). 
c) Wykonanie miejsca parkingowego Moszczaniec 13 
· Lokalizacja: Świetlica wiejska w Moszczańcu, adres: Moszczaniec 13/2. 
· Zakres prac: Utwardzenie terenu obejmujące miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych i ciągi komunikacyjne do istniejącej pochylni. 
· Uwagi: Brak oznakowania pionowego i poziomego w tej części zadania. Zakres określa Załącznik nr 2 (Przedmiar). 
d) Wykonanie pochylni zewnętrznej w Jaśliskach - ETAP 1 z 2 
· Lokalizacja: Nowo tworzona siedziba Urzędu Gminy Jaśliska, adres: Jaśliska 163. 
· Zakres prac: Budowa pochylni od strony wejścia dla pracowników gospodarczych oraz ciągu komunikacyjnego od wejścia głównego. Zakres obejmuje sekcje IIIA, IV, IVA z planu zagospodarowania terenu. Prace uwzględniają rozbiórkę brukowca i montaż nowej kostki brukowej oraz obrzeży betonowych, wyszczególnione w Załączniku nr 3. 
e) Wykonanie pochylni zewnętrznej w Jaśliskach - ETAP 2 z 2 
· Lokalizacja: Urząd Gminy Jaśliska, adres: Jaśliska 163. 
· Zakres prac: Budowa pochylni i miejsca postojowego dla niepełnosprawnych. Wykonanie sekcji A, I, IA, II, IIA, III, Stanowiska Postojowego (SP), placu centralnego z pergolą, piramidy krzewów oraz montażu kosza na śmieci. Obejmuje wymianę podbudowy, montaż nawierzchni, palisad betonowych i zieleni, co precyzuje Załącznik nr 4 (Przedmiar). 
f) Wykonanie oznakowania miejsc postojowych 
· Zakres prac: Pełne oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (1 miejsce w każdej z lokalizacji), wykonane na kostce brukowej. Należy zamontować oznakowanie pionowe (znak T-29 z piktogramem) oraz poziome (znak P-20 "koperta" i P-24). 
· Lokalizacje oznakowania:
1. Urząd Gminy Jaśliska (i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / PIT), Jaśliska 163. 
2. Świetlica wiejska, Moszczaniec 13/2. 
3. Dom Ludowy, Daliowa 32. 
4. Dom Ludowy, Wola Niżna 8. 
5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POCHYLNI (Dotyczy części b, d, e): Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące standardy dla budowanych ramp: 
· Parametry jezdne: Maksymalne nachylenie pochylni do 6%, przy szerokości płaszczyzny ruchu wynoszącej 1,2 m. 
· Ograniczenia krawędzi: Szerokość ruchu musi być ograniczona krawężnikami o wysokości minimum 7 cm (z krawężnika można zrezygnować po stronie, gdzie pochylnia przylega do ściany). 
· Nawierzchnia: Równa, antypoślizgowa (niezależnie od pogody) – zakazuje się stosowania nawierzchni ażurowych. 
· Spoczniki: Jeśli długość pochylni przekracza 9 m, należy ją podzielić na krótsze odcinki rozdzielone spocznikami. 
· Strefy manewrowe: Wolna od przeszkód powierzchnia manewrowa o min. wymiarach 1,5 x 1,5 m na początku pochylni oraz 1,5 x 1,5 m na jej końcu. Górna przestrzeń manewrowa musi znajdować się poza polem otwierania drzwi. 
· Poręcze: Zamontowane obustronnie na wysokościach 0,75 m i 0,9 m (mierzone w pionie od nawierzchni do górnej płaszczyzny poręczy), oddalone od siebie o 1,1 m w świetle płaszczyzn wewnętrznych. Muszą być oddalone od ścian o min. 5 cm, montowane od dołu i mieć przyjazny do uchwycenia profil (okrągły/owalny o średnicy 3,5-4,5 cm lub prostokątny o wymiarach 3,5-4,5 cm z zaokrąglonymi rogami min. 1 cm). 
· Bezpieczeństwo poręczy: Przedłużone o 0,3 m poza początek i koniec biegów i trwale zagięte/zabezpieczone (np. w stronę podłoża na odcinku min. 5 cm). Jeśli poręcz wchodzi w światło ciągu pieszego, musi wyróżniać się kontrastem na poziomie min. 50% LRV. 
· Oznaczenia fakturowe (dotykowe): Przed biegami pochylni wymagane są pola z fakturą informacyjną typu C1 ("drobny sztruks") o szerokości minimum 0,3 m. Jeżeli zachowana jest ciągłość poręczy na spocznikach, nie trzeba stosować tam oznaczeń fakturowych, ale wymagane jest wyróżnienie kolorystyczne spoczników pasem minimum 0,3 m od krawędzi biegu. 
6. WYMAGANIA MATERIAŁOWE I ARANŻACYJNE DLA PLACU (Załączniki PZT 5 i 6): Dla placu centralnego i traktów wymagane jest spójne zagospodarowanie w oparciu o projekt PZT: 
· Trakt pieszy i nawierzchnie: drobna kostka na traktach komunikacji pieszej w obrębie placu. Dopuszczona szara lub grafitowa kostka, z możliwością zastąpienia na czerwoną kostkę granitową (w układzie palmety z czarną bordiurą) w wydzielonych strefach, oraz piaskowe płyty mozaikowe przy ścianach. 
· Elementy dekoracyjne: Budowa „piramidy krzewów” oraz drewnianej pergoli z zielenią. Masywna palisada ze słupków betonowych oraz barierki ze stali kutej. 
7. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
· Załącznik nr 1 – Przedmiar dla inwestycji Daliowa 32 (obejmuje pochylnię i miejsca parkingowe). 
· Załącznik nr 2 – Przedmiar dla inwestycji Moszczaniec 13/2 (obejmuje miejsca parkingowe). 
· Załącznik nr 3 – Przedmiar dla inwestycji Jaśliska 163 (Etap 1). 
· Załącznik nr 4 – Przedmiar dla inwestycji Jaśliska 163 (Etap 2, w tym pergola, nasadzenia). 
· Załączniki nr 5 i 6 – Plany Zagospodarowania Terenu (PZT cz. 1 i cz. 2) obrazujące projekt zagospodarowania, zieleń i rozmieszczenie elementów małej architektury.
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