
Opis przedmiotu zamówienia – koparko-ładowarka z osprzętem

Maszyna fabrycznie nowa ( dopuszcza się maszynę wyprodukowaną najwcześniej w 2025 roku pod warunkiem, że będzie ona fabrycznie nowa i nieużywana, a okres gwarancji będzie liczony od daty jej sprzedaży )

a) charakterystyka techniczna:
· koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę, deklarację zgodności CE).
· całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m,
· masa eksploatacyjna maszyny maksimum 9000 kg,
· wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty),
· silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 55 kW, spełniający normę emisji spalin Stage V,
· pojemność silnika minimum 3,0 litra,
· koła jezdne: przednie o rozmiarze minimum 20 cali i tylne o rozmiarze minimum 26”,
· przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,
· skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem,                  min. 6 biegów w przód, min. 4 biegi  w tył,
· zmiana kierunku jazdy w joysticku,
· układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,
· stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory,
· błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, 
· kabina operatora wyposażona w klimatyzację, kabina z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB,
· światła robocze na kabinie – lampy migowe LED – minimum 4 sztuki, 
· metalowe osłony tylnych lamp, 
· blokada zmiennika momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy                    i przemieszczania się maszyny, 
· instalacja hydrauliczna do obsługi młota oraz uchylnej łyżki skarpowej
· koparko-ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS, z opłaconym abonamentem na okres 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego. 

b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
· maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
· sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka,
· musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
· łyżka ładowarkowa z widłami do palet - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, 
· pojemność łyżki ładowarki 1,0 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,4 m,
· łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników, 
· maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m,
· udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg,

c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
· maszyna musi posiadać przesuw boczny wysięgnika koparkowego,
· sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków, 
· możliwość sterowania ramieniem koparkowym w systemie ISO oraz zamiennie w systemie SAE,
· szybkozłącze koparkowe,
· łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm,
· ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
· głębokość kopania minimum 5,90,
· wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,
· udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,
· siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN, 

d) wymagania dodatkowe:
· gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę min. 24 miesiące z limitem 2000 godzin,
· obsługa serwisowa koparko-ładowarki w okresie gwarancji (materiały, robocizna, dojazd) po stronie zamawiającego,
· zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, 
· dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 
oferowanej koparko-ładowarki;
· dostawca przy dostawie musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę, 
· zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia licząc w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,
· oferowana maszyna musi być wyposażona w  radio fabryczne, fabryczny immobiliser oraz                 w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim,
· dostawca  przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.

