[image: Logo czarno - białe Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.][image: Flaga UE - czarno - biała z napisem: Dofinansowano przez Unię Europejską]
[bookmark: _GoBack]
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa mobilnego stanowiska do transmisji online tłumacza PJM (Polski Język Migowy) w ramach projektu „Uniwersytet dla każdego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Informacje ogólne:
przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz uruchomienie kompletnego, mobilnego stanowiska do profesjonalnej transmisji online tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), umożliwiającego realizację dostępnych cyfrowo wydarzeń, w ramach projektu i tym samym zapewnienie osobom z dysfunkcją słuchu równoprawnego uczestnictwa w życiu akademickim 
i społecznym uczelni. Dzięki stworzeniu takiego mobilnego stanowiska osoby niesłyszące 
i niedosłyszące będą mogły swobodnie korzystać z zasobów uczelni, uczestniczyć 
w wydarzeniach oraz uzyskiwać potrzebne informacje bez barier komunikacyjnych.
Pozostałe informacje:
Stanowisko musi zapewnić:
· wysoką jakość obrazu (umożliwiającą wyraźne odwzorowanie mimiki i ruchu dłoni tłumacza PJM),
· wysoką jakość dźwięku,
· możliwość pracy w warunkach studyjnych oraz w terenie,
· mobilność i szybki montaż/demontaż,
· kompatybilność z platformami do transmisji online (np. MS Teams, Zoom, YouTube, streaming RTMP)
Sprzęt musi być:
· fabrycznie nowy,
· nieużywany,
· wolny od wad fizycznych i prawnych,
· kompletny i gotowy do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów,
· wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do zainstalowania i dopuszczenia do użytku- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· wszystkie części składające się na całość muszą być kompatybilne ze sobą,
· dostarczony sprzęt powinien posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę jego przeznaczenie,
· oznaczony znakiem CE,

· sprzęt powinien pochodzić z bieżącej produkcji tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 
w 2024 r.
· objęty gwarancją minimum 24 miesiące
· posiadać dokumentację użytkową w języku polskim

Szczegółowy opis techniczny:
Zestaw audio:
1) Rejestrator audio (1 szt.) wraz z torbą
Parametry minimalne:

· możliwość nagrywania min. 6 kanałów i 14 ścieżek
· min. 6 oddzielnych wejść z XLR z blokadą
· przedwzmacniacze mikrofonowe ze wzmocnieniu sygnału do 75 dB
· poziom szumów poniżej -127 dBu
· przełączane wejścia +4 dB (mikrofonowe/liniowe)
· wbudowane  hybrydowe ograniczniki sygnału
· dołączone oprogramowanie producenta
· dokładne kodowanie czasowe ( min. 0,2 ppm przy włączonym i wyłączonym zasilaniu)
· wejście/wyjście 3,5 mm stereo mini
·  obsługa drop-frame i non-drop frame z funkcją Jam Sync
· trzy źródła zasilania: 4 x bateria AA, baterie typu NPF lub zasilacz sieciowy 12V
· wyjście stereo minijack 3,5 mm
· oddzielne wyjście słuchawkowe ( min. 100 mW) z regulacją głośności
· obsługa kart pamięci SD/SDHC/SDXC o pojemności do 512 GB
· możliwość wykorzystania jako 6-wejściowy/4-wyjściowy interfejs USB audio (do 96 kHz)
· możliwość jednoczesnego nagrywania na kartę pamięci SD (do 48 kHz) i pracy jako interfejs 
· bezprzewodowe sterowanie z aplikacji mobilnej (iOS lub Android) 

2) Mikrofon kierunkowy typu shotgun (1 szt.)
Parametry minimalne:

· charakterystyka kierunkowości lobar (listkowa)
· pasmo przenoszenia 40-20000 Hz

· poziom szumów 15 dB (A) na zasilaniu Phantom; 16 dB (A) na bateriach
· poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 132 dB SPL na zasilaniu Phantom; 126 dB SPL na bateriach
· maksymalna odporność na szumy boczne
· filtr "low cut" minimalizujący szumy wiatru
· wyłącznik zasilania bateryjnego i wskaźnik "Low Batt"
· zasilanie Phantom 48 V +/- 4V (P48, IEC 61938) lub baterie/akumulatory AA 1,5 V/1,2V
· pobór prądu: 4,4 mA na zasilaniu Phantom
· wymiary: 20 x 256 mm
· waga: 128 g (bez baterii)

3) Osłona przeciwwietrzna do mikrofonu typu shotgun (1 szt.)
· skuteczna redukcja zakłóceń wiatru
· system antywstrząsowy
· kompatybilna z mikrofonami do 325 mm długości
· regulowany uchwyt montażowy
· waga ok. 750 g
· długość ok. 490 mm
· średnica ok. 125 mm

4) Bezprzewodowy system mikrofonowy (2 komplety)
Parametry minimalne:

· zasada akustyczna: wstępnie spolaryzowany przetwornik ciśnienia
· charakterystyka kierunkowości: dookólna
· zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz
· maximum SPL: 123,5 dB SPL
· równoważny poziom szumu (A-ważony): 22 dBa
· stosunek sygnał/szum: 72 dB
· wejścia analogowe: 3,5 mm TRS z blokadą (TX)
· wyjścia analogowe: 3,5 m TRRS (RX)
· zakres transmisji: 260 m (linia wzroku)
· łączność cyfrowa: USB-C
· dołączona aplikacja producenta
· wbudowany akumulator litowo-jonowy, ładowany przez USB-C (5 V, 0,4 A)
· czas pracy min. 7 godzin
· wbudowane 32-bitowe nagrywanie typu float
· Ilość nadajników w zestawie (2 szt.) 
· Ilość odbiorników w zestawie (1szt.)

5) Tyczka mikrofonowa ( 1 szt.)
Parametry minimalne:

· regulowana długość min. 84 cm - 3 m
· wykonana z aluminium lub włókna węglowego i zaprojektowana pod kątem współpracy z mikrofonami typu shotgun
· gwint montażowy 3/8 cala pozwalający zamontować uchwyt 

Zestaw kamerowy:

1) Cyfrowa kamera filmowa (1 szt.)
Parametry minimalne:

· mocowanie obiektywu zgodne z L-Mount (standard mocowania o średnicy 51,6 mm i odległości bazowej 20 mm
· sensor  pełnoklatkowy ok. 36 x 24 mm
· rozdzielczość min. 6K (ok. 6048 x 4032)
· tryby: 3:2 Open Gate, 6:5 anamorficzny, Super 35
· zakres dynamiczny min. 13 stopni 
· podwójne natywne ISO (min. do 25600)
· nagrywanie min. 36 kl./s w pełnej rozdzielczości
· min. 120 kl./s w trybie okienkowym
· ekran LCD min. 5” HDR o jasność min. 1500 nitów
· zapis RAW oraz kodek proxy H.264
· wyjście HDMI (overlay)
· wejście mini XLR z zasilaniem Phantom 48V

2) Zestaw akcesoriów operatorskich kompatybilnych z kamerą
Zestaw musi obejmować
· klatkę operatorską kompatybilna z kamerą wykonaną z  aluminium, umożliwiającą montaż akcesoriów w standardzie 1/4 i 3/8 cala 
· płytkę bateryjną V-Mount 
· przewody Mini XLR 
· adaptery kątowe HDMI i USB-C 
· baseplate z podwójnym uchwytem 15 mm 
· pręty 15 mm 
· uchwyt górny 
· kabel zasilający D-Tap 
· bateria V-Mount min. 150 Wh  
· ładowarka do baterii V-Moun
· system Follow Focus  
· kabel HDMI (ok. 45 cm)
· zewnętrzny dysk SSD o wysokiej prędkości zapisu min. 1000 MB/s, pojemności min. 1 Tb, kompatybilny z oferowaną kamerą 
· uniwersalny uchwyt do SSD
· zewnętrzny monitor/nagrywarka  o przekątnej  min. 5”, obsługujący sygnał 12G-SDI lub HDMI z funkcją HDR oraz możliwością zapisu materiału w wysokiej jakości kodekach profesjonalnych  
· obiektyw kompatybilny z mocowaniem L-Mount o zakresie ogniskowym min. 70-300 mm, ze stabilizacją optyczną obrazu 
· 2 karty pamięci klasy V90 128 GB  
Parametry określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia mają charakter minimalny i służą określeniu oczekiwanego standardu jakościowego.
Wymagania wobec Wykonawcy:
Osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać należyte kompetencje, przygotowanie zawodowe, oraz dołożą należytej staranności w celu wykonania przedmiotu zamówienia, za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność
Klauzula równoważności:
Jeżeli w dokumentacji  wskazano parametry odnoszące się do określonego standardu, systemu mocowania, rozwiązania technicznego, czy  też w Opisie przedmiotu zamówienia wystąpiły nazwy producenta  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że oferowany sprzęt:
· zapewnia kompatybilność wszystkich elementów zestawu
· posiada parametry techniczne nie gorsze niż wymagane
· zapewnia tę samą funkcjonalność w zakresie realizacji transmisji tłumacza PJM
· umożliwia integrację z platformami transmisji online
· pod pojęciem „równoważności” rozumie się  w szczególności: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą - parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/urządzenia spełniają wymagania określone w SWZ
Warunki realizacji:
· dostawa w miejscu wskazane przez Zamawiającego
· w cenie należy uwzględnić transport, wniesienie, konfigurację oraz test poprawności działania
· przekazania dokumentacji użytkowej
· dostarczenia dokumentów gwarancyjnych
· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia krótkiego instruktażu z obsługi sprzętu (min. 2 godziny)

Opis dostępności produktu:
Zakup mobilnego stanowiska do transmisji online tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) stanowi element zapewniający realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 9 Rozporządzenia ogólnego UE oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy UE na lata 2021–2027. Zastosowane cechy oferowanego mobilnego stanowiska do transmisji tłumacza PJM (Polski Język Migowy) online muszą wspierać zasadę uniwersalnego projektowania tj. projektowania produktów 
i usług w sposób możliwie najszerszy, bez potrzeby ich późniejszej adaptacji.
Stanowisko transmisyjne musi zapewnić/umożliwić:


· realizację transmisji w wysokiej rozdzielczości, co zapewnia czytelność mimiki twarzy, ruchu dłoni i szczegółów artykulacyjnych kluczowych dla poprawnego odbioru PJM,
· odpowiednią liczbę klatek na sekundę, eliminując efekt rozmycia ruchu dłoni,
· wysoki zakres dynamiczny i jakość obrazu umożliwiającą pracę w różnych warunkach oświetleniowych,
· profesjonalną jakość dźwięku, co umożliwia jednoczesne korzystanie z tłumaczenia fonicznego przez osoby słabosłyszące,
· prowadzenie i odbiór transmisji wideo w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania 
z komunikatów dźwiękowych,
· kompatybilność z platformami transmisji online umożliwiającymi jednoczesne wyświetlanie obrazu tłumacza PJM oraz prezentowanych treści,
· intuicyjny interfejs obsługi,
· lekką, mobilną konstrukcję umożliwiającą łatwe przemieszczanie stanowiska oraz jego ustawienie w różnych przestrzeniach, 
· regulowane elementy (statyw, uchwyty, ustawienie kamery), pozwalające na dostosowanie sprzętu do pozycji siedzącej lub pracy z wózka,
· musi spełniać zapisy Ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.
Planowane do zakupu mobilne stanowisko transmisyjne będzie wykorzystywane do zapewnienia bieżącego uczestnictwa w życiu akademickim i społecznym uczelni osobom z niepełnosprawnością słuchu, posługującym się Polskim Językiem Migowym. Zakup będzie miał charakter niwelujący barierę komunikacyjną. Dzięki jego wykorzystaniu osoby Głuche uzyskają równorzędny dostęp do informacji przekazywanych w projekcie. Ponadto:
· zwiększona zostanie samodzielność osób z niepełnosprawnością słuchu,
· ograniczona zostanie bariera wykluczenia informacyjnego,
· mobilność stanowiska pozwoli na realizację transmisji zarówno w siedzibie beneficjenta, jak 
i w innych lokalizacjach dostępnych architektonicznie, co zwiększa elastyczność wsparcia.
Zakup nie ma charakteru incydentalnego. Sprzęt będzie wykorzystywany przez cały okres realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, zapewniając trwały efekt w postaci systemowego zapewniania dostępności komunikacyjnej. Ponadto realizacja zamówienia wpisuje się w działania zmierzające do likwidacji barier informacyjno-komunikacyjnych i stanowi element wdrażania standardów dostępności w instytucji.
FERS 2021–2027 „Uniwersytet dla każdego”
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