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ZPP.261.63.2026.MO

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
1) Część I - zakup i dostawa 10 zestawów fladr;
2) Część II – zakup i dostawa 23 zestawów pastuchów elektrycznych (ogrodzeń elektrycznych) do ochrony zwierząt gospodarskich i mienia.

II. Wymagania dla części I przedmiotu zamówienia - zakup i dostawa 10 zestawów fladr

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest zakup i dostawa 10 zestawów fladr. Każdy zestaw fladr składa się z: 
1) 2000 mb fladr;
2) 660 szt. palików polipropylenowych o długości (+/- 5%) 154 cm;
3) 10 szt. palików drewnianych (Ø 10 cm) o długości 200 cm;
4) 2 szt. opakowań izolatorów oczkowych z wkrętem do palików, przy czym w każdym opakowaniu powinno znajdować się minimum 50 szt. izolatorów oczkowych.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do biura Zamawiającego (Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce), i będzie obejmowała następujące materiały do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich:

1. Fladry wykonane według następującej instrukcji:
a) na 1 mb sznurka/taśmy znajdować się będą fladry (wstążki, paski) – 2 szt. 
w kolorze jaskrawoczerwonym o wymiarach ok. 10x60 cm,
b) wstążki należy przyszyć w sposób trwały za pomocą mocnych nici w odstępach ok. 40 cm +/-0,5 cm do mocnego sznurka o średnicy 3-4 mm (najlepiej z obszyciem materiału ,,na zakładkę” wokół sznurka) lub wszyć ,,na zakładkę” między mocną taśmę poliestrową o szerokości ok. 2 cm +/- 0,5 cm lub wszyć przeszyciem dwuigłowym na mocną taśmę poliestrową o szerokości ok. 1 cm +/-0,5 cm,
c) fladry należy wykonać z następujących materiałów:
- materiał na wstążki - dzianina flagowa np. dederon w kolorze jaskrawoczerwonym
-  specyfikacja produktu: 100%PES 110G/M2 160CM K-MLO-DFL110-162 (162 – symbol kolor czerwony),
- sznurek polipropylenowy o średnicy 3-4 mm w kolorze zielonym, brązowym, czerwonym lub czarnym; przykładowa specyfikacja sznurka: PPF 200 K16, 3-4 mm, brąz 0,14 lub zieleń 0,13,
- taśma poliestrowa łamana w kolorze czerwonym lub białym,

d) bęben przeznaczony do nawinięcia fladr (sznurek/taśma z wszytymi paskami materiału) w sposób umożliwiający ich łatwe zwijanie i rozwijanie oraz przechowywanie w zimie. W momencie dostarczenia fladry ze sznurkiem/taśmą powinny być nawinięte na bęben. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania niż bęben, zapewniającego łatwe zwijanie i rozwijanie fladr oraz ich przechowywanie w okresie zimowym. 

e) fladry muszą być wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne tj. opady deszczu, grad, przymrozki, mróz, wiatr, działanie promieni słonecznych, a także muszą spełniać polskie i europejskie normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska;
1. Palik z tworzywa polipropylenowego, wzmocniony, o podwójnej stopce ułatwiającej wbijanie, wysokość 154 cm (+/- 5%). Szerokość profilu słupka min.: 20 x 25 mm; 
1. Palik drewniany fi 10 cm o wysokości 200 cm do ogrodzeń, zaostrzony z jednej strony, wykonany z drewna iglastego impregnowanego zanurzeniowo;
1. Izolator oczkowy z wkrętem na pastuch (opakowanie 50 szt.).

3. Dostarczany przez Wykonawcę towar, musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad nienoszący znamion użytkowania.
4. Dostarczony w ramach zamówienia towar w wymaganej ilości dla każdej pozycji asortymentowej musi być tego samego producenta i modelu, o tych samych parametrach i właściwościach.
5. Każdy zestaw należy spakować oddzielnie wraz z opisem zawartości.
6. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim, aprobaty techniczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu zamówieniu. 
7. Towar powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, bez konieczności zakupu przez zamawiającego dodatkowych elementów.
8. Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach wskazanych w umowie na okres 12 miesięcy.
9. Zakres zamówienia obejmuje także: 
1) dostarczenie (transport) przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy tzn. biura Zamawiającego usytuowanego w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, wraz wniesieniem do garażu; 
2) przedmiot zamówienia dostarczony zostanie w nienaruszonych opakowaniach;
3) dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy;
4) termin realizacji zamówienia: zgodnie z deklaracją w formularzu ofertowym Wykonawcy.


III. Wymagania dla części II przedmiotu zamówienia - zakup i dostawa 23 zestawów pastuchów elektrycznych (ogrodzeń elektrycznych) do ochrony zwierząt gospodarskich i mienia.


1) Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest zakup i dostawa 23 zestawów pastuchów elektrycznych (ogrodzeń elektrycznych) do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami. Każdy zestaw pastucha elektrycznego składa się z (1 zestaw): 

	Lp.
	Skład 1 zestawu ogrodzenia elektrycznego do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami (wymagane minimalne parametry):
	Liczba

	1
	Elektryzator akumulatorowy o sile impulsu wyjściowego 5 J (dżuli) +/- 10% na ogrodzeniu z pojemnikiem na akumulator 
	1 szt.

	2
	Panel słoneczny (bateria słoneczna) moc: co najmniej 25W, przystosowany do ładowania akumulatora, z mocowaniem do elektryzatora
	1 szt.

	3
	Regulator do panelu słonecznego zapobiegający przeładowaniu akumulatora
	1 szt.

	4
	Akumulator, do głębokiego rozładowania – z możliwością ładowania za pomocą panelu słonecznego, do elektryzatora, pojemność co najmniej 62 Ah, do wielokrotnego ładowania, przystosowany do zasilania z baterii słonecznych
	1 szt.

	5
	40 szpul x 200 metrów (łącznie 8000 m), taśma do pastucha elektrycznego – biała, szerokość 2 cm, długość jednej szpuli co najmniej 200 m o oporności poniżej 0,5 Ohm/m i wytrzymałości na rozerwanie powyżej 80 kg (razem 2000 metrów x 4 poziomy);  
	40 szt.

	6
	
Łącznik do taśmy umożliwiających łączenie taśm 

	90 szt.

	7
	Słupki do pastucha – z polipropylenu (sztywny dla koni), wysokość całkowitej co najmniej 1,5 m, zakończonych gwoździem lub innym rozwiązaniem umożliwiającym łatwe wbicie w ziemię, z wbudowanymi zaczepami umożliwiającymi umieszczenie w nich minimum 5 rzędów taśm, w następujący sposób: I taśma 10-20 cm od ziemi, kolejne taśmy rozmieszczone równomiernie; 
	500 szt.

	8
	      Izolatory umożliwiające montaż taśm do narożnych kołków     drewnianych
	60 szt.

	9
	      Izolatory bramowe
	10 szt.

	10
	      Łącznik do taśmy umożliwiający przepływ prądu z elektryzatora do ogrodzenia
	1 szt.

	11
	      Listwa uziemiająca długości min. 1 m 
	1 szt.

	12
	Odgromnik zewnętrzny do ogrodzeń elektrycznych
	1 szt.

	13
	Kontroler napięcia 10 kV
	1 szt.

	14
	Uchwyt ze sprężyną (5 m) umożliwiającą montaż bramy (zestaw bramowy)
	4 szt.

	15
	      Tabliczki ostrzegawcze
	5 szt.

	16
	      Kołki drewniane Ø 10 cm długość min. 2 m
	6 szt.

	17
	      Instrukcja montażu i konserwacji
	1 szt.



2) Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybszą i dokładniejszą pracę, wyższą sprawność, wyższą wytrzymałość).

3) Pozostałe informacje
a) dostarczany przez Wykonawcę towar, musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad nie noszący znamion użytkowania,
b) Wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą kompatybilne i umożliwiać montaż kompletnego, sprawnie działającego ogrodzenia elektrycznego, zestaw musi zapewniać skuteczne działanie na długości około 2000 mb. 
c) Każdy zestaw należy spakować oddzielnie wraz z opisem zawartości,
d) Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim, aprobaty techniczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu zamówieniu,
e) Towar powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, bez konieczności zakupu przez zamawiającego dodatkowych elementów,
f) Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy na zasadach wskazanych w umowie.
g) Zakres zamówienia obejmuje także: 
· dostarczenie (transport) przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy tzn. biura Zamawiającego usytuowanego w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, wraz wniesieniem do garażu; 
· sprzęt dostarczony zostanie w nienaruszonych opakowaniach;
· termin dostawy – zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym;
· dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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