Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia i formularz parametrów technicznych
Postępowanie SLWOPR/OLIOC/02/2026  |  wersja obowiązująca od 23 października 2026 r.
Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany / dokument”. Zaoferowany przedmiot musi spełniać wszystkie wymagania minimalne, z uwzględnieniem dopuszczonych rozwiązań alternatywnych.
	Lp.
	Cecha
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany / dokument

	1
	Stan i przeznaczenie
	Fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2026; przeznaczony przez producenta do działań ratowniczych/ewakuacyjnych.
	

	2
	Środowiska pracy
	Konstrukcja umożliwiająca poruszanie się co najmniej po wodzie, śniegu, lodzie, mokradłach, bagnach, sypkim piasku i rozmiękłym podłożu.
	

	3
	Kadłub
	Kompozytowy lub równoważny: lekki, odporny na wodę, promieniowanie UV i warunki ratownicze; zewnętrzne powierzchnie kadłuba w kolorze czerwonym, uzgodnionym z Zamawiającym.
	

	4
	Wymiary
	Długość 4,00-4,60 m; szerokość 2,00-2,50 m; wysokość nie większa niż 2,00 m (bez demontowalnych anten/masztów).
	

	5
	Masa własna
	Nie większa niż 400 kg, bez paliwa i wyposażenia luźnego.
	

	6
	Ładowność
	Minimum 350 kg i co najmniej 3 osoby łącznie z pilotem.
	

	7
	Wysokość unoszenia
	Minimum 0,20 m w warunkach określonych przez producenta.
	

	8
	Prędkość
	Prędkość maksymalna deklarowana przez producenta co najmniej 70 km/h; zalecana prędkość eksploatacyjna co najmniej 45 km/h.
	

	9
	Warunki środowiskowe
	Zdolność pracy deklarowana przez producenta przy fali co najmniej 0,5 m i wietrze co najmniej 40 km/h, z zachowaniem instrukcji bezpieczeństwa.
	

	10
	Silnik
	Benzynowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą, moc maksymalna minimum 65 kW (88 KM), rozrusznik elektryczny.
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	11
	Układ napędowy
	Układ napędowo-nośny może wykorzystywać jedno śmigło lub wentylator zapewniający jednocześnie wytwarzanie poduszki powietrznej i ciąg albo dwa oddzielne zespoły: wentylator lub wirnik nośny do wytwarzania poduszki powietrznej oraz śmigło lub wentylator ciągowy. Każde z rozwiązań musi zapewniać stabilne unoszenie, napęd i sterowanie. Wszystkie elementy wirujące muszą posiadać osłony ograniczające kontakt osób i ciał obcych.
	

	12
	Zbiornik paliwa
	Zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności minimum 40 l, ze wskaźnikiem poziomu paliwa i bezpiecznym układem paliwowym odpornym na drgania i przecieki, lub dwa niezależne, wymienne zbiorniki o pojemności minimum 22 l każdy i łącznej pojemności minimum 44 l, umożliwiające pracę z jednym zbiornikiem lub połączenie obu w jeden układ za pomocą szczelnych szybkozłączy. Zbiorniki i wszystkie elementy układu paliwowego muszą być przeznaczone do benzyny oraz atestowane. Przy zbiornikach wymiennych kontrola poziomu paliwa może odbywać się za pomocą wskaźnika lub przez bezpośrednią kontrolę poziomu.
	

	13
	Instalacja elektryczna
	12 V, zabezpieczona przed działaniem wody, co najmniej IP44 dla instalacji w strefie chronionej; bezpieczniki i opisane obwody.
	

	14
	Akumulator rozruchowy
	Minimum 12 V / 30 Ah, zamocowany i zabezpieczony.
	

	15
	Dodatkowy akumulator
	Minimum 16 Ah, dedykowany do dodatkowego oświetlenia, z zabezpieczeniem, odłącznikiem i układem ładowania.
	

	16
	Materiały metalowe, okucia i knagi
	Wszelkie okucia i knagi, a także uchwyty, zatrzaski, zawiasy, zaczepy, ucha i inne zewnętrzne elementy stalowe narażone na wodę lub warunki atmosferyczne, wykonane ze stali nierdzewnej co najmniej A2; elementy stale narażone na intensywne zawilgocenie - ze stali nierdzewnej A4/316. Elementy aluminiowe anodowane lub równoważnie zabezpieczone.
	

	17
	Łożyska
	Zamknięte, odporne na wodę i kurz, dostosowane do przewidywanych obciążeń.
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	18
	Ponton/tuby
	Pompowany ponton ochronno-wypornościowy o minimum 4 niezależnych komorach i wyporności minimum 700 kg lub stały pływak monolityczny wykonany z pianki zamkniętokomórkowej, stanowiący integralną część dolnej części kadłuba, o wyporności ponad 1200 kg przy wyłączonym silniku. Stały pływak musi być odporny na warunki atmosferyczne, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i skonstruowany tak, aby miejscowe uszkodzenie nie powodowało utraty wymaganej wyporności.
	

	19
	Fartuch
	Fartuch poduszki powietrznej w kolorze czarnym, wykonany z materiału odpornego na ścieranie, wodę, promieniowanie UV i niską temperaturę; konstrukcja segmentowa albo równoważna umożliwiająca naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów.
	

	20
	Oznakowanie
	Po obu stronach jednostki pasy odblaskowe w kolorze czerwonym, z poprzecznymi elementami odblaskowymi w kolorze białym. Pośrodku każdego pasa biały odblaskowy napis „RATOWNICTWO SLWOPR”. Oznakowanie jako Podmiotu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej. Rozmieszczenie i projekt do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem. Oznakowanie trwałe, odporne na wodę, promieniowanie UV, paliwo i mycie. 
	

	21
	Kabina pilota
	Kabina ochronna pilota w kolorze czerwonym odpowiadającym kadłubowi, osłaniająca przed wiatrem i opadami, z przednią szybą z litego poliwęglanu lub materiału równoważnego. Kabina wyposażona w skuteczne ogrzewanie oraz jedną wycieraczkę przedniej szyby z układem spryskiwania. Ogrzewanie, wycieraczki i spryskiwacze przystosowane do pracy w warunkach wilgoci i niskiej temperatury.
	

	22
	Podłoga
	Pokryta antypoślizgową pianką EVA przeznaczoną do zastosowań wodnych, odporną na wodę, UV i środki czyszczące.
	

	23
	Tapicerka
	Materiał typu marine, odporny na wodę, olej, promieniowanie UV i typowe środki dezynfekcyjne.
	

	24
	Przyrządy
	Co najmniej: prędkościomierz GPS, obrotomierz, wskaźnik paliwa albo równoważny sposób bezpośredniej kontroli poziomu paliwa w zbiornikach wymiennych, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego i napięcia, kontrolka ciśnienia oleju i ładowania.
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	25
	Wyposażenie standardowe
	Lusterka wsteczne, schowek o objętości co najmniej 35 l, dwa pagaje oraz dwa bosaki, każde z bezpiecznym mocowaniem transportowym, apteczka pierwszej pomocy, światła główne i sygnalizacyjne w technologii LED oraz pompka ręczna - jeżeli konstrukcja wykorzystuje pompowany ponton lub tuby.
	

	26
	Ogrzewane manetki
	Ogrzewane manetki/uchwyty sterowania pilota, z regulacją intensywności ogrzewania, osobnym zabezpieczeniem elektrycznym i wykonaniem odpornym na wodę oraz warunki atmosferyczne.
	

	27
	Słuchawki
	Minimum 4 pary słuchawek/ochronników słuchu dla załogi, SNR co najmniej 25 dB, dopasowane do pracy w pojeździe wraz z intercom do porozumiewania się pomiędzy członkami załogi
	

	28
	Radiotelefon stacjonarny
	Motorola DM4601e lub równoważny: VHF 136-174 MHz, analog + DMR Tier II, moc do co najmniej 25 W, minimum 1000 kanałów, wyświetlacz, GPS, programowanie, mikrofon, głośnik, uchwyt i kompletna instalacja antenowa. Równoważność obejmuje pełną współpracę z posiadaną przez Zamawiającego siecią DMR/VHF i możliwość zaprogramowania wskazanych kanałów.
	

	29
	Instalacja radiowa
	Antena VHF, przewód, złącza, bezpiecznik, uchwyt, pomiar SWR, uruchomienie i zaprogramowanie częstotliwości przekazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy.
	

	30
	Radiotelefony przenośne - 4 szt.
	Cztery radiotelefony przenośne Motorola R7 lub równoważne, pracujące w paśmie VHF 136-174 MHz, w trybie analogowym i DMR Tier II, o szczelności co najmniej IP66/IP68 i kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siecią DMR/VHF. Każdy radiotelefon dostarczony co najmniej z: mikrofonogłośnikiem („gruszką”), akumulatorem, anteną, zaczepem oraz indywidualną ładowarką 230 V. W cenie programowanie i uruchomienie według danych przekazanych po zawarciu umowy.
	

	31
	Modulator
	Emetronic Emcore lub równoważny: sterowanie sygnałami ostrzegawczymi i nagłośnieniem, współpraca z głośnikiem minimum 100 W, mikrofon/PA, instalacja 12 V i panel sterujący dostępny dla pilota.
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	32
	Głośnik ostrzegawczy
	Emetronic EC100P lub równoważny: moc minimum 100 W, odporność na warunki zewnętrzne, zgodność elektryczna z modulatorem.
	

	33
	Belka świetlna
	Emetronic Remedy lub równoważna: szerokość min. 580 mm, niebieskie moduły LED, instalacja 12 V, odporność co najmniej IP67, wymagane dopuszczenia/homologacje właściwe dla oferowanego zastosowania, bezpieczny montaż bez ograniczenia pola widzenia.
	

	34
	Oświetlenie robocze
	Reflektory LED zapewniające dookólne oświetlenie pola pracy 360° wokół poduszkowca, min dwa w przedniej części, dwa na boki i dwa do tyłu, łączny strumień świetlny minimum 8 000 lm, IP67, niezależne sekcje i przełączniki.
	

	35
	Oświetlenie nawigacyjne
	Komplet świateł nawigacyjnych odpowiednich dla poduszkowca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym światła burtowe i dookólne oraz - jeżeli wymagane - żółte światło błyskowe dla jednostki na poduszce powietrznej; źródła LED, IP67.
	

	36
	Echosonda z funkcją sonaru i mapą
	Fabrycznie nowy, 9-calowy ploter nawigacyjny z echosondą Garmin ECHOMAP UHD2 92sv z przetwornikiem GT56UHD-TM lub równoważny. Równoważność oznacza parametry nie gorsze niż: kolorowy ekran o przekątnej minimum 9 cali i rozdzielczości minimum 1024 x 600 pikseli; stopień ochrony urządzenia minimum IPX7; odbiornik GPS/GNSS, funkcja plotera map oraz zapis tras, śladów i punktów; sonar tradycyjny CHIRP oraz obrazowanie dolne i boczne; moc sonaru minimum 500 W RMS; przetwornik rufowy z pomiarem głębokości i temperatury, obsługujący częstotliwości skanujące co najmniej do 1000 kHz; obsługa NMEA 2000 lub standardu równoważnego. Wymagana zainstalowana mapa obejmująca Polskę i wody śródlądowe lub mapa o co najmniej równoważnym zakresie. Komplet z przetwornikiem, uchwytem, osłoną, okablowaniem, zasilaniem, wymaganymi licencjami, montażem i uruchomieniem.
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	37
	Zestaw tlenowy
	Przenośny zestaw tlenowy w twardej walizce wodoodpornej co najmniej IP67, zawierający minimum: butlę na tlen medyczny o pojemności wodnej co najmniej 2 l i ciśnieniu roboczym 200 bar, reduktor z manometrem i regulacją przepływu, przewód, maskę z rezerwuarem dla dorosłych, maskę pediatryczną oraz maskę kieszonkową z wejściem tlenu. Butla i osprzęt z ważnymi dopuszczeniami, gotowe do użycia.
	

	38
	Zestaw R0
	Kompletny zestaw pierwszej pomocy typu R0 w twardej walizce wodoodpornej co najmniej IP67, wyposażony zgodnie z przeznaczeniem do ratownictwa, w tym w składany worek samorozprężalny typu AMBU lub równoważny z maskami oraz komplet szyn unieruchamiających typu SPLINT lub równoważnych. Materiały jednorazowe z pozostałym terminem ważności minimum 24 miesiące w dniu odbioru.
	

	39
	AED
	Defibrylator ZOLL AED Plus lub równoważny, półautomatyczny, z komunikatami głosowymi i wizualnymi w języku polskim, metronomem oraz informacją zwrotną o jakości ucisków klatki piersiowej. Komplet z elektrodami dla dorosłych, bateriami, zestawem ratowniczym i twardą walizką wodoodporną co najmniej IP67; urządzenie o stopniu ochrony co najmniej IP55. Pozostały termin ważności elektrod i baterii przy odbiorze minimum 4 lata.
	

	40
	Koło ratunkowe
	Jedno koło ratunkowe z linką chwytową i elementami odblaskowymi, wraz z dedykowanym, bezpiecznym i szybkozdejmowalnym mocowaniem na jednostce.
	

	41
	Zasobniki z liną - min. 3 szt.
	Minimum 3 zasobniki linowe w torbie, każdy z pływającą liną ratowniczą o średnicy co najmniej 10 mm i długości co najmniej 100 m. Lina dobrze widoczna, odporna na wodę i promieniowanie UV, zamawiający nie dopuszcza zasobnika na bębnie. 
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	42
	Kosz ratowniczy i twarda deska ewakuacyjna - 1 kpl.
	Jeden kosz ratowniczy/nosze koszowe odporne na wodę i korozję, z pasami, udźwigiem co najmniej 150 kg i dedykowanym mocowaniem transportowym. Ponadto twarda deska ratownicza do podjęcia z wody i ewakuacji osoby dorosłej, typu LS1 LifeSled lub równoważna: pełna, niepompowana i odporna na zginanie lub załamanie; wymiary co najmniej 160 x 94 x 10 cm; masa nie większa niż 21 kg; wyporna i stateczna; minimum 10 oddzielnych, wzmocnionych uchwytów o wytrzymałości każdego co najmniej 340 kg, łatwych do chwytu mokrymi lub wychłodzonymi dłońmi; gładki spód bez wystających elementów; powierzchnia antypoślizgowa, odporna na wodę, UV, ścieranie, mycie i dezynfekcję. W komplecie dedykowane, co najmniej trójpunktowe, szybko zdejmowalne mocowanie do jednostki z elementami odpornymi na korozję.
	

	43
	Kamizelki ratownicze - 4 szt.
	Cztery kamizelki przeznaczone do ratownictwa wodnego, co najmniej typu/standardu użytkowego Ratownik III lub równoważne, w rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym. Równoważność oznacza nie gorsze przeznaczenie, wyporność, ergonomię, trwałość i zakres regulacji.
	

	44
	Kaski ratownicze - 4 szt.
	Cztery kaski do działań ratowniczych na wodzie, zgodne z EN 1385 lub normą równoważną, z regulacją, paskiem podbródkowym oraz otworami odpływowymi i wentylacyjnymi. Każdy z przezroczystą, podnoszoną lub szybko odpinaną przyłbicą odporną na uderzenia i zarysowania, nieograniczającą pola widzenia. Kolor skorupy: Yellow High Vis (żółty o wysokiej widzialności); trwały napis „RATOWNIK” w kolorze czerwonym. Rozmiary uzgodnione z Zamawiającym.
	

	45
	Gaśnica proszkowa
	Gaśnica proszkowa typu ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 2 kg, z ważnym dopuszczeniem i uchwytem odpornym na drgania, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi.
	

	46
	Kotwica z liną
	Kotwica dobrana rodzajem i masą do jednostki, z liną kotwiczną o średnicy co najmniej 10 mm i długości co najmniej 30 m, kauszą/szeklą oraz bezpiecznym schowkiem lub mocowaniem.
	

	47
	Mocowania wyposażenia
	Całe wyposażenie luźne musi mieć dedykowane, bezpieczne i - tam, gdzie wymaga tego gotowość ratownicza - szybkozdejmowalne mocowania, odporne na wodę i drgania. Mocowania nie mogą ograniczać widoczności, wyjść ani pracy załogi.
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	48
	Ergonomia i bezpieczeństwo
	Czytelnie opisane sterowanie, awaryjne odcięcie napędu, osłony elementów ruchomych, powierzchnie antypoślizgowe, uchwyty dla załogi i bezpieczne punkty mocowania wyposażenia.
	

	49
	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim, dokumentacja serwisowa, karty gwarancyjne, wykaz czynności obsługowych, katalog części lub wykaz części eksploatacyjnych, schemat instalacji elektrycznej i radiowej oraz instrukcje, deklaracje/certyfikaty i numery seryjne urządzeń i wyposażenia objętych dostawą.
	

	50
	Zgodność
	Deklaracja zgodności UE/WE i oznakowanie CE - jeżeli wymagane; dokumenty umożliwiające legalne wprowadzenie do użytkowania i rejestrację jednostki, jeśli wymagana.
	

	51
	Dostawa
	Transport do siedziby zamawiającego w Radomiu, rozładunek, uruchomienie i transport na próby - po stronie Wykonawcy. Przyczepa transportowa nie jest przedmiotem dostawy.
	

	52
	Próby odbiorowe
	Kontrola kompletności, kolorystyki, oznakowania i mocowań; próba rozruchu; sprawdzenie instalacji, oświetlenia, radia i sygnałów; próba ruchowa na wodzie i podłożu stałym; test echosondy/sonaru i mapy, radiotelefonów przenośnych, ogrzewanych manetek oraz dostępności wyposażenia ratowniczego i medycznego.
	

	53
	Szkolenie
	Minimum 6 osób, minimum 6 godzin (teoria + praktyka), obsługa, bezpieczeństwo, manewrowanie, postępowanie awaryjne, codzienna kontrola, konserwacja i podstawowa diagnostyka; materiały po polsku i zaświadczenia.
	

	54
	Serwis
	Serwis gwarancyjny dostępny w Polsce; zgłoszenia e-mail/telefon; reakcja do 3 dni roboczych; odbiór urządzenia lub dojazd serwisu na koszt Wykonawcy; dostępność części eksploatacyjnych przez co najmniej 10 lat.
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	55
	Gwarancja podstawowa
	Minimum 12 miesięcy lub 500 motogodzin (w zależności, co nastąpi wcześniej) na kadłub, silnik, ECU, układ elektryczny z wyjątkiem akumulatorów, układ paliwowy i wyposażenie stałe. Okres zgodny z ofertą jest kryterium oceny.
	

	56
	Pozostała gwarancja
	Akumulatory minimum 12 miesięcy. Segmenty elastyczne i pompowany ponton - jeżeli występują - minimum 6 miesięcy lub 200 motogodzin. Stały pływak monolityczny stanowiący integralną część kadłuba jest objęty gwarancją podstawową przewidzianą dla kadłuba. Gwarancja nie wyłącza rękojmi ani praw Zamawiającego z umowy.
	


Producent/model: ........................................................................................................................................................................
Wykaz załączonych kart katalogowych i dowodów równoważności: ............................................................................................................................
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DATA I PODPIS




Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną.
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