
[image: ][image: WFOŚIGW w Białymstoku]
Załącznik nr 2 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla OSP Przerośl


Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

	Lp.
	MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
	OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA

	1
	2
	3

	1. 
	Warunki ogólne
	

	1.1. 
	Pojazd oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji pojazdu 2026 r. 
	producent/typ/model
…………………………………
spełnia/nie spełnia/…*

	1.2. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	spełnia/nie spełnia/…*

	1.3. 
	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 502).
Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży po-żarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594).
	spełnia/nie spełnia/…*

	1.4. 
	Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji/zgodności WE.
	spełnia/nie spełnia/…*

	1.5. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP 2025.9, z póżn.zm.).
Dane dotyczące oznaczenia (numeru operacyjnego) zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia
	spełnia/nie spełnia/…*

	1.6. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	spełnia/nie spełnia/…*

	2. 
	Wymiary wewnętrzne
	

	2.1. 
	Ładowność minimalna: 800 kg      
	spełnia/nie spełnia/…*

	2.2. 
	Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3200 kg
	spełnia/nie spełnia/…*

	2.3. 
	Dopuszczalna masa całkowita zestawu do 5800 kg
	spełnia/nie spełnia/…*

	2.4. 
	Liczba miejsc do siedzenia (łącznie z kierowcą): 9/8 lub 9
	spełnia/nie spełnia/…*

	3. 
	Silnik
	

	3.1 
	Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym.
	spełnia/nie spełnia/…*

	3.2 
	Pojemność skokowa minimum: 1900 cm3
	spełnia/nie spełnia/…*

	3.3 
	Moc silnika minimalnie: 160 KM
	spełnia/nie spełnia/…*

	3.4 
	Norma emisji spalin: EURO 6
	spełnia/nie spełnia/…*

	3.5 
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 65 l
	spełnia/nie spełnia/…*

	4. 
	Układ przeniesienia mocy
	

	4.1. 
	Rodzaj skrzyni biegów:
- automatyczna 9 stopniowa
	Wpisać rodzaj skrzyni biegów
…………………….
spełnia/nie spełnia/…*

	4.2. 
	Rodzaj układ napędowego:
- napęd 4x2 lub 4x4 
	spełnia/nie spełnia/…*

	5. 
	Nadwozie
	

	5.1. 
	Homologacja osobowa
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.2. 
	Kolor nadwozia: z zarządzeniem transportowym Komendanta Głównego PSP (zarządzenie nr 6 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych państwowej Straży Pożarnej)
https://edziennik.straz.gov.pl/DU_PSP/2025/9/oryginal/akt.pdf.
Zderzaki oraz lusterka lakierowane w kolorze nadwozia.
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.3. 
	Tapicerka materiałowa. Kolor tapicerki: ciemny
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.4. 
	Klimatyzacja dla kierowcy i pasażerów:
Pojazd musi być wyposażony w układ klimatyzacji obejmujący kabinę kierowcy oraz pasażerów. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną lub półautomatyczną w szczególności: 
1) Układ klimatyzacji musi posiadać panel sterowania w przedniej części pojazdu dostępny dla kierowcy oraz tylnej części pojazdu dostępny dla pasażerów 2 lub 3 rzędu umożliwiające niezależne sterowanie lub pojazd bez oddzielnego panelu sterowania ogrzewaniem/klimatyzacją przez pasażerów 2 i 3 rzędu. 
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.5. 
	Drzwi boczne przeszklone przesuwne z prawej lub lewej strony. 
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.6. 
	Przeszklona oraz przyciemniona przestrzeń pasażerska (oprócz szyb bocznych kierowcy i pasażera).
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.7. 
	Lusterka zewnętrzne sterowane oraz podgrzewane elektrycznie.
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.8. 
	Pojazd musi być wyposażony w system nawigacji.
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.9. 
	Koła: 
Komplet kół o rozmiarze min. 17 cali z oponami zimowymi plus komplet opon letnich na felgach stalowych. Oba komplety wyposażone w czujniki ciśnienia (Wzór felg do ustalenia z zamawiającym).
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.10. 
	Elektryczny hamulec postojowy.
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.11. 
	Funkcja Auto Hold.
	spełnia/nie spełnia/…*

	5.12. 
	Oświetlenie wnętrza kabiny kierowcy i pasażerów oraz przestrzeni pasażerskiej w tylnych rzędach siedzeń.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6. 
	Wnętrze, komfort
	

	6.1. 
	Wyposażenie minimalnie zgodne z obowiązującymi przepisami.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.2. 
	Lusterko wsteczne wewnętrzne.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.3. 
	Ilość miejsc siedzących: 9/8 lub 9.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.4. 
	Reflektory główne LED ze światłami dziennymi LED.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.5. 
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.6. 
	3-punktowe pasy bezpieczeństwa.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.7. 
	Szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy sterowane elektrycznie.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.8. 
	Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją pochylenia oparcia z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.9. 
	Radio z wyświetlaczem.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.10. 
	Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.11. 
	Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.12. 
	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.13. 
	Dywaniki gumowe we wszystkich rzędach siedzeń.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.14. 
	Tempomat.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.15. 
	Centralny zamek sterowany pilotem.
	spełnia/nie spełnia/…*

	6.16. 
	Kamera cofania z czujnikiem parkowania z przodu i tyłu pojazdu.
	spełnia/nie spełnia/…*

	7.
	Przestrzeń pasażersko-ładunkowa
	

	7.1.
	Drugi i trzeci rząd siedzeń z możliwością demontażu bez użycia narzędzi.
	spełnia/nie spełnia/…*

	7.2.
	Wieszak na mundury w tylnej części samochodu. Sposób montażu do ustalenia z zamawiającym.
	spełnia/nie spełnia/…*

	8.
	Bezpieczeństwo
	

	8.1.
	Systemy bezpieczeństwa wspomagające kierowcę.
	spełnia/nie spełnia/…*

	8.2.
	Zabezpieczenie antykradzieżowe samochodu.
	spełnia/nie spełnia/…*

	8.2
	Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli.
	spełnia/nie spełnia/…*

	9.
	Wymagania dodatkowe
	

	9.1.
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne, w tym:
- dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy.
- dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane z tyłu pojazdu – miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym,
- na dachu pojazdu belka ostrzegawcza z podświetlonym napisem STRAŻ, wykonana w technologii LED wysyłająca sygnały świetlne w kolorze niebieskim i czerwonym (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie). W przypadku braku możliwości zamontowania belki wyposażonej w światło koloru czerwonego, dopuszcza się doposażenie pojazdu oprócz belki, w pojedynczą w lampę LED koloru czerwonego z mocowaniem magnetycznym do dachu pojazdu o wysokości max. 65 mm (klasy Federal LM400 lub równoważna) zasilana z dodatkowego gniazda elektrycznego zamontowanego w kabinie kierowcy.
-	pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji pojazdu będącego w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych zamontowany w przestrzeni pasażerskiej w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. 
-	minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
-	głośnik o mocy min. 100 W zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej za grillem lub w grillu, skierowany do przodu. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy. Instalacja zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
   - Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego. Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny.
Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	spełnia/nie spełnia/…*


	9.2.
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacja antenową. 
Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym.
Radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 
3 kwietnia 2019 r. Radiotelefon musi mieć funkcjonalność maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie radiotelefonów nie posiadających przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze”, a umożliwiający wyróżnienie przycisku alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad tym przyciskiem.
Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy).
Nie dopuszcza się montażu anteny na podstawie magnetycznej.
	spełnia/nie spełnia/…*


	9.3.
	Pojazd wyposażony w tabliczkę informacyjną na temat: wysokości, długości, szerokości i masy samochodu umiejscowioną w widocznym miejscu dla kierowcy.
	spełnia/nie spełnia/…*

	10.
	Gwarancja

	10.1.
	Na pojazd wraz z powłoką lakierniczą minimum: 24 miesiące bez limitu kilometrów.
	spełnia/nie spełnia/…*

	10.2.
	[bookmark: _Hlk211586853][bookmark: _Hlk211586877]Bezpłatne przeglądy serwisowe pojazdu - min. 2.
	spełnia/nie spełnia/…*

	10.3.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
- instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd osobowy,
- świadectwo homologacji typu lub świadectwa zgodności WE.
	spełnia/nie spełnia/…*

	10.4.
	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
	spełnia/nie spełnia/…*

	10.5.
	Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, kamizelki ostrzegawcze.
	spełnia/nie spełnia/…*

	10.6.
	Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa i innymi płynami eksploatacyjnymi.
	spełnia/nie spełnia/…*

	10.7.
	Przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu dla dwóch osób wyznaczonych przez Zamawiającego w dniu odbioru pojazdu na koszt Wykonawcy.
	spełnia/nie spełnia/…*



..............................................
(podpis Wykonawcy)
Przez podpis należy rozumieć: elektroniczny podpis kwalifikowalny
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