

Dokument w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)


Załącznik nr 7 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:  	Gmina Dębnica Kaszubska 
		76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16A

WYKONAWCA:   	……………………………………………………………
		……………………………………………………………
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dot. składania ofert w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn.: Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego, oferuję dostawę samochodu dostawczego:
Marka ……………………
Model …………………….
Nazwa i adres punktu serwisowego …………………….

	Lp.
	Specyfikacja oferowanego pojazdu
	Wskazać Tak/Nie
lub wpisać wymagany parametr

	Podstawowe wymagania dotyczące pojazdu

	1.
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie
	


	2.
	Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2025 lub nowszy
	
……………..
wpisać rok produkcji

	3.
	Dopuszczalna masa całkowita kompletnego pojazdu wraz z zabudową, wyposażeniem i wyposażeniem dodatkowym – maksymalnie 3500 kg
	
……………..
wpisać dopuszczalną masa całkowita

	4.
	Kabina podwójna, minimum 7 miejsc siedzących, w tym miejsce dla kierowcy
	

	5.
	Minimalna ładowność użytkowa kompletnego pojazdu wraz z zabudową i wyposażeniem – 850 kg
	
……………..
wpisać ładowność użytkową kompletnego pojazdu

	6.
	Pojazd musi być przystosowany do prowadzenia przez kierowcę posiadającego uprawnienia odpowiednie dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg

	



	Silnik, układ napędowy i podwozie

	1.
	Silnik wysokoprężny o mocy minimum 130 KM
	
……………..
wpisać moc silnika


	2. 
	Silnik spełniający obowiązujące wymagania dotyczące emisji spalin dla nowych pojazdów
	

	3.
	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna
	
……………..
wpisać rodzaj skrzyni biegów

	4.
	Podwozie fabrycznie przystosowane do montażu zabudowy wywrotki trójstronnej
	

	5.
	Tylne zawieszenie wzmocnione lub o parametrach odpowiednich do zastosowanej zabudowy wywrotnej i przewidywanego sposobu eksploatacji pojazdu
	

	6.
	Układ hamulcowy wyposażony w system ABS
	

	7.
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP/ESC lub rozwiązanie równoważne
	

	8.
	System kontroli trakcji lub rozwiązanie równoważne
	

	9.
	System monitorowania ciśnienia w ogumieniu lub rozwiązanie równoważne
	

	10.
	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	11.
	Koła stalowe z ogumieniem odpowiednim do parametrów technicznych pojazdu i jego przeznaczenia
	

	12.
	Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem
	

	Hak holowniczy i możliwość holowania przyczepy

	1.
	Hak holowniczy dostosowany do parametrów technicznych pojazdu, wyposażony w instalację elektryczną do podłączenia przyczepy oraz posiadający wymagane dokumenty i homologację
	

	2.
	Dopuszczalna masa przyczepy wynikająca z homologacji pojazdu i zastosowanego haka holowniczego musi być zgodna z parametrami technicznymi pojazdu
	

	Kabina i wyposażenie kierowcy

	1.
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera oraz pozostałe elementy bezpieczeństwa wymagane dla oferowanego pojazdu
	

	2.
	Klimatyzacja sterowana manualnie lub automatycznie
	……………..
wpisać rodzaj klimatyzacji

	3.
	Fotel kierowcy z regulacją umożliwiającą prawidłowe dopasowanie pozycji kierowcy
	

	4.
	Szyby w drzwiach kabiny elektrycznie otwierane
	

	5.
	Centralny zamek sterowany z pilota lub kluczyka z pilotem
	……………..
wpisać rodzaj sterowania

	6.
	Fabryczny immobiliser lub rozwiązanie równoważne
	

	7.
	Światła do jazdy dziennej zgodne z obowiązującymi przepisami
	

	8.
	Przednie światła przeciwmgielne lub rozwiązanie równoważne
	

	9.
	Lusterka zewnętrzne po stronie lewej i prawej, regulowane elektrycznie i podgrzewane
	

	10.
	Gumowa wykładzina podłogi lub gumowe dywaniki w kabinie
	

	11.
	Gniazdo elektryczne 12 V lub rozwiązanie równoważne
	

	12.
	Kierownica z możliwością regulacji położenia.
	

	13.
	Radio samochodowe wyposażone w zestaw głośnomówiący Bluetooth
	

	14.
	Co najmniej jedno gniazdo USB lub rozwiązanie równoważne
	

	15.
	Tempomat
	

	16.
	Ogranicznik prędkości
	

	17.
	Ogrzewanie kabiny
	

	18.
	Sygnał akustyczny biegu wstecznego
	

	19.
	Kamera cofania
	

	20.
	Systemy bezpieczeństwa wymagane obowiązującymi przepisami dla oferowanego pojazdu
	

	Oznakowanie i oświetlenie pojazdu

	1.
	Dachowa lampa ostrzegawcza lub lampa zespolona emitująca światło w kolorze żółtym, przeznaczona do oznakowania pojazdu podczas wykonywania prac na drodze
	

	2.
	Lampa ostrzegawcza musi posiadać wymagane prawem dopuszczenia lub homologację oraz możliwość sterowania z kabiny kierowcy
	

	3.
	Co najmniej jedna lampa robocza LED oświetlająca przestrzeń za pojazdem oraz obszar skrzyni ładunkowej
	

	4.
	Lampa robocza musi posiadać możliwość włączania i wyłączania z kabiny kierowcy
	

	5.
	Pojazd wyposażony w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnicę
	

	6.
	Pojazd wyposażony w podnośnik oraz podstawowy zestaw narzędzi odpowiedni do pojazdu
	

	Zabudowa – wywrotka trójstronna

	1.
	Zabudowa fabrycznie nowa, wykonana jako wywrotka trójstronna, umożliwiająca wyładunek materiału do tyłu oraz na prawą i lewą stronę pojazdu
	

	2.
	Konstrukcja ramy pośredniej wykonana z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość i trwałość podczas eksploatacji
	

	3.
	Rama pośrednia zabezpieczona przed korozją w sposób odpowiedni do warunków eksploatacji
	

	4.
	Skrzynia ładunkowa wykonana z materiałów zapewniających odpowiednią trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne związane z przewozem materiałów sypkich oraz wykonywaniem prac komunalnych i drogowych
	

	5.
	Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z materiału zapewniającego odpowiednią trwałość przy przewidywanym sposobie użytkowania
	

	6.
	Minimalna długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej – 2800 mm
	
……………..
wskazać długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej

	7.
	Szerokość skrzyni ładunkowej dostosowana do konstrukcji podwozia i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
	

	8.
	Burty skrzyni ładunkowej otwierane w sposób umożliwiający bezpieczny załadunek i rozładunek przewożonych materiałów
	

	9.
	Zabudowa wyposażona w hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania skrzyni
	

	10.
	Mechanizm wywrotu musi zapewniać bezpieczne podnoszenie i opuszczanie skrzyni oraz wyładunek w trzech kierunkach
	

	11.
	Sterowanie zabudową umożliwiające obsługę mechanizmu wywrotu przez kierowcę
	

	12.
	Pompa hydrauliczna o wydajności odpowiedniej do zastosowanego mechanizmu wywrotu
	

	13.
	Elementy instalacji hydraulicznej zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas normalnej eksploatacji pojazdu
	

	14.
	Zabudowa wyposażona w elementy umożliwiające bezpieczne zabezpieczenie przewożonego ładunku
	

	15.
	Zabudowa wyposażona w błotniki i fartuchy przeciwbłotne, odpowiednio do konstrukcji pojazdu i obowiązujących przepisów
	

	16.
	Zabudowa musi umożliwiać bezpieczną eksploatację pojazdu podczas przewozu materiałów sypkich oraz wykonywania prac komunalnych i drogowych
	

	Oświetlenie i zabezpieczenie zabudowy

	1.
	Oświetlenie zewnętrzne zabudowy zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
	

	2.
	Oświetlenie obrysowe zgodne z obowiązującymi przepisami
	

	3.
	Tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem w zakresie wynikającym z konstrukcji zabudowy
	

	4.
	Wszystkie elementy zabudowy muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego
	

	5.
	Zabudowa musi być wykonana i zamontowana w sposób zapewniający prawidłową współpracę z podwoziem pojazdu oraz zachowanie wymaganych parametrów technicznych i homologacyjnych
	

	Gwarancja

	1.
	Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące 
Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia
	należy wpisać długość oferowanego okresu gwarancji

……………….

	2.
	Gwarancja musi obejmować samochód bazowy oraz zabudowę wywrotki trójstronnej
	

	Serwis

	1.
	Wykonawca zapewni możliwość wykonywania przeglądów oraz napraw gwarancyjnych w punkcie serwisowym. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis pojazdu (stacji obsługi) w odległości nie dalszej niż 50 km od siedziby Zamawiającego
	należy wskazać dokładną lokalizację (adres) serwisu dla pojazdu

……………….
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