Załącznik nr 1. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego z podziałem na 11 zadań

	Nr zadania
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry - opisać

	1.
	Krzesła do gabinetów lekarskich – 12 sztuk

	
	· Producent, seria i numer
· Wyposażone w kółka, podłokietniki fotela regulowane. 
· Wysokość całkowita min. 1015 mm
· Wysokość całkowita max. 1150 mm
· Szerokość całkowita 665 mm
· wysokość siedziska regulowana 42 – 48 cm
· Max. wysokość siedziska 610 mm
· Szerokość oparcia 480 mm
· Wysokość oparcia 565 mm
· Średnica podstawy 600 mm
· Szerokość siedziska min. 500 mm
· Podłokietniki, zakres regulacji 80 mm
· Krzesła łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji.
· Krzesła do gabinetów lekarskich musza być z regulacja 42-48 cm.
· Rok produkcji 2025 lub 2026
· Gwarancja: min. 24 miesiące
· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
	

	2.
	Krzesła do strefy oczekiwania – 18 sztuk potrójnych

	
	· Producent, seria i numer
· Podłokietniki (na skrajnych siedziskach podłokietniki)
· Szerokość siedziska: min. 50 cm,
· Wysokość siedziska: od 42 do 48 cm,
· Siedzisko i oparcie wykonane z naturalnej sklejki bukowej. Osadzone na metalowej ramie.
· Krzesła łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji.
· Rok produkcji 2025 lub 2026
· Gwarancja: min. 24 miesiące
· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
· konstrukcja z oparciem i podłokietnikami umożliwiającymi podparcie podczas siadania i wstawania osobom o ograniczonej mobilności.
	

	3.
	Kozetki – 6 sztuk

	
	· Producent, seria i numer
· Kozetka z szerokością 80 cm, elektryczna regulacja wysokości.
· System jezdny z blokadą kół
· Długość: 200 cm
· Wysokość regulowana elektrycznie: 48 do 100 cm
· Regulacja kąta zagłówka: -70° do 40° 
· Masa własna: 88 kg
· Obciążenie: min. 150 kg 
· Kozetki łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji.
· Rok produkcji 2025 lub 2026
· Gwarancja: min. 24 miesiące
· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
	

	4. 
	Pętla indukcyjna przenośna dla niesłyszących z aparatami obsługującymi tryb T
Cechy produktu
· Producent, seria i numer
· przeznaczona do indywidualnych rozmów,
· mobilna konstrukcja pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia między różnymi stanowiskami i lokalizacjami,
· obudowa wykonana z trwałego tworzywa ABS zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne,
· wbudowany mikrofon elektretowy oraz zintegrowany system anteny i wzmacniacza gwarantują stabilną jakość sygnału,
· diody LED informują o stanie zasilania oraz aktywności urządzenia,
· wbudowany system akumulatorowy umożliwia pracę bez podłączenia do zasilania sieciowego,
· zaawansowane przetwarzanie sygnału audio obejmuje AGC (automatyczną kontrolę wzmocnienia), kompresor oraz bramkę szumów, dzięki czemu dźwięk pozostaje czysty i pozbawiony zakłóceń.
· Zapewnia bezpośrednie przekazywanie sygnału dźwiękowego do aparatu słuchowego wyposażonego w cewkę telefoniczną  - tryb T.
· urządzenie zgodne z właściwymi normami i standardami dotyczącymi systemów wspomagających słyszenie/pętli indukcyjnych.
·  Zgodność z normami i funkcjami dostępności
Parametry techniczne:
· wymiary: 250 x 275 x 100 mm,
· waga: 450 g,
· kolor: czarny, matowy,
· czas pracy: do 4 godzin w trybie ciągłej pracy; do 48 godzin w trybie czuwania,
· zewnętrzny zasilacz 18V DC,
· zabezpieczenie: bezpieczniki polimerowe, zabezpieczenie termiczne,
· mikrofon elektretowy,
· wskaźniki LED,
· wejście audio: 3.5mm jack,
· wejście zasilające: 2.1mm DC jack, 
Rok produkcji 2025 lub 2026
Gwarancja: min. 24 miesiące
Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
	

	5.
	Stół zabiegowy z elektryczną regulacją – 2 sztuki. 
	

	
	· Producent, seria i numer
· Regulowana minimalna wysokość od 42 do 48 cm.
· Rozkładany do pozycji siedzącej lub leżącej.
· Udźwig min. 150 kg
· Regulacja elektryczna pilotem ręcznym
· Pozycja Trendelenburga
· Pozycja antyTrendelenburga
· Koła - system jezdny, hamulce
· Oparcie pleców regulowane, tapicerowane regulowane
· Podgłówek, podłokietniki
· 4 koła kierunkowe skrętne
· Szerokość stołu zabiegowego min. 80 cm., całkowita długość 200 cm
· Konstrukcja umożliwiająca dostęp do pacjenta z minimum trzech stron.
Stół łatwo zmywalny, nadający się do dezynfekcji.
Rok produkcji 2025 lub 2026
Gwarancja: min. 24 miesiące
Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail).
	

	6.
	Mobilny podnośnik pacjenta – 4 sztuki
	

	
	· Producent, seria i numer
· Szerokość: 68,2 cm
· Długość: 135 cm
· Minimalny udźwig: 150 kg
· Sterowanie: pilot przewodowy
system eFlow
· Zakres podnoszenia: 34,1–172,2 cm
· Promień skrętu: 76 cm
· Wysokość nóg podstawy: 11,1 cm
· Pojemność akumulatora: 2,9 Ah
· Masa urządzenia: 87,7 kg
· Poziom hałasu: 55 dB
· Rodzaj zawiesia: elektryczne
· Wysokość uchwytu: 68–128 cm
· Funkcje: podnoszenie z podłogi
system eFlow
· Funkcje zdalnego sterowania: opuszczanie podnoszenie
regulacja rozstawu nóg
· Zastosowanie: transport pacjenta
· Stopień ochrony IP:IPX4
· Wysokość maksymalna:225 cm
· Typ produktu: Podnośnik
· Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych
· Rodzaj konstrukcji: mobilny
· Regulacja rozstawu nóg: elektryczna
· Awaryjne opuszczanie: tak
· Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna:68,2 cm
· Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna:125,9 cm
· Przycisk zatrzymania awaryjnego: tak
· Obrót ramienia podnoszącego:360°
· Średnica kółek bez hamulca:10 cm
· Średnica kółek z hamulcem:12,5 cm
· Minimum 2 kół z blokadą 
· Szerokość podstawy wewnętrzna minimalna:53,5 cm
· Szerokość podstawy zewnętrzna maksymalna:140,6 cm
· Wysokość minimalna:188 cm
· Ergonomiczny pilot
· Certyfikowany zgodnie z ISO
· System podwieszek do różnych pozycji i potrzeb,
· Możliwość stosowania u osób m.in. z porażeniami czy po zabiegach ortopedycznych
· Łatwa dezynfekcja podnośnika i podwieszek
Krzesła łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji.
Rok produkcji 2025 lub 2026
Gwarancja: min. 24 miesiące
Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
	

	7.
	Narzędzie do badania wskaźnika ABI – 4 sztuki
	

	
	· Producent, seria i numer
· Możliwość wykonania badania pacjenta w pozycji siedzącej lub półleżącej.
· Metoda pomiaru: oscylometryczna + pletyzmografia objętościowa.
· Automatyczny, szybki pomiar
· Czujniki zapewniające stabilny pomiar również w trudniejszych warunkach anatomicznych
· Zakres ciśnienia: 0–299 mmHg.
· Dokładność ciśnienia: ±3 mmHg.
· Zakres tętna: 30–199 uderzeń/min.
· Dokładność tętna: ±5%.
· Dokładność wskaźnika ABI: ±0,1.
· Wymiary urządzenia: 223 × 174 × 86 mm.
· Waga: ok. 1,0 kg (bez mankietów).
· Bateria: litowo-polimerowa 4400 mAh, >100 pomiarów na jednym ładowaniu.
· Czas ładowania: ok. 2 godziny.
· Mankiety: 4 sztuki (kolorystycznie kodowane), rozmiar M (22–32 cm), L (32–42 cm).
· Stopień ochrony: Klasa II, części typu BF, IP2X.
· Warunki pracy: 10 °C – 40 °C.
· Warunki przechowywania: 0 °C – 60 °C, wilgotność do 85% RH.

Skład zestawu
• Jednostka główna MESI ABPI MD.
• 4 mankiety kolorowo kodowane (rozmiar M).
• Zasilacz AC/DC.
• Kabel USB.
• Instrukcja obsługi w języku polskim.
• Raport kalibracji producenta.
• Deklaracja zgodności z normami medycznymi.
· Stojak na kółkach, z magnetycznym blatem zapobiegającym przesuwaniu się urządzenia i koszykami umożliwiającym bezpieczne przechowywanie mankietów.
· Możliwość wykonania badania pacjenta w pozycji siedzącej lub półleżącej.
· Automatyczny, szybki pomiar
· Czujniki zapewniające stabilny pomiar również w trudniejszych warunkach anatomicznych
· Funkcjonalność wymagana przez wykaz AOS
Rok produkcji 2025 lub 2026
Gwarancja: min. 24 miesiące
Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
	

	8
	Fotel urologiczny – 2 sztuki
	

	
	· Producent, seria i numer
· 3-częściowy z siedziskiem i oparciem pleców oraz z doczepianym podnóżkiem
· funkcja rozkładania do pozycji leżącej i półsiedzącej
· barierki / uchwyty ułatwiające wsiadanie i wstawanie
· możliwość doposażenia w pasy zabezpieczające
· elektryczna regulacja wysokości siedziska
· płynna regulacja wysokości siedziska w bardzo szerokim zakresie od 48 do 106 cm
· elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców
· płynna regulacja oparcia w zakresie od 0° (pozycja leżąca) do +87° (pozycja siedząca)
· elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z doczepionym podnóżkiem
· płynna regulacja pochylenia siedziska w zakresie od -24° do +13°
· elektryczne pozycjonowanie rozłożonego fotela do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga
· płynna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie od -24° do 0°
· płynna regulacja do pozycji antyTrendelenburga w zakresie od 0° do +13°
· przewodowy pilot ręczny do sterowania wszystkimi funkcjami regulowanymi elektrycznie
· regulowane we wszystkich płaszczyznach podpory ginekologiczne (podkolanniki)
· wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej umieszczony w wysuwanym module z prowadnicami
· elementy tapicerowane wypełnione elastyczną pianką poliuretanową
· atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru
· zaokrąglone narożniki elementów tapicerowanych
· opcjonalnie zestaw do zabiegów urologicznych
· solidna i stabilna rama stalowa lakierowana proszkowo
· podstawa na 4 kołach kierunkowych (skrętne) nadaje fotelowi mobilności
· wszystkie koła wyposażone w hamulec postojowy (blokadę jazdy)
· maksymalne obciążenie do 150 kg
· długość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 187 cm z podnóżkiem
· długość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 140 cm bez podnóżka
· szerokość siedziska 65,5 cm
· szerokość całkowita fotela ginekologicznego 82 cm
· szerokość całkowita fotela ginekologicznego bez podkolanników 75 cm
· minimalna wysokość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 48,5 cm (pozycja leżąca)
· maksymalna wysokość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 106,5 cm (pozycja leżąca)
· minimalna wysokość całkowita fotela ginekologicznego 139 cm (pozycja siedząca)
· maksymalna wysokość całkowita fotela ginekologicznego 197 cm (pozycja siedząca)
· Łatwo zmywalny, nadający się do dezynfekcji.
· Rok produkcji 2025 lub 2026
· Gwarancja: min. 24 miesiące
· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
	

	9.
	Aparat USC – 2 sztuki

Aparat USG – 1 sztuka
	

	
	· Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub 2026
· Producent, seria i numer
	

	
	· Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 240 000  kanałów procesowych
	

	
	· Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 60 sekund
	

	
	· Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, 
	

	
	· Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z osobna.
	

	
	· Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5″, kąt patrzenia minimum 175 stopni
	

	
	· Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania
	

	
	· Panel dotykowy min 15”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości  1920*1080 
	

	
	· Panel sterowania z możliwością obrotu i regulacji wysokości, płynnie regulowany.
	

	
	· Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni)
	

	
	· Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu.
	

	
	· Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice w obrysie panelu min.6
	

	
	· Aparat wyposażony w min.  4 porty USB dostępne dla użytkownika  z przodu aparatu – w obrębie panelu sterowania, ekranu dotykowego lub okolicy.
	

	
	· Wyjście obrazowe HDMI, Porty USB do archiwizacji danych.
	

	
	· Regulacja  TGC
	

	
	· Regulacja LGC
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - max. 1,2 MHz
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 16 MHz
	

	
	· Ilość aktywnych, równoważnych  gniazd (portów) dla głowic obrazowych. - Min. 5 portów aktywnych
	

	
	· Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 32000  ramek B-Mode
	

	
	· Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym
	

	
	· Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli
	

	
	· Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi
	

	
	· Menu Aparatu USG w języku polskim
	

	
	· Tryb B
	

	
	· Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm.
	

	
	· Obrazowanie quasi-convex (trapez)
	

	
	· Obrazowanie rombowe - Możliwość zmiany kąta obrazowania w trybie B
	

	
	· Możliwość rotowania obrazu co 90⁰
	

	
	· Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie - min. wartość - ≤ 30 dB
· max. wartość –≥ 260dB
	

	
	· Maksymalny frame  Rate obrazu B - Min 800  Hz
	

	
	· Technologia Dynamic Pixel Focusing  lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika.
	

	
	· Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki
	

	
	· Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych
	

	
	· Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE
	

	
	· Obrazowanie harmoniczne
	

	
	· Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza.
	

	
	· Tryb M
	

	
	· Doppler kolorowy
	

	
	· Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st.
	

	
	· Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego - Min. 260  Hz
	

	
	· Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego - Min 12,3 kHz
	

	
	· Doppler mocy
	

	
	· Kierunkowy Doppler mocy
	

	
	· Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny)
	

	
	· Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana - Min  0,5 mm -30 mm
	

	
	· Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego - Min. 18,9 kHz
	

	
	· Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	

	
	· Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	

	
	· Obrazowanie krzyżowe
	

	
	· Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu              z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent)
	

	
	· Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.
	

	
	· Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist
	

	
	· Innowacyjna wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy
	

	
	· Badania radiologiczne
	

	
	· Badania małych narządów
	

	
	· Badania naczyniowe
	

	
	· Badania położnicze
	

	
	· Badania ginekologiczne
	

	
	· Badania kardiologiczne
	

	
	· Badania pediatryczne
	

	
	· Badania urologiczne
	

	
	· Dedykowanie oprogramowanie do badań dna miednicy (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) 
	

	
	· Dedykowanie oprogramowanie do badań IVF (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) 
	

	
	· Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości
	

	
	· Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera
	

	
	· Głowica  Convex w technologii Single Cristal
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 5 MHz             
	

	
	· Obrazowanie harmoniczne
	

	
	· Ilość elementów (kryształów) - Min 192
	

	
	· Głowica Liniowa
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz              
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 14 MHz             
	

	
	· Szerokość czoła - 50,8 mm
	

	
	· Ilość elementów (kryształów) - Min 256
	

	
	· Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	

	
	· Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	

	
	· Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	

	
	· Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	

	
	· Paszport techniczny
	

	
	· Okres gwarancji 24 miesiące.
	

	
	· W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.
	

	
	· Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	

	
	· Zapewniony serwis pogwarancyjny
	

	
	· Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	

	
	· Gwarancja: min. 24 miesiące
· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
•    Konstrukcja mobilna umożliwiająca wykonanie badania pacjenta o ograniczonej mobilności bez konieczności jego przemieszczania.
•     Bateria umożliwiająca pracę bez stałego zasilania
	

	
	Aparat USG – 1 sztuka
	

	
	· Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub 2026 
· Producent, seria i numer
	

	
	· Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 240 000  kanałów procesowych
	

	
	· Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 60 sekund
	

	
	· Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, 
	

	
	· Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z osobna.
	

	
	· Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5″, kąt patrzenia minimum 175 stopni
	

	
	· Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania
	

	
	· Panel dotykowy min 15”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości  1920*1080 
	

	
	· Panel sterowania z możliwością obrotu i regulacji wysokości, płynnie regulowany.
	

	
	· Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni)
	

	
	· Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu.
	

	
	· Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice w obrysie panelu min.6
	

	
	· Aparat wyposażony w min.  4 porty USB dostępne dla użytkownika  z przodu aparatu – w obrębie panelu sterowania, ekranu dotykowego lub okolicy.
	

	
	· Wyjście obrazowe HDMI, Porty USB do archiwizacji danych.
	

	
	· Regulacja  TGC
	

	
	· Regulacja LGC
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - max. 1,2 MHz
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 16 MHz
	

	
	· Ilość aktywnych, równoważnych  gniazd (portów) dla głowic obrazowych. - Min. 5 portów aktywnych
	

	
	· Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 32000  ramek B-Mode
	

	
	· Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym
	

	
	· Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli
	

	
	· Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi
	

	
	· Menu Aparatu USG w języku polskim
	

	
	· Tryb B
	

	
	· Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm.
	

	
	· Obrazowanie quasi-convex (trapez)
	

	
	· Obrazowanie rombowe - Możliwość zmiany kąta obrazowania w trybie B
	

	
	· Możliwość rotowania obrazu co 90⁰
	

	
	· Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie - min. wartość - ≤ 30 dB
· max. wartość –≥ 260dB
	

	
	· Maksymalny frame  Rate obrazu B - Min 800  Hz
	

	
	· Technologia Dynamic Pixel Focusing  lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika.
	

	
	· Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki
	

	
	· Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych
	

	
	· Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE
	

	
	· Obrazowanie harmoniczne
	

	
	· Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza.
	

	
	· Tryb M
	

	
	· Doppler kolorowy
	

	
	· Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st.
	

	
	· Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego - Min. 260  Hz
	

	
	· Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego - Min 12,3 kHz
	

	
	· Doppler mocy
	

	
	· Kierunkowy Doppler mocy
	

	
	· Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny)
	

	
	· Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana - Min  0,5 mm -30 mm
	

	
	· Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego - Min. 18,9 kHz
	

	
	· Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	

	
	· Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	

	
	· Obrazowanie krzyżowe
	

	
	· Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu              z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent)
	

	
	· Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.
	

	
	· Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist
	

	
	· Innowacyjna wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy
	

	
	· Badania radiologiczne
	

	
	· Badania małych narządów
	

	
	· Badania naczyniowe
	

	
	· Badania położnicze
	

	
	· Badania ginekologiczne
	

	
	· Badania kardiologiczne
	

	
	· Badania pediatryczne
	

	
	· Badania urologiczne
	

	
	· Dedykowanie oprogramowanie do badań dna miednicy (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) 
	

	
	· Dedykowanie oprogramowanie do badań IVF (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) 
	

	
	· Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości
	

	
	· Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera
	

	
	· Nowoczesny parametr kardiologiczny, który ocenia zdolność skurczową i mikroskopijną pracę włókien mięśniowych lewej komory serca
	

	
	· Funkcja do automatycznej, standaryzowanej detekcji oraz klasyfikacji zmian i guzków w obrębie tarczycy.
	

	
	· Zaawansowane narzędzie sztucznej inteligencji w aparatach USG, które automatyzuje i standaryzuje badanie ultrasonograficzne piersi w oparciu o skalę BI-RADS
	

	
	· Głowica  Convex w technologii Single Cristal
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 5 MHz             
	

	
	· Obrazowanie harmoniczne
	

	
	· Ilość elementów (kryształów) - Min 192
	

	
	· Głowica Liniowa
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz              
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 14 MHz             
	

	
	· Szerokość czoła - 50,8 mm
	

	
	· Ilość elementów (kryształów) - Min 256
	

	
	· Głowica Liniowa
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz              
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 13 MHz             
	

	
	· Szerokość czoła - 38,0 mm
	

	
	· Ilość elementów (kryształów) - Min 192
	

	
	· Głowica sektorowa
	

	
	· Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,5 MHz  
	

	
	· Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 4,5 MHz             
	

	
	· Ilość elementów (kryształów) - Min 64
	

	
	· Szerokość pola widzenia (max): 90°
	

	
	· Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	

	
	· Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	

	
	· Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	

	
	· Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	

	
	· Paszport techniczny
	

	
	· Okres gwarancji 24 miesiące.
	

	
	· W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.
	

	
	· Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	

	
	· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
· 	Konstrukcja mobilna umożliwiająca wykonanie badania pacjenta o ograniczonej mobilności bez konieczności jego przemieszczania.
· 	Bateria umożliwiająca pracę bez stałego zasilania
	

	10.
	Analizator masy ciała dla dzieci – 1 sztuka
	

	
	· Producent, seria i numer
· Pomiar w pozycji siedzącej lub leżącej –dla osób z ograniczeniami ruchowymi. 
· Pomiar 4-elektrodowy (ręka-stopa). W przypadku pacjentów z ograniczoną mobilnością pomiar za pomocą przewodów i jednorazowych elektrod samoprzylepnych.
· Szybki pomiar (ok. 10 sekund) – umożliwia sprawną obsługę pacjentów i monitorowanie postępów terapii
· Technologia bioimpedancji wieloczęstotliwościowej– precyzyjna analiza składu ciała (zakres do 1000 kHz)
· Analiza kluczowych parametrów: masa tłuszczowa, masa mięśniowa, woda, BMI, FFMI, kąty fazowe, impedancja
· Ultralekka, mobilna konstrukcja – ok. 200 g, zasilanie akumulatorowe, komunikacja Bluetooth / USB
· Rozbudowane oprogramowanie – eksport wyników, raporty, analiza trendów.
· Bezprzewodowa łączność z monitorem., oprogramowanie
· Aparat mobilny z  intuicyjną obsługą
· Certyfikat CE – wyrób medyczny zgodny z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa
· Rok produkcji 2025 lub 2026
· Gwarancja: min. 24 miesiące
· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
	

	11.
	Analizator masy ciała dla dorosłych – 4 sztuki
	

	
	· Producent, seria i numer
· Pomiar w pozycji siedzącej lub leżącej –dla osób z ograniczeniami ruchowymi. 
· Pomiar 4-elektrodowy (ręka-stopa). W przypadku pacjentów z ograniczoną mobilnością pomiar za pomocą przewodów i jednorazowych elektrod samoprzyleonych.
· Szybki pomiar (ok. 10 sekund) – umożliwia sprawną obsługę pacjentów i monitorowanie postępów terapii
· Technologia bioimpedancji wieloczęstotliwościowej– precyzyjna analiza składu ciała (zakres do 1000 kHz)
· Analiza kluczowych parametrów: masa tłuszczowa, masa mięśniowa, woda, BMI, FFMI, kąty fazowe, impedancja
· Ultralekka, mobilna konstrukcja – ok. 200 g, zasilanie akumulatorowe, komunikacja Bluetooth / USB
· Rozbudowane oprogramowanie – eksport wyników, raporty, analiza trendów.
· Bezprzewodowa łączność z monitorem., oprogramowanie
· Aparat mobilny z  intuicyjną obsługą
· Certyfikat CE – wyrób medyczny zgodny z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa
· Rok produkcji 2025 lub 2026
· Gwarancja: min. 24 miesiące
· Dostępność części zamiennych min. 10 lat.
· Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail)
•	Konstrukcja mobilna umożliwiająca wykonanie badania pacjenta o ograniczonej mobilności bez konieczności jego przemieszczania.
•	Bateria umożliwiająca pracę bez stałego zasilania
	



	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Ilość sztuk
	Vat %
	Cena jednostkowa  netto
	Cena VAT
	Cena brutto
	Wartość brutto
	Wartość VAT

	1.
	Krzesła do gabinetów lekarskich 
	12
	
	
	
	
	
	

	2.
	Krzesła do strefy oczekiwania – 18 sztuk potrójnych
	18
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kozetki 
	6
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pętla indukcyjna przenośna dla niesłyszących z aparatami obsługującymi tryb T 
	2
	
	
	
	
	
	

	5.
	Stół zabiegowy z elektryczną regulacją 
	2
	
	
	
	
	
	

	6.
	Mobilny podnośnik pacjenta 
	4
	
	
	
	
	
	

	7.
	Narzędzie do badania wskaźnika ABI 
	4
	
	
	
	
	
	

	8.
	Fotel urologiczny 
	2
	
	
	
	
	
	

	9.
	Aparat USG 
	2
	
	
	
	
	
	

	10.
	Analizator masy ciała dla dzieci 
	1
	
	
	
	
	
	

	11.
	Analizator masy ciała dla dorosłych 
	4
	
	
	
	
	
	

	
Razem
	
	
	



Oferowany sprzęt i wyposażenie medyczne zgodne ze ,,Standardem Dostępności AOS’’ ma na celu poprawę dostępności podmiotów leczniczych udzielających świadczeń AOS dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnoprawnościami. Posiadający wszystkie certyfikaty i dopuszczenia wymagane i określone prawem.	
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