Załącznik nr 2 OPIS Przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Techniczna doposażenia spektrometru NMR AVANCE NEO-X 600 MHZ
	Nazwa elementu
	Wymagania 
	Odpowiedź Wykonawcy*

	Wkładki redukujące objętość próbki oraz kompatybilne elementy zamykające do rotora HR-MAS 4 mm.
	Wykonawca dołączy kartę katalogową lub inne potwierdzenie kompatybilności
	

	Zestaw wkładek redukujących objętość próbki do rotora HR-MAS
	Tak
	

	Kompatybilność 
	Kompatybilny z posiadanym spektrometrem NMR Bruker AVANCE NEO-X 600 MHz, sondą HR-MAS oraz posiadanym rotorem HR-MAS o średnicy 4 mm
	

	Wkładka z materiału polichlorkotrifluoroetylenu np. PCTFE/Kel-F 
	Minimum 1 sztuka
	

	Wkładka z materiału polichlorkotrifluoroetylenu np. PCTFE/Kel-F oraz element zamykający z poliimidu, np. Vespel lub materiał równoważny
	Minimum 2 zestawy
	

	Wkładka z materiału polichlorkotrifluoroetylenu np. PCTFE/Kel-F oraz element zamykający z tlenku cyrkonu, ZrO₂ 
	Minimum 1 zestaw
	

	Wkładka o objętości nominalnej 50 µl 
	Minimum 2 sztuki
	

	Wkładka o objętości nominalnej 12 µl 
	Minimum 2 sztuki
	

	Narzędzia i elementy montażowe 
	W komplecie, jeżeli są wymagane do prawidłowego zamontowania wkładki w posiadanym rotorze
	

	spiner

	Spinner/turbinka do rurek NMR
	Tak
	

	Kompatybilność
	Kompatybilny z posiadanym spektrometrem NMR Bruker AVANCE NEO-X 600 MHz oraz posiadaną sondą typu BB/broadband
	

	Przeznaczenie 
	Do rurek NMR o średnicy 5 mm
	

	Możliwość pracy z posiadanym systemem wirowania próbki
	Tak
	

	Kompatybilność z posiadanym systemem automatycznego podawania próbek
	Tak 
	

	Liczba 
	Minimum 2 sztuki
	

	Gwarancja

	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
	

	Zakres gwarancji
	Wady materiałowe, produkcyjne oraz niezgodność z wymaganiami OPZ
	

	Sposób realizacji
	Bezpłatna wymiana wadliwego elementu na nowy, kompatybilny
	

	Koszty wymiany i dostawy
	Po stronie Wykonawcy
	

	Maksymalny termin wymiany
	30 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady
	




[bookmark: _Hlk244499351][bookmark: _Hlk244499298]Oferowane elementy muszą być kompatybilne mechanicznie i funkcjonalnie z posiadanym rotorem HR-MAS 4 mm oraz umożliwiać prawidłowe zamknięcie, pozycjonowanie                         i wirowanie próbki. Wykonawca przedstawi kartę katalogową lub inne potwierdzenie kompatybilności. Jeżeli do prawidłowego zastosowania wkładki wymagane są dodatkowe elementy montażowe lub uszczelniające, muszą one zostać dostarczone w komplecie                                       i uwzględnione w cenie oferowanego zestawu.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, obejmująca wady materiałowe i produkcyjne oraz niezgodność dostarczonych elementów ze specyfikacją zamówienia. W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwego elementu na wolny od wad, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

* W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy” Wykonawca potwierdzi zgodnie z SWZ (art. 6 § 3 - Przedmiotowe środki dowodowe)



<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy / / Członka konsorcjum (w tym spółki cywilnej)>
