Załącznik nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej portalowej myjni samochodowej1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie oraz uruchomienie fabrycznie nowej, automatycznej, samojezdnej myjni portalowej przeznaczonej do mycia samochodów osobowych i dostawczych, wyposażonej w układ wysokociśnieniowy, ruchome mycie podwozia, planetarne mycie kół oraz profilowany system suszenia.2. WYMAGANIA GABARYTOWE I PODSTAWOWE PARAMETRY ROBOCZE

1. Wysokość mycia pojazdów: w zakresie co najmniej 2,60 m.
2. Szerokość mycia pojazdów: co najmniej 2,45 m.
3. Konstrukcja portalu:
· Samojezdna konstrukcja dwukolumnowa wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i lakierowanej proszkowo.
· Mechaniczne zabezpieczenie przed wywróceniem portalu.
· Odbojnice / osłony szczotek bocznych chroniące elementy konstrukcyjne i mechaniczne.
4. Układ jezdny i prowadzenie mediów:
· Płynna regulacja prędkości przejazdu portalu oraz ruchu szczotki dachowej i dmuchawy za pomocą niezależnych falowników (przemienników częstotliwości).
· Stalowe szyny jezdne o długości roboczej min. 9,0 m mocowane do posadzki hali.
· Prowadzenie instalacji zasilających (prąd, woda, sprężone powietrze, chemia) za pośrednictwem elastycznego łańcucha kablowego (prowadnika energetycznego) montowanego ściennie.
· Mechaniczne prowadnice kół wykonane z rur stalowych montowane wzdłuż toru najazdu.
3. ZESPÓŁ SZCZOTKOWY
1. Materiał szczotek: szczotki wykonane z bezpiecznego dla powłoki lakierniczej tworzywa spienionego polietylenu (miękka gąbka / pianka polietylenowa).
2. Szczotka dachowa (pozioma):
· Płynne podnoszenie/opuszczanie z precyzyjnym monitorowaniem docisku do profilu pojazdu.
· Osłona przeciwrozbryzgowa szczotki dachowej oraz zintegrowana osłona tylna.
3. Szczotki boczne (pionowe):
· Układ pneumatycznego pochylania szczotek bocznych dopasowujący kąt pracy do sylwetki pojazdu.
· Konturowe mycie tyłu pojazdu: system obrotu wózków szczotek bocznych o 90° i wychyłu szczotek bocznych w osi jazdy portalu o kąt ok. 15°, umożliwiający dokładne domycie nachylonych powierzchni tylnych klap, przetłoczeń, słupków C i zderzaków.
4. PROGRAMY MYCIA I DOZOWANIE CHEMII

Urządzenie musi realizować w cyklu automatycznym następujące etapy i programy technologiczne:
1. Pianowanie wstępne (aktywna pianka zmiękczająca brud).
2. Program usuwania insektów (intensywne chemiczne mycie wstępne przodu i szyb pojazdu).
3. Szampon zasadniczy ułatwiający mycie szczotkowe.
4. Woskowanie ochronne / nabłyszczające.
5. Wspomaganie suszenia (dozowanie osuszacza / środka hydrofobowego przyspieszającego zrywanie filmu wodnego).
5. UKŁAD WYSOKIEGO CIŚNIENIA I MYCIE PODWOZIA
1. Agregat wysokociśnieniowy:
· Pompa wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym min. 60 bar i wydatku wody min. 3000 l/h (50 l/min).
· Układ elektrozaworów sterujących zasilaniem poszczególnych sekcji (boki, dach, koła, podwozie).
2. Instalacja wysokociśnieniowa portalu 60bar: zintegrowane boczne dysze ciśnieniowe do bezdotykowego spłukiwania boków. Zespół ruchomych dysz dachowych umożliwiających wychył 135°, podążający za kształtem pojazdu dla dokładnego mycia dachu, przodu oraz tyłu. Zintegrowany ze szczotkami mycia kół układ dysz wysokociśnieniowych. 

3. Mycie podwozia:
· Zintegrowany, wbudowany w posadzkę, układ mycia podwozia wyposażony w ruchome (oscylacyjne) dysze wysokociśnieniowe, zapewniający dokładne umycie podwozia i progów pojazdów pod różnymi kątami natrysku. Podłogowy panel wysokociśnieniowy powinien być podzielony na segmenty umożliwiające automatyczny dobór ilości pracujących dysz w zależności od długości pojazdu.
6. SPECJALISTYCZNY SYSTEM MYCIA KÓŁ
1. System mycia felg i kół oparty na zespole 3 szczotek z przekładnią planetarną po każdej ze stron.
2. Automatyczna kontrola i regulacja wysokości dostosowująca położenie szczotek do średnicy felgi i profilu koła pojazdu.
3. Zintegrowany układ mycia wysokociśnieniowego umożliwiający mycie nadkoli i opon.
7. ZESPÓŁ SUSZENIA
1. Zintegrowane dmuchawy boczne do osuszania pionowych płaszczyzn pojazdu.
2. Ruchoma konturowa dachowa dysza susząca o kącie obrotu w zakresie min. 135°, kopiująca kształt nadwozia i optymalizująca kierunek strugi powietrza na powierzchniach przednich, dachu i klapie tylnej.
8. UKŁAD STEROWANIA, POZYCJONOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA
1. Pozycjonowanie pojazdu: jednostronny (lewy) wyświetlacz/sygnalizator najazdowy LED ze zintegrowanymi piktogramami informującymi kierowcę o aktualnie trwającym etapie programu mycia oraz poprawnym zatrzymaniu pojazdu.
2. Automatyczne sterowanie oparte na sterowniku PLC z możliwością konfiguracji programów i czasów mycia.
3. Układ zabezpieczający przed kolizją portalu ze zbyt szerokim bądź niewłaściwie wypozycjonowanym pojazdem.
9. INSTALACJA WODNA I RECYKLING
1. Portal fabrycznie przystosowany do współpracy z instalacją recyklingu / obiegu zamkniętego wody w podziale 85% woda obiegowa / 15% woda czysta.
2. Myjnia przygotowana do pracy z wodą osmotyczną




10. ZAKRES DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA

W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Dostawy i transportu kompletnego urządzenia wraz z osprzętem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Montażu mechanicznego i elektrycznego portalu, szyn jezdnych, łańcucha energetycznego oraz prowadnic kół.
3. Montażu i podłączenia układu wysokociśnieniowego (pompy, orurowania, elektrozaworów).
4. Montażu i podłączenia instalacji podwoziowej oraz podłączenia do układu wody obiegowej / świeżej.
5. Uruchomienia technologicznego, kalibracji fotokomórek i układu docisku szczotek oraz przeprowadzenia testów odbiorczych.
6. Przeszkolenia personelu Zamawiającego z zakresu bieżącej obsługi, konserwacji i procedur bezpieczeństwa.


11. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy na całe urządzenie, podzespoły i wykonane prace montażowe (liczone od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).
2. Dostępność autoryzowanego serwisu technicznego oraz części zamiennych na terenie Polski.

