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MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla KM PSP w Gdyni”

Prawą stronę tabeli kolumna [3] należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku parametrów określonych przez Zamawiającego jako minimalne należy podać oferowaną wartość, jeżeli jest wyższa od wymaganej, natomiast w przypadku parametrów określonych jako maksymalne należy podać oferowaną wartość, jeżeli jest niższa od wymaganej. 
W sytuacji braku wskazania wartości parametru Zamawiający do oceny przyjemnie wartość wskazaną w opisie warunku.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje wartości niespełniające wskazanych wartości minimalnych, maksymalnych lub przedziałów, oferta podlega odrzuceniu zgodnie z warunkami SWZ.
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	1. Wymagania dla pojazdu 

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego oraz wymagań dla pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1251, ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
	

	1.2. 
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594).
	

	1.3. 
	W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.).
	

	1.4. 
	Sprzęt dostarczony wraz z pojazdem, dla którego wymagane jest świadectwo dopuszczenia do użytkowania, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane świadectwa dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.
	

	1.5. 
	Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów krajowych 
i międzynarodowych, mających do nich zastosowanie.
	

	1.6. 
	Podwozie pojazdu musi posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań homologacyjnych, wymagane przepisami prawa, w szczególności świadectwo homologacji typu UE pojazdu lub świadectwo zgodności (CoC), zawierające dane techniczne niezbędne do rejestracji pojazdu, odpowiednie do etapu kompletacji pojazdu.
	

	1.7. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz tabliczką pamiątkową, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami określonymi w zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, 
z późniejszymi zmianami.
Dane niezbędne do wykonania oznakowania, w tym numer operacyjny pojazdu oraz treść tabliczki pamiątkowej, zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.8. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu związane z montażem wyposażenia oraz wykonaniem zabudowy nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji producenta podwozia w zakresie niezwiązanym 
z przyczyną ewentualnej awarii lub uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wykonane prace adaptacyjne nie naruszą warunków gwarancji producenta podwozia.

	

	1.9. 
	Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany i niezarejestrowany przed dniem dostawy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych.
	

	1.10. 
	Liczba miejsc siedzących w pojeździe – maksymalnie 5, łącznie z miejscem kierowcy. Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

	

	2. Podstawowe parametry napędu/podwozia

	2.1. 
	Silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 150 kW.
	

	2.2. 
	Maksymalny moment obrotowy silnika: nie mniejszy niż 400 Nm.
	

	2.3. 
	Pojemność skokowa silnika: nie mniejsza niż 2750 cm³.
	

	2.4. 
	Osłona silnika oraz skrzyni rozdzielczej, zabezpieczająca podzespoły przed uszkodzeniami podczas jazdy w trudnym terenie.
	

	2.5. 
	Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia- podwozie pojazdu, w szczególności rama oraz elementy podwozia narażone na działanie wilgoci, soli drogowej i innych czynników powodujących korozję, musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie, z zastosowaniem technologii i materiałów przeznaczonych do tego rodzaju zabezpieczeń, dopuszczonych 
do stosowania przez producenta pojazdu. Zastosowane zabezpieczenie nie może powodować utraty ani ograniczenia gwarancji producenta pojazdu.
	

	2.6. 
	Skrzynia biegów min. AUTOMATYCZNA
	

	2.7. 
	Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
	

	2.8. 
	Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg.
	

	2.9. 
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 80 l.
Zbiornik dodatku katalitycznego, jeżeli występuje w oferowanej wersji pojazdu – min. 20 litrów
	

	2.10. 
	Felgi ze stopów lekkich o średnicy co najmniej 18 cali, wyposażone w opony letnie typu AT (All Terrain), przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i w terenie – 5 sztuk, w tym koło zapasowe.
	

	2.11. 
	System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).
	

	2.12. 
	Dodatkowo Wykonawca dostarczy komplet 4 kół zimowych, wyposażonych w felgi aluminiowe oraz opony zimowe 
o parametrach nie gorszych niż parametry kół letnich, z uwzględnieniem wymagań producenta pojazdu.
	

	2.13. 
	Prześwit pod osią przednią i tylną minimum 300 mm
	

	2.14. 
	Kąt natarcia minimum 29o
	

	2.15. 
	Kąt zejścia (bez uwzględnienia haka holowniczego) minimum 24o 
	

	3. Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu

	3.1. 
	Kolor nadwozia: czerwony RAL 3000 – preferowane lakierowanie fabryczne.
Dopuszczalne malowanie przez Wykonawcę z zachowaniem terminu dostawy określonym w SWZ
Dopuszczalne inne kolory elementów nadwozia np.: zderzaków, błotników, ect.

	

	3.2. 
	Wymiary pojazdu [mm]:
· długość: min. 5300 mm,
· rozstaw osi: min. 3000 mm,
· szerokość min. 1800 mm.
· minimalny promień skrętu nie większy niż 6,3 m.
· głębokość brodzenia pojazdu min. 700 mm,
	

	3.3. 
	Konstrukcja pojazdu o nadwoziu czterodrzwiowym.
	

	3.4. 
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
	

	3.5. 
	Światła przeciwmgielne przednie i tylne.
	

	3.6. 
	Reflektory ze światłami do jazdy dziennej z automatyczną zmianą świateł mijania na drogowe
	

	3.7. 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], 
System stabilizacji toru jazdy [ESP], 
System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], 
System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HAC lub system równoważny)
	

	4. 
	Wyposażenie pojazdu
	

	4.1. 
	Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. 
	

	4.2. 
	Immobiliser.
	

	4.3. 
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy.
	

	4.4. 
	Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia.
	

	4.5. 
	Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie.
	

	4.6. 
	Centralny zamek sterowany z pilota oraz z kluczyka (wraz z pojazdem dostarczyć 2 kpl. Kluczyków i 2 piloty)
	

	4.7. 
	Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu.
	

	4.8. 
	Fotele oraz wnętrze przestrzeni pasażerskiej w ciemnej kolorystyce. 
Siedzenia pokryte tapicerką skórzaną lub wykonaną z tkaniny odpornej na uszkodzenia mechaniczne i łatwej w czyszczeniu.
	

	4.9. 
	Klimatyzacja min. automatyczna.
	

	4.10. 
	Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe.
	

	4.11. 
	Instalacja radiowa wyposażona w antenę.
	

	4.12. 
	Radioodtwarzacz cyfrowy z tunerem DAB, systemem Bluetooth, kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 12 cali oraz co najmniej 6 głośnikami.
	

	4.13. 
	Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp.
	

	4.14. 
	Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.
	

	4.15. 
	Tempomat adaptacyjny (ACC), automatycznie dostosowujący prędkość jazdy do prędkości poprzedzającego pojazdu.
	

	4.16. 
	Zabudowa przestrzeni ładunkowej:
1. Przestrzeń ładunkowa pojazdu musi być wyposażona w aluminiowy hardtop z trzema klapami otwieranymi do góry, zapewniającymi dostęp do wnętrza zabudowy.
2. Wewnątrz głównej części zabudowy należy zapewnić oświetlenie (minimum 2 punkty świetlne).
3. Wnętrze zabudowy musi być wyłożone materiałem wodoodpornym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i łatwym w czyszczeniu.
4. W przestrzeni ładunkowej należy zamontować wysuwaną szufladę sprzętową na całej powierzchni użytkowej, 
o dopuszczalnej ładowności minimum 250 kg, wyposażoną w co najmniej 6 uchwytów montażowych umożliwiających mocowanie przewożonego sprzętu.
5. Po lewej stronie hardtopu należy wykonać skrytkę przeznaczoną do przewozu sprzętu burzącego. Skrytka musi być wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz wyposażona w system mocowań zapewniający bezpieczne i stabilne rozmieszczenie sprzętu (rozmieszczenie sprzętu do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy)

	

	4.17. 
	Dywaniki gumowe dla wszystkich 5 członków załogi – o wysokich brzegach
	

	4.18. 
	Na wyposażeniu: 
zestaw narzędzi, 
podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, 
klucz do kół, 
trójkąt ostrzegawczy, 
gaśnica proszkowa min. 2 kg ABC, rok produkcji 2026

	

	4.19. 
	Przystosowanie pojazdu do montażu pługa odśnieżnego
Pojazd należy przystosować do montażu i demontażu pługa odśnieżnego będącego w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni układ mocujący oraz niezbędne elementy montażowe, dostosowane do oferowanego pojazdu i posiadanego pługa.
Sposób mocowania musi umożliwiać bezpieczne użytkowanie pługa zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności dokonywania każdorazowo trwałych zmian konstrukcyjnych w pojeździe. Zastosowane rozwiązanie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ani dopuszczalnych nacisków na osie.
(Zamawiający dopuszcza dostarczenie pługa odśnieżnego przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia – Wykonawca decydując się na dostawę pługa wskazuję tę informację w kol. 3 i uwzględnia jego cenę w ofercie)
	

	4.20. 
	Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. Dodatkowa przejściówka na 7 pin.

	

	4.21. 
	Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg; z hamulcem 3400 kg zgodnie ze świadectwem zgodności WE.
	

	4.22. 
	Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy.
Gniazdo USB – 2 szt. w okolicy deski rozdzielczej, dodatkowe 1 gniazdo USB dostępne z tylnej kanapy
Gniazda 12V – 2 szt. w przedziale technicznym(zabudowie)
	

	4.23. 
	Przetwornica napięcia 12V na 230V zapewniająca czystą sinusoidę o mocy min. 1000W.
Miejsce montażu przetwornicy nieograniczający przestrzeni pasażerskiej, uzgodnić z Zamawiającym.
	

	4.24. 
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym i  przyciskiem PTT o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz oraz zamontowaną i podłączoną dedykowaną anteną GPS, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone 
w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia  2019 r. w sprawie  organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). 
Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki:
a) praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu,
b) obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy do obsługi akcesoriów,
c) wbudowany moduł GPS,
d) obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego,
e) aktualizacje oprogramowania sprzętowego,
f) parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm,
g) parametry techniczne odbiornika: 
· czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB,
· czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV,
· moc akustyczna > 2 W,
· zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%.
h) środowisko i klimatyczne warunki pracy:
· ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529,
· zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz.
i) wymagania uzupełniające:
· Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1.
· Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. Możliwość zarządzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefonów i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego, w tym możliwość aktualizacji bez fizycznego połączenia 
z komputerem.
Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonu i anten do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=149 MHz i szerokości pasma 32 kHz.
Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.
	

	4.25. 
	2 kpl. radiotelefonów noszonych z mikrofonogłośnikiem o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW  przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej , z zamontowanymi na stałe ładowarkami samochodowymi. Radiotelefony muszą posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit.
Dodatkowo radiotelefony muszą spełniać warunki:
a) praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefon,
b) czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych 
i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. Pełna klawiatura numeryczna,
c) wbudowany podwójny mikrofon z redukcją szumów,
d) obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy oraz obsługa profili GATT, które pozwolą na podłączenie czujników zewnętrznych,
e) obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego,
f) parametry techniczne nadajnika - Stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm.
g) parametry techniczne odbiornika:
· czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12dB,
· czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV,
· maksymalna moc akustyczna > 2 W,
· zniekształcenia akustyczne ≤1,5% przy mocy akustycznej 1 W.
h) środowisko i klimatyczne warunki pracy:
· minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -20°C ÷ +60°C,
· ochrona przed pyłem i wilgocią min. IP68 zgodnie z EN60529,
· zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz.
Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Miejsce i sposób montażu zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji.
Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. „szybką”, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych, 
zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
	

	4.26. 
	2 komplety radiotelefonów noszonych w standardzie TETRA z mikrofonogłośnikiem oraz z ładowarką zasilaną z instalacji pojazdu spełniający następujące wymagania ogólne: tryby pracy radiotelefonu trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO), podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli, wbudowany i uaktywniony moduł GPS, podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem, możliwość programowego ograniczania czasu nadawania, dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych, dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności, możliwość tworzenia przy użyciu zestawu  do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu  o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania, możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania  o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika, programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych), interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim, programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji, dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp, możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji, sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci, praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi, uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego.

Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje, praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK), możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR), wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon, obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI), możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci, możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci, kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN), radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN, możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne, możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.
Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz, w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz, częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1., nadajnik klasy 3, klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2), minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C., minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65.
Dostarczony sprzęt: radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE.
Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE.
Miejsce i sposób montażu zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych.
Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem.
	

	4.27. 
	W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny pracujący w systemie TETRA w paśmie 380-400 MHz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz.KGPSP.2019.7). Dodatkowo radiotelefon musi obsługiwać szyfrowanie w standardzie TEA2. Po stronie Wykonawcy jest wgranie do radiotelefonu licencji TEA2. Radiotelefon powinien posiadać funkcje: enhanced security, SDS remote control, permanent disable V2, obsługa 2 kanałów SCCH. Radiotelefon w wersji rozłącznej zespół nadawczo – odbiorczego oraz panel. Uchwyt mikrofonu zamontowany w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dodatkowy głośnik. Moduł GPS.  Antena samochodowa na zakres częstotliwości pracy 380-420 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej, ¼ fali oraz dedykowanej anteny GPS. Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej GPS. Wymagany WFS dla f=390 MHz mniejszy lub równy 1,3. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=390 MHz i szerokości pasma ±15 MHz.
Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonu i anten do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10 i nowszym.
Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.
	

	4.28. 
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego spełniające wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ:
a. na dachu kabiny belka sygnalizacyjna w technologii LED, min. 3 modułów LED po min. 3 LED każdy z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku, belka nie może wystawać poza szerokość dachu, podświetlany napis STRAŻ;
b. dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w atrapie pokrywy silnika;
c. dodatkowo lampa w kolorze czerwonym – do jazdy w kolumnie 
d. urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu), wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100W wraz z głośnikiem o mocy min 100W – głośnik zamontowany za atrapą pokrywy silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy;
	

	4.29. 
	Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, wyłączenia nagrywania dźwięku, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.
	

	4.30. 
	Przenośne akumulatorowe lampy ostrzegawcze – 1 komplet dysków (min 6 szt.) sygnalizacyjnych przewożonych w walizce lub innym dedykowanym opakowaniu, wyposażonym w ładowarkę samochodową 12V oraz sieciową 230 V, lampy ostrzegawcze emitujące światło pomarańczowe w minimum 3 różnych trybach: pulsacyjnym, ciągłym (stałym), dookólnym, stopień ochrony IP 67
	

	4.31. 
	Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych 
(z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.
	

	4.32. 
	Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju, co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, wyciągarka wyposażona w linę kompozytową o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, 
Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. 
Wyciągarka zamontowana w ramie pojazdu (nie na zew. zderzaka). Pilot sterowania przewodowy.
	

	4.33. 
	Tablet multimedialny z systemem lokalizacji pojazdu, z oprogramowaniem i uchwytem o niżej wymienionych minimalnych parametrach:
1) przekątna ekranu min. 8”;
2) rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M;
3) procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum
1,8 GHz;
4) pamięć RAM: minimum 6 GB;
5) pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 512 GB;
6) oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych:
a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią,
b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień,
c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie,
d) możliwość grupowania powiadomień,
e) możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie,
f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza,
g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia,
h) wbudowany menadżer pamięci,
i) możliwość zapisywania danych w chmurze,
j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu,
7) aparat główny minimum 12 Mpix;
8) wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU;
9) wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC;
10) wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2;
11) akumulator o pojemności minimum 5000 mAh;
12) wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax;
13) dostarczony rysik w komplecie z tabletem;
14) wbudowany mikrofon i głośnik;
15) porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej;
16) czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop;
17) tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67;
18) tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H;
19) ładowarka sieciowa do tabletu.
Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana
z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu
ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe
w pojeździe.
Miejsce i sposób montażu tableta wraz z osprzętem zostanie uzgodnione na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
	

	4.34. 
	Zestaw ratownictwa medycznego R1 w plecaku modułowym (bez noszy typu deska i szyn Kramera) z wyposażaniem odpowiadającym wymaganiom określonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca 2021 roku “Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”.
	

	4.35. 
	Zestaw doposażenia: 
Gaśnica proszkowa ABC min. 6 kg ze Świadectwo Dopuszczenia CNBOP - 1 szt.
Zbijak do szyb z nożem do pasów - 1 szt.
Koc gaśniczy o wymiarach nie mniejszych niż 120 × 180 cm ze Świadectwo Dopuszczenia CNBOP - 1 szt.
Taśma ostrzegawcza o szerokości 8 cm – rolka lub rolki o długości sumarycznej nie mniejszej niż 500 m
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – wykuty z wysokogatunkowej stali, o długości nie mniejszej niż 75 cm, posiadający 3 końcówki robocze: do podważania (płaska), wyprofilowany „kieł” oraz do podważania i wyciągania gwoździ (z otworem podłużnym po środku) - szt. 1
Szpadel ostry z metalowym trzonem szt. 2
	

	5. 
	Pozostałe warunki zamawiającego
	

	5.1. 
	
Okres gwarancji: minimum 24 miesiące bez limitu km (kryterium oceny ofert)


	(wskazać okres gwarancji)

	5.2. 
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
- instrukcje obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim,
- instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe oraz dostarczonych z pojazdem – w języku polskim,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, jako pojazd specjalny,
- książkę napraw serwisowych (jako rozwiązanie równoważne Wykonawca może udzielić nieograniczony dostęp do elektronicznego profilu dla pojazdu umożliwiający odczyt czynności serwisowych i zakresu obsług pojazdu i zabudowy)
- dokumenty gwarancyjne
- wykaz ilościowo wartościowy (brutto) sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji producenta dla poszczególnego sprzętu,
Dokumentacja powinna być przekazana w dniu odbioru faktycznego w sposób uporządkowany w formie drukowanej (min 1 egzemplarz) oraz elektronicznej na nośniku danych np. pamięć USB
	

	5.3. 
	Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu będzie transportowany zamiennie z zachowaniem MMR pojazdu
	

	5.4. 
	W dniu odbioru faktycznego Wykonawca dokona instruktażu / szkolenia z obsługi pojazdu oraz dostarczonych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia. Szkolenie realizowane będzie w siedzibie zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczego dla przedstawicieli Zamawiającego.
	



Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Podane przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych – że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.





	podpis
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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