Załącznik nr 4 A - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1
Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego z podziałem na zadania: 
zadanie 1 – Zakup i dostawa tachimetrów 
w ramach projektu pt. „ Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego 
z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
Znak postępowania: ZSB.260.2.2026




Zadanie 1: Zakup i dostawa tachimetrów
1. Tachimetr elektroniczny nr 1 – 7 szt. 
	l.p.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)

	1. 
	Tachimetr elektroniczny

	Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat
	minimum 4000m

	2. 
	
	Dokładność pomiaru na pryzmat 
	1.5 mm + 2 ppm

	3. 
	
	Zasięg pomiaru na folię dalmierczą
	minimum 500 m

	4. 
	
	Dokładność pomiaru na folię dalmierczą
	2 mm + 2 ppm

	5. 
	
	Pyło oraz wodoodporność
	minimum IP66

	6. 
	
	Dokładność pomiaru kąta 
	nie gorsza niż 2”

	7. 
	
	Porty 
	RS-232,USB (pendrive), Bluetooth

	8. 
	
	Wyświetlacz oraz oprogramowanie pomiarowe
	LCD, dwustronny, podświetlany. Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim

	9. 
	
	Klawiatura
	Dwustronna, podświetlana.
Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia.

	10. 
	
	Kompensator: zakres i typ
	±6’

	11. 
	
	Minimalna ogniskowa
	1.30 m

	12. 
	
	Pionownik
	Optyczny lub laserowy

	13. 
	
	Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości)
	Nie mniej niż 14h

	14. 
	
	Typ baterii / sposób ładowania
	Litowo-jonowa.
Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej

	15. 
	
	Waga z baterią i spodarką mniejsza niż:
	5.4 kg

	16. 
	
	Walizka transportowa
	Twarda (nie pokrowiec), mieści wszystkie akcesoria poza tyczką

	17. 
	Akcesoria
	Statyw – 7 sztuk

	Dedykowany statyw drewniany
	Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg.

	18. 
	
	Akumulatory - 21 sztuk


	Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości) 
	Nie mniej niż 14h

	19. 
	
	Ładowarka 
	dwustanowiskowa  (stacja dokująca) z kablem zasilającym
	

	20. 
	
	Pryzmat – 21 sztuk
	Tarcza wykonana z metalu z jaskrawymi wskaźnikami
	Pozwala odnaleźć pryzmat przy złej widoczności. Tarcza pochyla się w zakresie góra-dół umożliwiając pomiar pod różnymi kątami. Minimalna średnica 60mm, montaż na gwincie 5/8”

	21. 
	
	Tyczka –21 sztuk 
	Tyczka teleskopowa dedykowana do pryzmatu 
	Minimalna wysokość 2.5 metra, biało-czerwona, z gwintem 5/8”

	22. 
	
	Pryzmat realizacyjny– 7 sztuk

	Pryzmat o średnicy nie większej niż 30mm
	Przeznaczony do precyzyjnych pomiarów z możliwością montażu bezpośrednio nad grotem. Regulowana wysokość instalacji za pomocą zacisku. Minimum 4 tyczki w zestawie.

	23. 
	
	Szkicownik A4– 7 sztuk
	Geodezyjny szkicownik drewniany
	Format papieru A4: 210x297 mm


2. Tachimetr elektroniczny nr 2  – 1 szt. 
	l.p.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	1. 
	Tachimetr elektroniczny

	System operacyjny
	Dowolny stabilny system operacyjny (np. Windows, Android, Linux) zapewniający obsługę wymaganych funkcji oprogramowania

	2. 
	
	Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat
	minimum 5000m

	3. 
	
	Dokładność pomiaru na pojedynczy pryzmat
	1.5 mm + 2 ppm

	4. 
	
	Zasięg pomiaru na folię dalmierczą
	minimum 500 m

	5. 
	
	Dokładność pomiaru na folię dalmierczą
	2 mm + 2 ppm

	6. 
	
	Zasięg pomiaru bezlustrowego 
	minimum 1000 m

	7. 
	
	Pyło oraz wodoodporność
	minimum IP65

	8. 
	
	Dokładność pomiaru kąta
	nie gorsza niż 3”

	9. 
	
	Porty
	RS-232, USB (pendrive), Bluetooth

	10. 
	
	Wyświetlacz 
	minimum 3,5”, Kolorowy, dotykowy, dwustronny

	11. 
	
	Oprogramowanie pomiarowe
	Interfejs w języku polskim. 
Import/export plików DXF, TXT. Możliwość kodowania punktów z możliwością automatycznego rysowania linii oraz obiektów zamkniętych. Tyczenie punktów oraz linii bezpośrednio z podkładu mapowego.

	12. 
	
	Klawiatura 
	Minimum z jednej strony, podświetlana
Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia.

	13. 
	
	Diody tyczenia
	TAK, zasięg do 150m

	14. 
	
	Kompensator: zakres i typ
	 ±6’

	15. 
	
	Minimalna ogniskowa
	1.30 m 

	16. 
	
	Pionownik
	Optyczny lub laserowy

	17. 
	
	Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości co 30s)
	do 14h 

	18. 
	
	Typ baterii / sposób ładowania
	Litowo-jonowa.
Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej
Bateria kompatybilna (do wymiennego zastosowania) z tachimetrem elektronicznym nr 1 

	19. 
	
	Waga z baterią i spodarką mniejsza niż:
	6.0 kg

	20. 
	
	Pamięć wewnętrzna (wbudowana) 
Nie dopuszcza się zastosowania kart pamięci jako pamięci wewnętrznej
	minimum 1 GB

	21. 
	
	Walizka transportowa
	

	22. 
	Akcesoria
	Statyw – 1 sztuk

	Dedykowany statyw drewniany
	Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg.

	23. 
	
	Akumulatory
- 3 sztuk

	Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości) 
	nie mniej niż 14h

	24. 
	
	Ładowarka 
	dwustanowiskowa  (stacja dokująca) z kablem zasilającym
	

	25. 
	
	Pryzmat 360 z dedykowaną tyczką– 3 sztuk
	Pryzmat umożliwiający pomiar pod dowolnym kątem Hz w stosunku do celowej tachimetru
	Możliwość zamontowania na tyczce z gwintem 5/8” jak również do prac realizacyjnych z kompletem mini-tyczek. Regulowana wysokość montażu za pomocą zacisku

	26. 
	
	Szkicownik A4– 1 sztuka	Comment by Lukasz Kobeszko: Czy na pewno 7 sztuk? Bo mamy tutaj 1 tachimetr.
	Geodezyjny szkicownik drewniany
	Format papieru A4: 210x297 mm
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