Załącznik nr 4 B - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2
Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego z podziałem na zadania: 
zadanie 2 – Zakup i dostawa zestawu GNSS

w ramach projektu pt. „ Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego 
z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
Znak postępowania: ZSB.260.2.2026





Zadanie 2: Zakup i dostawa zestawu GNSS
Zestaw GNSS – 1 szt. 
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)

	1. 
	Antena 
	Zintegrowana z odbiornikiem 
	1 sztuka

	2. 
	
	Obsługiwane sygnały
	GPS: L1 / L2 / L5 / L2C
GLONASS: L1 / L2 / L3
Galileo: E1 / E5a / E5b
Beidou:B1 / B2 / B3 / B1C / B2a
QZSS: L1 / L2 / L5

	3. 
	
	Ilość kanałów
	minimum 440

	4. 
	
	Zastosowane technologie i funkcje
	- system IMU (pochyłomierz) w zakresie działania do 60 stopni, nie wymagający kalibracji,
- odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

	5. 
	
	Dokładność wyznaczenia pozycji w trybie statycznym 
	poziomo 3 mm+0,1ppm RMS
pionowo 3,5 mm+0,4 ppm RMS

	6. 
	
	Dokładność wyznaczenia pozycji w trybie RTK / RTN 
	poziomo 8 mm+1 ppm RMS / pionowo 15 mm+1 ppm RMS / 

	7. 
	
	Pojemność pamięci wewnętrznej (wbudowanej)
	minimum 4GB

	8. 
	
	Pyło- i wodoszczelność
	minimum IP67

	
	
	Komunikacja
	Bluetooth

	9. 
	Kontroler
	Kontroler tego samego producenta co odbiornik GNSS
	1 szt. 

	10. 
	
	Systemem operacyjny
	Android lub Windows

	11. 
	
	Procesor
	minimum 2.0 GHz

	12. 
	
	Pamięć
	RAM minimum 4GB, ROM minimum 64GB, możliwość rozszerzenia poprzez karty SD

	13. 
	
	Wyświetlacz
	minimum 7-calowy, ekran dotykowy

	14. 
	
	Kamera kontrolera
	minimum 8MPix

	15. 
	
	Modem GSM
	co najmniej 4G LTE

	16. 
	
	Komunikacja
	Wi-Fi, Bluetooth

	17. 
	
	Pyło- i wodoszczelność
	minimum IP67

	18. 
	Oprogramowanie kontrolera
	Oprogramowanie tego samego producenta co odbiornik oraz kontroler. Interfejs w języku polskim.
	Tak

	19. 
	
	Licencja oprogramowania
	Licencja wieczysta, aktualizacja bezpłatnai nieograniczona czasowo

	20. 
	
	Wymagane funkcje oprogramowania

	- import i eksport plików txt;
- import plików DXF
- pomiary punktów, pomiary offsetowe: domiar
liniowy, wcięcie liniowe, przecięcie prostych;
- tyczenie punktów oraz linii;
- obliczenie pola powierzchni oraz objętości;

	21. 
	Tyczka teleskopowa – 1 sztuka
	Dedykowana do odbiornika GNSS
	kompozytowa, o wysokości minimum 2.4 m

	22. 
	
	Dedykowany uchwyt na tyczkę do kontrolera

	23. 
	Ładowarka do odbiornika 
	Dedykowana ładowarka

	24. 
	Ładowarka do kontrolera
	Dedykowana ładowarka

	25. 
	Waliza transportowa
	Waliza transportowa mieszcząca wszystkie komponenty

	26. 
	Kamizelka odblaskowe – 24 sztuki
	pomarańczowa z napisem geodeta lub technik geodeta
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