[bookmark: _Hlk181735376][bookmark: zadanie-1--zakup-i-dostawa-tachimetrów][bookmark: instrukcja][bookmark: wzór--formularz-parametrów-oferowanych]Załącznik nr 5 A - wzór formularza potwierdzającego spełnianie parametrów oferowanych produktów dla zadania 1
Zamawiający: Miasto Rybnik – Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik
Nr postępowania: ZSB.260.2.2026
Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego 
z podziałem na zadania;
zadanie 1)	zakup i dostawa tachimetrów
w ramach projektu pt. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację, 
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
Wykonawca ..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)
Instrukcja
Wpisać producenta, model i oferowaną konfigurację każdego typu tachimetru. 
W tabelach podać konkretne wartości z jednostkami i opisy oferowanych rozwiązań; przy cechach opisowych potwierdzić każdą wymaganą funkcję. 
[bookmark: Xdee5f5b5fa0d27e9b4c895563c4b47822fb46a9]1. Tachimetr elektroniczny nr 1 — 7 szt.
Producent: [wypełnić]
Model / wariant: [wypełnić]
Oprogramowanie — producent, nazwa: [wypełnić]
[bookmark: X9914e6a940f976e2e4e5e5d09811bde8c2f5605]1.1. Parametry urządzenia
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry

	1
	Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat
	minimum 4000m
	[wypełnić]

	2
	Dokładność pomiaru na pryzmat
	1.5 mm + 2 ppm
	[wypełnić]

	3
	Zasięg pomiaru na folię dalmierczą
	minimum 500 m
	[wypełnić]

	4
	Dokładność pomiaru na folię dalmierczą
	2 mm + 2 ppm
	[wypełnić]

	5
	Pyło oraz wodoodporność
	minimum IP66
	[wypełnić]

	6
	Dokładność pomiaru kąta
	nie gorsza niż 2”
	[wypełnić]

	7
	Porty
	RS-232,USB (pendrive), Bluetooth
	[wypełnić]

	8
	Wyświetlacz oraz oprogramowanie pomiarowe
	LCD, dwustronny, podświetlany. Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim
	[wypełnić]

	9
	Klawiatura
	Dwustronna, podświetlana. Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia.
	[wypełnić]

	10
	Kompensator: zakres i typ
	±6’
	[wypełnić]

	11
	Minimalna ogniskowa
	1.30 m
	[wypełnić]

	12
	Pionownik
	Optyczny lub laserowy
	[wypełnić]

	13
	Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości)
	Nie mniej niż 14h
	[wypełnić]

	14
	Typ baterii / sposób ładowania
	Litowo-jonowa. Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej
	[wypełnić]

	15
	Waga z baterią i spodarką mniejsza niż:
	5.4 kg
	[wypełnić]

	16
	Walizka transportowa
	Walizka transportowa — Twarda (nie pokrowiec), mieści wszystkie akcesoria poza tyczką
	[wypełnić]


[bookmark: X70d26472fa940d35b5e6f483ebf1f70662b3f92]1.2. Akcesoria do pozycji nr 1
	Lp.
	Element i ilość według OPZ
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry,

	1
	Statyw — 7 sztuk
	Dedykowany statyw drewniany. Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg.
	[wypełnić]

	2
	Akumulatory — 21 sztuk
	Czas pracy na pojedynczej baterii: Nie mniej niż 14h
	[wypełnić]

	3
	Ładowarka
	dwustanowiskowa (stacja dokująca) z kablem zasilającym. 
	[wypełnić]

	4
	Pryzmat — 21 sztuk
	Tarcza wykonana z metalu z jaskrawymi wskaźnikami. Pozwala odnaleźć pryzmat przy złej widoczności. Tarcza pochyla się w zakresie góra-dół umożliwiając pomiar pod różnymi kątami. Minimalna średnica 60mm, montaż na gwincie 5/8”
	[wypełnić]

	5
	Tyczka — 21 sztuk
	Tyczka teleskopowa dedykowana do pryzmatu. Minimalna wysokość 2.5 metra, biało-czerwona, z gwintem 5/8”
	[wypełnić]

	6
	Pryzmat realizacyjny — 7 sztuk
	Pryzmat o średnicy nie większej niż 30mm. Przeznaczony do precyzyjnych pomiarów z możliwością montażu bezpośrednio nad grotem. Regulowana wysokość instalacji za pomocą zacisku. Minimum 4 tyczki w zestawie.
	[wypełnić]

	7
	Szkicownik A4 — 7 sztuk
	Geodezyjny szkicownik drewniany. Format papieru A4: 210x297 mm
	[wypełnić]


[bookmark: Xaa96ab3d9fd4b1aaed1ba964a76dbe162841eca]Tachimetr elektroniczny nr 2 — 1 szt.
Producent: [wypełnić]
Model / wariant: [wypełnić]
Oprogramowanie — producent, nazwa: [wypełnić]
[bookmark: X27858b268c64fa9870af16b5cb64d3eb99be2ca]2.1. Parametry urządzenia
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry

	1
	System operacyjny
	Dowolny stabilny system operacyjny (np. Windows, Android, Linux) zapewniający obsługę wymaganych funkcji oprogramowania
	[wypełnić]

	2
	Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat
	minimum 5000m
	[wypełnić]

	3
	Dokładność pomiaru na pojedynczy pryzmat
	1.5 mm + 2 ppm
	[wypełnić]

	4
	Zasięg pomiaru na folię dalmierczą
	minimum 500 m
	[wypełnić]

	5
	Dokładność pomiaru na folię dalmierczą
	2 mm + 2 ppm
	[wypełnić]

	6
	Zasięg pomiaru bezlustrowego
	minimum 1000 m
	[wypełnić]

	7
	Pyło oraz wodoodporność
	minimum IP65
	[wypełnić]

	8
	Dokładność pomiaru kąta
	nie gorsza niż 3”
	[wypełnić]

	9
	Porty
	RS-232, USB (pendrive), Bluetooth
	[wypełnić]

	10
	Wyświetlacz
	minimum 3,5”, Kolorowy, dotykowy, dwustronny
	[wypełnić]

	11
	Oprogramowanie — język
	Interfejs w języku polskim.
	[wypełnić]

	12
	Oprogramowanie — wymiana danych
	Import/export plików DXF, TXT.
	[wypełnić]

	13
	Oprogramowanie — kodowanie
	Możliwość kodowania punktów z możliwością automatycznego rysowania linii oraz obiektów zamkniętych.
	[wypełnić]

	14
	Oprogramowanie — tyczenie
	Tyczenie punktów oraz linii bezpośrednio z podkładu mapowego.
	[wypełnić]

	15
	Klawiatura
	Minimum z jednej strony, podświetlana. Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia.
	[wypełnić]

	16
	Diody tyczenia
	TAK, zasięg do 150m
	[wypełnić]

	17
	Kompensator: zakres i typ
	±6’
	[wypełnić]

	18
	Minimalna ogniskowa
	1.30 m
	[wypełnić]

	19
	Pionownik
	Optyczny lub laserowy
	[wypełnić]

	20
	Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości co 30s)
	do 14h
	[wypełnić]

	21
	Typ baterii / sposób ładowania i kompatybilność
	Litowo-jonowa. Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej. Bateria kompatybilna (do wymiennego zastosowania) z tachimetrem elektronicznym nr 1
	[wypełnić]

	22
	Waga z baterią i spodarką mniejsza niż:
	6.0 kg
	[wypełnić]

	23
	Pamięć wewnętrzna (wbudowana)
	minimum 1 GB. Nie dopuszcza się zastosowania kart pamięci jako pamięci wewnętrznej
	[wypełnić]

	24
	Walizka transportowa
	Walizka transportowa — Twarda (nie pokrowiec), mieści wszystkie akcesoria poza tyczką
	[wypełnić]


[bookmark: X4c7c87578a3144d974ea5b4949b5e3925e90962]2.2. Akcesoria do pozycji nr 2
	Lp.
	Element i ilość według OPZ
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry

	1
	Statyw — 1 sztuk
	Dedykowany statyw drewniany. Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg.
	[wypełnić]

	2
	Akumulatory — 3 sztuk
	Czas pracy na pojedynczej baterii: nie mniej niż 14h
	[wypełnić]

	3
	Ładowarka
	dwustanowiskowa (stacja dokująca) z kablem zasilającym. 
	[wypełnić]

	4
	Pryzmat 360 z dedykowaną tyczką — 3 sztuk
	Pryzmat umożliwiający pomiar pod dowolnym kątem Hz w stosunku do celowej tachimetru. Możliwość zamontowania na tyczce z gwintem 5/8” jak również do prac realizacyjnych z kompletem mini-tyczek. Regulowana wysokość montażu za pomocą zacisku
	[wypełnić]

	5
	Szkicownik A4 — 1 sztuka
	Geodezyjny szkicownik drewniany. Format papieru A4: 210x297 mm
	[wypełnić]


[bookmark: X745e90dbfbca0889504d22d54d5632d5ee19a1c][bookmark: X455d325d317df6d31af1906a9ae0527c65a9bbb]Oświadczenie wykonawcy
Oświadczam, że wskazane w formularzu produkty stanowią przedmiot złożonej oferty, a podane informacje dotyczą oferowanych modeli i są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się dostarczyć produkty o parametrach wskazanych 
w niniejszym formularzu, zgodnie z wymaganiami dokumentów zamówienia,
z uwzględnieniem ich wyjaśnień i zmian.
Uwaga: dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania.
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