[bookmark: _Hlk181735376][bookmark: wzór--formularz-parametrów-oferowanych]Załącznik nr 5 B - wzór formularza potwierdzającego spełnianie parametrów oferowanych produktów dla zadania 2
Zamawiający: Miasto Rybnik – Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik
Nr postępowania: ZSB.260.2.2026
Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego 
z podziałem na zadania;
zadanie 2 – Zakup i dostawa zestawu GNSS
w ramach projektu pt. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację, 
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
Wykonawca ..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)
[bookmark: instrukcja-wypełnienia]Instrukcja wypełnienia
1. Wpisać producenta, model odbiornika i kontrolera oraz nazwę oprogramowania.
1. Podać konkretne oferowane wartości z jednostkami. Przy wymaganiach funkcjonalnych potwierdzić i opisać oferowane funkcje. 
1. Wskazać wszystkie obsługiwane sygnały wymagane w poszczególnych wierszach. 
1. W części dotyczącej wyposażenia podać producenta i model lub inne jednoznaczne oznaczenie, cechy. 


[bookmark: Xe700ed8649864eb95484452eba5e044b38c1166]1. Odbiornik GNSS z anteną zintegrowaną — 1 sztuka
Producent: [wypełnić]
Model / wariant / konfiguracja: [wypełnić]
	Lp.
	Parametr / element
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry / rozwiązanie

	1
	Antena
	Zintegrowana z odbiornikiem — 1 sztuka
	[wypełnić]

	2
	Obsługiwane sygnały GPS
	L1 / L2 / L5 / L2C
	[wypełnić]

	3
	Obsługiwane sygnały GLONASS
	L1 / L2 / L3
	[wypełnić]

	4
	Obsługiwane sygnały Galileo
	E1 / E5a / E5b
	[wypełnić]

	5
	Obsługiwane sygnały Beidou
	B1 / B2 / B3 / B1C / B2a
	[wypełnić]

	6
	Obsługiwane sygnały QZSS
	L1 / L2 / L5
	[wypełnić]

	7
	Ilość kanałów
	minimum 440
	[wypełnić]

	8
	System IMU (pochyłomierz)
	w zakresie działania do 60 stopni, nie wymagający kalibracji
	[wypełnić]

	9
	Odporność na zakłócenia
	odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
	[wypełnić]

	10
	Dokładność w trybie statycznym — poziomo
	3 mm+0,1ppm RMS
	[wypełnić]

	11
	Dokładność w trybie statycznym — pionowo
	3,5 mm+0,4 ppm RMS
	[wypełnić]

	12
	Dokładność w trybie RTK / RTN — poziomo
	8 mm+1 ppm RMS
	[wypełnić]

	13
	Dokładność w trybie RTK / RTN — pionowo
	15 mm+1 ppm RMS
	[wypełnić]

	14
	Pojemność pamięci wewnętrznej (wbudowanej)
	minimum 4GB
	[wypełnić]

	15
	Pyło- i wodoszczelność
	minimum IP67
	[wypełnić]

	16
	Komunikacja
	Bluetooth
	[wypełnić]


[bookmark: X9f6a2931f35e58f0f86c32c8828588c9d5f6ab8]2. Kontroler — 1 szt.
Producent: [wypełnić]
Model / wariant : [wypełnić]
	Lp.
	Parametr / element
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry / rozwiązanie

	1
	Producent i ilość
	Kontroler tego samego producenta co odbiornik GNSS — 1 szt.
	[wypełnić]

	2
	System operacyjny
	Android lub Windows
	[wypełnić]

	3
	Procesor
	minimum 2.0 GHz
	[wypełnić]

	4
	Pamięć RAM
	minimum 4GB
	[wypełnić]

	5
	Pamięć ROM
	minimum 64GB
	[wypełnić]

	6
	Rozszerzenie pamięci
	możliwość rozszerzenia poprzez karty SD
	[wypełnić]

	7
	Wyświetlacz
	minimum 7-calowy, ekran dotykowy
	[wypełnić]

	8
	Kamera kontrolera
	minimum 8MPix
	[wypełnić]

	9
	Modem GSM
	co najmniej 4G LTE
	[wypełnić]

	10
	Komunikacja
	Wi-Fi, Bluetooth
	[wypełnić]

	11
	Pyło- i wodoszczelność
	minimum IP67
	[wypełnić]


[bookmark: Xf2775b0f7b1923413cfa871b1f13d41e9db2dfa]3. Oprogramowanie kontrolera
Producent: [wypełnić]
Nazwa i wersja: [wypełnić]
Oferowane moduły / funkcje objęte licencją: [wypełnić]
	Lp.
	Parametr / element
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry / rozwiązanie

	1
	Producent
	Oprogramowanie tego samego producenta co odbiornik oraz kontroler
	[wypełnić]

	2
	Język interfejsu
	Interfejs w języku polskim
	[wypełnić]

	3
	Licencja oprogramowania
	Wieczysta, aktualizacja bezpłatna, nieograniczona czasowo 
	[wypełnić]

	4
	Pliki txt
	import i eksport plików txt
	[wypełnić]

	5
	Pliki DXF
	import plików DXF
	[wypełnić]

	6
	Pomiary punktów
	pomiary punktów
	[wypełnić]

	7
	Pomiary offsetowe — domiar liniowy
	domiar liniowy
	[wypełnić]

	8
	Pomiary offsetowe — wcięcie liniowe
	wcięcie liniowe
	[wypełnić]

	9
	Pomiary offsetowe — przecięcie prostych
	przecięcie prostych
	[wypełnić]

	10
	Tyczenie
	tyczenie punktów oraz linii
	[wypełnić]

	11
	Obliczenia
	obliczenie pola powierzchni oraz objętości
	[wypełnić]


[bookmark: Xac90ed45cf9e90dfba43f998fa14044f1388ae9]4. Wyposażenie i akcesoria
	Lp.
	Parametr / element
	Wymaganie OPZ
	Oferowane parametry / rozwiązanie

	1
	Tyczka teleskopowa — 1 sztuka
	Dedykowana do odbiornika GNSS; kompozytowa, o wysokości minimum 2.4 m
	[wypełnić]

	2
	Uchwyt
	Dedykowany uchwyt na tyczkę do kontrolera
	[wypełnić]

	3
	Ładowarka do odbiornika
	Dedykowana ładowarka
	[wypełnić]

	4
	Ładowarka do kontrolera
	Dedykowana ładowarka
	[wypełnić]

	5
	Waliza transportowa
	Waliza transportowa mieszcząca wszystkie komponenty
	[wypełnić]

	6
	Kamizelki odblaskowe — 24 sztuki
	pomarańczowa z napisem geodeta lub technik geodeta
	[wypełnić]


[bookmark: X455d325d317df6d31af1906a9ae0527c65a9bbb][bookmark: X5c786b43616650b17ba55d86130b70aba19952b]Oświadczenie wykonawcy
Oświadczam, że wskazane w formularzu produkty stanowią przedmiot złożonej oferty, a podane informacje dotyczą oferowanych modeli i są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się dostarczyć produkty o parametrach wskazanych 
w niniejszym formularzu, zgodnie z wymaganiami dokumentów zamówienia,
z uwzględnieniem ich wyjaśnień i zmian.
Uwaga: dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania.
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