Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz cenowo - techniczny 
oferowanego przedmiotu zamówienia
 (stanowiący treść oferty – nie podlega uzupełnieniu).

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja nowego ekranu LED w hali Torwar I
w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a
____________________________________________________________________________
ja / my niżej podpisani:
_______________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________________
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, dodatkowo NIP i REGON)
OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Opis urządzenia
	j.m.
	Ilość
	
Marka urządzenia
	Model urządzenia
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto
kol 3 x kol 6
	Podatek VAT
	Całkowita
wartość brutto

	
	
	
	Wypełnia Wykonawca

	Ekran LED z konstrukcją montowaną do ściany
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Kontroler ekranu LED
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Bezprzewodowy system przesyłania obrazu
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Koszt montażu
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	

	* Parametry urządzeń przedstawionych w ofercie muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane w tabelach 




1. OFERUJEMY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:
a. Ekran LED z konstrukcją montowaną do ściany – sala B
	Proponowane urządzenia:
	Opis minimalnych wymaganych parametrów
	Minimalne parametry oferowanego urządzenia

	1
	2
	3

	Ekran LED z konstrukcją montowaną do ściany – sala B
	Wypełnia Wykonawca

	Marka
	dowolna
	

	model
	dowolny
	

	piksel
	Nie większy niż 1.25
	

	konfiguracja pixela
	Flip-chip COB 
	

	rozmiar ekranu led
	minimum 3,6m x 2m, maksimum 3,6m x 2,2m  

	

	jasność
	≥ 600 nits
	

	częstotliwość odświeżania
	≥ 3840 Hz
	

	kąt widzenia w poziomie
	±140° w poziomie i pionie 
	

	kontrast
	1:13 000
	

	front service
	Tak/Nie
	

	skala szarości
	15bit
	

	maksymalne zużycie prądu
	≤ 300 W/m2 (600 nits)
	

	Wymagany zapas: 16 (szt.) zapasowych modułów + 2 karta odbiorcza + 2 zasilacz
	Tak/Nie
	

	Certyfikaty CE
	Tak/Nie
	

	Data produkcji
	Min. 2026 r.
	

	Fabrycznie nowy
	Tak/Nie
	



b. Kontroler do ekranu LED 
	Proponowane urządzenia:
	Opis minimalnych wymaganych parametrów
	Minimalne parametry oferowanego urządzenia

	1
	2
	3

	Kontroler do ekranu LED – sala B
	Wypełnia Wykonawca

	Marka
	dowolna
	

	model
	dowolny
	

	system Android 12
	Tak/Nie
	

	pamięć operacyjna
	minimum 4GB pamięci operacyjnej i 32GB pamięci użytkownika
	

	Wejścia
	Min. 2xHDMI(dopuszczalne 1 + switch)
	

	
	1xDVI obsługujący 1920 × 1200@60 Hz i wspierający HDCP 1.4
	

	Wyjścia:

	12 x Wyjścia LAN
	

	
	1xHDMI 2.0 z funkcją LOOP obsługujący 4096 × 2160@60 Hz i wspierający HDCP 2.2
	

	
	1xDVI z funkcją LOOP obsługujący 1920 × 1200@60 Hz i wspierający HDCP 1.4
	

	Możliwość zarządzania kontrolerem poprzez sieć Wi-Fi dzięki wbudowanej karcie
	Tak/Nie
	

	Certyfikaty CE
	Tak/Nie
	

	Data produkcji
	Min. 2025 r.
	

	Fabrycznie nowy
	Tak/Nie
	



c. Bezprzewodowy system przesyłania obrazu 
	Proponowane urządzenia:
	Opis minimalnych wymaganych parametrów
	Minimalne parametry oferowanego urządzenia

	1
	2
	3

	
Bezprzewodowy system przesyłania obrazu 
	Wypełnia Wykonawca

	Marka
	dowolna
	

	model
	dowolny
	

	obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 i wyższe wersje, Android v9 i wyższe wersje, iOS 12 i wyższe wersje
	

	Wyjście video:

	-4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b lub USB-C DisplayPort 1.2

	

	Wyjście audio:

	HDMI, USB
	

	porty USB
	1 x USB-A, 1 x USB-C 
	

	ilość przycisków w zestawie
	1 (USB-C)
	

	obsługiwane protokoły
	Airplay, Google Cast, Miracast
	

	zasięg regulowany z modulacją siły sygnału
	maks. 30 m między przyciskiem a bazą
	

	pasmo częstotliwości
	2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
	

	system antykradzieżowy
	Gniazdo Kensington
	

	Sieć 
	LAN i WiFi
	

	Certyfikaty CE
	Tak/Nie
	

	Data produkcji
	Min. 2025 r.
	

	Fabrycznie nowy
	Tak/Nie
	



