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		         Załącznik nr 3 do SWZ
RG.271.7.2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. [bookmark: _Hlk152835429]Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przednim i tylnym TUZ, ładowaczem czołowym oraz kompatybilną łyżką załadunkową.
2. Ciągnik wraz z wyposażeniem i osprzętem musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń oraz kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Oferowany ciągnik, ładowacz czołowy, łyżka załadunkowa oraz pozostałe wyposażenie muszą być ze sobą kompatybilne i przystosowane do współpracy.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uruchomienia ciągnika, przeprowadzenia szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z zakresu jego obsługi i eksploatacji oraz przekazania wymaganej dokumentacji.
6. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do:
· Udzielenia Zamawiającemu min. 36 miesięcznego okresu gwarancji na ciągnik, z limitem min 500 mth rocznie na cały sprzęt łącznie z podzespołami oraz udzielenia Zamawiającemu min. 12 miesięcznego okresu gwarancji na łyżkę do materiałów sypkich i ładowacz czołowy;
· Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą ciągnika rolniczego przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację, tj.:
· komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
· apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy,
· dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,
· dokumentację niezbędną do zarejestrowania ciągnika rolniczego (w tym świadectwo homologacji oraz certyfikat unijny) zgodne z obowiązującymi przepisami,
· książkę gwarancyjną w języku polskim,
· fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji ciągnika rolniczego w języku polskim,
· książkę przeglądów serwisowych,
· wykaz punktów serwisowych na terenie kraju,
· inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu. 
· Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą łyżki do materiałów sypkich i ładowacza czołowego przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty tj.:
· książkę gwarancyjną w języku polskim,
· fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji ww. urządzeń w języku polskim,
· książkę przeglądów serwisowych,
· inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy.
7. Oferowany ciągnik oraz pozostały osprzęt wymieniony w specyfikacji mają być ze sobą kompatybilne, przystosowane do współpracy.
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	MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	 Ciągnik-wymagania ogólne

	1
	Rok produkcji
	2026

	2
	Masa całkowita ciągnika bez obciążników
	Max. 4200kg

	3
	Długość
	Max. 4600mm

	4
	Szerokość
	Max. 2400mm

	5
	Wysokość
	Max. 2800mm

	Silnik

	6
	Rodzaj silnika
	Wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany

	7
	Pojemność skokowa silnika
	Min. 3500cm3

	8
	Moc znamionowa
	Min. 110KM max. 126KM

	9
	AdBlue
	Wymagane

	10
	CommonRail
	Wymagane

	11
	Norma emisji spalin
	Stage V

	Układ przeniesienia napędu

	12
	Skrzynia biegów
	W pełni zsynchronizowana mechaniczna skrzynia biegów z rewersem mechanicznym, biegi pełzające (min prędkość 0,5 km/h)

	13
	Ilość biegów
(do przodu/ do tyłu)
	24/24 lub 20+20 z dwoma półbiegami

	14
	Sprzęgło 
	Dwutarczowe suche

	15
	Napęd
	4x4 (4WD)

	16
	Most	napędowy tylny
	Z blokadą mechanizmu różnicowego (elektro-hydrauliczną)

	17
	Most napędowy przedni
	Ze zwolnicami planetarnymi (z blokadą mechanizmu różnicowego)

	WOM

	18
	Wał odbioru mocy (WOM)
	Tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny i zależny z elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 obr./min lub 540/750 obr./min

	Układ hydrauliczny i pneumatyczny

	19
	Układ hydrauliczny - 
	Z mechanicznym sterowaniem w tym:
- jedna sekcja z blokadą na ciśnieniu 
- druga sekcja z funkcja pływającą

	20
	Rozdzielacz hydrauliki
	Min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy)

	21
	Wydajność pompy
	Min. 50 l/min

	22
	Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep
	Jedno i dwu – obwodowa

	23
	Tylny podnośnik 
	Sterowany elektrohydraulicznie EHR o udźwigu min.4000 kg 

	Układ kierowniczy i hamulcowy

	24
	Sterowanie
	Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym

	25
	Układ hamulcowy
	Hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie

	Kabina

	26
	Kabina dwuosobowa
	Sześciosłupkowa przeszklona wyposażona w: 
1. drzwi o szerokości max. 85 cm;
2. uchylne okna boczne; 
3. komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym pneumatycznie z regulacją; 
4. siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; 
5. szyberdach; 
6. wentylacja i ogrzewanie;
7. klimatyzacja,  
8. radio; 
9. wycieraczki ze spryskiwaczem na przedniej szybie i wycieraczka tylnej szyby kabiny; 
10. urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; 
11. dodatkowe światła robocze przednie i tylne



	Ogumienie

	27
	Koła, opony
	Koła przednie (regulowane) o min. wielkości: R24; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: R34. Opony do jazdy pod drogach asfaltowych lub gruntowych
Błotniki przednie skrętne

	Wyposażenie

	28
	Zaczepy
	Zaczep transportowy przesuwny tylny, zaczep tylny rolniczy i piton fix 

	29
	Zbiornik paliwa
	pojemności min. 130l

	30
	TUZ przedni
	kat.2 udźwig min.1800kg wyposażony w 2 wyjścia hydrauliczne

	31
	Światła 
	Gniazdo do podłączenia świateł obrysowych pługa zamontowane z przodu ciagnika

	OSPRZĘT CIĄGNIKA

	Łyżka do materiałów sypkich (winna być fabrycznie nowa, nieużywana, pozbawiona wad i uszkodzeń oraz posiadać wszelkie niezbędne wyposażenie, umożliwiające używanie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami)

	1
	Szerokość robocza
	Min.2200mm, max 2400mm

	2
	Pojemność łyżki
	Min.0,6m3

	3
	Mocowanie
	Na każdy ciągnik z ładowaczem czołowym

	4
	Gwarancja
	min. 12 m-cy

	Ładowacz czołowy (winien być fabrycznie nowy, nieużywany, pozbawiony wad i uszkodzeń oraz posiadać niezbędne wyposażenie umożliwiające używanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami)

	1
	Udźwig
	min. 1600 kg z samopoziomowaniem

	2
	Rozdzielacz
	3 sekcyjny

	3
	Mocowanie
	Euro ramka

	4
	Sterowanie
	Joystick

	5
	Gwarancja
	min. 12 m-cy

	6
	           Wyposażenie
	Akumulator hydrauliczny




*Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje minimalne wymagania dla ciągnika wraz z osprzętem. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
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