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Opis przedmiotu zamówienia 

	Opis
	Ilość
	J.m.
	Wymóg dostarczenia karty katalogowej

	Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 1

- Pasywny zestaw głośnikowy
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 43 Hz – 18 kHz (-10dB),
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 144 dB SPL  (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),
- Wyposażony w falowód Line Array
- Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej w zakresie 70°-80°, 
- Minimum jeden przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 14” oraz co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy o średnicy nie mniejszej niż 3” 
- Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, lub 2 x 4 Ohm
- Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego,
- Nie mniej niż 2 złącza  głośnikowe,
- Maksymalne wymiary nie większe 435/ 1300 / 630 mm 
- Waga nie większa niż 80 kg.
- Przystosowane do montażu w jednym „gronie głośnikowym” z pasywnym zestawem głośnikowym szerokopasmowym  typ 2 za pomocą zintegrowanych zawiesi montażowych.
	8

	Szt.
	TAK

	Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 2

-Pasywny zestaw głośnikowy
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż Hz 43 Hz– 18 kHz (-10dB),
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 141 dB SPL  (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),
- Wyposażony w falowód Line Array
- Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej w zakresie 110°-120°, 
- Minimum jeden przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 14” oraz co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy o średnicy nie mniejszej niż 3” 
- Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, lub 2 x 4 Ohm
- Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego,
- Nie mniej niż 2 złącza  głośnikowe,
- Maksymalne wymiary nie większe 435 / 1300 / 630 mm 
- Waga nie większa niż 80 kg.
- Przystosowane do montażu w jednym „gronie głośnikowym” z pasywnym zestawem głośnikowym szerokopasmowym typ 1 za pomocą zintegrowanych zawiesi montażowych
	2
	Szt.
	TAK

	Rama montażowa

- Dedykowana przez producenta fabryczna rama montażowa do zawieszenia zestawów  szerokopasmowych typ 1 i typ 2 w jednym gronie

	2
	Szt.
	NIE

	Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu frontfill

- Pasywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy,
- Zestaw głośnikowy punktowy współosiowy
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB),
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 123 dB SPL (peak, przy zastosowanym wzmacniaczu mocy, mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),
- Kąt propagacji nie mniejszy niż 95˚ ± 5 (symetria osiowa)
- Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1”,
- Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 6.5”,
- Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8Ohm ,
- Nie mniej niż jedno złącze głośnikowe 4 pinowe,
Maksymalne wymiary nie większe niż  210 / 370 / 230 mm
- Waga nie większa niż 7.5kg
	6

	Szt.
	TAK

	Zestaw głośnikowy niskotonowy

- Pasywny zestaw głośnikowy niskotonowy
- Dolna granica pasma przenoszenia nie większa niż 35 Hz (-10dB),
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 137dB SPL (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w półprzestrzeni, dla crestfactor CF=4),
- Przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 18”,
-  Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe,
- Maksymalne wymiary nie większe niż 610 / 770 / 730 mm 
- Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,
- Wyposażony w gniazdo do zamocowania sztycy głośnikowej z gwintem M20,
- Wyposażony w fabryczne elementy montażowe umożliwiające mechaniczne połączenie dwóch lub więcej zestawów niskotonowych 
- Waga nie większa niż 65 kg,
	6
	Szt.
	TAK

	Wzmacniacz mocy z DSP

- Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.
- Co najmniej cztery wejścia z czego najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) – złącza XLR,
- Dla każdego kanału wzmacniacza niezależne wejście i wyjście foniczne w formacie AVB Milan,
- Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 110dB,
- Procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 96 kHz,
- Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 24 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą,  
- Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,
- Możliwość kompensacji tłumienia powietrza,
- Latencja nie większa niż 4 ms,
- Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych,
- Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych poziomów ciśnienia akustycznego,
- Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników,
- Układ monitorujący impedancję obciążenia,
- Konfigurowalna macierz czterech wejść i czterech wyjść,
- Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +21 dBu,
- Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/-1 dB),
- Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 i 8 [Ω] każdy 
- Co najmniej 4 złącza głośnikowe 
- Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,
- Wtyk zasilający typu PowerCON,
- Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC,
- Obudowa rack 19”,
- Wyposażony w wyświetlacz LCD oraz enkoder umożliwiający zmianę ustawień urządzenia na panelu przednim
- Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury 
- Wysokość nie większa niż 2U.
	5
	Szt.
	TAK

	Deskorolka do zestawów niskotonowych

- Deskorolka wyposażona w minimum 4 koła o średnicy minimum 80mm, w tym minimum dwa koła  z hamulcami
- Przystosowana do transportu dwóch zestawów niskotonowych (jeden na drugim) jednocześnie
- Wykonana ze sklejki, kolor czarny

	3
	Szt.
	NIE

	Deskorolka do zestawów szerokopasmowych

- Deskorolka wyposażona w minimum 4 koła o średnicy minimum 80mm, w tym minimum dwa koła  z hamulcami
- Przystosowana do transportu dwóch zestawów szerokopasmowych (jeden na drugim) połączonych ze sobą za pomocą systemowych zapięć w pozycji poziomej
- Wykonana ze sklejki, kolor czarny
- Dostosowana do transportu zestawów głośnikowych szerokopasmowych typ 1 i typ 2

	5
	Szt.
	NIE

	Powierzchnia sterująca systemu konsolety fonicznej 

- Nie mniej niż 6 lokalnych wejść analogowych mikrofonowo-liniowych,
- Nie mniej niż 6 lokalnych wyjść analogowych liniowych,
- Nie mniej niż 1 lokalne wejścia stereo w formacie AES/EBU,
- Nie mniej niż 1 lokalne wyjścia stereo w formacie AES/EBU,
- Posiada wejście i wyjście Worldclock zrealizowane za pomocą złącz BNC,
- Minimum 2 ekrany dotykowe o przekątnej nie mniejszej niż 12",
- Nie mniej niż 24 zmotoryzowane tłumiki,
- Nie mniej niż 15 konfigurowalnych przycisków funkcyjnych,
- Cyfrowa transmisja sygnału pomiędzy powierzchnią sterującą, a jednostką centralną oparta o złącze RJ45 typu Ethercon
- Możliwość wyposażenia powierzchni sterującej w dodatkowe wejścia/wyjścia w formacie cyfrowym za pomocą kart rozszerzeń,
- Możliwość sterowania systemem konsolety za pomocą tabletu lub komputera PC,
- Wymiary nie większe niż 890 mm x 670 mm x 330 mm,
- Waga nie większa niż 28 kg

	1
	Szt.
	TAK

	Jednostka centralna konsolety fonicznej

- Nie mniej niż 32 wejścia mikrofonowo-liniowe
- Nie mniej niż 16 wyjścia liniowe
- Obsługa nie mniej niż 120 kanałów wejściowych
- Obsługa nie mniej niż 60 szyn wyjściowych
- Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz
- Latencja nie większa niż 1 ms
- Nie mniej niż 6 gniazd RJ45, z czego co najmniej 4 w standardzie Ethercon
- Kompatybilna z zastosowaną powierzchnią sterującą
- Wyposażona port na kartę rozszerzeń
- Możliwość pracy bez powierzchni sterującej systemu konsolety fonicznej 
- Możliwość sterowania systemem konsolety konsoletą za pomocą tabletu lub komputera PC,
- Możliwość montażu w szafie rack 19"
- Wymiary nie większe niż 485x230x310 mm
- Waga nie większa niż 10kg
	1
	Szt.
	TAK

	Karta rozszerzeń 

- Obsługa cyfrowego protokołu transmisji dźwięku typu Dante
- Obsługa nie mniej niż 64 kanałów wejściowych oraz nie mniej niż 64 kanałów wyjściowych
- Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz
- Kompatybilna z zastosowaną powierzchnią sterującą oraz jednostką centralną systemu cyfrowej konsolety fonicznej

	1
	Szt.
	TAK

	Mobilny moduł wejść i wyjść cyfrowej konsolety fonicznej

-Nie mniej niż 16 wejść mikrofonowych
-Nie mniej niż 8 wyjść liniowych
-Nie mniej niż 2 gniazda RJ45
-Wykorzystujący protokół cyfrowego przesyłu audio
-Możłiwość wspołpracy w podłączeniu szeregowym z kolejnym modułem wejść i wyjść
- Szerokość nie większa niż 500 mm
- Wysokość nie większa niż 200 mm
- Głębokość nie większa niż 200 mm
-Waga nie większa niż 5kg
-Wyposażony w dodatkowy uchwyt do montażu w standardzie rack 19"

	1
	Szt.
	TAK

	Skrzynia transportowa powierzchni sterującej systemu konsolety fonicznej 
- Kompatybilna z zastosowaną powierzchnią sterującą 
- Wyposażona w koła transportowe z hamulcami
- Wykonana ze sklejki o grubości minimum 6mm
- Wyposażona w minimum 8 uchwytów transportowych

	1
	Szt.
	NIE

	Skrzynia transportowa jednostki centralnej konsolety cyfrowej konsolety fonicznej 
- Kompatybilna z zastosowanym modułem wejść i wyjść
- Wykonana ze sklejki o grubości minimum 6 mm
- Wyposażona w minimum dwa uchwyty transportowe
	1
	Szt.
	NIE

	Skrzynia transportowa mobilnego modułu wejść i wyjść cyfrowej konsolety fonicznej
- Kompatybilna z zastosowanym modułem wejść i wyjść
- Wykonana ze sklejki o grubości minimum 6 mm
- Wyposażona w minimum dwa uchwyty transportowe
	1
	Szt.
	NIE

	Szafa rack 

- Minimum 37U
- Wymiary minimum 600x800mm
- Kolor czarny
- Perforowane drzwi
	1
	Szt.
	NIE

	Okablowanie głośnikowe

- Komplet okablowania głośnikowego niezbędny do podłączenia zestawów głośnikowych do wzmacniaczy mocy z pośrednictwem istniejącej instalacji okablowania głośnikowego
	1
	Kpl.
	NIE

	Montaż systemu nagłośnieniowego

- Montaż gron głośnikowych do istniejących punktów mocowań
	1
	Kpl.
	NIE

	Strojenie sytemu nagłośnieniowego
	1
	Kpl.
	NIE




