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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
· Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Śniadeckich 3, 31-351 Kraków, wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie po wcześniejszym ustaleniu miejsca wniesienia, dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.
· Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
· Dostawa potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego po wykonanych testach i jej zgodności ze specyfikacją.
W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt o następujących parametrach minimalnych:
Część 1: Elektronarzędzia akumulatorowe:
· W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu
· Oferowany system musi być systemem profesjonalnym, przeznaczonym do intensywnego użytkowania w warunkach warsztatowych.
· Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE oraz posiadać oznakowanie CE.
· Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta nie krótszej niż 24 miesiące (lub dłuższej – zgodnie z ofertą Wykonawcy).
· Oferowane urządzenia muszą być przeznaczone do zastosowań profesjonalnych lub przemysłowych, tj. do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych lub produkcyjnych. Nie dopuszcza się urządzeń przeznaczonych wyłącznie do zastosowań hobbystycznych lub okazjonalnych.
· Producent oferowanego sprzętu musi zapewniać dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od daty dostawy.
· Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży karty katalogowe lub dokumentację techniczną producenta potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów.
· Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane elektronarzędzia akumulatorowe w ramach niniejszej części zamówienia pochodziły od jednego producenta oraz stanowiły element jednego, spójnego i fabrycznego systemu akumulatorowego tego producenta.
· Przez jeden system akumulatorowy Zamawiający rozumie rozwiązanie, w którym:
· wszystkie oferowane urządzenia są zasilane akumulatorami należącymi do tej samej, oficjalnej platformy akumulatorowej producenta;
· akumulatory posiadają identyczny system mocowania i są w pełni zamienne pomiędzy wszystkimi oferowanymi urządzeniami, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt 8.3;
· ładowarki oferowane w ramach zamówienia są kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi akumulatorami;
· system stanowi oficjalną, katalogową linię produktową producenta.
· Wymóg dotyczący wspólnego systemu akumulatorowego dotyczy również urządzeń wyposażonych w akumulatory o różnej pojemności, pod warunkiem zachowania zgodności z platformą akumulatorową określoną przez producenta.
· Dopuszcza się wyjątek od wymogu dotyczącego jednej platformy napięciowej w przypadku urządzeń, których konstrukcja fabrycznie przewiduje jednoczesne zasilanie z dwóch akumulatorów, w szczególności urządzeń wymagających zastosowania dwóch akumulatorów o napięciu innym niż napięcie akumulatorów stosowanych w pozostałych oferowanych urządzeniach.

W takim przypadku:

· zastosowanie dwóch akumulatorów o danym napięciu musi być rozwiązaniem fabrycznym, przewidzianym i dopuszczonym przez producenta danego urządzenia;
· oba akumulatory muszą pochodzić od tego samego producenta, co pozostałe oferowane elektronarzędzia;
· akumulatory oraz urządzenie muszą stanowić element oficjalnego, katalogowego systemu akumulatorowego tego producenta;
· wyjątek nie może polegać na zastosowaniu adapterów, przejściówek lub innych rozwiązań umożliwiających łączenie akumulatorów z różnych systemów lub producentów;
· wszystkie pozostałe wymagania dotyczące jednego producenta i fabrycznej kompatybilności pozostają w mocy.
· Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym poszczególne elektronarzędzia pochodzą od różnych producentów lub należą do różnych, niekompatybilnych systemów akumulatorowych, nawet jeżeli możliwe jest ich połączenie za pomocą adapterów lub innych rozwiązań pośrednich.
· W przypadku urządzeń objętych wyjątkiem, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie producenta, model urządzenia oraz rodzaj i napięcie akumulatorów wymaganych do jego prawidłowej pracy.
· Nie dopuszcza się oferowania urządzeń różnych producentów, nawet jeżeli ich parametry techniczne (np. napięcie) są zbliżone, jeżeli nie stanowią one jednego fabrycznego systemu akumulatorowego.


Lp	Cecha	Wartość
1	Zszywacz akumulatorowy
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Zszywacz akumulatorowy	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Przeznaczone do pracy profesjonalnej (ciągłej i powtarzalnej).	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Magazynek o pojemności min. 30 zszywek.	Masa bez akumulatora: max. 2,5kg	Regulacja głębokości osadzania automatyczna lub manualna	Obudowa wzmocniona kompozytowa lub metalowa – wyklucza się konstrukcje hobbystyczne.
	Wymagania eksploatacyjne:	Zabezpieczenie przed przypadkowym strzałem przy pustym magazynku.	Oświetlenie LED obszaru roboczego.	Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy.	Niski poziom odrzutu umożliwiający pracę jedną ręką.
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
2	Młotowiertarka akumulatorowa
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Młotowiertarka akumulatorowa	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Przeznaczone do pracy profesjonalnej (ciągłej i powtarzalnej).	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.	Obudowa wzmacniana (tworzywo techniczne + elementy metalowe)
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Typ uchwytu: SDS-Plus	Energia pojedynczego udaru: min. 2,1 J (EPTA)	Częstotliwość udaru: min.0–4300 ud/min	Prędkość obrotowa: min. 0–980 obr/min	Maks. średnica wiercenia w betonie: min. 23 mm	Liczba trybów pracy: min. 3: wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie / dłutowanie	Masa: max. 3,9 kg (bez akumulatora)
	Wymagania eksploatacyjne	Elektroniczna regulacja prędkości	Oświetlenie LED	System tłumienia drgań (mechaniczny lub elektroniczny)
	Wymagane minimalne wyposażenie	Młotowiertarka akumulatorowa	Walizka transportowa/systemowa
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
3	Frezarka górnowrzecionowa
	Ilość [szt.]	3
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Akumulatorowa frezarka górnowrzecionowa - modułowa z wymiennymi przystawkami	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.	Przystosowanie do pracy ciągłej	Urządzenie umożliwiające obróbkę krawędzi materiału, jak i frezowanie wgłębne 
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Częstotliwość obrotowa bez obciążenia: Obroty minimalne: max. 15 000 ± 10%, obroty maksymalne: min. 24 000 obr./min ± 10%	Regulacja prędkości: Płynna, elektroniczna	Głębokość frezowania:	Regulacja mikro + blokada pozycji	Maksymalna głębokość frezowania/wycinania: min. 40 mm	Zakres pracy: Frezowanie krawędzi, rowków, wpustów, profilowe	Masa narzędzia (bez akumulatorów): max. 2,5 kg	Odpowiednie odprowadzenie pyłu / możliwość podłączenia odkurzacza warsztatowego.
	Wymagane minimalne wyposażenie	Przystawka do frezowania wgłębnego	Osłona odpylająca	Płyta podstawy okrągła	Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
4	Zagłębiarka
	Ilość [szt.]	2
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Zagłębiarka	Przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna litego, materiałów drewnopochodnych (MDF, HDF, płyta wiórowa, sklejka), laminatów oraz tworzyw sztucznych.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.	Przystosowanie do pracy ciągłej
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Średnica tarczy: 165 mm (±5 mm)	Średnica otworu tarczy: 20 mm	Zakres prędkości obrotowej: min. 2500 – 4200 obr./min	Maks. głębokość cięcia przy 90°: min. 55 mm	Maks. głębokość cięcia przy 45°:  min. 40 mm	Zakres regulacji kąta nachylenia: min. 0° – 45°	Funkcja cięcia zagłębnego:  Tak	Blokada przeciwodbiciowa (anti-kickback): Mile widziana	Możliwość pracy z szyną prowadzącą: Tak	Waga urządzenia (bez akumulatora): max. 4,8 kg
	Wymagania eksploatacyjne	Precyzyjna regulacja głębokości cięcia z czytelną podziałką.	Obudowa przystosowana do pracy warsztatowej i montażowej.
	Wymagane minimalne wyposażenie	Min. 2 x akumulator (min. 5Ah)	Ładowarka systemowa kompatybilna z oferowanymi akumulatorami.	Tarcza pilarska do cięcia precyzyjnego (min. 40 zębów).
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
 5	Szyna prowadząca do zagłębiarki
	Ilość	2
	Wymagania ogólne	Kompatybilność z urządzeniem wchodzącym w skład zamówienia tj. pozycja nr. 4 - Zagłębiarka
	Wymagane parametry techniczne 	Długość: min. 140 cm	Materiał: aluminium	Powłoka antypoślizgowa	Otwory umożliwiające zamocowanie szyny do obrabianego przedmiotu i do przechowywania w zawieszeniu	Możliwość zastosowania dedykowanych ścisków mocujących 	Możliwość przedłużenia za pomocą drugiej szyny
6	Gwoździarka
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Gwoździarka akumulatorowa	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.	Przystosowanie do pracy ciągłej
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Typ gwoździ: Gwoździe z łbem / listwowe (framing / strip)	Maksymalna długość gwoździ min. 90 mm	Ciężar narzędzia (bez akumulatora): ≤ 4,6 kg	Pojemność magazynka: min. 45 gwoździ	Mechanizm przeciwprzecięciowe: Wymagany	Regulacja głębokości osadzenia gwoździ: Wymagana	Ochrona przed suchym strzałem : Wymagana	Regulacja siły osadzenia: wymagana	System tłumienia drgań: Wymagany
	Wymagane minimalne wyposażenie	Gwoździarka akumulatorowa 18 V	Rękojeść boczna / zaczep paska	Osłona bezpieczeństwa / instrukcja obsługi PL
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
7	Akumulatorowa pilarka taśmowa
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia:Akumulatorowa piła taśmowa	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.	Przystosowanie do pracy ciągłej
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Długość taśmy tnącej: min. 730 mm	Szerokość taśmy piły: min. 12 mm	Grubość taśmy piły: 0,35 - 0,5 mm	Waga bez akumulatora: max. 5,8 kg
	Wymagane minimalne wyposażenie	Bimetalowa taśma tnąca
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
8	Wyrzynarka
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Gwoździarka akumulatorowa	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.	Przystosowanie do pracy ciągłej
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Kompatybilność z systemem akumulatorowym producenta (wymienność z innymi narzędziami tej samej platformy)	Częstotliwość skoku bez obciążenia: min. 1000–3000 suwów/min (zalecane ok. 3200 suwów/min)	Skok brzeszczotu: min. 22 mm	Regulacja prędkości: płynna (elektroniczna)	Ruch wahadłowy: min. 3-stopniowy + pozycja bez ruchu wahadłowego	Maksymalna głębokość cięcia:	drewno: min. 100 mm	stal: min. 10 mm	aluminium: min. 19 mm	Możliwość cięcia pod kątem: min. ±45°	Beznarzędziowa regulacja stopy
	Wymagania eksploatacyjne	System beznarzędziowej wymiany brzeszczotu (uchwyt typu T)	Aluminiowa, odlewana podstawa (stopa)	Wbudowane oświetlenie LED obszaru roboczego	Króciec do podłączenia odciągu pyłu	Rękojeść ergonomiczna, gumowana	Włącznik z blokadą pracy ciągłej	Obudowa przystosowana do intensywnej eksploatacji warsztatowej
	Wymagane minimalne wyposażenie	Wyrzynarka	Adapter do odciągu	Osłona przeciwodpryskowa
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
9	Pilarka szablasta 
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia:  Akumulatorowa piła szablasta	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.	Przystosowanie do pracy ciągłej
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akum ulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Prędkość skokowa regulowana w zakresie min.   0–2900 min⁻¹	Długość skoku brzeszczotu: ≥ 28 mm	Maksymalna głębokość cięcia – drewno: ≥ 250 mm	Regulacja prędkości: Płynna	Waga narzędzia (bez akumulatora): ≤ 3,9 kg	System mocowania brzeszczotu: Beznarzędziowy, SDS-type lub równoważny	Możliwość podłączenia odciągu pyłu: Tak / opcjonalnie
	Wymagane minimalne wyposażenie	Akumulatorowa piła szablasta
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
 10	Zakrętarka
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia:  Akumulatorowa zakrętarka	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku 
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion, systemowe	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: bezszczotkowy (brushless)	Maksymalny moment obrotowy:  ≥ 180 Nm	Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 0–3000 obr./min	Częstotliwość udaru: min. 0–3750 ud./min	Liczba biegów: min. 2 (preferowane 3)	Uchwyt narzędziowy: 1/4" sześciokątny (HEX)	Regulacja prędkości: Płynna, elektroniczna	Kierunek obrotów: Prawo/lewo	Waga (bez akumulatora): ≤ 1,6 kg
	Wymagania eksploatacyjne	Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne	Gumowana rękojeść (antypoślizgowa)	Wbudowane oświetlenie LED strefy roboczej	Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
	Wymagane minimalne wyposażenie	Zakrętarka udarowa
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
11	Wiertarko-wkrętarka
	Ilość [szt.]	8
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia:  Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat. 
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: Bezszczotkowy 	Maksymalny moment obrotowy: ≥ 60 Nm	Zakres regulacji momentu: min. 12 stopni + wiercenie	Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 0–1700 obr./min	Liczba biegów: min. 2	Zakres mocowań uchwytu: 1,5–13 mm	Uchwyt narzędziowy: Szybkozaciskowy lub tradycyjny (obejmujący pełny zakres 1,5–13 mm)	Kierunek obrotów: Prawo / lewo	Masa urządzenia (bez akumulatora): ≤ 2,0 kg	Oświetlenie pola pracy: Wbudowane LED	Kompatybilność systemowa: Tak (akumulatory pasujące do systemu producenta)
	Wymagane minimalne wyposażenie	Wiertarko-wkrętarka	Zaczep do paska / uchwyt montażowy
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
12	Narzędzie wielofunkcyjne
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne (Multitool)	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku 
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: Bezszczotkowy 	Zakres oscylacji: min. 10 000 – 20 000 min⁻¹	Kąt odchylenia lewo/prawo: min. 1,6° (skok narzędzia)	Waga urządzenia (bez akumulatora): ≤ 2,2 kg	Zakres zastosowań: Cięcie drewna, metalu, tworzyw, gipsu; skrobanie; szlifowanie; wygładzanie pf. powierzchni	Regulacja prędkości: Płynna (elektroniczna)
	Wymagane minimalne wyposażenie	Narzędzie wielofunkcyjne	Osłony ochronne / końcówki zabezpieczające	Walizka systemowa / kuferek transportowy
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
13	Szlifierka mimośrodowa
	Ilość [szt.]	3
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: Bezszczotkowy 	Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm	Typ ruchu: Ruch mimośrodowy (orbitalny)	Amplituda oscylacji: min. 2,4 mm	Regulacja prędkości: Tak (min. 3 biegi)	Mocowanie papieru: System rzep 	System odpylania: Wbudowany worek/pojemnik + możliwość podłączenia odkurzacza	Hamulec talerza: Wymagany	Masa (bez akumulatora): maks. 1,7 kg	Włącznik z blokadą: Wymagany	Poziom drgań: Ograniczony konstrukcyjnie do pracy profesjonalnej
	Wymagane minimalne wyposażenie	Szlifierka mimośrodowa,	Worek/pojemnik na pył + opcjonalnie adapter do odkurzacza
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
14	Szlifierka kątowa
	Ilość [szt.]	1
	Wymagania ogólne	Przedmiot zamówienia: Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	Produkcja nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy.	Producent obecny na rynku elektronarzędzi min. 5 lat.
	Wymagane parametry techniczne	Zasilanie: Akumulatorowe Li-Ion	Napięcie akumulatora: min. 18 V	Silnik: Bezszczotkowy 	Średnica tarczy: min. 115 mm	Gwint wrzeciona: M14	Max. prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 8 000 obr./min z możliwością regulacji.	Regulacja prędkości: Elektroniczna, wielostopniowa	Hamulec tarczy: Wymagany (szybkie zatrzymanie)	Sprzęgło przeciążeniowe: Wymagane	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem: Wymagane	Antypoślizgowa rękojeść boczna (min. 2-pozycyjna).	System ochrony silnika przed przeciążeniem i przegrzaniem.	Masa (bez akumulatora): maks. 2,5 kg
	Wymagane minimalne wyposażenie	Szlifierka kątowa,	Rękojeść boczna,	Osłona tarczy,
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
15	Akumulator 2Ah
	Ilość [szt.]	12
	Wymagane parametry techniczne	Napięcie: min. 18 V	Pojemność: 2.0 Ah	Technologia baterii: Li-Ion	Wskaźnik pojemności akumulatora: Tak 	Masa: max. 430 g
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Gwarancja min. 24 miesiące.
16	Akumulator 4Ah
	Ilość [szt.]	20
	Wymagane parametry techniczne	Napięcie: min. 18 V	Pojemność: 4.0 Ah	Technologia baterii: Li-Ion	Wskaźnik pojemności akumulatora: Tak	Masa: max. 750 g
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Gwarancja min. 24 miesiące.
17	Ładowarka do akumulatorów
	Ilość [szt.]	8
		Napięcie akumulatora (min. zakres): 14 - 18 V	Napięcie zasilania: 230 - 240V	Maks. prąd ładowania: min. 2,6 A (na jedno wejście akumulatora)
	Wymagania dodatkowe	Karta techniczna produktu.	Deklaracja zgodności CE.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Informacja o dostępności części zamiennych.	Gwarancja min. 24 miesiące.
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