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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Śniadeckich 3, 31-351 Kraków, wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie po wcześniejszym ustaleniu miejsca wniesienia, dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.
2. Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
3. Dostawa potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego po wykonanych testach i jej zgodności ze specyfikacją.
W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt o następujących parametrach minimalnych:
Część 2: Materiały:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad produkcyjnych, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE

Lp	Cecha	Wartość
1	Sklejka 3mm
	Ilość [szt.]	300
	Wymagane parametry techniczne	Przedmiot zamówienia: sklejka brzozowa, suchotrwała, przeznaczona do cięcia laserem CO2	Klasa: min. 1/2	Grubość: 3mm	Wymiar formatki:1000x600 mm 	Wolna od wad produkcyjnych (rozwarstwień, pęcherzy, uszkodzeń),	Dopuszczalna tolerancja grubości ± 0,2 mm.
2	Sklejka 6mm
	Ilość [szt.]	40
	Wymagane parametry techniczne	Przedmiot zamówienia: sklejka brzozowa, suchotrwała, przeznaczona do cięcia laserem CO2	Klasa: min. 1/2	Grubość: 6mm	Wymiar formatki: 900x600 mm 	Wolna od wad produkcyjnych (rozwarstwień, pęcherzy, uszkodzeń),	Dopuszczalna tolerancja grubości ± 0,2 mm.
3	Klej do drewna
	Ilość [szt.]	50
	Wymagane parametry techniczne	- Przedmiot zamówienia:  Klej do drewna (stolarski)	- Zastosowanie: Drewno lite, sklejka, płyty MDF, płyty wiórowe	Typ chemiczny: Klej poliwinylowy, lub polimerowy o podobnych właściwościach	Zapach: neutralny	Brak rozpuszczalników	Kolor po wyschnięciu: Transparentny / jasny	Czas pełnego wiązania: ≤ 24 h (zależnie od grubości spoiny)	Temperatura aplikacji: min. +10°C … +30°C	Klasa odporności na wilgoć: min. D3	Opakowanie: Butelka z dozownikiem o pojemności 200ml
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