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Załącznik Nr 1 do Tomu I SWZ

FORMULARZ OFERTOWY I.ZP-2/2026
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa albo imię i nazwisko: ......................................................................................................		
Siedziba albo miejsce zamieszkania - jeżeli jest miejscem wykonywania działalności:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer KRS (jeśli dotyczy) ...............................................
Numer REGON:		 ...............................................
Numer NIP:		 ...............................................

Adres poczty elektronicznej (e-mail)[footnoteRef:1] ...............................................	 [1:  Za pośrednictwem którego może być prowadzona korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem 
(Uwaga! Nie dotyczy składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty za pośrednictwem platformy eZamowienia). ] 


Rodzaj Wykonawcy: mikroprzedsiębiorstwo* / małe przedsiębiorstwo* / średnie przedsiębiorstwo* / jednoosobowa działalność gospodarcza* / osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej* / inny rodzaj* [footnoteRef:2] [2:  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo nie będące mikro- ani małym przedsiębiorstwem, zatrudniające mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 
] 


Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup systemu nagłośnienia na potrzeby Teatru Norwida” - zobowiązuję się do wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami TOMU I SWZ oraz TOMU III SWZ, według poniższych warunków:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową (koszt całkowity): 
................................................. zł (brutto) 
- w tym stawka podatku od towarów i usług VAT wynosi …. %
 (Uwaga: Cenę brutto oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
W powyższej oferowanej cenie ujęte zostały wszelkie koszty związane z kompleksową i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: cena sprzętu, zintegrowanie z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Teatru w Jeleniej Górze, koszty dostawy, montażu i instruktażu, koszty udzielonej gwarancji i serwisu, a także inne koszty towarzyszące, w tym należne opłaty i podatki. Powyższa cena obejmuje sumę wartości poszczególnych zakresów zamówienia - zgodnie z poniższą tabelą:

	l.p.
	Przedmiot zamówienia 
	Ilość (szt./kpl.)
	Cena jednostkowa brutto 
	Wartość brutto 

	1. 
	Cyfrowa konsoleta, typ A
	1
	
	

	2. 
	Cyfrowa konsoleta typ B
	1
	
	

	3. 
	Stagebox cyfrowy
	1
	
	

	4. 
	Głośniki pasywne
	4
	
	

	5. 
	Subwoofery pasywne
	2
	
	

	6. 
	monitory sceniczne
	3
	
	

	7. 
	Wzmacniacz mocy Typu A
	1
	
	

	8. 
	Wzmacniacz mocy Typu B
	1
	
	

	9. 
	Zestaw microportów
	1
	
	

	10. 
	Panel interkomowy 
	1
	
	

	11. 
	Rozbudowa systemu nagłośnienia frontowego
	1
	
	

	12. 
	Przełączniki sieciowe
	2
	
	

	Łączna wartość brutto
	



2. Oferowany okres gwarancji: 
Wykonawca podaje jeden, wspólny okres gwarancji dla całego systemu nagłośnienia jako kompletnego, funkcjonalnego zestawu, obejmującego wszystkie urządzenia, komponenty, akcesoria oraz elementy niezbędne do prawidłowego działania systemu. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 m-ce
Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Okres gwarancji stanowi wartość liczbową wyrażoną jako liczba całkowita, bez części ułamkowych (np. 24, 37, 48 miesięcy).
Podanie okresu gwarancji w niepełnych miesiącach (z częścią ułamkową) skutkuje przyjęciem do oceny najbliższej niższej liczby pełnych miesięcy. Zamawiający nie dokonuje zaokrągleń w górę
	Należy wskazać w pełnych miesiącach (od 24 do 48) 

	Oferowany okres gwarancji: ………………………… m-cy 



Jeśli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 48 miesięcy - Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie maksymalny punktowany okres 48 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, do umowy zostanie wpisane zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia gwarancji na okres wskazany w Formularzu ofertowym. Jeśli w ofercie nie zostanie w ogóle podany oferowany okres gwarancji, tj. Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu w miesiącach, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował okres gwarancji na minimalnym poziomie 24miesięcy. 
Informuję, że wybór oferty będzie* / nie będzie* (*niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
UWAGA: Wykonawca wybiera opcję, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, tylko w przypadku, gdy zaoferowana przez niego cena nie zawiera podatku VAT. Wówczas podatek musi naliczyć i zapłacić samodzielnie Zamawiający. Tzw. „mechanizm odwróconego obciążenia” w zakresie podatku VAT polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia tego podatku z dostawcy (Wykonawcy) na nabywcę (Zamawiającego).
Jeżeli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp. W przypadku zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest wskazać: 
a) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
b) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym - bez kwoty podatku, 
c) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wypełnić, jeśli dotyczy, tzn. jeśli wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
Oświadczam że: 
1) zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (TOM I SWZ) oraz Opisem przedmiotu zamówienia (TOM III SWZ) - nie wnoszę do ich treści zastrzeżeń oraz otrzymałem wszystkie dane i dokumenty niezbędne do sporządzenia niniejszej oferty;
2) postanowienia umowy (TOM II SWZ) zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Dziale 6. Tomu I SWZ.
4) Deklarujemy przeprowadzenie min. 1 dniowego szkolenia (min. 3 godziny zegarowe) dla 2 pracowników Zamawiającego z  zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w okresie realizacji zamówienia. 
5) Deklarujemy świadczenie serwisu gwarancyjnego producenta lub autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta w okresie gwarancji na warunkach określonych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy. Serwis wykonywać będzie dla przedmiotu umowy:..........................., tel.: ........................ , e-mail: .......................... .
6) Deklarujemy wykonywanie nieodpłatnego świadczenia przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i zintegrowania z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego w miejscu użytkowania zgodnie z zaleceniem producenta, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.
7) Oświadczamy, że akceptujemy 30 dniowy termin płatności, liczony od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, odpowiednio dla wymagań określonych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.
8) Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ, na potwierdzenie czego do oferty załączamy Załącznik 1a do SWZ, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane.
9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od daty składania ofert.
10) w celu potwierdzenia spełniania wymagań dotyczących realizacji zamówienia zgodnie z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 3.13 - 3.16 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), oświadczam/y, co następuje:
a) Zobowiązuję/emy się, że na każdym etapie realizacji zamówienia (włączając w to transport, dystrybucję, prace montażowe, instalacyjne, uruchomienie oraz ewentualne szkolenia personelu Teatru) zamówienie będzie realizowane z pełnym poszanowaniem praw podstawowych określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP).
b) Gwarantuję/emy, że w procesie realizacji zamówienia wdrożona zostanie zasada równości szans i niedyskryminacji. Cały personel zaangażowany w wykonanie kontraktu - zarówno po stronie Wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców - będzie traktowany z poszanowaniem godności ludzkiej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (zgodnie z art. 21 KPP).
c) Zobowiązuję/emy się do bezwzględnego przestrzegania krajowych przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), zapewniając wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację zamówienia bezpieczne, higieniczne i należyte warunki pracy (zgodnie z art. 31 KPP).
d) Oświadczam/y, że realizacja zamówienia nastąpi z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady „nie czyń poważnych szkód” środowisku (DNSH Do No Significant Harm). Gwarantuję/emy, że dostarczone urządzenia i komponenty spełniają unijne i krajowe normy środowiskowe oraz efektywności energetycznej.
11) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.**
[bookmark: _GoBack](** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa treści oświadczenia - usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
14) Oświadczamy, że w zakresie niżej wskazanych podstaw wykluczenia (*wskazać podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5, art. 108 ust. 2, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie których Wykonawca będzie się posługiwał certyfikatem): ………………………………………………………………………… będziemy się posługiwać certyfikatem wykonawców zamówień publicznych, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, numer i oznaczenie certyfikatu: …………………………………………………, nazwa podmiotu certyfikującego, który wydał certyfikat: ………………………………………., okres ważności certyfikatu: …………………………………………. …………………………………………., wskazanie miejsca (ogólnodostępnej bazy danych, m.in. adres strony www), gdzie znajduje się certyfikat: …………………………….
*uwaga - należy odpowiednio wypełnić, jeżeli Wykonawca będzie posługiwać się certyfikatem
15) Oświadczamy, że w zakresie warunków udziału w postepowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 7) SWZ *za wyjątkiem warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, będziemy się posługiwać certyfikatem wykonawców zamówień publicznych, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, numer i oznaczenie certyfikatu: ………………………………………, nazwa podmiotu certyfikującego, który wydał certyfikat: ………………………………………., okres ważności certyfikatu: …………………………………………. wskazanie miejsca (ogólnodostępnej bazy danych, m.in. adres strony www), gdzie znajduje się certyfikat: ………………………
*uwaga - należy odpowiednio wypełnić, jeżeli Wykonawca będzie posługiwać się certyfikatem.
16) Oświadczam/y, że oferta złożona w postępowaniu w zakresie produktów ICT, usług ICT i procesów ICT, nie obejmuje:
a) produktów ICT, usług ICT ani procesów ICT wskazanych w rekomendacji,  o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;
b) produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 tej ustawy, ani usługi ICT lub procesu ICT określonych w tej decyzji.
17) Ponadto zobowiązuję się przez cały okres realizacji umowy nie dostarczać, nie wdrażać, nie utrzymywać, nie aktualizować oraz nie wykorzystywać przy wykonywaniu umowy produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT, o których mowa w PKT 10) lit. a) i b). 

16) Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców */ z udziałem Podwykonawców *. 
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Firma -nazwa- Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę o ile są znani na etapie składania ofert).
* - niepotrzebne skreślić
Zamawiający nie uznaje za podwykonawstwo usług serwisowych świadczonych w ramach przedmiotowego zamówienia. 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym (w postępowaniu o udzielenie zamówienia):
.............................................., tel. ........................, e-mail: ........................
(imię i nazwisko)

Pełnomocnik (jeśli dotyczy):
Imię i nazwisko	.............................................................................................
tel.: ..................................................., e-mail ................................................
Zakres pełnomocnictwa:
- do reprezentowania w postępowaniu*,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*
Zastrzeżenie Wykonawcy (Tajemnica przedsiębiorstwa):
Poniżej wymienione dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być ogólnie udostępniane:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wypełnić - jeśli dotyczy)
Inne informacje Wykonawcy:
Dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania i/lub podmiotowych środków dowodowych, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(wypełnić – jeśli dotyczy)

Wykaz załączników stanowiących integralną część oferty:
1) Załącznik 1a - Formularz oferowanego produktu (WYMAGANE)
2) ………………………………………………………………………………………… ;
3) ………………………………………………………………………………………… .
(rozszerzyć w miarę potrzeb)
	         ....................................................
podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

* niewłaściwe skreślić


OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.









Zakup systemu nagłośnienia na potrzeby Teatru Norwida 
w ramach projektu pn.: "Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze”
realizowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
ZP-1/2026 
Formularz oferowanego produktu 
- Załącznik Nr 1a do Tomu I SWZ
Dostawa wraz z uruchomieniem systemu nagłośnienia na potrzeby Teatru Norwida
dane Wykonawcy: ……………………………..

	Lp.
	Przedmiot zamówienia (zakres)
	Minimalne wymagane parametry techniczne i jakościowe
	Wszystkie niezbędne dane pozwalające zidentyfikować ofertowany produkt oraz dodatkowe dane
	Opis oferowanych parametrów (jeśli dotycz)
	Oświadczam, że produkt spełnia wszystkie wymagania określone w OPZ (tak / nie) 

	1. 
	Cyfrowa konsoleta, typ A 
- 1 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Cyfrowa konsoleta foniczna z możliwością rozbudowy o kartę rozszerzeń, typ A

	Liczba kanałów wejściowych z pełnym przetwarzaniem
	Minimum 48 (mono lub stereo), z niezależną dynamiką i korekcją na każdym kanale

	Liczba szyn wyjściowych
	Minimum 20

	Liczba szyn typu AUX
	Minimum 12

	Liczba wbudowanych wejść mikrofonowo-liniowych
	Minimum 8 na złączach XLR

	Liczba wbudowanych wyjść analogowych
	Minimum 8 na złączach XLR

	Transmisja cyfrowa audio
	Obsługa protokołu Dante, minimum 64×64 kanały; dopuszcza się realizację przez kartę rozszerzeń

	Rejestracja wielośladowa
	Możliwość jednoczesnej rejestracji nie mniej niż 16 ścieżek — na nośniku wewnętrznym, wymiennym lub przez interfejs cyfrowy do komputera zewnętrznego

	Liczba zmotoryzowanych potencjometrów suwakowych
	Minimum 20, długość 100 mm

	Interfejs audio USB
	Tak, minimum 32×32 kanały

	Wbudowany ekran dotykowy
	Tak, minimum 10”

	Możliwość stworzenia warstwy użytkownika
	Możliwość utworzenia co najmniej jednej warstwy z dowolnym przypisaniem kanałów, szyn i grup do suwaków

	Wymiary
	Nie większe niż 1100×650×250 mm

	Waga
	Nie większa niż 30 kg



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	2. 
	Cyfrowa konsoleta typ B - 1 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Cyfrowa konsoleta foniczna z możliwością rozbudowy o kartę rozszerzeń, typ B

	Wspólne środowisko z konsoletą typu A
	Urządzenie musi pochodzić z tej samej rodziny produktowej co konsoleta typu A i pracować w tym samym środowisku programowym, ze wspólnym formatem zapisu sesji, umożliwiającym przeniesienie zapisu spektaklu pomiędzy konsoletami bez konwersji i utraty ustawień

	Liczba kanałów wejściowych z pełnym przetwarzaniem
	Minimum 48 (mono lub stereo), z niezależną dynamiką i korekcją na każdym kanale

	Liczba szyn wyjściowych
	Minimum 20

	Liczba szyn typu AUX
	Minimum 12

	Liczba wbudowanych wejść mikrofonowo-liniowych
	Minimum 16 na złączach XLR

	Liczba wbudowanych wyjść analogowych
	Minimum 8 na złączach XLR

	Transmisja cyfrowa audio
	Obsługa protokołu Dante, minimum 64×64 kanały; dopuszcza się realizację przez kartę rozszerzeń lub moduł wewnętrzny

	Liczba zmotoryzowanych potencjometrów suwakowych
	Minimum 12, długość 100 mm

	Interfejs audio USB
	Tak, minimum 32×32 kanały

	Wbudowany ekran dotykowy
	Tak, minimum 7”

	Warstwy użytkownika
	Możliwość utworzenia co najmniej jednej warstwy z dowolnym przypisaniem kanałów, szyn i grup do suwaków

	Wymiary
	Nie większe niż 700 × 620 × 250 mm

	Waga
	Nie większa niż 20 kg



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	3. 
	Stagebox cyfrowy 
- 1 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Cyfrowy stagebox współpracujący z konsoletami typu A i B

	Liczba wejść mikrofonowo-liniowych
	Minimum 32 na złączach XLR

	Liczba wyjść liniowych
	Minimum 16 na złączach XLR

	Współpraca z konsoletami
	Urządzenie tego samego producenta co konsolety typu A i B, umożliwiające transmisję sygnału audio oraz zdalne sterowanie i przywoływanie nastaw przedwzmacniaczy z poziomu obu konsolet

	Wymiary
	Standard 19”, wysokość nie większa niż 3U



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	4. 
	Głośniki pasywne 
- 4 szt. 
		Rodzaj urządzenia
	Pasywny, dwudrożny zestaw głośnikowy szerokopasmowy

	Przetwornik niskotonowy
	Średnica nie mniejsza niż 12"

	Przetwornik wysokotonowy
	Konstrukcja tubowa, gardziel nie mniejsza niż 1,4"

	Zakres częstotliwości (-3 dB)
	Nie węższy niż 70 Hz – 18 000 Hz

	Moc programowa
	Nie mniejsza niż 600 W

	Kąt pokrycia
	70° × 55° z tolerancją ±10°, z możliwością obrócenia tuby o 90°

	SPLmax / 1 m
	Nie mniejsze niż 130 dB

	Masa
	Nie większa niż 25 kg

	Montaż
	Zestaw przystosowany do podwieszenia; obudowa wyposażona w fabryczne punkty montażowe umożliwiające zawieszenie na konstrukcji kratownicowej z regulacją kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej. Dostawa obejmuje komplet uchwytów montażowych producenta zestawu, umożliwiających montaż na rurze o średnicy 50 mm.

	Wyposażenie dodatkowe
	Otwór na statyw głośnikowy, uchwyt transportowy

	Złącza 
	Dwa czterobiegunowe złącza głośnikowe z blokadą mechaniczną, kompatybilne z okablowaniem głośnikowym eksploatowanym przez Zamawiającego (pkt II)



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	5. 
	Subwoofery pasywne 
- 2 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Pasywny zestaw głośnikowy niskotonowy, tego samego producenta co zestaw szerokopasmowy z pozycji 4

	Przetwornik
	Średnica nie mniejsza niż 15"

	Zakres częstotliwości (-3 dB)
	Dolna granica nie wyższa niż 45 Hz

	SPLmax / 1 m
	Nie mniejszy niż 125 dB

	Masa
	Nie większa niż 30 kg

	Zwrotnica
	Wbudowana zwrotnica umożliwiająca pracę w trybie pasywnym, tj. zasilanie zestawu niskotonowego i szerokopasmowego z jednego kanału wzmacniacza, oraz w trybie aktywnym, przy zasilaniu z odrębnych kanałów; przełączanie trybu z panelu zestawu

	Złącza
	Wejście oraz wyjście sygnału na czterobiegunowych złączach głośnikowych z blokadą mechaniczną, kompatybilnych z okablowaniem Zamawiającego (pkt II), z wyprowadzeniem sygnału górnoprzepustowego do zestawu szerokopasmowego

	Montaż
	Gniazdo na statyw głośnikowy o średnicy 35 mm; uchwyt transportowy



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	6. 
	monitory sceniczne 
- 3 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Pasywny, dwudrożny zestaw głośnikowy w obudowie klinowej, przeznaczony do pracy jako monitor sceniczny

	Przetwornik niskotonowy
	Średnica nie mniejsza niż 12"

	Przetwornik wysokotonowy
	Konstrukcja tubowa, gardziel nie mniejsza niż 1,4"

	Zakres częstotliwości (-3 dB)
	Nie węższy niż 70 Hz – 18 000 Hz

	Moc programowa
	Nie mniejsza niż 500 W

	Kąt pokrycia
	Nie mniejszy niż 60° w płaszczyźnie poziomej

	SPLmax / 1 m
	Nie mniejszy niż 128 dB

	Masa
	Nie większa niż 22 kg

	Wyposażenie dodatkowe
	Otwór na statyw głośnikowy umożliwiający ustawienie zestawu jako nagłośnienia pomocniczego; uchwyt transportowy

	Złącza
	Dwa czterobiegunowe złącza głośnikowe z blokadą mechaniczną, kompatybilne z okablowaniem głośnikowym eksploatowanym przez Zamawiającego (pkt II)



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	7. 
	Wzmacniacz mocy typu A 
- 1 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Wzmacniacz mocy z procesorem sygnałowym

	Liczba kanałów
	Minimum 4

	Moc wyjściowa na kanał przy 4 Ω
	Minimum 2500 W, przy wszystkich kanałach obciążonych równomiernie

	Praca w trybie mostkowym
	Możliwość mostkowania kanałów

	Zniekształcenia THD+N
	Nie więcej niż 1% przy mocy znamionowej

	Procesor sygnałowy
	Przetwarzanie nie mniejsze niż 24 bit

	Funkcjonalność DSP
	Korekcja parametryczna i filtry FIR, opóźnienie regulowane nie mniejsze niż 100 ms, niezależne limitery szczytowe, prądowe i napięciowe na każdym kanale wyjściowym

	Porty sygnału audio
	Wejścia cyfrowe w standardzie Dante — minimum 2; wejścia analogowe symetryczne XLR — minimum 4

	Wyjścia głośnikowe
	Minimum 4 czterobiegunowe złącza głośnikowe z blokadą mechaniczną, po jednym na każdy kanał wzmacniacza, kompatybilne z okablowaniem Zamawiającego (pkt II).

	Zarządzanie
	Możliwość konfiguracji i monitorowania stanu urządzenia przez sieć Ethernet — z wykorzystaniem odrębnego portu sterującego lub w ramach sieci Dante 

	Wymiary
	Standard montażowy 19", wysokość nie większa niż 2U

	Masa
	Nie większa niż 20 kg



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………
Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	8. 
	Wzmacniacz mocy Typu B - 
1 szt.

		Rodzaj urządzenia
	Wzmacniacz mocy z procesorem sygnałowym

	Współpraca ze wzmacniaczem typu A
	Urządzenie tego samego producenta co wzmacniacz typu A, umożliwiające konfigurację i monitorowanie obu wzmacniaczy w jednym środowisku programowym

	Liczba kanałów
	Minimum 4

	Moc wyjściowa na kanał przy 4 Ω
	Minimum 1200 W, przy wszystkich kanałach obciążonych równomiernie

	Praca w trybie mostkowym
	Możliwość mostkowania kanałów

	Zniekształcenia THD+N
	Nie więcej niż 1% przy mocy znamionowej

	Procesor sygnałowy
	Przetwarzanie nie mniejsze niż 24 bit

	Funkcjonalność DSP
	Korekcja parametryczna i filtry FIR, opóźnienie regulowane nie mniejsze niż 100 ms, niezależne limitery szczytowe, prądowe i napięciowe na każdym kanale wyjściowym

	Porty sygnału audio
	Wejścia cyfrowe w standardzie Dante — minimum 2; wejścia analogowe symetryczne XLR - minimum 4

	Wyjścia głośnikowe
	Minimum 4 czterobiegunowe złącza głośnikowe z blokadą mechaniczną, po jednym na każdy kanał wzmacniacza, kompatybilne z okablowaniem Zamawiającego (pkt II).

	Zarządzanie
	Możliwość konfiguracji i monitorowania stanu urządzenia przez sieć Ethernet — z wykorzystaniem odrębnego portu sterującego lub w ramach sieci Dante 

	Wymiary
	Standard montażowy 19", wysokość nie większa niż 2U

	Masa
	Nie większa niż 12 kg



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	9. 
	Zestaw mikroportów - 1 kpl.

		Rodzaj urządzenia
	Cyfrowy system bezprzewodowy z nadajnikami nasobnymi i mikrofonami nagłownymi

	Zakres pracy
	Pasmo mieszczące się w przedziale 470–550 MHz, zgodne z pasmem systemu bezprzewodowego eksploatowanego przez Zamawiającego (pkt II), umożliwiające wspólną koordynację częstotliwości wszystkich nadajników; pasmo zgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce dla urządzeń nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego

	Liczba kanałów w jednej obudowie odbiornika
	Minimum 4

	Wyjścia audio
	Minimum 4 wyjścia symetryczne na złączach XLR

	Zakres przestrajania
	Nie mniejszy niż 40 MHz

	Liczba jednocześnie pracujących kanałów
	Nie mniej niż 12 w ramach dostarczonego zakresu przestrajania

	Skanowanie pasma
	Funkcja skanowania widma i automatycznego doboru wolnych częstotliwości

	Szyfrowanie
	Szyfrowanie sygnału audio w torze bezprzewodowym, uniemożliwiające odsłuch przez odbiorniki nieautoryzowane

	Zarządzanie
	Możliwość konfiguracji i monitorowania stanu systemu z poziomu zewnętrznego urządzenia (sieć Ethernet, USB lub łączność bezprzewodowa)

	Wyjście słuchawkowe
	Tak, na przednim panelu, z regulacją głośności

	Obudowa odbiornika
	Przystosowana do montażu w standardzie 19"

	Moc nadajnika nasobnego
	Regulowana, nie mniejsza niż 10 mW, nie przekraczająca wartości dopuszczalnej w przepisach krajowych

	Zasilanie nadajników
	Akumulatory z ładowarką wielostanowiskową w komplecie

	Wyciszenie nadajnika
	Przełącznik z programowalną funkcją, obejmującą co najmniej wyciszenie toru audio

	Mikrofon nagłowny
	Konstrukcja modułowa umożliwiająca wymianę kapsuły i wysięgnika bez wymiany całego mikrofonu; pałąk wokółszyjny; kolor beżowy

	Skład zestawu
	Wszystkie komponenty jednego producenta: 1× odbiornik czterokanałowy z antenami, 4× nadajnik nasobny, 4× mikrofon nagłowny, 1× ładowarka, 4× akumulator



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	10. 
	Panel interkomowy - 1 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Panel użytkownika cyfrowego systemu interkomowego, stanowiący rozbudowę systemu eksploatowanego przez Zamawiającego (pkt II)

	Współpraca z systemem Zamawiającego
	Panel musi zostać zarejestrowany w matrycy interkomowej eksploatowanej przez Zamawiającego i pracować jako jej pełnoprawny terminal, z możliwością konfigurowania z poziomu oprogramowania zarządzającego tą matrycą, bez pośrednictwa urządzeń konwertujących, oraz z możliwością wyzwalania funkcji sterujących dostępnych w tym systemie

	Zakres łączności
	Możliwość nawiązywania łączności ze wszystkimi panelami eksploatowanymi obecnie przez Zamawiającego oraz korzystania z istniejących w systemie grup rozmównych i punktów docelowych

	Liczba przycisków rozmównych
	Liczba przycisków umożliwiająca jednoczesny dostęp do wszystkich celów rozmównych skonfigurowanych w systemie Zamawiającego, nie mniejsza niż 12, z możliwością dowolnego przypisania celu do przycisku

	Sygnalizacja stanu
	Wyświetlacze umożliwiające bieżący podgląd przypisania wszystkich przycisków rozmównych

	Licencja
	Poziom licencji nie niższy niż poziom licencji paneli eksploatowanych przez Zamawiającego (pkt II) 

	Głośnik
	Wbudowany, z regulacją poziomu

	Obudowa
	Przystosowana do montażu w standardzie 19"

	Mikrofon
	Mikrofon na elastycznym wysięgniku o długości około 30 cm, ze złączem umożliwiającym montaż w panelu; w komplecie



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	11. 
	Rozbudowa systemu nagłośnienia frontowego - 
1 kpl.
		Rodzaj urządzenia
	Moduły głośnikowe kolumnowe ze sterowaniem wiązką akustyczną, stanowiące rozbudowę systemu nagłośnienia frontowego eksploatowanego przez Zamawiającego (pkt II)

	Rezultat rozbudowy
	Po zamontowaniu każdy z dostarczonych modułów ma zostać połączony z modułem eksploatowanym obecnie na poziomie balkonu, tworząc po każdej stronie sceny kolumnę złożoną z dwóch modułów szerokopasmowych, pracującą jako pojedyncza macierz akustyczna o wspólnym sterowaniu wiązką, z zachowaniem spójności fazowej w paśmie pokrycia. Kolumny balkonowe pozostają odrębne wobec kolumn parterowych i podlegają niezależnemu sterowaniu wiązką.

	Montaż mechaniczny
	Moduły muszą być mechanicznie łączone z modułami eksploatowanymi na poziomie balkonu w sposób przewidziany przez producenta systemu dla kolumn dwumodułowych. Dostawa obejmuje komplet elementów montażowych niezbędnych do zawieszenia kolumny dwumodułowej na ścianie, w tym elementy uzupełniające istniejące zawieszenie, jeżeli obecna konstrukcja nie jest przystosowana do podwieszenia dwóch modułów. Wykonawca zweryfikuje stan istniejącego zawieszenia przed dostawą.

	Sterowanie i konfiguracja
	Moduły muszą być konfigurowane i sterowane z poziomu środowiska programowego zarządzającego systemem eksploatowanym przez Zamawiającego, w ramach jednego projektu konfiguracyjnego obejmującego całą kolumnę

	Sterowanie wiązką akustyczną
	Elektroniczne kształtowanie wiązki w płaszczyźnie pionowej, z możliwością definiowania kąta i kierunku niezależnie dla obszaru balkonu

	Transmisja cyfrowa audio
	Obsługa protokołu Dante

	Zakres dostawy
	Komplet obejmujący 2 moduły głośnikowe wraz z elementami montażowymi, okablowaniem sygnałowym i zasilającym niezbędnym do podłączenia do istniejącej instalacji oraz uruchomieniem i strojeniem systemu

	Warunek odbioru
	Odbiór następuje po przeprowadzeniu pomiaru akustycznego widowni potwierdzającego równomierność pokrycia oraz brak zakłóceń fazowych na styku modułów istniejących i dostarczonych; pomiar wykonuje Wykonawca na własny koszt, w obecności przedstawiciela Zamawiającego



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	

	12. 
	Przełączniki sieciowe 
2 szt.
		Rodzaj urządzenia
	Zarządzalny przełącznik sieciowy z gniazdami SFP+, przeznaczony do pracy w sieci transmisji dźwięku cyfrowego

	Zakres dostawy
	Przełączniki zastępują urządzenia eksploatowane obecnie, po jednym w ścieżce Primary i Secondary sieci Dante Zamawiającego (pkt II)

	Liczba portów dostępowych
	Minimum 48

	Porty uplink
	Minimum 4 × 10G SFP+

	Warstwy pracy
	Minimum L2/L3

	Obsługa sieci Dante
	Konfiguracja umożliwiająca pracę w sieci Dante zgodnie z wytycznymi producenta protokołu

	Obsługa QoS
	Tak

	IGMP snooping
	Tak

	Obsługa ruchu multicast
	Tak

	Obsługa VLAN
	Tak

	Filtrowanie adresów MAC
	Tak

	Szyfrowanie zarządzania
	Minimum HTTPS, SSH, SSL/TLS

	Standardy komunikacyjne
	Nie mniej niż IEEE 802.1Q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1w, 802.1x, 802.3, 802.3ad, 802.3u, 802.3x, 802.3z

	Obudowa
	Przystosowana do montażu w standardzie 19"



	Producent: ………………
Model: ……………………
Symbol: …………………

	
	


Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
....................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno- użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 2. Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub równoważne do TAK.

UWAGA Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności urządzenia w ramach działania z istniejącym systemem szczegółowo wskazanego w Opisie przedmiotu Zamówienia  TOM III SWZ
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