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„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 5455 (ul. Sikorskiego)”
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Część I 
1. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości około 126,95m. w zakresie wykonania drogi dla pieszych oraz nawierzchni bitumicznej na jezdni. Szczegóły rozwiązań geometrycznych trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym w części rysunkowej opracowania. Przebieg sytuacyjny trasy w planie został dostosowany do przebiegu istniejącego oraz możliwości miejscowych w istniejącym pasie drogowym. Pod względem rozwiązania wysokościowego przebieg projektowanych dostosowany jest do istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenu. Dokładne rozwiązania drogi w przekroju poprzecznym zostały przedstawione na rysunkach przekrojów typowych w części rysunkowej opracowania. 
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
· Warstwa ścieralna z mieszanki min.-asf. AC 11S
· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
· Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
            0/31,5
· Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
            lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa
Odwodnienie jezdni zapewnione zostało poprzez projektowane wpusty deszczowe, przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja nie powoduje nienormatywnego zbliżenia budynków do projektowanej drogi.
Inwestycja nie wymusza wycinki drzew.
2. Branża elektroenergetyczna
W celu usunięcia kolizji linii kablowych nN - 0,4kV z planowaną przebudową drogi - ul. Sikorskiego zlokalizowanej na dz. nr ewid. 5455, 5412/5, 5442, 5482 w Sokołowie Małopolskim projektuje się ich zabezpieczenie.
Przed przystąpieniem do zabezpieczenia linii kablowych należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej lokalizacji i głębokości ułożenia kabli. W przypadku wystąpienia kolizji linii kablowej z podbudową powierzchni utwardzonych kable należy odkopać na dłuższym odcinku i obniżyć. W przypadku braku odpowiednich zapasów po uzgodnieniu z Właścicielem sieci wykonać odpowiednie wstawki kablem tego samego typu oraz dedykowane do jego łączenia mufy kablowe. Zabezpieczenie kabli projektuje się wykonać rurą ochronną dwudzielną typu A110PS Ø110 koloru niebieskiego o długości zgodnie z PZT. Rury dwudzielne należy układać sposobem na „zakładkę”. Końce rur powinny wychodzić poza obręb jezdni, chodnika po minimum 0,5 m z każdej strony. Miejsce łączenia oraz wloty rur należy zabezpieczyć przed zamulaniem stosując np. taśmę „Denso”. Trasę przebiegu linii kablowych należy wytyczyć przez uprawnioną jednostkę geodezyjną na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem Gestora sieci (odebrać protokołem). Kabel prowadzić zgodnie z przepisami PBUE i normą PN-E-5125, SEP-E-004 stosując niebieską folię ostrzegawczą. Zachować głębokości ułożenia kabla zgodnie z normą PN-E-05125. Termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z właścicielem tj. PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk. Wykonane roboty przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru – potwierdzić protokołem.
3. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ZWiK/WK/2488/2025 wydanymi przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7, projektuje się wymianę istniejącego wodociągu woD80 na HDPE DN90 mm. Wszystkie istniejące przyłącza na sieci woD80 zasilające budynki mieszkalne należy włączyć do nowego wodociągu DN90 mm wraz z montażem nowych zasuw odcinających. 
Włączenie do istniejącej sieci poprzez z trójnik żeliwny DT-80/80 wraz z montażem zasuwy odcinającej, po stronie ul. Marii C Skłodowskiej włączyć do istniejącego czwórnika wraz z wymianą zasuwy oraz za pomocą kształtek żeliwnych oraz łączników rurowo-kołnierzowych do rur PVC/PE. 
Dla istniejących rur PVC DN80 mm stosować tuleje ciśnieniowe PVC FNP z luźnym kołnierzem DnN80 typ BOSY, oraz nasuwkę ciśnieniowa do rur PE90 mm. 
Odcinek wodociągu przebiegający pod asfaltem w kolizji z jezdnią ul. Sikorskiego wykonać w rurze osłonowej PEHD średnicy dn160 mm. 
Włączenie istniejących przyłączy do projektowanej sieci HDPE 90 mm wykonać poprzez opaskę do nawiercania z gwintem zewnętrznym GZ odpowiednio DN90/1” mm warz z montażem zasuwy DN32 z gwintem zewnętrznym GZ 1 oraz wewnętrznym GW1” oraz złączem skręcanym Do rur PE 32. 
Dla zabezpieczenia zasuwy DN32 -1” stosować obudowę sztywną do zasuw domowych np. firmy Hawle nr. 9600 Rd=1,2 m oraz skrzynkę uliczną z tworzywa np. Hawle nr. 1551k, montowaną na płycie podkładowej. Alternatywnie zastosować rurę PEHD Dn110 mm po uzgodnieniu u gestora sieci. 
Dla odgałęzienia woD50 stosować opaski do nawiercania z gwintem wewnętrznym GW 200/6/4” warz z montażem zasuwy DN50 z gwintem wewnętrznym GW 6/4” i złączem skręcanym Do rur PE 50 i gwintem zewn. Gz 112” (Stosować producentów Jafar, AKWA HAWLE). Lokalizacja zasuwy w na dz. Nr ewid 1165/7. 
stosować kształtki o średnicy DN-2”. 
Dla zabezpieczenia zasuwy DN50 -6/4” stosować obudowę sztywną do zasuw domowych np. firmy Hawle nr. 9600 Rd=1,2 m oraz skrzynkę uliczną z tworzywa np. Hawle nr. 1551k, montowaną na płycie podkładowej. Alternatywnie zastosować rurę PEHD Dn110 mm po uzgodnieniu u gestora sieci. 
Nawiercany otwór do istniejącego wodociągu wykonać o średnicy GW-6/4 Dla przewodu PE 50 stosować kształtki o średnicy DN-6/4”
4. Przebudowa kabli światłowodowych
Istniejące kabla na przebudowywanym odcinku dogi należy przebudować metodą "wyciągnij i wciągnij" dla odcinków, gdzie długość trasowa kabli się zmniejsza, natomiast w przypadku wydłużenia trasy kabla (w stosunku do stanu istniejącego) należy wymienić cały odcinek kabla na nowy. 
Szczegóły przebudowy przedstawiono na załączonych do postępowania schematach. 
Do przebudowy kabli światłowodowych można przystąpić po wybudowaniu kanalizacji kablowej.  Złącza włókien światłowodowych wykonać metodą spajania w łuku elektrycznym, zabezpieczyć osłonkami spawu i umieścić w kasetach spawów w mufie złączowej. Po wykonaniu spawów i uszczelnieniu wprowadzeń kabla, zamknąć mufę i przymocować do ściany studni. Przy złączu pozostawić zapas kabla.  Przy układaniu kabla należy przestrzegać dopuszczalnych promieni gięcia oraz dopuszczalnych sił naprężających i zgniatających kabel. Końce rur kanalizacji wtórnej z kablem światłowodowym uszczelnić uszczelkami.
Część II
1. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI
W ramach planowanej inwestycji nastąpi przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej oraz
budowa infrastruktury służącej odwodnieniu pasa drogowego. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej wraz z budową systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego.
Zakres zmian obejmuje w szczególności:
· przebudowę konstrukcji istniejącej jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej na odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji podbudowy,
·  wykonanie poboczy oraz elementów ograniczających nawierzchnię (krawężników, obrzeży lub oporników),
· budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, studniami rewizyjnymi oraz pozostałymi elementami uzbrojenia sieci, służącego do przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi,
· wykonanie przykanalików łączących wpusty uliczne z kolektorem kanalizacji deszczowej,
·  wykonanie urządzeń końcowych systemu odwodnienia, zgodnie z dokumentacją projektową (np. wylotu, urządzeń rozsączających, zbiornika retencyjno-rozsączającego lub innego odbiornika wód opadowych),
· regulację wysokościową istniejącej armatury sieci uzbrojenia terenu znajdującej się w obrębie robót,
· odtworzenie terenów przyległych naruszonych podczas realizacji inwestycji.
Przebieg drogi, granice pasa drogowego oraz funkcja komunikacyjna pozostaną bez zmian.
Zmianie ulegną natomiast parametry techniczne drogi oraz sposób odwodnienia pasa drogowego. Dotychczasowe powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych zostanie zastąpione lub uzupełnione projektowanym systemem kanalizacji deszczowej, co zapewni skuteczne odwodnienie nawierzchni, ograniczy możliwość powstawania zastoisk wody oraz poprawi trwałość konstrukcji drogi. Pozostała infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogowym nie ulegnie zmianie, z wyjątkiem ewentualnych zabezpieczeń lub regulacji wysokościowych wynikających z konieczności dostosowania istniejącego uzbrojenia do projektowanych rzędnych nawierzchni.

2. ODWODNIENIE.
 W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia projektowanej drogi zaprojektowano budowę
odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogowym, pod projektowaną nawierzchnią jezdni.
Projekt obejmuje wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej o długości około 77,0 m z rur
PVC o średnicy DN250, układanego w wykopie otwartym na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przewody należy posadowić na podsypce piaskowej, z zachowaniem projektowanych spadków podłużnych zapewniających grawitacyjny odpływ wód opadowych. Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę i zasypkę z odpowiednio zagęszczanego materiału, zgodnie z wymaganiami producenta rur oraz obowiązującymi normami.
Na trasie kolektora zaprojektowano trzy studnie rewizyjne (D1, D2 I D3) DN800, umożliwiające kontrolę stanu technicznego sieci, prowadzenie prac eksploatacyjnych oraz czyszczenie przewodów. Studnie należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych lub tworzywowych, wyposażonych w szczelne połączenia oraz włazy dostosowane do klasy obciążenia wynikającej z lokalizacji w pasie drogowym.
Projektowany kolektor zostanie włączony do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej
DN500 w ulicy M. Skłodowskiej – Curie poprzez istniejącą studnię rewizyjną D0 zlokalizowaną na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Włączenie należy wykonać z zachowaniem szczelności połączenia oraz warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci. Od projektowanych studni rewizyjnych przewidziano wykonanie przykanalików DN160, zakończonych wpustami ulicznymi rozmieszczonymi po obu stronach jezdni. Wpusty ściekowe przejmować będą wody opadowe i roztopowe spływające z nawierzchni drogi, odprowadzając je poprzez przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej. Lokalizację wpustów dobrano z uwzględnieniem projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni, w sposób zapewniający skuteczne odwodnienie pasa drogowego oraz eliminację zastoisk wody.3. 

3. Sieć elektroenergetyczna
W obszarze objętym projektowaniem występują zarówno doziemne jak i napowietrzne kable elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. RE w Leżajsku. Istniejące, doziemne kable elektroenergetyczne przebiegają w obszarze chodników – nawierzchni rozbieralnych, które należy zachować w stanie niepogorszonym.
Kolidującym urządzeniem elektroenergetycznym jest słup nr 23 (typu As) który należy wymienić na nowy, typu wirowego wraz z;
· odcinkiem sieci napowietrznej nN 0,4 kV AL. 4x50 + 25 mm2 od stanowiska słupowego 22 do 23.
·  odcinkiem sieci napowietrznej nN 0,4 kV AL. 4x50 mm2 od stanowiska słupowego 23 do 25 wraz z przyłączami Al. 4x16 mm2
· odcinkiem sieci napowietrznej nN 0,4 kV AL. 4x50 + 25 mm2 od stanowiska słupowego 23 do 26.
Roboty w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci oraz pod jego nadzorem. W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji deszczowej z doziemnymi kablami elektroenergetycznymi należy zachować wymagane odległości pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymaganiami gestora sieci. Jeżeli zachowanie wymaganych odległości nie jest możliwe, kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi o odpowiedniej wytrzymałości (np. z HDPE lub innymi wskazanymi przez gestora) na długości określonej w warunkach technicznych. 
W przypadku słupów elektroenergetycznych występujących w pobliżu prowadzonych robót budowlanych należy zabezpieczyć ich fundamenty przed naruszeniem. Nie dopuszcza się wykonywania wykopów mogących spowodować utratę stateczności konstrukcji wsporczych. W razie konieczności wykonania robót w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów sposób ich zabezpieczenia należy uzgodnić z gestorem sieci. Po zakończeniu robót należy odtworzyć wszystkie elementy zabezpieczające sieć elektroenergetyczną, a miejsca skrzyżowań i zbliżeń zgłosić gestorowi do odbioru przed zasypaniem wykopów.
