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Opis przedmiotu zamówienia na:

„Zimowe utrzymanie  terenów wewnątrzosiedlowych w sezonie 2026/2027                                                                         na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna”
STANDARDY jakościowe
Przedmiotem niniejszej umowy jest zimowe utrzymanie terenów wewnątrzosiedlowych stanowiących własność Gminy Skarżysko – Kamienna stanowiących miejsca użytku publicznego. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania wynikające z:
· Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  — w zakresie obowiązków gminy dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych, w tym usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego,
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach — jako podstawę określenia dopuszczalnych środków chemicznych i niechemicznych stosowanych do zwalczania śliskości zimowej.

Termin wykonania zamówienia
· rozpoczęcie realizacji zamówienia z chwilą wystąpienia warunków zimowych – 1 listopad 2026 r.
· zakończenie realizacji zamówienia z chwilą ustąpienia warunków zimowych – 30 kwiecień 2027 r.

Dodatkowe informacje: Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań odśnieżających i likwidacji śliskości nie później niż w ciągu:
1) 3 godzin od momentu wprowadzenia pierwszej „akcji zima” przez Zamawiającego
2) 1,5 h od momentu ponownego uruchomienia „akcji zima” po wcześniejszym jej zawieszeniu.
	Interwencje zgłoszone przez Zamawiającego muszą być realizowane nie później niż w ciągu 4 godzin od ich zgłoszenia. W przypadku ciągłych opadów śniegu, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac 
w sposób ciągły, zapewniający utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

	Powyższe informacje będą przekazywane przez Zamawiającego drogą telefoniczną bądź mailową. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia usług tego samego rodzaju, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Ewentualny zakres zamówień podobnych obejmuje usługi zimowego utrzymania tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia (odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni) realizowane na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienia podobne zostaną udzielone na warunkach analogicznych do zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnie negocjowanej umowy."




Zakres realizacji zamówienia ( utrzymanie stałe oraz utrzymanie na zlecenie Zamawiającego )
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania chodników, skwerów, dróg wewnątrzosiedlowych, zatok postojowych, dojść. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Odśnieżanie i likwidowanie śliskości -- zgarnięcie śniegu i błota pośniegowego z całej powierzchni wskazanych terenów, posypanie materiałem uszorstniającym oraz niedopuszczenie do pozostawienia nieubitej warstwy śniegu utrudniającej poruszanie się pieszych. Prace należy prowadzić niezwłocznie po ustaniu opadów atmosferycznych, zawiei lub wystąpieniu śliskości, niezależnie od tego, czy czynniki te występują łącznie czy osobno.
2. Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych -- szczególną uwagę należy zwrócić na ciągi komunikacyjne, podjazdy oraz obniżone krawężniki, zapewniając osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub przy użyciu innych pomocy ortopedycznych swobodne i bezpieczne korzystanie z utrzymywanych terenów.
3. Zwalczanie śliskości bez opadów śniegu -- w przypadku braku opadów śniegu, przy temperaturach poniżej 0°C lub przy temperaturach dodatnich w ciągu dnia i ujemnych w nocy, Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego posypywania nawierzchni materiałem uszorstniającym. W ramach tych prac Wykonawca usuwa również pozostałości po opadach poprzez wymiecenie, odkucie i wywiezienie zlodowaciałej warstwy, nie dopuszczając do jej przymarzania do nawierzchni.
4. Szerokość odśnieżanego pasa -- chodniki, dojścia i dojazdy odśnieżane są na całej szerokości i długości. W szczególnych przypadkach dopuszcza się pozostawienie usuniętego śniegu na krawędzi chodnika, jednak odśnieżony pas musi wynosić co najmniej 80% całkowitej szerokości chodnika, zapewniając swobodne i bezpieczne poruszanie się wszystkich pieszych, w tym osób niepełnosprawnych.
5. Odkucie schodów -- zlodowaciała, ubita i przymarzniętą do nawierzchni warstwa śniegu na schodach musi zostać odkuta do czystej nawierzchni.
6. Oczyszczenie ławek -- Wykonawca usuwa śnieg z ławek znajdujących się na terenie wewnątrzosiedlowym.
Zimowe utrzymanie terenów wewnątrzosiedlowych oraz parkingów na zlecenie Zamawiającego
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zimowego utrzymania terenów wskazanych w wykazie (załącznik nr 2 do umowy) oraz parkingów wewnatrzosiedlowych. Usługa obejmuje zgarnięcie i uprzątnięcie śniegu z całej powierzchni wskazanych terenów oraz likwidację śliskości poprzez posypanie materiałem uszorstniającym.
Realizacja i rozliczenie usługi: Zakres rzeczowy usługi określany jest każdorazowo w formie pisemnej (e-mail / SMS), stosownie do bieżących potrzeb. Poszczególne zakresy stanowią integralną część umowy. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi jest protokół odbioru.



Wywóz nadmiaru śniegu ( na zlecenie Zamawiającego )
Wywożenie nadmiaru śniegu polega na zebraniu ręcznym lub mechanicznym nadmiaru śniegu na środki transportu w przypadku gdy zachodzi obawa, że może nastąpić utrudnienie dla ruchu pieszego. Decyzję 
o wywożeniu śniegu podejmuje Zamawiający informując Wykonawcę pisemnie. Wykonawca przystąpi 
do realizacji w/w zadania w ciągu 8 godzin od otrzymania pisma.
Zamawiający nie jest w stanie z góry określić liczby zleceń wywozu śniegu, ponieważ zależy ona od warunków pogodowych i nasilenia opadów. W sezonie 2025/2026 Zamawiający nie zlecał usług w tym zakresie. Wyłącznie na potrzeby porównania ofert Zamawiający przyjmuje szacunkową ilość 1000 m³ wywiezionego śniegu . Ilość ta ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej zlecenia. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej podanej w formularzu cenowym i ilości faktycznie wykonanych, potwierdzonych protokołem odbioru.


Propozycja:
Zamawiający nie dysponuje danymi historycznymi dotyczącymi ilości wywiezionego śniegu, ponieważ w czterech poprzednich sezonach zimowych usługa wywozu nadmiaru śniegu nie była realizowana Dla celów wyceny i porównania ofert Zamawiający przyjmuje wielkość szacunkową : 
· wywóz nadmiaru śniegu na zlecenie Zamawiającego: 1000 m3, tj. szacunkowo 2 zlecenia (kursów) w sezonie, przy założeniu pojemności jednostki transportowej 500 m3/kurs.
UWAGA: Podana ilość 1000 m3 jest wartością szacunkową, przyjętą wyłącznie w celu obliczenia ceny oferty oraz zapewnienia porównywalności ofert. Rzeczywisty zakres usługi zależy od warunków atmosferycznych panujących w sezonie zimowym 2026/2027 i nie może być z góry precyzyjnie określony. Rozliczenie nastąpi wyłącznie według ceny jednostkowej wskazanej w formularzu ofertowym oraz faktycznie zleconej i wykonanej (potwierdzonej protokolarnie) ilości m3. Zamawiający zastrzega, że rzeczywisty zakres wywozu może być mniejszy albo większy od podanej wartości szacunkowej.

Wykonanie robót
Odśnieżanie, usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz posypywanie materiałem uszorstniającym należy prowadzić przy równoczesnym lub osobnym wystąpieniu niekorzystnych czynników pogodowych, takich jak opady atmosferyczne, zawieje i śliskość. Oczyszczenie terenu objętego umową powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu opadów.
Za jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca.
Okres zimowego utrzymania
Rozpoczęcie i zakończenie zimowego utrzymania uzależnione jest od warunków atmosferycznych oraz decyzji Zamawiającego. Dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu zimowego, stanowiącego jednocześnie okres rozliczeniowy, zostaje ustalony przez Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą. Doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godzinie 0:00 i trwa do godziny 24:00.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia dostatecznej ilości sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usługi.
2. Pełnienia dyżurów dyspozytorskich przez cały okres zimowego utrzymania.
3. Przyjmowania interwencji oraz niezwłocznego wykonywania prac związanych z usunięciem przyczyny zgłaszanych interwencji.
4. Posiadania aktualnej polisy OC podczas świadczenia usługi.

Zarządzanie usługą przez Zamawiającego
O terminie wprowadzenia usługi zimowego utrzymania decyduje Zamawiający, powiadamiając Wykonawcę telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Zawieszenia usługi w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak utrzymujące się w porze nocnej dodatnie temperatury.
2. Wznowienia usługi w ciągu dwóch godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy, w przypadku niespodziewanego pogorszenia się warunków pogodowych, w szczególności przewidywanego spadku temperatury poniżej 0°C lub spodziewanych opadów śniegu.

Przewidywany zakres usług
Na podstawie danych z poprzedniego sezonu zimowego Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji zamówienia, w zależności od warunków pogodowych, uruchomione zostaną:
1. Usługi zimowego utrzymania terenów gminnych -- 75 dób rozliczeniowych.
2. Zlecenia Zamawiającego na zimowe utrzymanie terenów gminnych -- 20 zleceń.
Ostateczna liczba usług zimowego utrzymania uzależniona będzie od warunków pogodowych.
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki spowodowane zaniechaniem prac lub ich wykonaniem w sposób niedostateczny, niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia
1. Prace związane z odśnieżaniem i uszorstnianiem można prowadzić przy pomocy sprzętu specjalistycznego 
tj. opłużonych pojazdów mechanicznych lub ciągników (do 3,5 t), posypywarek mechanicznych 
oraz zamiatarek lub w sposób tradycyjny tj. ręcznie. Pojazd/y muszą posiadać aktualny przegląd techniczny podczas świadczenia usługi oraz posiadać ubezpieczenie OC.
2. Pryzmowanie śniegu na chodniku lub poboczu należy wykonywać w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych, nie powodujący znacznego zwężenia chodnika lub pobocza oraz nie utrudniający dostępu 
do przejść dla pieszych.
3. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę aby śnieg przemieszczany był do linii krawężnika. Zabrania się zgarniania śniegu na jezdnię.

Uwagi dla Wykonawcy
1. Ochrona infrastruktury komunikacyjnej -- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony elementów infrastruktury komunikacyjnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Koszty napraw urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zaniedbania Wykonawcy obciążają Wykonawcę.
2. Wymagania dotyczące materiału uszorstniającego -- Materiał użyty do uszorstnienia nawierzchni nie może zawierać zanieczyszczeń iglastych, gliniastych ani innych, które na mokrej nawierzchni zwiększają ryzyko poślizgu lub powodują degradację środowiska naturalnego.
3. Dopuszczone materiały i środki chemiczne -- Do zimowego utrzymania dopuszcza się stosowanie piasku o uziarnieniu do 1 mm,
Wskazane materiały muszą posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH -- Państwowy Instytut Badawczy. Materiały do zwalczania śliskości zimowej muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami dostawcy i stosować zgodnie z instrukcją producenta.
4. Bezpieczeństwo prowadzonych robót -- Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym ochrona pieszych i pojazdów poruszających się w obrębie odcinka objętego robotami, należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
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