Opis przedmiotu zamówienia
Zabezpieczenie logistyczne – zakup środków trwałych: ciągnik – 2 szt., mobilny zbiornik na wodę – 1 szt.
Zamówienie realizowane w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025–2026.
1 Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych oraz kompletnego mobilnego zestawu do magazynowania i transportu wody pitnej. Zamówienie podzielono na trzy części, które mogą być oferowane niezależnie.
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego

	1
	Część I
	Ciągnik rolniczy lekki – 1 sztuka. CPV 16700000-2 – Ciągniki.

	2
	Część II
	Ciągnik rolniczy ciężki – 1 sztuka. CPV 16700000-2 – Ciągniki.

	3
	Część III
	Mobilny zbiornik na wodę pitną z przyczepą – 1 kompletny zestaw. CPV 34223340-1 – Przyczepy cysterny; 44611500-1 – Zbiorniki na wodę.


2 Wymagania wspólne
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad oraz nieużytkowany w pracach eksploatacyjnych. Dopuszcza się wyłącznie przebieg wynikający z prób fabrycznych, przygotowania do sprzedaży i czynności dostawczych.
Wszystkie elementy wymagane w opisie muszą wchodzić w skład oferowanej konfiguracji i być objęte ceną dostawy. Sprzęt należy przekazać po przeglądzie przedsprzedażnym, z płynami eksploatacyjnymi i wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia.
Ciągniki i przyczepa muszą spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu drogowego oraz umożliwiać rejestrację w Polsce na dzień dostawy. Dokumenty muszą dotyczyć rzeczywiście dostarczonej konfiguracji.
Podane wymagania liczbowe oznaczone „minimum” są wartościami minimalnymi. Wymagania oznaczone „maksimum” są wartościami nieprzekraczalnymi. Pozostałe cechy są wymaganiami obowiązkowymi.
Producent i model oferowanego sprzętu są wskazywane w formularzu oferty.
Termin wykonania każdej części: do 7 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z SWZ i projektem umowy. Dostawa obejmuje transport, rozładunek, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Minimalny okres gwarancji na każdą część zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa.
3 Część I Ciągnik rolniczy lekki
Ilość: 1 sztuka. Przeznaczenie: uniwersalne prace gospodarcze, komunalne i transportowe oraz współpraca z narzędziami zawieszanymi na tylnym TUZ.
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego

	1
	Silnik
	Wysokoprężny, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem; minimum 3 cylindry.

	2
	Moc silnika
	Moc znamionowa minimum 60 KM (44,1 kW), według ECE R120 lub ISO 14396, lub normy równoważnej dla porównywalnej mocy silnika. Moc chwilowa typu boost nie zastępuje mocy znamionowej.

	3
	Emisja spalin
	Spełnienie wymagań Stage V oraz wymagań obowiązujących dla wprowadzenia pojazdu do obrotu i jego rejestracji na dzień dostawy.

	4
	Napęd
	Napęd na cztery koła; blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu.

	5
	Przekładnia
	Mechaniczna synchronizowana, mechaniczna z przełożeniami zmienianymi pod obciążeniem albo bezstopniowa. Dla przekładni stopniowej minimum 12 przełożeń do przodu i 12 do tyłu.

	6
	Rewers
	Możliwość zmiany kierunku jazdy za pomocą rewersu mechanicznego lub elektrohydraulicznego, obsługiwanego z miejsca operatora.

	7
	Hydraulika
	Wydajność pompy obsługującej podnośnik i hydraulikę zewnętrzną: minimum 40 l/min, bez doliczania wydajności pompy układu kierowniczego.

	8
	Wyjścia hydrauliczne
	Minimum 2 pary tylnych szybkozłączy hydraulicznych dwustronnego działania, sterowanych z miejsca operatora.

	9
	Tylny TUZ
	Trzypunktowy układ zawieszenia kategorii II, z hydraulicznym podnośnikiem, regulacją położenia, kompletem cięgieł i stabilizatorów.

	10
	Tylny WOM
	Niezależny tylny WOM 540 obr./min i dodatkowo co najmniej jedna prędkość: 540E albo 1000 obr./min; osłona i zabezpieczenia wymagane dla bezpiecznej obsługi.

	11
	Zaczep
	Dolny zaczep rolniczy lub transportowy, dobrany do konstrukcji i dopuszczalnych obciążeń pojazdu.

	12
	Kabina
	Fabryczna, zamknięta kabina z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, wycieraczką przedniej szyby oraz lusterkami zewnętrznymi.

	13
	Stanowisko operatora
	Amortyzowany, regulowany fotel z pasem bezpieczeństwa. Wspomaganie układu kierowniczego.

	14
	Hamulce
	Hamulce zasadnicze tarczowe w kąpieli olejowej oraz hamulec postojowy.

	15
	Oświetlenie
	Pełne oświetlenie drogowe, światła robocze z przodu i z tyłu oraz żółta lampa ostrzegawcza.

	16
	Instalacja elektryczna
	Instalacja 12 V, gniazdo elektryczne przyczepy oraz wskaźniki podstawowych parametrów pracy i licznik motogodzin.

	17
	Ogumienie
	Ogumienie rolnicze dobrane przez producenta do napędu, dopuszczalnych obciążeń i prędkości ciągnika; błotniki osłaniające koła.


4 Część II Ciągnik rolniczy ciężki
Ilość: 1 sztuka. Przeznaczenie: prace transportowe, gospodarcze i komunalne oraz współpraca z osprzętem i przyczepą do przewozu wody pitnej.
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego

	1
	Silnik
	Wysokoprężny, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem; minimum 4 cylindry.

	2
	Moc silnika
	Moc maksymalna bez czasowego zwiększania mocy typu boost: minimum 110 KM (80,9 kW), według ECE R120 lub ISO 14396, lub normy równoważnej dla porównywalnej mocy silnika.

	3
	Emisja spalin
	Spełnienie wymagań Stage V oraz wymagań obowiązujących dla wprowadzenia pojazdu do obrotu i jego rejestracji na dzień dostawy.

	4
	Napęd
	Napęd na cztery koła, włączany z miejsca operatora; blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu.

	5
	Przekładnia
	Minimum 24 przełożenia do przodu i 12 do tyłu; minimum 3 przełożenia zmieniane pod obciążeniem bez użycia pedału sprzęgła. Dopuszcza się przekładnię bezstopniową zapewniającą płynną zmianę prędkości pod obciążeniem.

	6
	Rewers i prędkość
	Rewers sterowany z miejsca operatora. Prędkość konstrukcyjna umożliwiająca jazdę 40 km/h, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego.

	7
	Hydraulika
	Wydajność pompy obsługującej podnośnik i hydraulikę zewnętrzną: minimum 60 l/min. Wydajności pompy układu kierowniczego nie wlicza się do tej wartości.

	8
	Wyjścia hydrauliczne
	Minimum 2 pary tylnych szybkozłączy hydraulicznych dwustronnego działania, sterowanych z kabiny; możliwość pracy co najmniej jednej sekcji w położeniu pływającym.

	9
	Tylny TUZ
	Trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi kategorii II lub III, z hydraulicznym podnośnikiem, regulacją położenia i końcówkami hakowymi; komplet cięgieł i elementów łączących odpowiednich dla dostarczonej kategorii.

	10
	Przedni TUZ
	Kompletny przedni trzypunktowy układ zawieszenia z hydraulicznym podnoszeniem i sterowaniem z kabiny.

	11
	Tylny WOM
	Niezależny wał odbioru mocy, z prędkościami minimum 540 i 540E obr./min, załączany z miejsca operatora.

	12
	Zaczep transportowy
	Zaczep z regulacją wysokości, przystosowany do współpracy z uchem dyszla o średnicy wewnętrznej 40 mm. Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej: minimum 10 000 kg, potwierdzona dokumentacją pojazdu.

	13
	Hamulce przyczepy
	Kompletna dwuprzewodowa instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy, z przyłączami i elementami sterowania.

	14
	Kabina
	Fabryczna, zamknięta kabina z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją; wycieraczka szyby przedniej i tylnej oraz lusterka zewnętrzne.

	15
	Stanowisko operatora
	Fotel z amortyzacją pneumatyczną, regulacją i pasem bezpieczeństwa; wspomaganie kierownicy i regulowana kolumna kierownicza.

	16
	Oświetlenie i instalacja
	Pełne oświetlenie drogowe, światła robocze z przodu i z tyłu, żółta lampa ostrzegawcza. Instalacja 12 V i 7-biegunowe gniazdo elektryczne przyczepy.

	17
	Koła i wyposażenie
	Ogumienie rolnicze dopasowane do masy i prędkości pojazdu, błotniki, hamulec postojowy, sygnał dźwiękowy oraz wyposażenie wymagane do ruchu drogowego.


5 Część III Mobilny zbiornik na wodę pitną
Ilość: 1 kompletny zestaw obejmujący zbiornik, przyczepę, układ mocowania, zabezpieczenie przeciwfalowe i armaturę. Zestaw przeznaczony do magazynowania oraz transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego

	1
	Pojemność użytkowa
	Minimum 6 000 litrów. Przyczepa i mocowanie muszą umożliwiać transport zbiornika z 6 000 litrami wody bez przekraczania dopuszczalnych mas i nacisków.

	2
	Zbiornik
	Jednopłaszczowy, wykonany z polietylenu przeznaczonego do kontaktu z wodą pitną, stabilizowanego UV, odpornego na warunki atmosferyczne.

	3
	Bezpieczeństwo higieniczne
	Ważny atest higieniczny PZH lub dokument równoważny wydany przez niezależną uprawnioną jednostkę, potwierdzający przydatność do magazynowania i transportu wody pitnej. Wymaganie obejmuje elementy mające kontakt z wodą.

	4
	Stabilność
	Konstrukcja o obniżonym profilu oraz zabezpieczenie ograniczające falowanie cieczy: przegrody, elementy przeciwfalowe lub inne rozwiązanie zapewniające bezpieczny transport pełnego i częściowo napełnionego zbiornika.

	5
	Właz rewizyjny
	Zamykany właz o średnicy minimum 400 mm, z uszczelnieniem i osłoną chroniącą przed zanieczyszczeniem, umożliwiający mycie i kontrolę wnętrza.

	6
	Odpowietrzenie
	Układ odpowietrzania, z zabezpieczeniem pływakowym lub rozwiązaniem równoważnym ograniczającym wyciek podczas transportu i wnikanie zanieczyszczeń.

	7
	Pobór i opróżnianie
	Dolny króciec minimum 2 cale, ze stali nierdzewnej, z zaworem kulowym i zamknięciem zabezpieczającym. Możliwość grawitacyjnego poboru wody i opróżnienia zbiornika.

	8
	Mocowanie
	Kompletny system mocowania do przyczepy, dobrany i zatwierdzony przez producenta zestawu do transportu zbiornika z wodą; zabezpieczenie przed przesunięciem i odłączeniem.

	9
	Konstrukcja przyczepy
	Rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Osie, zawieszenie, koła i ogumienie dobrane do przewozu pełnego zbiornika. Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepy ze zbiornikiem: maksimum 10 000 kg.

	10
	Dyszel i zaczep
	Dyszel z uchem o średnicy wewnętrznej 40 mm, odpowiednim do zaczepu ciągnika z części II. Podpora umożliwiająca bezpieczne odłączenie i postój zestawu.

	11
	Hamulce
	Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy ze sterowaniem, hamulcem postojowym i automatycznym hamowaniem przy zaniku ciśnienia w przewodzie zasilającym.

	12
	Oświetlenie
	Kompletne oświetlenie drogowe LED, elementy odblaskowe, miejsce na tablicę rejestracyjną z oświetleniem oraz 7-biegunowa wtyczka instalacji 12 V.

	13
	Prędkość konstrukcyjna
	Przyczepa przystosowana konstrukcyjnie do jazdy z prędkością minimum 40 km/h, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń prędkości dla zestawu.

	14
	Dopuszczenie do ruchu
	Dokumenty homologacyjne lub inne właściwe dokumenty dopuszczenia, umożliwiające rejestrację w Polsce i legalny transport wody po drogach publicznych.

	15
	Czystość przy dostawie
	Zbiornik i armatura czyste, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem; instrukcja mycia, dezynfekcji, napełniania, opróżniania i przechowywania.


6 Dostawa dokumentacja i odbiór
Miejsce dostawy: …………………………………………………………………………………
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy, rozładunku, montażu wyposażenia, przygotowania do eksploatacji, uruchomienia i instruktażu użytkowników.
Dokumenty przekazywane przy odbiorze
1. Dokument sprzedaży, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim; harmonogram wymaganych przeglądów i wskazanie punktów serwisowych.
2. Dokumentacja techniczna oferowanego modelu i konfiguracji, umożliwiająca sprawdzenie parametrów wymaganych w niniejszym opisie. Dla ciągników: dane mocy z oznaczeniem normy pomiaru oraz dane układu hydraulicznego.
3. Dokumenty wymagane do rejestracji ciągnika lub przyczepy w Polsce, odpowiednie świadectwo zgodności albo inne właściwe dokumenty dopuszczenia oraz identyfikacja pojazdu i jego numer VIN.
4. Dla zbiornika: dokument potwierdzający przydatność do kontaktu z wodą pitną, pojemność użytkową, dopuszczalną masę i sposób mocowania oraz instrukcja bezpiecznego transportu przy różnym stopniu napełnienia.
5. Dla części II i III: dokumentacja zgodności zaczepu i ucha dyszla, połączeń pneumatycznych i elektrycznych oraz dopuszczalnych obciążeń. Elementy dopasowujące, jeżeli są potrzebne, muszą być dopuszczone przez producenta i objęte dostawą.
Sprawdzenie dostawy
Odbiór obejmuje kontrolę kompletności, stanu technicznego, numerów identyfikacyjnych, dokumentacji i zgodności z ofertą oraz próbę działania wyposażenia. W przypadku części III należy dodatkowo sprawdzić mocowanie zbiornika, działanie armatury, szczelność, układ hamulcowy i oświetlenie przyczepy.
Wykonawca przeprowadzi instruktaż użytkowników z obsługi, bezpieczeństwa, konserwacji i przeglądów. Dla zbiornika instruktaż obejmuje także higienę, dezynfekcję oraz bezpieczne napełnianie, transport i opróżnianie.
Okres gwarancji, zasady serwisu, terminy usuwania wad i odpowiedzialność wykonawcy określają SWZ oraz projekt umowy. Podstawę odbioru stanowi podpisany protokół.
7 Rozwiązania równoważne
Opis określa wymagania techniczne i funkcjonalne bez wskazywania producenta. Odwołaniom do norm, świadectw i dokumentów towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Równoważność wymaga spełnienia wszystkich przypisanych danemu parametrowi wymagań liczbowych, użytkowych, bezpieczeństwa, kompatybilności i higieny.
Dla mocy silnika należy porównywać moc tego samego rodzaju: znamionową w części I oraz maksymalną bez boost w części II, z uwzględnieniem normy i warunków pomiaru. Nie dopuszcza się zastępowania mocy silnika mocą na WOM ani sumowania wydajności pompy roboczej z pompą układu kierowniczego.
Dokument równoważny atestowi higienicznemu musi dotyczyć oferowanego wyrobu lub zastosowanych materiałów w zakresie kontaktu z wodą pitną i potwierdzać ich przydatność w warunkach przewidzianego użytkowania. Sama deklaracja handlowa nie zastępuje takiego potwierdzenia.
5
