Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk85789225]Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim


I.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
0. Przedmiotem zamówienia są usługi  związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027  na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. 
0. Zamówienie obejmuje:
1. przystosowanie środków transportowych i sprzętu Wykonawcy do potrzeb zimowego utrzymania dróg,
1. świadczenie usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału osobowo – sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji śliskości zimowej tzw. piaskarek oraz urządzeń do odśnieżania – pługów lemieszowych jednostronnych lub dwustronnych tj.
1. odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania,
1. zwalczanie śliskości nawierzchni dróg na wezwanie Zamawiającego przy użyciu materiałów Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania, 
1. utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą,
1. zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług.
0. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne telefoniczne przekazywanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji o:
1. aktualnym stanie przejezdności dróg,
1. czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub odcinkach dróg,
1. zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi,
1. innych zdarzeniach na drodze.
0. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 795) i ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 793).
0. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
0. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. 
0. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na następujące części:


0. Część 1 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń pługopiaskarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń dla części 1 zamówienia

Część 1 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim:
– nr 2808L L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska odc. Janów Lubelski – Zdziłowice, 
– nr 2304L Stara Wieś – Wojdat - Stawce  – Zdziłowice, 
– nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa,
– nr 2314L Stawce – Ponikwy –Biskupie,
– nr 2731L Zakrzówek – Majdan Grabina -  Studzianki – Stawce, 
– nr 2807L Błażek – Piłatka – do drogi nr 2808L,
– nr 2812L Wolica – Branew, 
– nr 2813L Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci
zgodnie z załączonym wykazem.
Planowana ilość usług: praca – 8 500  km.

0. Część 2 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń pługopiaskarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń dla części 2 zamówienia

Część 2 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim:
– nr 2804L Modliborzyce – Błażek, 
– nr 2736L Stróża – Blinów Pierwszy – Samary - Błażek – Batorz, 
– nr 2305L Dębina – Boża Wola - Studzianki – Węglinek – Batorz, 
– nr 2805L Błażek – Aleksandrówka,
– nr 2740L Polichna Czwarta – Błażek ,
         – nr 2741L Polichna Druga – Wolica Druga
         – nr 2806L Wierzchowiska – Piłatka, 
         – nr 2814L Potoczek – Bania,
–  nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów,
zgodnie z załączonym wykazem.
Planowana ilość usług: praca – 8 500 km.

0. Część 3 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń pługopiaskarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń dla części 3 zamówienia

Część 3 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim:
– nr 2808L L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska odc. Zdziłowice – Tokary,
– nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj,
– nr 2809L Chrzanów – Otrocz, 
– nr 2811L Dzwola  – Goraj, 
-  nr 2824L Dzwola – Zdzisławice,
– nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga, 
– nr 2826L Droga krajowa nr 74 – Kocudza – Władysławów, 
– nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy
zgodnie z załączonym wykazem .
Planowana ilość usług: praca – 8 500 km.


0. Część 4 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem równiarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania dla części 4 zamówienia

Część 4 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem  w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim zgodnie z załączonym wykazem.
Planowana ilość usług: praca – 250 godz.

0. Część 5 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem równiarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania dla części 5 zamówienia

Część 5 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem  w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim zgodnie z załączonym wykazem.
Planowana ilość usług: praca – 250 godz.

1. Zamawiający informuje, że podane wyżej ilości usług i dyżuru są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu.

1. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania.

1. Materiały do zwalczania śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo-solne10% oraz materiały uszarstniające  zapewnia Zamawiający.

1. Załadunek piaskarek mieszankami piaskowo – solnymi i materiałami uszarstniającymi na bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ul. Boh. Porytowego Wzgórza 29 sprzętem Zamawiającego.

II.   PRZYSTOSOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZETU WYKONAWCY DO POTRZEB ZIMOWEGO UTRZYMANIA
1. Zamawiający na okres realizacji umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie urządzenia do rozsypywania  na jezdni materiałów do likwidacji  śliskości zimowej tzw. piaskarki oraz urządzenia do odśnieżania tj. pługi lemieszowe jednostronne lub dwustronne wraz z czołownicami umożliwiającymi przymocowanie do środka transportowego tj. do realizacji:
1.1. części 1 – urządzenie do odśnieżania tj. pług lemieszowy jednostronny z czołownicą,
1.2. części 2 – urządzenie do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji śliskości zimowej tj. piaskarkę i urządzenie do odśnieżania tj. pług lemieszowy jednostronny z czołownicą,
1.3. część 3 – urządzenie do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji  śliskości zimowej tj. piaskarkę i urządzenie do odśnieżania tj. pług lemieszowy jednostronny z czołownicą,
1.4. część 4 -  urządzenie do odśnieżania tj. pług czołowy stalowy,
1.5. część 5 – urządzenie do odśnieżania tj. pług czołowy stalowy.

1. Piaskarki, pługi odśnieżne i czołownice do tych pługów będące na stanie Zamawiającego są  do wglądu na bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim w godz. 700-1500 w dni robocze  tj. od poniedziałku do piątku.
1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy w pełni sprawne środki transportowe będące nośnikami pługopiaskarek, równiarki.
Dla części 1 Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy również urządzenie do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji śliskości zimowej tj. piaskarkę o ładowności min. 4 Mg.
1. Wykonawca we własnym zakresie dokona montażu urządzeń do rozsypywania na jezdni materiałów do  likwidacji śliskości zimowej tj. piaskarek oraz pługów odśnieżnych zapewniając takie materiały jak: zawory  powietrzne  oraz przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe , wyposaży każdy pojazd w dwie lampy reflektorowe oraz jedną zespoloną lampę ostrzegawczą, a po zakończonym sezonie zimowym  demontażu w/w urządzeń.
1. Montaż  przed  sezonem  zimowym  piaskarek, czołownic i pługów lemieszowych  na nośniki:
1. pługopiaskarek w terminie  do 7 dni od daty podpisania umowy,
1. równiarki w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

III.  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ WYKONAWCĘ 
0. Usługi będą realizowane w sezonie zimowym 2026/2027 zgodnie
1. ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia,
1. z wymaganymi standardami zimowego utrzymania dróg,
1. z Wykazem odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń (część 1, 2 i 3 zamówienia) załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia,
1. z Wykazem odcinków dróg do odśnieżania (część 4 i 5 zamówienia) załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.
0. Wymagania dotyczące:
1. utrzymania w gotowości sprzętu i środków transportowych do odśnieżania i usuwania oblodzeń wraz z ich obsługą, 
1. zapewnienia przez Wykonawcę obsługi naprawczo-remontowej sprzętu i środków transportowych do odśnieżania i usuwania oblodzeń zawarto w Specyfikacji technicznej stanowiącą załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1
do opisu przedmiotu zamówienia


SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
wykonania usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

1. WARUNKI ORGANIZACYJNE
  
1. Wykonawca  przed rozpoczęciem sezonu zimowego przeszkoli swoich pracowników w zakresie technologii pracy i obsługi sprzętu  oraz warunków bhp przy robotach zimowego utrzymania.
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz standardów zimowego utrzymania dróg oraz odcinków  (lokalizacja i długość) do zwalczania śliskości zimowej – posypywania nawierzchni dróg.
0. Wykonawca wykona usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg własnym sprzętem, środkami transportu.
0. Zamawiający wymaga, by „czas reakcji” nie przekroczył 120 minut tj.: 
1. dla części 1, 2 i 3  – czas mierzony od powiadomienia (wezwania) Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do pracy sprzętu do jego podstawienia na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim mieszczącej się w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 i gotowości do pracy,
1. dla części 4 i 5  – czas mierzony od powiadomienia (wezwania) Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do pracy sprzętu do rozpoczęcia pracy  na drodze (za czas rozpoczęcia pracy liczy się czas związany z dojazdem do wskazanej przez Zamawiającego drogi)
0. Praca pojazdów i sprzętu odbywać się będzie na drogach  w miarę zaistniałych  warunków atmosferycznych i potrzeb, by drogi były utrzymane zgodnie z obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg.
0. Zamawiający ma prawo skrócić lub ograniczyć planowany zakres i czas realizacji usługi, jak również zrezygnować całkowicie z wynajmu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.
0. Zamawiający może przerwać czas pracy sprzętu, środków transportu w zależności od warunków atmosferycznych.
0. W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej  tj. podczas  intensywnych opadów śniegu zawiei i zamieci śnieżnych  bądź  w razie klęski żywiołowej, Wykonawca  zabezpiecza  odpowiednią obsadę kierowców i operatorów gwarantującą całodobową  pracę   sprzętu.
0. Dopuszcza się  możliwość garażowania nośników sprzętu i transportu  na bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza  29 bez kosztów uruchomienia sprzętu i transportu.
0. Wykonawca we własnym zakresie  ubezpiecza wykonywane usługi od odpowiedzialności cywilnej.
0. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.
0. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie  stałą  obsługę naprawczo-remontową środków  transportowych i sprzętu.
0. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z osobami dyżurującymi. Kierowca, operator musi posiadać telefon komórkowy.
0. Na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej – 20 stopni C )  Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić  zapas odpowiedniego oleju napędowego  zimowego niezbędnego do zapewnienia  pracy.
0. W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Zamawiający dopuszcza podstawienie do pracy zastępczy środek transportu lub sprzętu tego samego rodzaju jak zaoferowany w ofercie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. piaskarką, pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą.
0. Demontaż i zwrócenie Zamawiającemu kompletnych i sprawnych technicznie urządzeń i sprzętu po zakończeniu sezonu  zimowego utrzymania dróg potwierdzony winien być protokółem  zdawczo-odbiorczym  i odbywał się będzie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji umowy. Zwrócone pługi  i piaskarki muszą być w stanie nie gorszym  niż przyjęte.

II. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wykonawca zaopatrzy środki transportu będące nośnikami piaskarek lub pługów odśnieżnych oraz sprzęt  w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, lampy reflektorowe powyżej lemiesza „ światła obrysowe” zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.
1. Wykonawca obsługujący piaskarkę i pług lemieszowy zaopatruje silnik piaskarki w paliwo i materiały  eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę wynagrodzenia podstawowego.
1. Pojazdy samochodowe, wykorzystywane jako nośniki pługów lemieszowych podczas odśnieżania  obciążone będą balastem  w ilości około 50%  dopuszczalnej ładowności w celu zwiększenia siły ciągu  i stateczności bocznej nośnika.
1. Pojazdy i sprzęt wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg winny być wyposażone w liny holownicze,  łańcuchy na koła, haki, łopaty, latarki itp.

III. WARUNKI EKONOMICZNE
1. Zamawiający ponosi opłaty za sprzęt i pojazdy, przejechanych kilometrów  na podstawie dokumentów potwierdzonych  przez  dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
Czas pracy lub ilość  kilometrów  liczone będą :
1. dla piaskarek – od momentu wysłania z bazy na drogę  i jego powrotu do bazy, po wykonaniu zadania,
1. dla sprzętu odśnieżnego (część 4 i 5)  od momentu rozpoczęcia pracy na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim (za czas rozpoczęcia pracy liczy się czas związany z dojazdem do wskazanej przez Zamawiającego drogi) uzgodnionego z dyżurnym  dyrekcyjnym lub dyspozycyjnym.
1. Czas dojazdu do bazy Zamawiającego przed podjęciem pracy i powrót po Wykonaniu pracy z bazy Zamawiającego do bazy macierzystej nie będzie wliczany do czasu pracy i nie podlega zapłacie.
1. Wykonawca  zobowiązany jest do  rejestracji  trasy przejazdu, czasu pracy i dyżuru sprzętu w dokumentach najmu (potwierdzonych przez dyżurnego), które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.
1. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele, święta) będą stosowane ceny jednostkowe jak w pozostałe dni tygodnia.
1. Za nienależyte wykonanie usług, udokumentowane przez Zamawiającego, zostaną naliczone  kary umowne  w wysokości i na zasadach opisanych SWZ i ujętych w umowie.
1. W przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu  ruchu Zamawiający może zlecić te usługi innemu wykonawcy na koszt wykonawcy, z którym jest zawarta umowa. Skutki finansowe wynikłe z zaniedbań ponosi dotychczasowy wykonawca.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI SPRZETU DO ODŚNIEŻANIA I  USUWANIA OBLODZEŃ
0. Kierowcą/Operatorem sprzętu może być osoba posiadający odpowiednie uprawnienia, wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do prac przy zimowym utrzymaniu dróg itp.
0. Przed rozpoczęciem prac kierowca/operator powinien dokonać:
1. sprawdzenia stanu technicznego nośnika sprzętu,
1. sprawdzenie zamocowania sprzętu na nośniku,
1. sprawdzenie stanu ogumienia  oraz sprawdzenie  prawidłowości działania:
1. układu hydraulicznego,
1. układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,
1. zaczepu nośnika,
1. działanie oświetlenia sygnalizacyjnego i oznakowania lemieszy
Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.
0. W czasie pracy operator powinien:
1. Wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,
1. Obserwować w sposób ciągły efekty pracy sprzętu roboczego i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,
1. przestrzegać  obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.
0. Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

V. ZASADY ODŚNIEŻANIA
0. Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z aktualnie  obowiązujących standardów utrzymania.
0. Wybór  systemu odśnieżania  zależy od :
1. standardu  zimowego utrzymania drogi,
1. warunków atmosferycznych,
1. możliwości finansowych ,
1. aktualnego stanu utrzymania drogi.
0. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również  dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
0. Odśnieżanie na drodze należy prowadzić zgodnie z ogólną wiedzą techniczną i bieżącymi poleceniami  dyżurnego.
0. W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni  należy używać  odpowiednich pługów (np. pługów jednostronnych, usuwających  śnieg z całej szerokości roboczej na jedną stronę lub pługów dwustronnych, usuwających śnieg z szerokości roboczej jednocześnie na lewą i prawą stronę lub zespołu pługów. Odśnieżanie  na  drodze  należy rozpocząć  od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość  (min. 50m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.
0. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje) i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze niweczące efekty odśnieżania drogi, osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być nie wykonalne.
Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnie zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania takie jak odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek w zasięgu widoczności co 200-300m
VI. ZASADY ZWALCZANIA GOŁOLEDZI

1. Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
1. Wybór  sposobu robót  zależy od :
1. standardu  zimowego utrzymania drogi,
1. warunków atmosferycznych,
1. możliwości finansowych,
1. aktualnego stanu utrzymania drogi.
1. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
1. Zwalczanie gołoledzi na drodze należy prowadzić zgodnie z ogólną wiedzą techniczną i bieżącymi poleceniami  dyżurnego.
1. Prace przy zwalczaniu śliskości zimowej należy  rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura  nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od –60C do + 10C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta.
Do zwalczania śliskości należy zastosować materiały tj. mieszankę piasku z solą 10%, która obniży temperaturę zamarzania wody.
Materiały  używane do  zwalczania śliskości zimowej winny być rozsypane równomiernie i pokrywać  90%  szerokości  jezdni. 

VII.  PRAWO OPCJI

1.   W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zwiększającego zakres zamówienia o 20%     wartości zamówienia podstawowego.
2.	Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa Przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
3.	W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
4.	W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.
5.	Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

VIII.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Nie przewiduje się indeksacji cen i udzielania zaliczki.
2. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur oraz dokumentów potwierdzających realizację usług tj. dziennika pracy, raportów pracy lub karty drogowej potwierdzonych przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
3. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe usług:
· od rozpoczęcia sezonu zimowego do 31.12.2026 roku,
· od 1.01.2027 roku do 31.01.2027 roku,
· od 1.02.2027 roku do 28.02.2027 roku,
· od 1.03.2027 roku do 31.03.2027 roku
· od 1.04.2027 roku do zakończenia realizacji umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych usług i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prac w mniejszym zakresie niż wynika to z niniejszej umowy, a z tego tytułu Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy rozbrylanie materiału na sitach oraz korekta rozmieszczenia materiału.
7. Zapłata za wykonane i odebrane usługi nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się datę wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.
8. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj.:
a) za opóźnienie w przystąpieniu do prac przy zimowym utrzymaniu dróg w wysokości:
· 70% ceny jednostkowej netto 1 km pracy pługopiaskarki pomnożonej przez 25 km (założona średnia ilość pracy pługopiaskarki w ciągu 1 godziny),
· 70% ceny jednostkowej netto pracy równiarki
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od wskazanej w wezwaniu godziny rozpoczęcia prac, przy czym do czasu opóźnienia nie wlicza się czasu na stawienie się do pracy, określonego w Specyfikacji technicznej.
b) za każdy stwierdzony przez służby Zamawiającego przypadek używania przez Wykonawcę sprzętu i materiałów stanowiących własność Zamawiającego do świadczenia usług zimowego utrzymania dróg nie będących w administracji Zamawiającego w wysokości 1000 zł.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umownej netto.
9. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wartości umownej netto z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w pkt.10 ppkt.7.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca odmówił przystosowania oferowanego środka transportu dla potrzeb zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik i integralną część niniejszej umowy,
2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie podstawił w pełni sprawnego sprzętu i zwłoka ta trwa dłużej niż cztery dni,
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż cztery dni,
4) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z Planem zimowego utrzymania dróg, Specyfikacją Techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
5) Wykonawca zatrudnił bez zgody Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcę,
6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,
7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
      W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
11. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
12. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) terminu realizacji, zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. zaistnienie warunków faktycznych na terenie realizacji usługi,  wpływających na termin, zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,
2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany tj. zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług,
3) Konieczność zmiany osób biorących udział/odpowiedzialnych za realizacje umowy po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.






Załącznik Nr 2
do opisu przedmiotu zamówienia

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I USUWANIA OBLODZEŃ

Część 1

	
Lp.
	
Nr
drogi
	
Standard   zud
	
Nazwa odcinka drogi

	Odśnieżanie
	Usuwanie oblodzeń

	
	
	
	
	Lokalizacja  odcinka
	Lokalizacja  odcinka
	
Określenie miejsca do posypywania

	
	
	
	
	od km
	do km
	długość
odcinka /km/
	od km
	do km
	długość
odcinka /km/
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	2808 L
	V
	Janów Lubelski – Zdziłowice – Tokary 
odc. Janów Lubelski – Zdziłowice








	1+251
	15+400
	14.149
	1+650
1+800
2+300
2+400
3+400
3+930
4+520
5+480
6+170
7+700
9+600
10+960
11+570
12+470
12+800
13+850
15+300
	1+750
1+950
2+330
2+420
3+450
4+200
5+100
5+980
6+370
8+550
10+000
11+160
11+630
12+720
13+250
14+400
  15+400
	0.100
0.150
0.030
0.020
0.050
0.270
0.580
0.500
0.200
0.850
0.400
0.200
0.060
0.250
0.450
0.550
0.100
	Spadek, skrzyżowanie
Skrzyżowanie, szkoła, przystanek
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Łuki
Skrzyżowanie z drogą 2813L,spadek
Spadek
Spadek, łuki
Spadek skrzyżowanie z dr.2812L
Spadek
Spadek
Skrzyżowanie z drogą nr 2807L
Spadek
Spadek
Spadek, łuk, przystanek
Skrzyżowanie z drogą nr 2304L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	4.760
	

	2.
	2304L
	V
	Stara Wieś – Batorz – Zdziłowice













	5+579
	21+767
	16.188
	5+580
6+140
6+330
7+500
8+000
9+700

11+150
13+700
14+200
16+000
16+800
18+700
19+290
20+100
21+100
21+717
	5+680
6+170
6+360
7+650
8+500
9+800

11+300
13+900
14+400
16+200
17+220
18+850
19+950
20+350
21+150
21+767
	0.100
0.030
0.030
0.150
0.500
0.100

0.150
0.200
0.200
0.200
0.420
0.150
0.660
0.250
0.050
0.050
	Skrzyżowanie, spadek
Przystanek
Przystanek
Spadek, skrzyżowanie z dr.2731L
Skrzyżowanie, spadek, przystanek,
Skrzyżowanie z drogą 2314L, ostry łuk
Przystanek, łuki
Ostry łuk
Łuki
Spadek, skrzyżowanie, szkoła, łuk
Skrzyżowanie, spadek, 
Łuki
Spadek
Spadek, skrzyżowanie, przystanek
Przystanek, skrzyżowanie
Skrzyżowanie z dr nr 2808L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	3.240
	

	3.
	2306L
	VI
	Boża Wola – Zakrzew -Tarnawa
	3+741
	6+285
	2.544
	4+500
	4+550
	0.050
	Skrzyżowanie z dr. nr 2304L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	0.050
	

	4.
	2314L
	VI
	Stawce-Ponikwy - Biskupie
	0+000
	0+494
	0.494
	0+000
	0+050
	0.050
	Skrzyżowanie z dr. nr 2304L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	0.050
	

	5.
	2731L
	V
	Zakrzówek – Studzianki – Stawce
	10+560
	14+115
	3,555
	10+560
11+600
14+065
	10+610
11+800
14+115
	0.050
0,200
0.050
	Skrzyżowanie
Spadek
Skrzyżowanie z dr. nr 2304L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	0.300
	

	6.
	2807L
	V
	Błażek – Piłatka – do drogi 2808L


	4+353
	7+480
	3.127
	4+360
5+400
6+390
7+430
	4+560
5+450
6+590
7+480
	0.200
0.050
0.200
0.050
	Skrzyżowanie, spadek
Szkoła
Spadek
Skrzyżowanie z drogą nr 2808L


	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	0.500
	

	7.
	2812L






	V






	Wolica – Branew








	0+000
	17+321
	17.321
	  0+000
0+880
5+070
6+600
7+400
7+900
9+440
9+750
11+030
11+250
12+275
12+500
14+275
16+210
17+270
	 0+050
0+910
5+250
6+700
7+500
8.000
9+640
9+800
11+130
11+350
12+325
12+950
14+325
16+310
17+321
	0.050
0.030
0.100
0.100
0.100
0.100
0.200
0.050
0.100
0.100
0.050
0.400
0.050
0.100
0.051
         
	Skrzyżowanie z drogą nr 2804L
Skrzyżowanie
łuk, przystanek, zwrot trasy
Zwrot trasy, skrzyżowanie
Szkoła  
Zwrot trasy
Spadek, łuk
skrzyżowanie
Skrzyżowanie z dr. nr 2808L
Szkoła 
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie, spadek, zwrot trasy     
Skrzyżowanie z dr.nr 2813L
Zwrot trasy
Skrzyżowanie  z dr. nr 2810L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	1.661
	

	8.
	2813L
	V
	Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci







	0+000
	5+062
	5.062
	0+000
0+240
0+300
1+150
1+900
2+760
3+490
4+100
5+032

	0+050
0+290
0+900
1+300
2+500
2+790
3+830
4+300
5+062

	0.050
0.050
0.600
0.150
0.6 00
0.030
0.340
0.200
0.030

	Skrzyżowanie z drogą nr 2808L
Szkoła, łuk
Spadek, łuk, skrzyżowania
Spadek
Spadek, skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Spadek, łuk
Skrzyżowanie, zwrot trasy
Skrzyżowanie z drogą nr 2812 L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	    2.050
	



oraz inne odcinki dróg ujęte w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027 – wg. dyspozycji dyżurnego
Na część 1 zamówienia - planowana łączna długość dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 wynosi 8 500 km 


WYKAZ ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I USUWANIA OBLODZEŃ

Część 2

	
Lp.
	
Nr
drogi
	
Standard   zud
	

Nazwa odcinka drogi

	Odśnieżanie
	Usuwanie oblodzeń

	
	
	
	
	Lokalizacja  odcinka
	Lokalizacja  odcinka
	
Określenie miejsca do posypywania

	
	
	
	
	od km
	do km
	długość
odcinka /km/
	od km
	do km
	długość
odcinka /km/
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	2804 L
	V
	Modliborzyce – Błażek










	0+000
	14+042
	14.042
	0+000
0+300
0+880
1+510
1+850
2+820
4+290
5+150
6+130
7+620

8+280
9+700
11+180
11+780
12+200
13+000
13+700
13+940
	0+050
0+400
0+930
1+530
2+250
3+250
4+350
6+000
6+180
7+820

8+310
10+680
11+280
11+930
12+750
13+500
13+800
14+042
	0.050
0.100
0.050
0.020
0.400
0.430
0.050
0.850
0.050
0.200

0.030
0.980
0.100
0.150
0.550
0.500
0.100
0.102
	Skrzyżowanie z drogą nr 19
Spadek
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowania, zwrot trasy, spadek
Spadek, łuk, skrzyż. z dr.nr 2741L
Skrzyżowanie, przystanek
Spadek, łuk, skrzyż., przystanek
Skrzyżowanie
Szkoła, przystanek, skrzyż. z drogą nr 2806L
Skrzyżowanie
Łuki, przystanek, skrzyżowanie
Spadek
Spadek
Spadek, łuki
Spadek 
Spadek, łuk
Skrzyżowanie z drogą nr 2740L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	4.762
	

	2.
	2736L
	V
	Stróża - Błażek - Batorz











	12+220
	17+281
	5.061
	12+220
12+585

13+200
13+310
14+330
14+545
15+150
15+600
16+080
16+470

17+200
	12+270
12+750

13+250
13+330
14+380
15+015
15+400
15+800
16+260
16+870

17+280
	0.050
0.165

0.050
0.020
0.050
0.470
0.250
0.200
0.180
0.400

0.080 
	Skrzyżowanie z drogą nr 2805L
Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2740L
Przystanek
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie z drogą nr 2807L
Spadek
Spadek
Spadek 
Spadek
Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2305L
Skrzyżowanie z drogą nr 2304L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	     1.715
	

	3.
	2305L
	V
	Studzianki – Aleksandrówka – Batorz

	6+382
	12+467
	6.085
	7+260
8+700
8+870
9+450
10+210
10+950
12+420
	8+350
8+800
9+030
9+750
10+690
11+250
12+467
	1.090
0.100
0.160
0.300
0.480
0.300
0.047
	Spadek, szkoła, zwrot trasy,skrzyż.
Spadek
Spadek
Spadek, zwrot trasy, skrzyżowanie
Spadek,
Spadek
Spadek
Skrzyżowanie z drogą nr 2736L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	     2.477
	

	4.
	2805L
	V
	Błażek – Aleksandrówka

	0+000
	2+588
	2.588
	0+000
0+300
0+740
1+190
2+000
2+538
	0+050
0+500
0+890
1+390
2+200
2+588
	0.050
0.200
0.150
0.200
0.200
0.050
	Skrzyżowanie z drogą nr 2736L
Spadek
Spadek
Spadek
Spadek
Skrzyżowanie z drogą nr 2305L


	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	     0.850
	

	5.
	2740L




	V




	Polichna  Czwarta- Błażek


	5+130
	7+715
	2.585
	6+550
6+850
7+200
7+495
	6+780
7+100
7+250
7+715
	0.230
0.250
0.050
0.220
	Spadek
Spadek
Skrzyżowanie z drogą nr 2804L
Spadek, skrzyżowanie z dr.2736L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	0.750
	

	6.
	2806L
	VI
	Wierzchowiska – Antolin – Piłatka




	0+000
	3+902
	3.902
	0+000
1+260
2+100
2+300
3+200
3+602
	0+050
1+810
2+200
2+400
3+300
3+902
	0.050
0.550
0.100
0.100
0.100
0.300
	Skrzyżowanie z dr. nr 2804L
Spadek
Spadek, łuk
Łuk
Spadek
Spadek, skrzyżowanie

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	    1.200
	

	7.
	2741L
	VI
	Polichna Druga – Wolica Druga
	3+816
	6+540
	2.724
	4+600
5+050
6+470
-----------
	4+700
5+080
6+640
----------
Razem:
	0.100
0.030
0.070
------------
0.200
	Łuk
Przystanek
Przystanek, skrzyż.. z dr. nr 2804L

	8.
	2815L
	VI
	Modliborzyce- Gwizdów



	0+000
	16+746
	16.746
	0+000
0+400
2+750
7+420
10+500
10+900
13+050
13+445
16+686
	0+050
0+830
2+850
7+470
10+600
11+150
13+100
13+495
16+746
	0.050
0.430
0.100
0.050
0.100
0.250
0.050
0.050
0.050
	Skrzyżowanie z dr nr 19
Spadek
Skrzyżowanie po str. lewej i prawej
Skrzyżowanie
Zwrot trasy
Łuk
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	    1.130
	

	9.
	2814L
	V
	Potoczek Maliniec - Bania
	0+000
	7+219
	7.219
	0+000
4+700
6+500
	0+050
4+720
6+750
	0.050
0.020
0.250
	Skrzyżowanie z dr.woj. nr 857
przystanek
Łuki, skrzyżowanie, zwrot trasy

	
	
	
	
	
	
	
	          Razem:
	0.320
	



oraz inne odcinki dróg ujęte w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027– wg. dyspozycji dyżurnego
Na część 2 zamówienia - planowana łączna długość dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 wynosi 8 500 km 





WYKAZ ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I USUWANIA OBLODZEŃ

Część 3

	
Lp.
	
Nr
drogi
	
Standard   zud
	

Nazwa odcinka drogi

	Odśnieżanie
	Usuwanie oblodzeń

	
	
	
	
	Lokalizacja  odcinka
	Lokalizacja  odcinka
	
Określenie miejsca do posypywania

	
	
	
	
	od km
	do km
	długość
odcinka /km/
	od km
	do km
	długość
odcinka /km/
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	2808 L
	V
	Janów Lubelski – Zdziłowice – Tokary
odc. Zdziłowice – Tokary







	15+400
	23+420
	8,020
	15+900
16+800
17+850
18+850
19+300
20+050
20+630
22+500
	16+250
17+400
18+250
19+150
19+600
20+100
21+450
22+750
	0.350
0.600
0.400
0.300
0.300
0.050
0.820
0.250
	Skrzyżowanie, szkoła, zwrot trasy
Spadek
Spadek, skrzyżowanie ,łuk
Spadek
Skrzyżowanie, szkoła
Skrzyżowanie z drogą nr 2809L
Spadek, skrzyżowanie, łuk
Spadek

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	     3.070
	

	2.
	2810L
	V
	Krzemień – Chrzanów – Goraj










	0+000
	18+541
	18.541
	0+000
0+370
0+700
0+850
1+030
1+220
1+680
2+090
2+400
3+260
4+485
4+930
5+050

5+300
5+910
7+240
7+780
8+610
9+000
9+350

10+050
11+540
12+220
13+400
14+150
14+480
15+350
15+840
16+340
17+650
18+180
	0+050
0+500
0+790
0+970
1+130
1+310
1+840
2+300
2+500
3+460
4+535
4+960
5+200

5+700
6+200
7+590
7+980
8+890
9+150
9+920

10+150
11+640
12+320
14+000
14+300
14+830
15+500
15+970
16+480
17+950
18+330
	0.050
0.130
0.090
0.120
0.100
0.090
0.160
0.210
0.100
0.200
0.050
0.030
0.150

0.400
0.290
0.350
0.200
0.280
0.150
0.570

0.100
0.100
0.100
0.600
0.150
0.350
0.150
0.050
0.140
0.300
0.150
	Skrzyżowanie z drogą nr 74
Łuk
Łuk
Łuk
Łuk
Łuk
Łuki
Skrzyżowanie, spadek
Zwrot trasy
Łuki
Szkoła, łuki
przystanek
Łuki, skrzyżowanie z drogą nr 2812L
Spadek, łuk,skrzyżowanie
Spadek, łuki
Spadek
Spadek
Spadek
Spadek, łuk
Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2809L
Łuk
Łuk, skrzyżowanie
Skrzyżowania
Spadek, łuk, skrzyżowanie
Spadek, łuk
Spadek łuk, skrzyżowanie, przystan
Zwrot trasy , luk, spadek
Spadek, łuk,skrzyżowanie, szkoła
Łuki, skrzyżowanie
Łuki
Spadek, łuk

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	     5.910
	

	3.
	2809L
	V
	Chrzanów – Otrocz

	0+000
	4+895
	4.895
	0+000
0+100
0+450
1+570
2+370
2+770
4+180
4+620
	0+050
0+400
1+000
2+100
2+600
3+020
4+440
4+870
	0.050
0.300
0.550
0.530
0.230
0.250
0.260
0.250 

	Skrzyżowanie z drogą nr 2810L
Spadek, łuk
Spadek
Spadek
Spadek, łuk
Spadek
Spadek
Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2808L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	     2.420
	

	4.
	2811L
	V
	Dzwola – Kocudza Górna – Goraj

	0+000
	6+655
	6.655
	0+000
1+410
2+480
3+300
3+950
5+950
	0+050
1+510
2+530
3+400
4+050
6+450
	0.050
0.100
0.050
0.100
0.100
0.500
0.900
	Skrzyżowanie z drogą nr 74
Zwrot trasy
Skrzyżowanie 
Spadek
Skrzyżowanie, spadek
Spadek, łuk

	5.
	2825L




	V




	Dzwola – Kocudza Druga


	0+000
	5+659
	5.659
	0+000
0+200
0+740
2+440
3+040
3+985
4+390
5+350
5+609
	0+050
0+250
0+860
2+490
3+150
4+035
4+500
5+450
5+659
	0.050
0.050
0.120
     0.050
0.110
0.050
0.110
0.100
0.050
	Skrzyżowanie z drogą nr 74
Szkoła
Skrzyż. z drogą nr 2824 L, łuk
Skrzyżowanie
Skrzyżowania
Skrzyżowanie
Skrzyżowania 
Szkoła
Skrzyżowanie z drogą nr 2826 L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	0.690
	

	6.
	2825L
	V
	Dzwola - Zdzisławice
	0+000
4+630
	1+343
7+444
	4.157
	0+000
0+450
5+650
6+250
7+396
-----------
	0+050
0+590
5+750
6+350
7+444
-----------
Razem:
	0,050
0.140
0.100
0.100
0,050
--------------
0.440
	Skrzyżowanie z dr. nr 2825L
Zwrot trasy
Szkoła
Zwrot trasy
Skrzyżowanie z dr. Nr 2826L

	7.
	2826L
	V
	Droga krajowej nr 74 – Kocudza – Władysławów



	0+000
	9+205
	9.205
	0+000
0+970
1+160
1+810
2+300
4+050
6+120
8+270
8+857
9+155
	0+050
1+050
1+230
1+910
2+400
4+100
6+220
8+380
8+907
9+205
	0.050
0.080
0.070
0.100
0.100
0.050
0.100
0.110
0.050
0.050
	Skrzyżowanie z drogą nr 74
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie, zwrot trasy
Zwrot trasy
Skrzyżowanie z drogą nr 2824L
Zwrot trasy
Łuki
Łuk
Skrzyżowanie z dr. nr 2821L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	    0.760
	

	8.
	2823L
	V
	Krzemień- Flisy

	0+000
	5+535
	5.535
	0+000
0+850
1+975
2+150
5+485
	0+100
0+900
2+025
2+240
5+535
	0.100
0.050
0.050
0.090
0.050
	Skrzyżowanie z dr. nr 74, szkoła
Skrzyżowanie
skrzyżowanie
Skrzyżowanie, przystanek
Skrzyżowanie z dr. nr 2821L

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	0.340
	



oraz inne odcinki dróg ujęte w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027– wg. dyspozycji dyżurnego
Na część 3 zamówienia - planowana łączna długość dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 wynosi 8 500 km 
























Załącznik Nr 3
do opisu przedmiotu zamówienia

WYKAZ
ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA
Część 4 i Część 5

	
Lp.
	
Nr drogi
	
Standard
z.u.d
	Nazwa drogi
	
Lokalizacja

	Długość
odcinka
/w km/

	
	
	
	
	od km
	do km
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
	2718L 
2744L
2800L
2743L
2802L
2801L
2808L
2821L
2819L
2814L
2815L
2804L
2736L
2740L
2305L
2731L
2807L
2304L
2812L
2810L
2809L
2811L
2823L
2820L
2826L
2818L
2817L
2813L
2805L
2803L
2825L
2824L

2925L
2736L
2806L
2741L
2822L
2314L
2306L
2812L

	V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
	Trzydnik – Potoczek
Polichna Podlesie – Potok Stany
Potok Stany - Osinki
Polichna – Potok Stany
Zarajec – Potok Wielki
Zdziechowice – Stawki – Potoczek
Janów Lub. – Godziszów – Tokary
Janów Lubelski – Biłgoraj
Janów Lubelski – Harasiuki
Potoczek – Maliniec – Bania
Modliborzyce – Rzeczyca Długa
Modliborzyce – Błażek
Stróża – Błażek – Batorz
Polichna Czwarta – Błażek
Studzianki – Wędlinek – Batorz
Studzianki – Stawce
Błażek – Piłatka – do drogi nr 2808L
Stara Wieś – Zdziłowice Drugie
Wolica Pierwsza – Branew
Krzemień – Chrzanów – Goraj
Chrzanów – Otrocz
Dzwola – Kocudza Górna – Goraj
Krzemień – Flisy
Szklarnia – Flisy
Dr.kraj.74 – Kocudza – Władysławów
Szklarnia – Momoty Górne
Jarocin – Władysławów
Wólka Ratajska – Godziszów
Błażek – Aleksandrówka
Stojeszyn – Zarajec
Dzwola – Kocudza Druga
Dzwola – Zdzisławice

Korytków Duży – Bukowa - Ujście
Stróża – Błażek – Batorz
Wierzchowiska – Piłatka
Polichna Druga – Wolica Druga
Zofianka Górna – Zofianka Dolna
Stawce – Ponikwy
Wojdat – Zakrzew
Wolica Pierwsza – Branew
	7+500
2+630
0+000
2+952
0+000
2+980
1+251
6+620
2+353
0+000
0+000
0+000
12+248
5+130
6+382
10+560
4+353
5+579
6+635
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
8+893
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
4+630
13+220
10+178
0+000
3+816
0+000
0+000
3+741
0+000
14+302
	16+306
7+364
3+473
7+550
7+668
8+113
23+420
7+030
6+650
7+219
16+746
14+042
17+281
7+715
12+467
14+115
7+480
21+767
14+302
18+541
4+895
6+655
5+535
7+728
9+205
4+945
17+960
5+062
2+588
5+745
5+659
1+343
7+444
14+421
12+248
3+902
6+540
1+173
0+494
6+285
6+635
17+321
	8.806
4.734
3.473
4.598
7.668
5.133
22.169
0.410
4.297
7.219
16.746
14.042
5.033
2.585
6.085
3.555
3.127
16.188
7.667
18.541
4.895
6.655
5.535
7.728
9.205
4.945
9.067
5.062
2.588
5.745
5.659

4.157
1.201
2.070
3.902
2.724
1.173
0.494
2.544

9.654



oraz w przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych na innych odcinkach dróg ujętych w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027”wg .dyspozycji dyżurnego zud.


