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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr III - Dostawa i montaż rolet materiałowych wewnętrznych do sal lekcyjnych.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Rysunek poglądowy
	ilość
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 Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 103 cm × wysokość 101 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 103 cm × wysokość 39 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 97 cm × wysokość 101 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 105 cm × wysokość 41 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 85 cm × wysokość 90 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 94 cm × wysokość 187 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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	Opis przedmiotu zamówienia
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 Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 51,5 cm × wysokość 194 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami bocznymi

· wymiary: szerokość 70 cm × wysokość 73 cm;
· tkanina o przepuszczalności światła ok. 50%, zapewniająca częściowe ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia;
· tkanina trwała, odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego oraz łatwa w utrzymaniu czystości;
· mechanizm sterowania ręczny, np. za pomocą łańcuszka;
· łańcuszek sterujący wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych pętli i ograniczające ryzyko zaplątania się dzieci;
· kolor tkaniny: szary, ciemnoszary lub szary kaszmir;
· kaseta osłaniająca mechanizm rolety, w systemie Besta lub równoważnym;
· maskownica aluminiowa;
· prowadnice boczne zapewniające stabilne prowadzenie tkaniny i ograniczające boczne prześwity;
· komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamocowania rolety.
Roleta musi być fabrycznie nowa, kompletna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Dostawa obejmuje wykonanie pomiarów, dostawę, montaż oraz regulację rolet.
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