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2. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na  demontażu istniejącego oraz montażu nowego ogrodzenia terenu żłobka przy ul. Startowej 3 w Gdańsku. 

Zakres robót to:

1. Zabezpieczenie terenu w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót, poprzez ogrodzenie robocze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i bezpieczeństwa społeczności oraz użytkowników budynku. 

2. Demontaż istniejących przęseł ogrodzeniowych wraz z bramami i furtkami. Trzy słupy bramy zapleczowej i furtki pozostają w pierwotnym miejscu. Będą one służyły do montażu nowej bramy oraz furtki. 

3. W razie konieczności przycięcie krzewów otaczających ogrodzenie. 

4. Remont istniejącej podmurówki betonowej - występuje w linii ogrodzenia głównego

5. Montaż nowego ogrodzenia z użyciem systemowych słupów, paneli z siatki stalowej oraz furtki. Brama oraz furtka zapleczowa wykonane będą również jako systemowe lecz na indywidualne zamówienie  z uwagi na konieczność wykorzystania istniejących słupów. 

6. Montaż w trzech miejscach ogrodzeń wewnętrznych służących wydzieleniu stref funkcjonalnych wskazanych przez użytkownika  z użyciem systemowych słupów, paneli z siatki stalowej oraz furtki. Montaż na pomocą stóp żelbetowych. Jedno z ogrodzeń wewnętrznych wykonane będzie w technologii drewnianej, kotwione za pomocą podstaw wkręcanych do ziemi. 

7. Uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac.

2.2 ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE WRAZ Z OPISEM PRAC

2.2.1 OPIS OGRODZENIA ISTNIEJĄCEGO:

Z uwagi na złożoność przebiegu linii ogrodzenia na rysunkach mapowych oraz technicznych inwentaryzacji wprowadzono oznaczenie punktów załamania linii od litery A do R. Każdy odcinek uwidoczniono na dokumentacji fotograficznej będącej załącznikiem do opracowania. Długość linii ogrodzenia to około 265 m. 

Na ogrodzenie terenu żłobka składają się:

- podmurówka betonowa o szerokości 20 cm, wyniesiona ponad grunt o zróżnicowaną wysokość sięgającą od 10 do 60 cm. Przekrój przez podmurówkę pokazano w części rysunkowej na każdym odcinku ogrodzenia. 

- przęsła wykonane z kątownika stalowego 50x50x4 z wypełnieniem z siatki stalowej o wysokości 100 cm i szerokości w osiach około 243 cm. 

- furtka główna wykonana z  kątownika stalowego 50x50x4 z wypełnieniem z siatki stalowej o wysokości 110 cm. 

- brama oraz furtka zapleczowa  wykonane z kątownika stalowego 50x50x4 z wypełnieniem z siatki stalowej o wysokości 108 cm. Trzy słupy stalowe fi 100 pozostają na miejscu w celu montażu nowej bramy oraz furtki. 

- w trzech miejscach znajdują się ogrodzenia wewnętrzne w postaci drewnianych płotków wysokości około 50 cm. 

2.2.2 OPIS OGRODZENIA PROJEKTOWANEGO WRAZ Z OPISEM PRAC:

2.2.2.1  Demontaż istniejącego ogrodzenia: 

- odcięcie istniejących przęseł ogrodzeniowych wraz z bramami i furtkami

- trzy słupy bramy zapleczowej i furtki pozostają w pierwotnym miejscu, będą one służyły do montażu nowej bramy oraz furtki,

-  elementów nie należy wykuwać, jedynie ucinać do poziomu podmurówki,

- słupy furtki głównej uciąć przy poziomie gruntu.

- do usunięcia w trzech miejscach ogrodzenia wewnętrzne w postaci drewnianych płotków wysokości około 50 cm. długość wszystkich elementów około 30 metrów. 

- usunięte elementy poddać utylizacji. 

W razie konieczności ingerencji w grunt:

- przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.

2.2.2.2  Remont istniejącej podmurówki: 
Remont podmurówki należy wykonać w systemie zapraw wzmocnionych włóknami w technologii PCC do konstrukcyjnej naprawy betonu, należy stosować rozwiązania jednego systemu danego producenta, nie dopuszcza się łączenia różnych systemów: 

- Oczyszczenie powierzchni:
Luźne fragmenty mechanicznie usunąć a odsłonięte zbrojenie oczyścić z rdzy metodą piaskowania lub stalowymi szczotkami.
Odsłonięte pręty zbrojeniowe należy mechanicznie odrdzewić do uzyskania metalicznej czystości (SA 2½). Odrdzewiona stal zbrojeniowa musi być wolna od pyłu i tłuszczu.
- Naniesienie warstwy antykorozyjnej:
Oczyszczoną powierzchnię pokryć warstwą antykorozyjną i warstwą szczepną.
- Wypełnienie ubytków:
Naprawy elementów betonowych wykonywać bezpośrednio na warstwie szczepnej lub na wilgotnym podłożu. W momencie aplikacji podłoże musi być matowo wilgotne, mocne i nośne. Należy usunąć części odspojone lub zmniejszające przyczepność a także szlamy cementowe np. metodą piaskowania, skuwania, frezowania lub temu podobną. Oprócz tego podłoże musi cechować się wystarczającą szorstkością. Aby to Zapewnić należy odsłonić ziarna kruszywa znajdujące się w pobliżu powierzchni. 
- Wygładzenie powierzchni
Podłoże zwilżyć do stanu matowo wilgotnego. W celu wygładzenia powierzchni zastosować szpachlówkę drobnoziarnistą 
Z uwagi na ogólnie zły stan wizualny elementów betonowych zaleca się całościowe uzupełnienie i zabezpieczenie powierzchni betonowych. Do naprawy nie przewiduje się stosowania narożników systemowych z siatką zbrojącą. 
Powierzchnie poziome należy wyprofilować ze spadkiem i zabezpieczyć hydrofobowo. 
Nie należy zaszpachlowywać połączeń dylatacyjnych między blokami elementów betonowych. 
- Wykończenie powierzchni
Powierzchnie pokryte szpachlówką, pomalować systemową farbą elewacyjną  nanosić minimum w dwóch etapach roboczych. Przed wykonaniem zabezpieczenia powłokowego wykonać impregnację hydrofobizującą. Kolor zbliżony do pierwotnego koloru betonu. 
2.2.2.3  Ogrodzenie główne odcinek A.-R. Długość linii ogrodzenia to około 265 m.: 
Specyfikacja przęseł:
- panel 3D 250x153, wysokość 153 cm, drut 5 mm, oczko 50-55x200, stal ocynkowana
panel mocowany za pomocą obejm stalowych ocynkowanych, przelotowych, narożnych oraz końcowych - 3 obejmy na stronę
- słupy 60x40x2 stal ocynkowana + kapturek 
słup h=około 155 cm - skrócenie słupa 170cm
główny rozstaw słupa to 258 cm
zabezpieczenie odsłoniętej stali po cięciu słupów oraz paneli:
-ocynk w sprayu
-farba podkładowa
-farba wierzchnia poliwinylowa RAL7016
- słupy montowanie na podstawach stalowych ocynkowanych, kotwionych do istniejącej podmurówki, sposób kotwienia pokazuje rysunek detalu
mocowanie słupka do podstawy:
- za pomocą dwóch śrub M8 + podkładki+nakrętki samohamowane - stal nierdzewna
otwory po wierceniu należy zabezpieczyć ocynkiem w sprayu
śruby należy zabezpieczyć zaślepkami
- możliwy montaż za pomocą czterech wkrętów smowiercących z uszczelką EPDM
Kolor przęseł oraz mocowań - malowanie proszkowe RAL7016
Specyfikacja podstawy słupka oraz kotwienia:
podstawa słupka ogrodzenia 60mmx40mm
- stal ocynkowana galwanicznie
- kolor ral 7016 - malowanie proszkowe
- grubość ścianki 2mm
- grubość podstawy 4mm
W celu uniknięcia rozporu betonu podmurówki zastosowano chemiczną metodę kotwienia.
system iniekcyjny:
- zaprawa iniekcyjna epoksydowa do kotwienia w betonie zarysowanym i niezarysowanym
- tuleja z gwintem wewnętrznym M8 - stal nierdzewna
klasa wytrzymałości A4-70
- głębokość wiercenia 90mm
- zaślepka na śrubie 
W celu dobrania konkretnego rodzaju kotwienia w danym systemie należy zwrócić się do producenta danego rozwiązania w celu opracowania projektu / wytycznych do mocowania.
Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
2.2.2.4  Brama zapleczowa odcinek R.-A.:
Specyfikacja bramy zapleczowej:
1. wysokość 173 cm - profile stalowe ocynkowane
2. szerokość światła wjazdu po montażu - 384cm
3. szerokość między słupami -384cm
4. słup 120x120x2x1880 stal ocynkowana + kapturek
5. słupy osadzone na słupy istniejące, sposób osadzenia
pokazano na rysunku detalu
przed osadzeniem słup istniejący wyczyścić ze starych powłok
zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą poliwinylową,
montaż za pomocą sześciu śrub M12 stal nierdzewna wraz z czterema blachami 60x200x7 montowanymi
na spoinę sczepną,
6. zawiasy punkowe 6 szt. umożliwiające montaż skrzydeł
w sposób zapewniający brak zawężenia światła przejazdu między
słupami - skrzydło zachodzi w całości na słupek
7. wypełnienie - panel 3D, drut 5 mm, oczko 50-55x200 
stal ocynkowana
uzbrojenie bramy:
1. chwytak zamka
2. zamek
3. klamka
4. szyld do klamek
5. rygiel bramy
6. ogranicznik/gniazdo dolne rygla
7. chwytak zabezpieczający otwarte skrzydło przed samoczynnym
zamknięciem
Kolor bramy - malowana proszkowo RAL7016
Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
2.2.2.5  Furtka zapleczowa odcinek R.-A.:
Specyfikacja furtki zapleczowej:
1. wysokość 173 cm - profile stalowe ocynkowane
2. szerokość światła wejścia po montażu - 94cm
3. szerokość między słupami -94cm
4. słup 80x80x3x2500 stal ocynkowana + kapturek
5. słup osadzone na słupy istniejące, sposób osadzenia
pokazano na rysunku detalu
przed osadzeniem słup istniejący wyczyścić ze starych powłok
zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą poliwinylową,
montaż za pomocą sześciu śrub M12 stal nierdzewna wraz z czterema blachami 60x200x7 montowanymi
na spoinę sczepną,
6. zawiasy punkowe 3 szt. umożliwiające montaż skrzydeł
w sposób zapewniający brak zawężenia światła przejazdu między
słupami - skrzydło zachodzi w całości na słupek
7. wypełnienie - panel 3D, drut 5 mm, oczko 50-55x200 
stal ocynkowana
uzbrojenie furtki:
1. chwytak zamka
2. zamek
3. klamka
4. szyld do klamek
5. samozamykacz z szyną ślizgową do konstrukcji ażurowych
-regulacja prędkości zamykania oraz domknięcia
- spełnienie wymagań budownictwa bez barier
(EA/CEN/ TR 15849)
Kolor furtki - malowana proszkowo RAL7016
Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
2.2.2.6  Furtka główna odcinek O'.-O".:
Specyfikacja furtki głównej:
1. wysokość 153 cm - profile stalowe ocynkowane
2. szerokość światła wejścia po montażu - 109cm
3. szerokość między słupami -120cm
4. słupy 80x80x3x2300 stal ocynkowana x 2 + kapturek
5. słupy osadzone w stopach żelbetowych 30x30x100
głębokość osadzenia pokazano na rysunku,
słupy osadzone 10cm poniżej istniejącego terenu w celu 
wykończenia powierzchni nad nimi,
6. zawiasy punkowe 2 szt. 
7. wypełnienie - panel 3D, drut 5 mm, oczko 50-55x200 
stal ocynkowana
uzbrojenie furtki:
1. chwytak zamka
2. zamek
3. klamka
4. szyld do klamek
5. samozamykacz z szyną ślizgową do konstrukcji ażurowych
-regulacja prędkości zamykania oraz domknięcia
- spełnienie wymagań budownictwa bez barier
(EA/CEN/ TR 15849)
Kolor furtki - malowana proszkowo RAL7016
Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
2.2.2.6  Ogrodzenie wewnętrzne odcinek  1.-K. Długość około 11,75m:
Specyfikacja furtki:
1. wysokość 153 cm- profile stalowe ocynkowane
2. szerokość światła wejścia po montażu - 109cm
3. szerokość między słupami -120cm
4. słupy 80x80x3x2300 stal ocynkowana x 2 + kapturek
5. słupy osadzone w stopach żelbetowych 30x30x100
głębokość osadzenia pokazano na rysunku
słupy osadzone 10cm poniżej istniejącego terenu w celu 
wykończenia powierzchni nad nimi
6. zawiasy punkowe 2 szt. 
7. wypełnienie - panel 3D, drut 5 mm, oczko 50-55x200 
stal ocynkowana
uzbrojenie furtki:
1. chwytak zamka
2. zamek
3. klamka
4. szyld do klamek
5. samozamykacz z szyną ślizgową do konstrukcji ażurowych
-regulacja prędkości zamykania oraz domknięcia
- spełnienie wymagań budownictwa bez barier
(EA/CEN/ TR 15849)
Kolor furtki - malowana proszkowo RAL7016
Specyfikacja przęseł:
1. 5 x panel 3D 250x153, wysokość 153 cm, drut 5 mm, oczko 50-55x200, stal ocynkowana
2. panel mocowany za pomocą obejm stalowych ocynkowanych 
przelotowych, narożnych oraz końcowych - 3 obejmy na stronę
3. słupy 60x40x2 stal ocynkowana + kapturek 
- 1 x słup h=220 - osadzenie w stopie obniżonej o 10 cm w obszarze chodnika
- 2 x słup h=200 - osadzenie w stopie zrównanej z terenem
4. słupy osadzone w stopach żelbetowych 30x30x100
głębokość osadzenia pokazano na rysunku
5. słup końcowy posadowiony przy ścianie budynku, mocowany do ściany budynku w trzech punktach za pomocą systemowych kotew chemicznych dostosowanych do podłoża, z zastosowaniem się do wytycznych zawartych w instrukcji. 
W celu dobrania odpowiedniego rodzaju kotwienia w danym systemie należy zwrócić się do producenta danego 
rozwiązania w celu opracowania projektu / wytycznych do mocowania.
Kolor przęseł oraz mocowań - malowanie proszkowe RAL7016
Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
2.2.2.7  Ogrodzenie wewnętrzne odcinek  2.-3. Długość około 9,70 m:
Specyfikacja furtki:
1. wysokość 153 cm- profile stalowe ocynkowane
2. szerokość światła wejścia po montażu - 109cm
3. szerokość między słupami -120cm
4. słupy 80x80x3x2300 stal ocynkowana x 2 + kapturek
5. słupy osadzone w stopach żelbetowych 30x30x100
głębokość osadzenia pokazano na rysunku
słupy osadzone 10cm poniżej istniejącego terenu w celu 
wykończenia powierzchni nad nimi
6. zawiasy punkowe 2 szt. 
7. wypełnienie - panel 3D, drut 5 mm, oczko 50-55x200 
stal ocynkowana
uzbrojenie furtki:
1. chwytak zamka
2. zamek
3. klamka
4. szyld do klamek
5. samozamykacz z szyną ślizgową do konstrukcji ażurowych
-regulacja prędkości zamykania oraz domknięcia
- spełnienie wymagań budownictwa bez barier
(EA/CEN/ TR 15849)
Kolor furtki - malowana proszkowo RAL7016
Specyfikacja przęseł:
1. 4 x panel 3D 250x153, wysokość 153 cm, drut 5 mm, oczko 50-55x200, stal ocynkowana
2. panel mocowany za pomocą obej stalowych ocynkowanych 
przelotowych, narożnych oraz końcowych - 3 obejmy na stronę
3. słupy 60x40x2 stal ocynkowana + kapturek 
- 2 x słup h=200 - osadzenie w stopie zrównanej z terenem
4. słupy osadzone w stopach żelbetowych 30x30x100
głębokość osadzenia pokazano na rysunku
5. słup końcowy posadowiony przy ścianie budynku, mocowany do ściany budynku w trzech punktach za pomocą systemowych kotew chemicznych dostosowanych do podłoża, z zastosowaniem się do wytycznych zawartych w instrukcji. 
W celu dobrania odpowiedniego rodzaju kotwienia w danym systemie należy zwrócić się do producenta danego 
rozwiązania w celu opracowania projektu / wytycznych do mocowania. 
Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
2.2.2.8  Ogrodzenie wewnętrzne odcinek  4.-5. Długość około 8,50 m:
Specyfikacja bramy:
1. wysokość 125 cm- konstrukcja drewniana z elementów o klasie 
użytkowania 4 według normy PN-EN 335
2. szerokość światła wejścia po montażu - mninimum 200cm
3. szerokość między słupami -211cm
4. słupy 90x90x1250
5. słupy osadzone w podstawach wkręcanych do ziemi, 
stal ocynkowana S235, długość części wierconej w ziemi 55cm
6. skrzydła - kantówka 50x50 
7. wypełnienie - deska 50x5
9. zawiasy stalowe 4 szt.  
uzbrojenie bramy:
1. chwytak zamka
2. zamek
3. klamka
4. ogranicznik/gniazdo dolne rygla
5. chwytak zabezpieczający otwarte skrzydło przed samoczynnym
zamknięciem
Kolor/zabezpieczenie bramy:
elementy drewniane - impregnat koloryzujący, minimum dwie warstwy, 
kolor antracytowy, zbliżony do RAL7016
Specyfikacja przęsła:
1. wysokość 125 cm- konstrukcja drewniana z elementów o klasie 
użytkowania 4 według normy PN-EN 335
3. szerokość między słupami -140cm - ostatnie przęsło wynikowe
należy zweryfikować w naturze z uwagi na przebieg skarpy
4. słupy 90x90x1250
5. słupy osadzone w podstawach wkręcanych do ziemi, 
stal ocynkowana S235, długość części wierconej w ziemi 55cm
6. rama - kantówka 50x50 
7. wypełnienie - deska 50x5
Kolor/zabezpieczenie przęseł:
elementy drewniane - impregnat koloryzujący, minimum dwie warstwy, 
kolor antracytowy, zbliżony do RAL7016
Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
2.2.2.9  Stopy fundamentowe:
Wymiary: 30x30x100

Posadowione na podkładzie betonowym 7cm

Zbrojenie główne:

-2x (Ø 8 l=186+88)

- 2x Ø 8 spięcie dołem i górą

Strzemiona:

- 6x (Ø 8 l=100)

Beton C20/25

Stal BSt500B

Schemat zbrojenia pokazuje rysunek detalu. 
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1.1 Informacje ogólne
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została  z uwzględnieniem specyfiki prac przewidywanych  w związku z przedmiotowa inwestycją  budowlaną. Przedstawiona w niej została całość inwestycji z wyszczególnieniem kolejności realizacji poszczególnych etapów robót oraz wskazania dotyczące elementów  zagospodarowania terenu i przewidywanych robót budowlanych, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  Podano również wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników oraz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.
1.2 
Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na  demontażu istniejącego oraz montażu nowego ogrodzenia terenu żłobka przy ul. Startowej 3 w Gdańsku. 

Zakres robót to:

1. Zabezpieczenie terenu w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót, poprzez ogrodzenie robocze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i bezpieczeństwa społeczności oraz użytkowników budynku. 

2. Demontaż istniejących przęseł ogrodzeniowych wraz z bramami i furtkami. Trzy słupy bramy zapleczowej i furtki pozostają w pierwotnym miejscu. Będą one służyły do montażu nowej bramy oraz furtki. 

3. W razie konieczności przycięcie krzewów otaczających ogrodzenie. 

4. Remont istniejącej podmurówki betonowej - występuje w linii ogrodzenia głównego

5. Montaż nowego ogrodzenia z użyciem systemowych słupów, paneli z siatki stalowej oraz furtki. Brama oraz furtka zapleczowa wykonane będą również jako systemowe lecz na indywidualne zamówienie  z uwagi na konieczność wykorzystania istniejących słupów. 

6. Montaż w trzech miejscach ogrodzeń wewnętrznych służących wydzieleniu stref funkcjonalnych wskazanych przez użytkownika  z użyciem systemowych słupów, paneli z siatki stalowej oraz furtki. Montaż na pomocą stóp żelbetowych. Jedno z ogrodzeń wewnętrznych wykonane będzie w technologii drewnianej, kotwione za pomocą podstaw wkręcanych do ziemi. 

7. Uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac.
1.3 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie inwestycji
Budynek przedszkola wraz z placem zabaw oraz wewnętrznym zagospodarowaniem terenu
1.4 
Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie
Elementy uzbrojenia terenu. 
1.5 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:
Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.  
• nieodpowiednie składowanie palet z materiałami budowlanymi  
• nieprawidłowe składowanie stali i siatek zbrojeniowych
• nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.
Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów:
• uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały, ciężkie elementy żelbetowe, stalowe oraz elementy szalunków
• awarie sprzętu w czasie pracy np. koparek, dźwigów i podnośników,  
• przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.
. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu:
• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu
• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 
Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu:
• zasypanie ziemią,
• upadek z wysokości,
• upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,
• zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów
• zasłabnięcie w czasie robót w wykopach.
Prace przy wykopach: 

Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy ręczne kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz innych elementów i sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie napotkane w toku robót urządzenia elektroenergetyczne i inne traktować należy jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem, wybuchem lub poparzeniem, 

-  prace ziemne prowadzić ręcznie

- szczegółowy przebieg tras ustalić na budowie, o niezinwentaryzowanych sieciach i innych elementach na mapie niezwłocznie powiadomić odpowiedniego gestora sieci.
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z budową budynku.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Polskimi Normami, warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwai higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
1.6
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników 
każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Instruktaż, który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki 
robót, które aktualnie będą wykonywane na budowie. 
· Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
· BHP
· przewidywanych zagrożeń
· zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
· zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych
· konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami wypadków
· bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby
· planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w 
przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń oraz planów rozmieszczenia środków 
gaśniczych i pierwszej pomocy
· sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy
1.7 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 


niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.
· przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i 
elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, 
rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób 
uprzednio 
zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót
· robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na 
rusztowaniach a także prace na dachu blisko jego krawędzi
· należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, 
pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów  czy też barierek 
zabezpieczających krawędź dachu                                                          
· na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w 
bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy oraz elementy  
demontowane 
(np. rozbierane rusztowania)                                                                             
· należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń takich jak dźwig 
· roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla 

dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien 
wykonywać 
odpowiednio przygotowany pracownik
· konieczne jest stosowanie odzieży ochronnej 
· W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić 
zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 
budowlanych oraz wszelkich innych robót 
wynikających z opracowanego przez osobę 
koordynującą budowę  „Projektu organizacji placu budowy” - robót, których nie można 
określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien :
· Poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 
budowlanych i elementów budowy
· Przygotować plany inwestycji określające dla budowy:

oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie

rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,

rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg 
ewakuacyjnych i pożarowych,

lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
· wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien:
· Prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 

wyznaczonych
· Zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
· Zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z 
odpowiednich przepisów prawnych
· Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
· Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.
Uwaga:
· WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z 
ZASADAMI BHP I POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH
· WSZELKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ 
WYMAGANE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ DEKLARACJE ZGODNOŚCI  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.
· WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE

WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTAMI BUDYNKU
4. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
4.1 DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO – mgr inż. arch. Dariusz Stańczyk
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0734 Gdansk, dnia 24 czerwca 2015 r.

DECYZJA nr 81/POOKK/IV/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6Zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Dariusz Stanczyk
urodzony w dniu 23.03.1986 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow3
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
. Pouczenie X

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wicgprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
misji__~ omisji 'sji) Komisjéb\ Komisji
: % .0
- E: 5 %\/ ﬂy.
ief 4 Daniela Joi
Zdunkowska-Mréz Rothuald Cicluc Milan-Konopka Weiorka - Konat EwaBrach
Czionek Cziopek Czlonek Czlonek Czionek
Komisji Komijsji Komisji Komisji Komisji
Tk 7/ 2% nb
* Marek Ang ztof ara Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kwiecigski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Dariusz Stariczyk, zam. 80-350 Gdansk, g. Chlopska 65/17

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. aa

isania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




4.2 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO - mgr inż. arch. Dariusz Stańczyk
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadeza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Staiiczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnos architektoniczne; i w zakresie posiadanych uprawniers nr 81/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektsw RP.

pod numerem: PO-1385.

Calonek czynny od: 16-09-2015 1.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 10-07-2026 . Gdafisk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2027

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aneta Niedzialek, Przewodniczaca Okregowe; Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PO-1385-CBA5-2YFY-C8EC-B1FA

Dane zawarts w niniejszym saévisdezeniu moina sprawdiié podsiac nr weryfkacyiny
Zaéuiadczenia w publicanym serwisi ineretowym 1aby Archicektow: wunw. zbaarchitektowol
i kontaktujas s¢ bespotredno = wfsbcina Okrégons 1263 Archiekt RD.
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