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Załącznik nr 2.2 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa oferowanego urządzenia: 
......................................................................................................
Model / typ oferowanego urządzenia:
......................................................................................................
Producent / Firma:
......................................................................................................
Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:
......................................................................................................

Urządzenie 
Stetoskop lekarski (internistyczny, do stosowania u dorosłych i dzieci)

CPV: 33190000-8 
Jednostka miary: szt.
Liczba jednostek do dostarczenia: 10
	Lp.
	Warunki i parametry techniczne – opis

	Warunki wymagane
	Odpowiedź Wykonawcy /parametry oferowane - należy
podać zakresy lub opisać

	1
	2
	3
	4

	1
	Stetoskop lekarski akustyczny, jedno- lub wielokanałowy, przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki osłuchowej u dorosłych i dzieci oraz do pomocniczego pomiaru ciśnienia tętniczego.
	Tak
	

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.
	Podać
	

	3
	Głowica dwustronna, wykonana ze stali nierdzewnej, mosiądzu chromowanego lub innego materiału o porównywalnej trwałości, odporności korozyjnej i właściwościach akustycznych.
	Tak
	

	4
	Konstrukcja głowicy umożliwiająca osłuchiwanie szerokiego zakresu częstotliwości: strona przeznaczona do badania dorosłych oraz mniejsza strona przeznaczona do badania dzieci i/lub tonów o niższej częstotliwości, albo rozwiązanie funkcjonalnie równoważne.
	Tak
	

	5
	Membrana / membrany zapewniające wyraźną transmisję dźwięków osłuchowych. Membrany wymienne przez użytkownika; jeżeli stetoskop posiada więcej niż jedną membranę, każda z nich musi być wymienna. Wymiana bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi lub zgodnie z instrukcją producenta.
	Tak
	

	6
	Wyposażenie każdego stetoskopu w minimum 1 kompletny zapasowy zestaw wymiennych membran odpowiedni do zaoferowanej konfiguracji głowicy.
	Tak
	

	7
	Łączna liczba zapasowych kompletów membran dostarczonych z każdym stetoskopem, ponad membrany zamontowane w urządzeniu:
1 komplet – 0 pkt.
2 komplety – 5 pkt.
3 lub więcej kompletów – 10 pkt.
	Podać
	

	8
	Elementy głowicy stykające się ze skórą wyposażone w pierścień / obrzeże ograniczające odczucie chłodu (non-chill) lub rozwiązanie równoważne.
	Tak
	

	9
	Przewód akustyczny jedno- lub wielokanałowy, w tym dwukanałowy/dwuświatłowy, albo rozwiązanie równoważne, zapewniające dobrą transmisję dźwięku oraz ograniczenie zakłóceń powstających podczas użytkowania.
	Tak, Podać
	

	10
	Przewód elastyczny i trwały, odporny na typowe środki do dezynfekcji stosowane w podmiotach leczniczych; bez dodatku naturalnego lateksu lub rozwiązanie równoważne bezpieczne dla użytkownika i pacjenta.
	Tak
	

	11
	Oliwki miękkie, ergonomiczne, wymienne, zapewniające szczelne i komfortowe dopasowanie do przewodu słuchowego oraz stabilne osadzenie na lirze.
	Tak
	

	12
	W zestawie minimum 1 dodatkowa para wymiennych oliwek kompatybilnych ze stetoskopem.
	Tak
	

	13
	Lira / pałąk z możliwością regulacji siły docisku i dopasowania do użytkownika, wykonany z materiału zapewniającego trwałość i komfort wielogodzinnej pracy.
	Tak
	

	14
	Długość całkowita stetoskopu w zakresie 65–80 cm lub inna długość zapewniająca równoważną ergonomię i swobodę badania pacjenta.
	Podać
	

	15
	Masa kompletnego stetoskopu nie większa niż 250 g – parametr jakościowy:
powyżej 200 g do 250 g – 0 pkt.
powyżej 160 g do 200 g – 5 pkt.
160 g i mniej – 10 pkt.
	Podać
	

	16
	Jakość akustyczna umożliwiająca wyraźny i czytelny odsłuch tonów serca, szmerów oddechowych oraz innych podstawowych dźwięków osłuchowych w zakresie niskich i wysokich częstotliwości.
	Tak
	

	17
	Przeznaczenie do osłuchiwania serca, płuc i innych narządów oraz do zastosowania podczas manualnego pomiaru ciśnienia tętniczego.
	Tak
	

	18
	Powierzchnie zewnętrzne możliwe do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu standardowych środków stosowanych w placówkach medycznych.
	Tak
	

	19
	Dostępność części eksploatacyjnych i zamiennych, w szczególności membran, oliwek i pierścieni ochronnych, przez minimum 8 lat od daty dostawy lub przez dłuższy okres wynikający z polityki producenta.
	Tak
	

	20
	Pełna gwarancja wykonawcy lub producenta liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy:
12 miesięcy – 0 pkt.
24 miesięcy – 10 pkt.
36 lub więcej miesięcy – 20 pkt.
	Podać (w miesiącach)
	

	21
	Wyrób przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w podmiotach leczniczych.
	Tak
	

	22
	Wyrób medyczny spełniający wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), oznakowany znakiem CE. Wykonawca przedłoży deklarację zgodności UE, a jeżeli zgodnie z MDR wymagany jest udział jednostki notyfikowanej – również właściwy certyfikat tej jednostki.
	Tak
	

	23
	Instrukcja użytkowania w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej, o ile jest wymagana dla danego wyrobu.
	Tak
	

	24
	Stetoskop kompletny, gotowy do użytkowania, wraz z wymaganymi elementami wyposażenia i zapasowymi częściami wskazanymi w niniejszej specyfikacji.
	Tak
	





1) Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.
2) Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.


Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) 
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