Załącznik nr 3 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osoby na wózku inwalidzkim.
1. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być:

· Osobowy, fabrycznie nowy, bezwypadkowy, nierejestrowany, sprawny technicznie,
· Wolny od wad fizycznych i prawnych,
· Posiadający homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
· Spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z w/w ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
· Spełniający wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, norma dopuszczalnych emisji spali dla standardu min. Euro 6,

Samochód musi posiadać minimalne wymagane parametry i wyposażenie/funkcjonalność wg poniższej tabeli:

	L.P


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	1. 
	Rok produkcji: 2026
	(należy wpisać rok produkcji)
......................................

	2. 
	Rodzaj silnika: Diesel 
	

	3. 
	Moc silnika: min. 140KM
	

	4. 
	Pojemność silnika min. 1 900cm3
	

	5. 
	Typ nadwozia: Minibus/Furgon
	

	6. 
	Ilość miejsc 9 (1+8)
	

	7. 
	Kolor: srebrny lub zbliżony do srebrnego
	

	8. 
	Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg
	

	9. 
	Nadwozie zamknięte typu minibus / furgon osobowy, z pełną zabudową pasażerską, ogrzewaniem, wentylacją i bezpiecznym wykończeniem.
	

	10. 
	Drzwi boczne przesuwne; bezpieczne wejście, uchwyt i stopień ułatwiający wsiadanie.
	

	11. 
	Drzwi tylne umożliwiające montaż i obsługę podnośnika, otwierane co najmniej pod kątem 110° lub rozwiązanie równoważne.
	

	12. 
	Przyciemniane szyby
	

	13. 
	Okna w przestrzeni pasażerskiej, w tym w drzwiach tylnych lub rozwiązanie zapewniające porównywalną widoczność; szyby bezpieczne, zgodne z homologacją.
	

	14. 
	Możliwość demontażu wybranych siedzeń w tylnej części pojazdu w celu przygotowania miejsca na wózek inwalidzki.
	

	15. 
	Fotele pasażerskie z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, homologowane dla zastosowanej zabudowy.
	

	16. 
	Mocowanie foteli i pasów oraz podłoga dostosowane do przewozu osób, zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi.
	

	17. 
	Miejsce na co najmniej jeden wózek inwalidzki, zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową i bezpieczne ustawienie wózka.
	

	18. 
	Czteropunktowy lub równoważny homologowany system mocowania wózka do podłogi oraz niezależny pas biodrowy i barkowy dla osoby na wózku.
	

	19. 
	Podnośnik / winda dla osoby na wózku inwalidzkim, zamontowana przy tylnych drzwiach, sterowana elektrycznie, o udźwigu minimum 300 kg.
	

	20. 
	Podnośnik wyposażony w zabezpieczenia przed zsunięciem wózka, awaryjną obsługę ręczną i instrukcję w języku polskim; dopuszczony do użytkowania zgodnie z właściwymi przepisami.
	

	21. 
	Podłoga antypoślizgowa, łatwa w czyszczeniu; krawędzie i elementy zabudowy bezpieczne dla pasażerów.
	

	22. 
	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i strefy wejścia / podnośnika.
	

	23. 
	Klimatyzacja kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, zapewniająca chłodzenie obu stref.
	

	24. 
	Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej odpowiednie do liczby miejsc i warunków eksploatacji.
	

	25. 
	Fotel kierowcy z regulacją położenia, zagłówkiem i podłokietnikiem;
	

	26. 
	Szyby przednie sterowane elektrycznie.
	

	27. 
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
	

	28. 
	Centralny zamek z pilotem, immobiliser.
	

	29. 
	Wspomaganie układu kierowniczego i regulacja kolumny kierownicy.
	

	30. 
	System ABS oraz ESP lub systemy równoważne
	

	31. 
	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu.
	

	32. 
	System ostrzegania przed kolizją i awaryjnego hamowania, ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu oraz rozpoznawania znaków drogowych, o ile wymagane dla danego typu homologowanego pojazdu.
	

	33. 
	Tempomat lub ogranicznik prędkości.
	

	34. 
	Czujniki cofania oraz kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie.
	

	35. 
	Światła do jazdy dziennej i komplet oświetlenia LED zgodny z przepisami.
	

	36. 
	System monitorowania ciśnienia w oponach, jeśli wymagany dla kategorii pojazdu.
	

	37. 
	Ogumienie odpowiednie do masy pojazdu po zabudowie; zestaw naprawczy lub koło zapasowe.
	

	38. 
	Dwa komplety kół (letnie i zimowe), przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku
	

	39. 
	Pojazd po adaptacji zgodny z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i homologacyjnymi dotyczącymi przewozu osób, w tym osób na wózkach inwalidzkich.
	

	40. 
	Dokumenty umożliwiające pierwszą rejestrację w Polsce pojazdu po adaptacji, w tym właściwe świadectwo zgodności / dokumenty dopuszczenia oraz dokumentacja zmian konstrukcyjnych, jeśli wymagana.
	

	41. 
	Dokumenty i instrukcje w języku polskim dotyczące pojazdu, zabudowy, podnośnika i systemów mocowania wózka.
	

	42. 
	Wykonawca przed odbiorem przedstawi bilans mas pojazdu po zabudowie, obejmujący miejsca siedzące, podnośnik, wózek i pasażerów, potwierdzający zgodność z DMC i naciskami osi.
	

	43. 
	Emisja CO₂ w cyklu mieszanym według WLTP, wyrażona w g/km, zgodnie z dokumentacją homologacyjną pojazdu po adaptacji (jeżeli ma zastosowanie).
	

	44. 
	Emisja zanieczyszczeń (w tym NOx, cząstek stałych i węglowodorów) zgodna z obowiązującymi wymaganiami homologacyjnymi dla pojazdu.
	

	45. 
	Gaśnica typu samochodowego, trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację, podnośnik samochodowy, apteczka.
	

	46. 
	Gwarancja mechaniczna pojazdu minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne i mechaniczne licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia
	

	47. 
	Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
	

	48. 
	Gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 lat od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
	

	49. 
	Gwarancja na zabudowę pasażerską, mocowania wózka i podnośnik minimum 24 miesiące. od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
	

	50. 
	Możliwość zgłaszania usterek telefonicznie lub pocztą elektroniczną; wykonawca przekaże dane kontaktowe serwisu pojazdu i zabudowy.
	

	51. 
	Naprawy gwarancyjne realizowane bez zbędnej zwłoki; wykonawca określi procedurę i terminy obsługi.
	

	52. 
	Wykonawca odpowiada za pojazd powierzony do naprawy w zakresie wynikającym z przepisów prawa i umowy.
	

	53. 
	Wykonawca wskaże najbliższy autoryzowany serwis pojazdu i serwis zabudowy / podnośnika oraz ich odległość od Szczecinka (max. 200 km od siedziby Zamawiającego)
	

	54. 
	Niezależnie od gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z właściwych przepisów prawa.
	


Samochód musi zostać przekazany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji samochodu przez Zamawiającego. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 30 litrów. 

Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1. pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta, 

2. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, 

3. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, 

4. książkę przeglądów serwisowych (elektroniczna lub papierowa), 

5. świadectwo homologacji, 

6. wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu, 

7. wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu. 

Wykonawca przeprowadzi w ramach zamówienia nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi użytkowania pojazdu dla dwóch wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Szkolenie powinno obejmować podstawowe zasady użytkowania urządzeń umiejscowionych w kabinie kierowcy, zasady wykonywania obsługi codziennej oraz planowanych przeglądów gwarancyjnych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu dostawy pojazdu. 

Uwaga ! :

*   Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*   Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona zgodnie z zasadami określonymi w art. 226 ustawy PZP.
	Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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