OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonawstwo zastępcze w związku z nieusunięciem przez dotychczasowego wykonawcę usterek ujętych w Protokole odbioru końcowego z dnia 20.12.2024r. do Umowy nr 49-ZA-2024 z dn. 14.11.2024 r. oraz Aneksu nr 1 z dn.14.12.2024 r. w ramach inwestycji pn. Modernizacja Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Powierzenie wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi podyktowane jest  niedbałym, nie pełnym i nie terminowym wywiązaniem się dotychczasowego Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy nr 49-ZA-2024  w zakresie usunięcia stwierdzonych protokolarnie usterek.


Zakres prac wynika z protokołu odbioru oraz z aktualnego stanu wykonania prac/usunięcia usterek przez Modanta Sp. z o.o. (Wykonawca) ul. Targowa 67 lok.12, Warszawa, który obejmuje w szczególności: 
[bookmark: _GoBack]
Kody CPV

39131100-0 – Regały archiwalne
39141000-2 – Meble i wyposażenie kuchni
45442180-2 – Powtórne malowanie;
45442100-8 – Malowanie budynków
45233251-3 – Wymiana nawierzchni;
45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg pieszych
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe
45261320-3 – Kładzenie rynien
90511000-2 – Usługi wywozu odpadów

1. Zakres I Roboty wykończeniowe/budowlane
a) Uzupełnienia tynków/ubytków tynku w elewacji i wykonanie nowych powłok/poprawa jakości wykonania powłok malarskich;
b) Częściowa wymiana wełny elewacyjnej w izolacji termicznej budynku;
c) Poprawa jakości wykonania glifów (ościeży) okiennych i drzwiowych;
d) Wyrównanie i regulacja instalacji odgromowej (piorunochronnej) wraz 
z przeprowadzeniem badań/pomiarów;
e) Poprawa jakości mocowania rynien i rur spustowych 
f) Poprawa jakości wykonania obróbek blacharskich;
g) Czyszczenie rewizji deszczowych;
h) Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej;
i) Demontaż rusztowań wokół pawilonu
j) Poprawa jakości powłok malarskich w pomieszczeniach wewnętrznych (w tym dwukrotne malowanie ścian);
k) Czyszczenie płytek gresowych z pozostałości farb i innych zabrudzeń (nieczystości) budowlanych;
l) Poprawa mocowania osprzętu elektrycznego we wszystkich pomieszczeniach pawilonu.


2. Zakres II - Dostawa i montaż regałów magazynowych  

a) Ułożenie płytek gresowych w Wozowni, po montażu prowadnic do regałów
b) Poprawa jakości i uzupełnienie powłok malarskich wewn. budynku – jednokrotne malowanie.
c) Czyszczenie płytek gresowych z pozostałości farb i innych zabrudzeń (nieczystości) pobudowlanych;
d) Dostawa i montaż regału przesywnego do pomieszczenia nr 1  (parter) zgodnie z wyszczególnieniem
· Regał przesuwny nr 1 (parametry)
· wysokość regału – 2200 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2
· 
e) Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do pomieszczenia nr 2  (I piętro) zgodnie z wyszczególnieniem
· Regał stacjonarny jednostronny nr 2 (parametry)
· wysokość regału – 1350 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 60 mm (osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

· Regał stacjonarny jednostronny nr 2A (parametry)
· wysokość regału – 1350 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 8650 mm + 60 mm (osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

· Regał przesuwny nr 3
· wysokość regału – 1350 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

· Regał przesuwny nr 4
· wysokość regału – 1700 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

· Regał przesuwny nr 5
· wysokość regału – 1850 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

· Regał stacjonarny nr 6
· długość regału - 3480 mm
· wysokość regałów na szerokości 1580 mm – 1550 mm
· Wysokość regału pod rurami – 1350 mm
· Szerokość półki do składowania - 200 mm
· wysokość składowania – 1420 mm oraz 1220 mm,
· ściany boczne: słupkowe nitowane otwarte (ściana boczna nie może posiadać ostrych krawędzi, aby nie uszkodzi ramy).

3. Zakres III - Dostawa i montaż zabudowy meblowej i małego AGD

a) Pomieszczenie biurowe (zabudowa meblowa)
· Kontener żaluzjowy Sz2 –2 szt.
· Biurko prostokątne B1– 2 szt. 
· Szafa biurowa wysoka czterodrzwiowa Sz3 –2 szt. 
· Wieszak odzieżowy W2 –  1 szt.
b) Pomieszczenie recepcji (zabudowa meblowa)
· Regał wiszący R1 –1 szt.
· Wieszak na ruchomym ramieniu W1 –1 kpl.
· Kontenerek pod blat –2 szt. 
· Szafka pod kasę fiskalna na blat recepcji –1 szt.
· Stojaki na katalogi –3 szt. 
· Szafka z półkami na kółkach - 1 szt
c) Pomieszczenie ochrony (zabudowa meblowa)
· Szafka wisząca - 2 szt. 
· Szafka podblatowa - 3 szt.
d) Pomieszczenie ochrony (małe AGD)
· umywalka wpuszczana w blat z kranem (biały) – 1 kpl.
· zlew wpuszczany w blat z kranem (biały) – 1 kpl.
· lodówka podblatowa pod zabudowę – 1 kpl.

4. Zakres IV - Relokacja i konfiguracja systemów CCTV, SSPoż., SSWiN
a) Przeniesienie systemu CCTV ze starej lokalizacji do Pawilonu ochrony;
b) Przeniesienie SSPoż wraz z nowymi elementami ze starej lokalizacji do Pawilonu ochrony;
c) Przeniesienie SSWiN wraz z nowymi elementami ze starej lokalizacji do Pawilonu ochrony
d) Zakup i dostawa rejestratora cyfrowego HIKVISION IP DS-7108NI-Q1/8P/M(D) ze switchem i HDD 6 TB – 1 kpl.;
e) Zakup i dostawa kamer kopułkowych wewnętrznych HIKVISION DS-2CD1361G2-LIU 2.8mm PL – 2 kpl.;
f) Zakup i dostawa kamer  zewnętrznych HIKVISION DS-2CD1643 G2-LIZU/SL 2.8 – 12mm PL – 2 kpl.;
g) Zakup i dostawa UPS CyberPower CP900EPFCLCD – 1 kpl.
h) Zakup i dostawa szafy RACK 19” 6U 600 mm wisząca – 1 kpl.
i) Zakup i dostawa puszek montażowych AT-1260ZJ – 2 kpl.
j) Uzupełnienie, konfiguracja, programowanie  i testy całego systemu wraz z integracja z wewn. kamerami CCTV Stolarni.


5. Zakres V - Dostawa i montaż systemu wizualizacji                      
a) Zakup dostawa i montaż telewizora/monitora Samsung (43")[footnoteRef:1]. [1:  Podłączenie do switch’a poprzez kabel skrętkowy ] 

b) Zakup licencji oprogramowania do systemu MagicINFO
c) Zakup tabletu Samsung Galaxy Tab A9+ (11") - do obsługi osób niepełnosprawnych
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